Příloha 1 

ke

Smlouvě o dodání Lehkého vozíku pro měření geometrických parametrů koleje 

Technická specifikace Lehkého vozíku pro měření geometrických parametrů koleje:

Rozchod: 1435 mm
Min. poloměr oblouku: max. 19 m
Hmotnost: max. 36 kg
Možnost složení do kompaktní přepravní polohy do přepravní bedny
Napájení: akumulátor
Měřené parametry: rozchod, směr koleje, křivost koleje, podélná výška koleje, převýšení koleje, zborcení koleje, ujetá vzdálenost (dle ČSN 736360 a EN 13848)
Záznam a zobrazení měřených dat: prostřednictvím měřicího počítače
Software pro analýzu dat: kompatibilní s Windows verze 7 a vyšší
Certifikace: certifikován pro železniční tratě v České republice