OBJEDNÁVKA č. 5/2018

|  |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: | , —Odběratel: |
| Název IZS s.r.o. | Název: Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvkováorganizace |
| Sídlo: Sokolská 30, Šumná, 436 01 Litvínov | Sídlo: Zlatnická ul. 186, 434 01 Most |
| IČ: 02622521 | IČ: 49872265 |

Ťš Mošt Zlatnická 185. prlspévková organizace I

\*.;• - A. *J iíir Dcsk" ffi WM*

c.|

Specifikace zboží či služeb:



Předmětem plnění veřejné zakázky je je realizace akce „Výměna rozvodů a oprava sociálního zařízení - ZŠ Most, Zlatnická". V rámci akce bude provedena:

výměna rozvodů SV, TV, umyvadel a obkladů, oprava WC ženy ve 3. patře a přízemí, oprava WC a koupelny v bývalém bytě školníka a stavební úpravy v bývalém bytě školníka - ZŠ Most, Zlatnická“. V rámci akce bude provedena výměna obkladů a umyvadel ve 2 třídách v 2. NP v pavilonu C, dílnách v 1.NP pavilonu C a v pavilonu A.

ROZPIS MÍSTNOSTÍ - VÝMĚNA ROZVODŮ

.. patro pavilon ,,C“ - třídy číslo 2.01, 2.02

1. patro pavilon „A" - chodbička před ředitelnou číslo 2.13
2. patro pavilon ,,C“ - učebna dílny 1.05

ROZPIS MÍSTNOSTÍ - OPRAVASOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

číslo 1.12, 1.26, WC chlapci, WC dívky

1. patro pavilon ,,C“ - 3. patro pavilon ,,B" - 1. patro pavilon „B“ - 1. patro pavilon „A“ - 1. patro pavilon „A" - 1. patro pavilon „A" - 1. patro pavilon „A" -

číslo 3.13 - WC ženy

číslo 1.11 - WC ženy

číslo 1.12 - WC

číslo 1.13- koupelna

číslo 1.07,1.08

číslo 1.05, 1.06

VÝMĚNA ROZVODŮ

1. Výměna rozvodů - třídy 2.01, 2.02, 1.05
2. Výměna rozvodů teplé a studené vody pavilon C třidy 2.01, 2.02 a 1.05:

Jedná se o provedení výměny 2 stupaček z 1. PP do 2 NP (ze sklepní části budovy přes dílny do 2.NP).

Bude provedena výměna stávajících rozvodů teplé a studené vody - vysekáním ze zdivá, likvidace odpadů. Provedení ^otrubí PPR PN 16 (studená voda) a PN 20 (teplá voda). Potrubí bude izolováno (ti. izolace min 13 mm). Budou provedena veškerá napojení na stávající rozvody, osazení uzavíracích armatur, tak aby bylo možno jednotlivé části samostatně uzavřít. Pro umístění výtokových armatur budou použity nástěnné komplety.

1. Obklady:

Odstranění stávajícího obkladu (likvidace suti), srovnání povrchů zdí, penetrace, provedení nových obkladů do výše 150 cm, včetně rohových a ukončovacích lišt. Požadavek obkladů: STELLA RAKO rozměr 20 x 25, (barva bude upřesněna s vítězem veřejné zakázky). Tato úprava bude provedena ve třídách 2.01,2.02, v chodbičce před ředitelnou 2.13 a v učebně 1.05 dílny.

1. Zařizovací předměty:

Demontáž stávajících umyvadel včetně baterie a sifonu a jejich likvidace a dodávka 2 ks nových umyvadel bílé barvy a 1 ks výlevky do učebny - dílny, včetně pákových baterií, které budou instalovány ve zdi a sifonů (ne husí krk), v dílnách výměna stávající baterie za novou a napojení na průtokový ohřívač vody.

1. Malování stěn nad obklady a umyvadly

Výmalba interiérovou barvou, otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí propustný pro vodní páry - 2 vrstvy - (např. Primalex Polar).

1. Výměna rozvodů - chodbička před ředitelnou 2.13:
2. Výměna rozvodů teplé a studené vody pavilon A číslo 2.13 - chodbička před ředitelnou

Jedná se o provedení výměny 2 stupaček z 1. PP do2 NP (ze sklepní části budovy přes přízemí do prvního patra)

Bude provedeno odstranění stávajících rozvodů teplé a studené vody - vysekáním ze zdivá, likvidace rozvodů.

Nové rozvody zasekáním ve zdi. Provedení potrubí PPR PN 16 (studená voda) a PN 20 (teplá voda). Potrubí bude izolováno (tl. izolace min 13 mm). Budou provedena veškerá napojení na stávající rozvody, osazení uzavíracích armatur, tak aby bylo možno jednotlivé části samostatně uzavřít. Pro umístění výtokových armatur budou použity nástěnné komplety.

1. Obklady:

Odstranění stávajícího nátěru, srovnání povrchů zdí, penetrace, provedení nových obkladů do výše 150 cm, včetně rohových a ukončovacích lišt. Požadavek obkladů: STELLA RAKO rozměr 20 x 25, (barva bude upřesněna s vítězem veřejné zakázky)

1. Zařizovaci předměty:

Demontáž stávajícího umyvadla včetně baterie a sifonu a jejich likvidace a dodávka 1 ks nového umyvadla bílé barvy, včetně pákové baterie, které budou instalovány ve zdi a sifonů (ne husí krk), demontáž a montáž průtokového ohřívače.

1. malování stěn nad obklady a umyvadlem

Výmalba interiérovou barvou, otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí propustný pro vodní páry - 2 vrstvy - (např. Primalex Polar).

JPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ:

1. Výměna WC ženy 3. patro část B (místnost 3.13), 1. patro část B (místnost 1.11), 1. patro část A

**(místnost 1.12), 1. patro část C ( místnost 1.12,1.26) WC chlapci, WC dívky**

demontáž stávajících 5 ks WC vč. splachovacích nádrží (likvidace) demontáž 4 ks umyvadla vč. baterie a sifonu (likvidace) vybourání keramických obkladů a dlažby (likvidace)

demontáž veškerých stávajících rozvodů vody vedených ve zdi, vč. připojeni vody (likvidace) dodávka a montáž nových plastových rozvodů vody ze sklepa (zasekání do zdi vč. začištění omítky) vč. uzávěrů. V každém patře provedení proplachu, tlakových a těsnostních zkoušek nových plastových rozvodů vody s předáním protokolu o jejich uskutečnění

dodávka a montáž kanalizačního potrubí

provedení proplachu zkoušek vodotěsnosti nových plastových rozvodů kanalizace s předáním protokolu o jejich uskutečnění

dodávka a montáž keramických obkladů Stella RAKO (vč. srovnání podkladu, hydroizolační stěrky a penetrace) do výšky 180 cm s ukončením plastovými lištami (vč. rohových lišt). Je třeba počítat s vyrovnáním omítky tl. do 5 cm a s opravou cementových omítek.

dodávka a montáž dlažby vč. srovnání podkladu, hydroizolační stěrky a penetrace. Povrch podlahy bude z podlahových dlaždic. Vlastnosti dlaždic budou doloženy certifikátem, nebo technickým listem. Barva a rozměry dlaždic budou shodné se Stella RAKO.

dodávka a montáž 4 ks nových umyvadel o stejných rozměrech jako umyvadla stávající vč. sifonů (ne husí krk) dodávka a montáž 4 ks pákových baterií zabudovaných ve zdi nad umyvadly včetně napojení na rozvod vody. demontáž a zpětná montáž 2 ks plastového dávkovače tekutého mýdla

dodávka a montáž 5 ks WC vč. splachovací nádrže, vč. napojení na rozvody vody

dodávka a montáž4 ks nástěnného sušáku na ruce do místnosti č. 3.13, 1.12, 1.11, 1.26,1.12 vč. připojení k síti očištění, obroušení a nátěr 8 ks zárubní syntetickým emailem v barvě dle požadavků školy (1x základní a 2x vrchní nátěr)

dodávka a montáž 2 ks dveří na WC, vč. kování (ne plast) v bílé barvě. Součástí dodávky je zámek typu dózický s univerzálními klíči. Dveře budou opatřeny větrací mřížkou.

dodávka a montáž 5 ks vstupních dveří z centrální chodby vč. kování (ne plast) v bílé barvě. Součástí dodávky je zámek typu FAB s originálními klíči. Dveře budou opatřeny větrací mřížkou

demontáž (likvidace), dodávka a montáž 4ks dřevěného prahu - nátěr lakem v přírodní barvě, jedná se o vstupní dveře z hlavní chodby na WC v místnostech 1.12, 3.13, 1.26, 1.12 dodávka a montáž zásobníku na toaletní papír v rozměru 240 mm, 1ks

malování místností 3.13, 1.11, 1.12, 1.12, 1.26 ve dvou vrstvách barvou min. typu PRIMALEX plus v bílém

provedení (vč. penetrace a případných oprav omítek a škrábání původní malby)

nátěr potrubí od vzduchotechniky a nátěr topení bude proveden emailovou bílou barvou (1x základní a 2x vrchní nátěr)

firma zabezpečí úklid opravených prostor a likvidaci vzniklého odpadu

1. Koupelna 1. patro pavilon „ A“ (místnost 1.13)

demontáž 1 ks umyvadla a montáž 2 ks umyvadel vč. baterií, sifonů a odpadů (ne husí krk) likvidace

odstranění keramických obkladů a dlažby v místnostech 1.13, (likvidace)

demontáž, očištění, obroušení a nátěr 1 ks radiátorových těles a rozvodů ÚT, bílou barvou vhodnou pro nátěry radiátorů (1x základní a 2x vrchní nátěr) a zpětná montáž těles místnosti 1.13

demontáž veškerých stávajících rozvodů vody vedených ve zdi, vč. připojeni vody ke 2 bateriím 1.13 (likvidace) dodávka a montáž nových plastových rozvodů vody ze sklepa (zasekání do zdi vč. začištění omítky) vč. uzávěrů, aby mohl být samostatně uzavřen okruh. Jedná se i o připojení rozvodů vody pro 2 umyvadla v místnosti č 1.13 a vývod pro teplou a studenou vodu do vedlejší místnosti - kuchyňka

provedení proplachu, tlakových a těsnostních zkoušek nových plastových rozvodů vody s předáním protokolu o jejich uskutečnění

demontáž a montáž plastového kanalizačního potrubí (likvidace)

demontáž odpadu a začištění v místnosti 1.13 (likvidace)

provedení proplachu, zkoušek vodotěsnosti nových plastových rozvodů kanalizace s předáním protokolu o jejich uskutečnění

dodávka a montáž keramických obkladů Stella RAKO (vč. srovnání podkladu, hydroizolační stěrky a penetrace proti vlhkosti) do výšky 180 cm s ukončením plastovými lištami (vč. rohových lišt). Je třeba počítat s vyrovnáním omítky tl. do 5 cm as opravou cementových omítek. Jedná se o obklady v prostoru sprch v místnosti 1.13. dodávka a montáž dlažby vč. srovnání podkladu, hydroizolační stěrky a penetrace. Povrch podlahy bude z protiskluzových podlahových dlaždic. Vlastnosti dlaždic budou doloženy certifikátem, nebo technickým listem. Barva a rozměry dlaždic budou shodné se Stella RAKO.

dodávka a montáž hydroizolačních těsnících pásů do spoje podlaha - stěna

dodávka a montáž 2 ks nových umyvadel vč. sifonů (ne husí krk) a 2 ks pákových baterií zabudovaných ve zdi a 1 ks průtokového ohřívače o obsahu 25 I.

dodávka a montáž 1 ks zásobníků na mýdlo a 1 ks nástěnného vysoušeče rukou

montáž průtokového ohřívače, včetně zasekání přívodu vody a elektrorozvodů pod omítkou

očištění, obroušení a nátěr 1ks zárubní syntetickým emailem v barvě dle požadavků školy (1x základní a 2x vrchní nátěr) místnosti 1.13

dodávka a montáž 1 ks dveří, plné dřevěné 60 L, barva bílá (kování a zámek FAB - vstup do místnosti 1.13, dodávka a montáž 1 ks do rámu zasazeného zrcadla (rozměr 90cm x 30 cm)

škrábání a malování místností 1.13 ve dvou vrstvách barvou min. typu PRIMALEX plus v bílém provedení (vč. penetrace a případných oprav omítek a škrábání původní malby)

1. Stavební úpravy - chodba č. 1.07, předsíň č. 1.08

demontáž vchodových dveří do chodby, rozšíření vchodu vstupních dveří, likvidace odpadu

oškrábání omítky, srovnání povrchu zdí, začištění vchodu, zapuštění nových rámů pro vchodové dveře, dodání nových interiérových hliníkových dveří, 80 P, od výše 40 cm prosklené bezpečnostním sklem, barva bílá včetně kování, rámů a zámku typu FAB s originálními klíči a madlem pro vozíčkáře, výklenek bude doplněn tvrzenou, prosklenou výplní do šíře 70 cm,

demontáž 1 ks dřevěného prahu

místo prahu vybudovat nájezd pro vozíčkáře

vybourání zdi - vchod z chodby do předsíně, přemístění jističů, vybourání 2 ks zabudovaných skříní

oškrábání zdí a srovnání zdí, penetrace a následná malba barvou typu Primalex plus v bílém provedení odstranění krytiny na podlaze dodávka a montáž dlažby vč. srovnání podkladu, hydroizolační stěrky a penetrace. Povrch podlahy bude z protiskluzových podlahových dlaždic. Vlastnosti dlaždic budou doloženy certifikátem, nebo technickým listem. Barva a rozměry dlaždic budou shodné se Stella RAKO.

demontáž dveří a rámů z chodby do chodbičky, likvidace odpadu

dodání nových interiérových ze 2/3 prosklených dveří, 90 L, barva bílá včetně kování, rámů a zámku typu FAB s originálními klíči a madlem pro vozíčkáře, výklenek o šíři 60 cm bude dozděn demontáž 1 ks prahu a zhotovení nájezdu pro vozíčkáře

firma zabezpečí úklid opravených prostor a likvidaci vzniklého odpadu

1. Stavební úpravy - místnost 1.05,1.06

demontáž vchodových dveří do místnosti, rozšíření vchodu výměna dveří a rámů

demontáž prahu a vybudování nájezdu pro vozíčkáře

dodání nových interiérových dveří, 80 L, ze 2/3 prosklených, barva bílá, včetně kování, rámů a zámku typu FAB s originálními klíči a madlem pro vozíčkáře

odstranění původní podlahové krytiny, včetně soklových lišt, likvidace odpadu, srovnání podkladu podlahy, vysátí od nečistot, penetrování podkladu

celoplošné lepení PVC včetně dodávky lepidla, svaření spojů PVC v pásech včetně svařovací šňůry

opatření PVC soklovou lištou o rozměrech 3 x 3cm v odstínu dle podlahové krytiny

malování místností 1.05, 1.06 ve dvou vrstvách barvou min, typu PRIMALEX plus v bílém odstínufirma zabezpečí úklid opravených prostor a likvidaci vzniklého odpadu

***Předmětem veřejné zakázky* Ze *rovněž:***

úklid staveniště, likvidace všeho vzniklého odpadu a uvedení do původního stavu

**předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, poplatků, osvědčení, atestů**

**provedení veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy**

**zařízení staveniště, skládky, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, finální úklid staveniště**

**veškeré poplatky, skládkovné včetně dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií**

Rozsah dodávky je dán zadávací dokumentací veřejné zakázky „Výměna rozvodů a oprava sociálního zařízení - ZŠ Most, Zlatnická“ a nabídkou zhotovitele ze dne 15. 2. 2018.

Smluvní podmínky objednávky:

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Istatní smluvní ujednání jsou uvedena v příloze této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich

Dodavatel:

|  |
| --- |
| svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy. |
| Termín a místo dodání: | 2.7.2018-15.8.2018 |
|  | Základní škola, Most, Zlatnická 186 |
| Cena bez DPH: | 420.491,37 Kč |
| **Cena vč. DPH:** | 508.794 Kč |
|  | UM ... /£/ //ZfV Moste dne: .7  |

Í4X s-r-O.

n . Mízy,,

Odběratel:

 t

Xákiatlm ókoto,, Mest,, Zíatrrcká 1' n, (lj

(. isn©'. ková c-rjanizaca
ToJlux 47S 113 243