**Kapacitní posouzení křižovatek u zimního stadionu**

Jedná se o kapacitní posouzení křižovatek:
 - Sukova x U Stadionu
 - Sukova x Hradecká
 - Hradecká x U Stadionu
 - Masarykovo náměstí x vjezd do parkoviště pod ATRIUM Palác Pardubice

Zobrazení křižovatek v mapě:

 (Mapy.cz)

**Podklady**

* kamerový záznam ze všech 4 křižovatek pro potřeby sčítání
* technická mapa pro potřeby geometrického uspořádání křižovatek
* generovaná doprava záměru Letní stadion (vyznačeno modře)

**Varianty posouzení**

1. Posouzení rezervy kapacity křižovatek pro stávající stav
2. Posouzení rezervy kapacity při vybudování záměru letní stadion

**Výstup**

Cílem analýzy je zjištění stávajícího stavu křižovatky ve vztahu k rezervě kapacity pro jednotlivé dopravní proudy. Tato rezerva bude sloužit jako jeden z podkladů pro stanovení limitu generované dopravy pro navazující území.

*Pro každou křižovatku samostatně*

1. Sečtené intenzity dopravy – dopravní průzkum (min 4hod)
2. Výpočet kapacity křižovatky (dle TP 188 nebo TP 235)
3. Posouzení úrovně kvality dopravy pro jednotlivé dopravní proudy
4. Rezerva kapacity pro jednotlivé dopravní proudy [pvoz/h]

*Souhrnná tabulka*

* Tabulka obsahující všechny křižovatky a jejich dopravní proudy s vyčíslenou rezervou kapacity [pvoz/h]

*Textové shrnutí (závěr)*

Dokument bude odevzdán ve formátu \*.pdf a kompletní výpočty budou i v editovatelné podobě ve formátu \*.xlsx.