VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
“FSv -Opticko-elektronická ústředna a laser-ultrazvuková čidla“

1.	Specifikace zakázky
A.	Název:  Opticko-elektronická ústředna
•	popis:
o	Min. technické požadavky jsou:  
• Q-spínaný laser: 1,06 um, 0,1mJ, 500 pps, 10 ns
• Výstup: SMA905 průměr 0,6 mm, NA=0,22, ADC=12 bit, 100 MHz
• Vstupní napětí +/-1V
• Komunikace USB 2.0
• Připojovací konektor 0,6 mm

B.	název: Opticko-elektronická ústředna a laser-ultrazvukové čidla LUT-6P-01
•	popis:
o	Min. technické požadavky jsou:  
• Přímá sonda, frekvenční rozsah 0,2 – 6 MHz, vstupní laserový 
impuls 0,08 – 0,12 mJ, 1,06 um, délka trvání pulzu ˂ 20 ns

C.	Název:  Laser-ultrazvukový měnič/čidlo LUT-6P-02
•	popis:
o	Min. technické požadavky jsou:  
• TOFR sonda, frekvenční rozsah 0,5 – 6 MHz, vstupní laserový
Impuls 0,08 – 0,12 mJ, 1,06 mJ, délka trvání pulzu ˂ 20 ns

D.	Název:  Optický kabel k připojení ústředny k měničům/čidlům
•	popis:
o	Min. technické požadavky jsou:  
• délka 1,8 m, NA=0,22, SMA905 konektor 0,6 mm