Re: CN oprava OMD

Předmět: Re: CN oprava OMD

Od: Ing.Vladimír Chmelař <vladimir.chmelar@skstatek.cz>

Datum: 20.4.2018 12:45

Komu: "rmk spol.s r.o." <rmk@opava.cz>

Dobrý den,

poptáváme u vás opravu stáje OMD dle přiloženého cenového návrhu. Postup a harmonogram prací s Vámi bude konzultovat Ing. Vilém Pavlíček nebo další pověřený pracovník naší organizace.

S pozdravem

Ing.Vladimír Chmelař

Školní statek, Opava, příspěvková organizace

Englišova 526 746 01 OPAVA telefon : 553 607 104 mobil : 775 788 788

Dne 19.4.2018 v 13:45 rmk spol.s r.o. napsal(a):

Dobrý den, posílám CN na provedení opravy OMD.

Děkuji

Petr Řehulka

RMK

606 722 689

1 z 1 20.4.2018 12:45

# Školní Statek Opava



***CN Oprava OMD***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č*. p.* | *Název položky* | *MJ* | *množství* | *cena/MJ* | *celkem K*č |
| **Díl** | **1** |  |  |  |
|  | **Zemní práce** |  |  |  |
|  | Bourání bet. Tl. 15 cm | m3 | 35,0 | 950 | 33250 |
|  | Řezání železo betonu tl. 15 cm | bm | 35,0 | 300 | 10500 |
|  | Vodorovný přesun suti do 100m | m3 | 64,4 | 99 | 6376 |
|  | Nakládání betonu a zeminy na nakl. auto auto | t | 130,0 | 75 | 9750 |
|  | Výkop zakl. Pásu š. 60 cm | m3 | 29,4 | 290 | 8526 |
|  | Provedení stěrkového násypu vč. hutněnáí | m3 | 21,6 | 850 | 18336 |
|  | Výkop zakl. Patek - ručně | m3 | 3,5 | 850 | 2975 |
|  | Zásyp kanálů kamenem 16 -32mm vč. zhutnění  | t | 25,0 | 390 | 9750 |
| **Celkem za zemní práce**  |  |  |  **99 462 K**č |
| **Díl** | **2** |  |  |  |
|  | **Drobné práce** |  |  |  |
|  | Demontáž dřevěného přístřešku | celkem | 1,0 | 3500 | 3500 |
|  | Provedení oprav omítek | m2 | 25,0 | 180 | 4500 |
|  | Provedení venkovní omítky - Brizolit | m2 | 25 | 250 | 6250 |
|  | Osazení ocel. Plotýnek | ks | 20,00 | 250 | 5000 |
|  | Provedení dveřního otvoru vč. provedení překladů a vybourání zdiva | bm | 4,50 | 3800 | 17100 |
|  | Provedení opěrné zdi tl. 40 cm vč. zálivky betou a výztuže | m2 | 16,00 | 1450 | 23200 |
|  | Oprava dešťové kanlizace | celkem | 1,00 | 12500 | 12500 |
|  | Provedení nopové folie | m2 | 30,00 | 100 | 3000 |
|  | Provedení drenážní trubky | bm | 15,00 | 69 | 1035 |
|  | Montáž a demontáž Bednění bet. desek | m2 | 60,00 | 345 | 20700 |
|  | Provedení plovoucích trnů pro spojení bet. desek | bm | 65,00 | 120 | 7800 |
|  | Armování bet. desek kari síti 100/100/5 | t | 1,54 | 26500 | 40810 |
|  | Provedení separační vrstvy pod beton | m2 | 150,00 | 12 | 1800 |
|  | Demontáže elektro rozvodů, vody, atd. | celkem | 1,00 | 9000 | 9000 |
|  | Betonáž betonové desky tl. 17 cm vč. provedení kartáčování betonu | m3 | 59,00 | 1950 | 115050 |
|  | Čerpání betonové směsi | celkem | 1,00 | 12500 | 12500 |
|  | Osazení ocel. Sloupků a betonáž | ks | 4,00 | 1200 | 4800 |
|  | **Celkem za drobné práce** |  |  |  **288 545 K**č |
| **Díl** | **12** |  |  |  |
|  | **Staveništní p**ř**esun hmot** |  |  |  |
|  | Přesun hmot  | t | 95 | 45 | 4275 |
|  | **Celkem staveništní p**ř**esun hmot** |  |  |  **4 275 K**č |
|  | Součet |  |  |  392 282 Kč |
| Režie 1 |  |  |  3 923 Kč |

Celkem bez dph 396 205 Kč

Vypracoval :Petr Řehulka

Dne: 18.4.2018