SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16CHT022\_004

Stavba: Změna přístřešku na kola upraveno - odečet zinku

CC-CZ:

Datum:

JKSO:

Místo:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtů |  |  | -71 808,03 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu |  |  | 0,00 |
| Cena bez DPH |  |  | -71 808,03 |
| DPH základní 21,00% | ze | -71 808,03 | -15 079,69 |
| snížená 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | V | CZK | -86 887,72 |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant |  |
| Datum a podpis: | Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| Objednavatel |  |
| Datum a podpis: | Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracovatel |  |
| Datum a podpis: | Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel |  |
| Datum a podpis: | Razítko |

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

16CHT022\_004

Stavba:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Změna přístřešku na kola upraveno - odečet zinku

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena s DPH [CZK]

Kód

Objekt

Cena bez DPH [CZK]

-86 887,72

858 176,14 -945 063,86

0,00 -86 887,72

■71 808,03

709 236,48 -781 044,51

0,00 ■71 808,03

1. Náklady z rozpočtů
2. nový přístřešek na kola
3. Odpočet MU072-03- Přístřešek na kola
4. Ostatní náklady ze souhrnného listu Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

krycí list rozpočtu

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Změna přístřešku na kola upraveno - odečet zinku

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

001 - nový přístřešek na kola

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtu Ostatní náklady |  |  | 709 236,48 0,00 |
| Cena bez DPH |  |  | 709 236,48 |
| DPH základní snížená | 21,00%15,00% | ze 709 236,48 ze 0,00 | 148 939,66 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK | 858 176,14 |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant |  |
| Datum a podpis: | Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracovatel |  |
| Datum a podpis: | Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| Objednavatel |  |
| Datum a podpis: | Razítko |

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Změna přístřešku na kola upraveno - odečet zinku

Objekt:

001 - nový přístřešek na kola

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Místo:

Objednatel:

Cena celkem [CZK]

709 236,48

333 562,03 32 754,95 18 760,11

1. 028,40 277 847,04

1 171,53 353 405,44

1. 781,43
2. 137,91 5 265,51

338 220,59

22 269,01 18 441,29 3 827,72

0,00

709 236,48

Zhotovitel:

Kód - Popis

1. Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1. - Zemní práce
2. - Zakládání

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 998 - Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 764 - Konstrukce klempířské 783 - Dokončovací práce - nátěry 787 - Dokončovací práce - zasklívání

M- Práce a dodávky M 21 -M - Elektromontáže 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1. Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

Změna přístřešku na kola upraveno - odečet zinku

001 - nový přístřešek na kola

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis

709 236,48

333 562,03 32 754,95

Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 |  |  |  |  |
| 1 | objemu do 100 m3 | m3 | 2,340 | 239,00 | 559,26 |

pas pod základ pro ukotvení konstrukcí stojanů na kola

13,00-0,60\*0,30

Součet

2.340

2.340

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 0,234 | 15,60 | 3,65 |
| 3 | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 19,529 | 825,00 | 16 111,43 |

výkop od -0,25

13,88\*4,40\*0,15 9,161

výkop pro základové patky

1,20\*1,20\*0,90\*8 10,368

Součet 19,529

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 133201109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 | m3 | 1,953 | 117,00 | 228,50 |
| 5 | K | 162701105 | Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 21,869 | 152,00 | 3 324,09 |
| 19,529+2,34 21,869 Součet 21,869 |
| 6 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 218,690 | 11,80 | 2 580,54 |

21,869\*10

Součet

218.690

218.690

171201211

127,00

4 999,23

39,364

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

21,869\*1,80

Součet

39.364

39.364

174101101

57,10

937,75

m3

16,423

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

výkop od -0,25

9,161

10,368

13,88\*4,40\*0,15

výkop pro základové patky

1,20\*1,20\*0,90\*8

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

yp Kód

pas pod základ pro ukotvení konstrukci stojanů na kola

13,00\*0,60\*0,30 2,340

odečet základ

-12,00\*0,45\*0,25 -1,350

odečet základových patek

-0,80\*0,80\*0,80\*8 -4,096

Součet 16,423

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | M | 103103715099 | zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná |  | 16,423 | 244,20 | 4 010,50 |
|  |  | - Zakládání |  |  |  |  | 18 760,11 |
| 10 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním | m3 | 1,450 | 762,00 | 1 104,90 |
| z netříděného štěrkopísku |
|  |  |  | pod základové pasy a patky |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,50\*0,10\*13,00 |  | 0,650 |  |  |
|  |  |  | 1,00\*1,00\*0,10\*8 |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 1,450 |  |  |
| 11 | K | 274313711 | Základové pásy z betonu tř. C 20/25 | m3 | 1,350 | 1 960,00 | 2 646,00 |
|  |  |  | základ pro kotvení stojanů na kola |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,45\*0,25\*12 |  | 1,350 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 1,350 |  |  |
| 12 | K | 274351215 | Zřízeni bedněni stěn základových pasů | m2 | 7,470 | 164,00 | 1 225,08 |
|  |  |  | 12,00\*0,30\*2 |  | 7,200 |  |  |
|  |  |  | 0,45\*0,30\*2 |  | 0,270 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 7,470 |  |  |
| 13 | K | 274351216 | Odstraněni bednění stěn základových pasů | m2 | 7,470 | 31,40 | 234,56 |
| 14 | K | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 4,096 | 1 960,00 | 8 028,16 |
|  |  |  | 0,80\*0,80\*0,80\*8 |  | 4,096 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 4,096 |  |  |
| 15 | K | 275351215 | Zřízeni bedněni stěn základových patek | m2 | 20,480 | 216,00 | 4 423,68 |
|  |  |  | 0,80\*0,80\*4\*8 |  | 20,480 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 20,480 |  |  |
| 16 | K | 275351216 | Odstraněni bednění stěn základových patek | m2 | 20,480 | 53,60 | 1 097,73 |
|  | 6 | - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 3 028,40 |
| 17 | K | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez | m3 | 1,340 | 2 260,00 | 3 028,40 |
| zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 |
|  |  |  | podklad beton |  |  |  |  |
|  |  |  | 12,00\*0,45\*0,10 |  | 0,540 |  |  |
|  |  |  | 1,00\*1,00\*0,10\*8 |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 1,340 |  |  |
|  | 9 | - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 277 847,04 |
| 18 | K | 936174313 | Montáž stojanu na kola - kotveni do betonové patky | kus | 12,000 | 1 600,00 | 19 200,00 |
| 19 | M | 749749101511 | Stojan na kola dle PD | kus | 12,000 | 14 125,00 | 169 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ríyp | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| w. | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 | m2 | 52,000 | 30,80 | 1 601,60 |
|  |  |  | 13,00\*4,00 |  | 52,000 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 52,000 |  |  |
| 21 | K | 952901411 | Vyčištěni ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 36,000 | 21,80 | 784,80 |
|  |  |  | 12,00\*3,00 |  | 36,000 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 36,000 |  |  |
| 22 | K | 953946111 | Montáž atypických ocelových kci hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m | t | 1,109 | 12 000,00 | 13 308,00 |
|  |  |  | dle výpisu z PD |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,03chyba v PD výkaz konstrukční oceli nesouhlasí s projektem1,109-1,030 |  | 1,0300,079 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 1,109 |  |  |
| 23 | M | 553553610625 | ocelová konstrukce přístřešku | kus | 1,000 | 76 535,50 | 76 535,50 |
| 24 | K | 91100001 | zinkováni ocelových konstrukcí | kg | -702,490 | 14,00 | -9 834,86 |
|  |  |  | odečet zinkováni konstrukce stojek a táhel |  |  |  |  |
|  |  |  | -(337,99+191,70+172,80) |  | -702,490 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | -702,490 |  |  |
| 25 | K | 953961214 | Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 32,000 | 106,00 | 3 392,00 |

4\*8

Součet

32.000

32.000

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | K | 953965131 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 | kus | 32,000 | 105,00 | 3 360,00 |
|  |  | mm |  |  |

1 171,53

998 - Přesun hmot

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | K | 998014211 | Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z | t | 20,410 | 57,40 | 1 171,53 |
|  |  |  | kovových dílců |  |  |  |  |

353 405,44 4 781,43

5 137,91

5 265,51

PSV - Práce a dodávky PSV 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | K | 721242115 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 | kus | 2,000 | 2 390,00 | 4 780,00 |
| 29 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0,003 | 477,00 | 1,43 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | 764541413 | Žlab podokapni hranatý z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm | m | 12,300 | 267,00 | 3 284,10 |
| 31 | K | 764541463 | Kotlík hranatý pro podokapni žlaby z TiZn předzvětralého plechu 250/80 mm | kus | 2,000 | 135,00 | 270,00 |
| 32 | K | 764548402 | Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu o straně 80 mm | m | 4,600 | 338,00 | 1 554,80 |
| 33 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážni pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0,037 | 784,00 | 29,01 |

764 - Konstrukce klempířské

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 783301313 | Odmaštěni zámečnických konstrukci ředidlovým | m2 | 23,370 | 45,20 | 1 056,32 |
|  |  |  | odmašťovačem |  |  |  |  |

783 - Dokončovací práce - nátěry

v místech kde bude PÚ pouze nátěr

Cena celkem [CZK]

Popis

Kód

MJ Množství J.cena [CZK]

"ocel konstrukce"

23,4\*(0,12\*2+0,08\*2) 20,88\*(0,12\*2+0,04\*2) 9,92\*(0,12\*2+0,08\*2) 3,14\*0,012\*15,12 chyba v nové PD 2,08\*(0,12\*2+0,08\*2) 6,12\*(0,12\*2+0,04\*2) Součet

9,360

6,682

3,968

0,570

0,832

1,958

23,370

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci | m2 | 30,282 | 47,20 | 1 429,31 |

"ocel konstrukce"

23,4\*(0,12\*2+0,08\*2) 20,88\*(0,12\*2+0,04\*2) 9,92\*(0,12\*2+0,08\*2) 10,6\*(0,08\*4)

11,0\*(0,08\*4) 3,14\*0,012\*15,12 chyba v nové PD 2,08\*(0,12\*2+0,08\*2) 6,12\*(0,12\*2+0,04\*2) Součet

9,360

6,682

3,968

3,392

3,520

0,570

0,832

1,958

30,282

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | K | 783315101 | Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukci | m2 | 30,282 | 45,40 | 1 374,80 |

"ocel konstrukce"

23,4\*(0,12\*2+0,08\*2) 20,88\*(0,12\*2+0,04\*2) 9,92\*(0,12\*2+0,08\*2) 10,6\*(0,08\*4)

11,0\*(0,08\*4)

3,14\*0,012\*15,12

chyba v nové PD

2,08\*(0,12\*2+0,08\*2)

6,12\*(0,12\*2+0,04\*2)

Součet

9,360

6,682

3,968

3,392

3,520

0,570

0,832

1,958

30,282

1 405,08

46,40

783317101

37

|  |  |
| --- | --- |
| "ocel konstrukce" |  |
| 23,4\*(0,12\*2+0,08\*2) | 9,360 |
| 20,88\*(0,12\*2+0,04\*2) | 6,682 |
| 9,92\*(0,12\*2+0,08\*2) | 3,968 |
| 10,6\*(0,08\*4) | 3,392 |
| 11,0\*(0,08\*4) | 3,520 |
| 3,14\*0,012\*15,12 | 0,570 |

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2

30,282

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rvp | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|  |  |  | chyba v nové PD |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,08\*(0,12\*2+0,08\*2) |  | 0,832 |  |  |
|  |  |  | 6,12\*(0,12\*2+0,04\*2) |  | 1,958 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 30,282 |  |  |
|  | 787 • Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 338 220,59 |
| 38 | K | 787314326 | Zasklívání střech s podtmelením na nosné profily a přítlačné lišty sklem bezpečnostním vrstveným 66.2,tl. 12,8mm | m2 | 43,246 | 7 810,00 | 337 751,26 |
|  |  |  | 3,580\*12,080 |  | 43,246 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 43,246 |  |  |
| 39 | K | 998787101 | Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m | t | 1,641 | 286,00 | 469,33 |

M- Práce a dodávky M 21-M - Elektromontáže

22 269,01 18 441,29

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | K | 210010021 | Montáž trubek plastových tuhých D 16 mm uložených pevně | m | 6,000 | 23,80 | 142,80 |
| 41 | M | 345710911 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1516EHF | m | 6,000 | 8,40 | 50,40 |
| 42 | M | 345711721 | koleno pro trubky elektroinstalační pancéřové pevné z PH 4116HF | kus | 2,000 | 9,30 | 18,60 |
| 43 | M | 345711722 | spojka pro trubky elektroinstalační pancéřové pevné z PH 4116 | kus | 2,000 | 29,70 | 59,40 |
| 44 | K | 210010318 | Montáž krabic nástěnných plastových čtyřhranných do 250x250 mm | kus | 1,000 | 77,50 | 77,50 |
| 45 | M | 345715441 | krabice rozvodná T 250 KL se svorkovnici | kus | 1,000 | 153,10 | 153,10 |
| 46 | K | 210203859 | Montáž LED modulového osvětlovacího systému | m | 15,000 | 251,00 | 3 765,00 |
| 47 | M | 348144059 | osvětlovací LED pásek IP66 LED 15W! 1m | m | 15,000 | 129,90 | 1 948,50 |
| 48 | M | 348144066 | profil pro LED pásek hliníkový IP44 | m | 15,000 | 222,70 | 3 340,50 |
| 49 | M | 348144067 | Napájecí zdroj pro LED pásek 300W/ 12V elektronický IP 66 | kus | 1,000 | 1 743,60 | 1 743,60 |
| 50 | K | 210220020 | Montáž uzemňovaciho vedeni vodičů FeZn pomoci svorek v zemi páskou do 120 mm2 | m | 51,000 | 40,00 | 2 040,00 |
| 13,0+13,0+3,5+3,5+15,0+3,0 51,000 Součet 51,000 |
| 51 | M | 354420620 | pás zemnici 30 x 4 mm FeZn | ks | 47,940 | 35,40 | 1 697,08 |

51,0\*0,94

Součet

47.940

47.940

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | K | 210220022 | Montáž uzemňovaciho vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm | m | 5,000 | 35,20 | 176,00 |
| 53 | M | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn | ks | 3,085 | 35,40 | 109,21 |

5,0\*0,617

Součet

3.085

3.085

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | K | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 2,000 | 72,10 | 144,20 |
| 55 | M | 354419960 | svorka odbočovaci a spojovací SR 3a pro spojováni kruhových a páskových vodičů FeZn | kus | 2,000 | 32,90 | 65,80 |
| 56 | K | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| 57 | M | 354419860 | svorka odbočovaci a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn | kus | 1,000 | 19,60 | 19,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| K |  | 210220392 | Ochranné vodivé spojeni konstrukce s vodičem | kus | 2,000 | 89,10 | 178,20 |
| 59 | M | 354418955 | svorka připojovací SPb k připojeni kovových části | kus | 2,000 | 103,90 | 207,80 |
| 60 | K | 210810006 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně | m | 40,000 | 15,80 | 632,00 |
| 61 | M | 341110945 | kabel silový s Cu jádrem CXKH-R-J 5x2,5 mm2 | m | 40,000 | 44,30 | 1 772,00 |

3 827,72

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | K | -460150133 | moučeni KaDeiovycn zapazenycn i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 3 | m | 15,000 | 84,20 | 1 263,00 |
| 63 | K | 460490013 | Krytí kabelů výstražnou fólii šířky 34 cm | m | 15,000 | 8,30 | 124,50 |
| 64 | K | 460510064 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm | m | 15,000 | 45,80 | 687,00 |
| 65 | M | 345713521 | trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE 09063 | m | 15,000 | 33,80 | 507,00 |
| 66 | K | 460560133 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 | m | 15,000 | 23,00 | 345,00 |
| 67 | K | 460600023 | Vodorovné přemístěni horniny jakékoliv třídy do 1000 m | m3 | 1,050 | 48,60 | 51,03 |

46-M - Zemni práce při extr.mont.pracích

15,0-0,35\*0,2

Součet

1.050

1.050

213,47

10,70

19,950

m3

68

460600031

Připlatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m

1,05\*19

Součet

19.950

19.950

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | K | 460600039 | Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 1,890 | 293,00 | 553,77 |
|  |  |  | 1,05\*1,8 |  | 1,890 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 1,890 |  |  |
| 70 | K | 460620013 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | m2 | 5,250 | 15,80 | 82,95 |
|  |  |  | 15,0\*0,35 |  | 5,250 |  |  |
|  |  |  | Součet |  | 5,250 |  |  |

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**KRYCÍ list rozpočtu**

Změna přístřešku na kola upraveno - odečet zinku

002 - Odpočet MU072-03- Přístřešek na kola

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtu Ostatní náklady |  |  |  | -781 044,51 0,00 |
| Cena bez DPH |  |  |  | -781 044,51 |
| DPH základní snížená | 21,00%15,00% | ze -781 044,51 ze 0,00 |  | -164 019,35 0,00 |
| Cena s DPH |  | v CZK |  | -945 063,86 |

|  |  |
| --- | --- |
| Projektant |  |
| Datum a podpis: | Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| Objednavatel |  |
| Datum a podpis: | Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracovatel |  |
| Datum a podpis: | Razítko |

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel |  |
| Datum a podpis: | Razítko |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Změna přístřešku na kola upraveno - odečet zinku

26. 8. 2016

002 - Odpočet MU072-03- Přístřešek na kola

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-781 044,51

-252 186,55 -46 909,63 -64 974,34 -8 461,44 -128 564,69 -3 276,45 -501 827,35 -4 781,43 -5 137,91 -86 544,99 -24 476,10 -380 886,92 -27 030,61 -23 202,89 -3 827,72

Kód - Popis

1. Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1. - Zemní práce
2. - Zakládání

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 998 - Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 764 - Konstrukce klempířské 767 - Konstrukce zámečnické 783 - Dokončovací práce - nátěry 787 - Dokončovací práce - zasklívání

0,00

-781 044,51

M- Práce a dodávky M 21-M - Elektromontáže 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1. Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Změna přístřešku na kola upraveno - odečet zinku

002 - Odpočet MU072-03- Přístřešek na kola

Datum: 26. 8. 2016

Projektant: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu -781 044,51

HSV - Práce a dodávky HSV -252 186,55

1 - Zemní práce -46 909,63

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K | 131201101 | Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | -8,160 | 155,00 | -1 264,80 |
| 2 | K | 131201109 | Připlatek za lepivost u hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | -0,816 | 12,80 | -10,44 |
| 3 | K | 132201201 | Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | -43,776 | 239,00 | -10 462,46 |
| 4 | K | 132201209 | Připlatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | -4,377 | 15,60 | -68,28 |
| 5 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | -51,936 | 152,00 | -7 894,27 |
| 6 | K | 162701109 | Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | -519,360 | 11,80 | -6 128,45 |
| 7 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | -93,485 | 127,00 | -11 872,60 |
| 8 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | -30,562 | 57,10 | -1 745,09 |
| 9 | M | 103715099 | zemina pro násypy a zásypy, nakupovaná | m3 | -30,562 | 244,20 | -7 463,24 |

2 - Zakládání -64 974,34

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 274321411 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | -17,630 | 1 960,00 | -34 554,80 |
| 11 | K | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pasů | m2 | -49,360 | 164,00 | -8 095,04 |
| 12 | K | 274351216 | Odstraněni bednění stěn základových pasů | m2 | -49,360 | 31,40 | -1 549,90 |
| 13 | K | 274361821 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | -0,994 | 20 900,00 | -20 774,60 |

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -8 461,44

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | •3,744 | 2 260,00 | -8 461,44 |

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 564,69

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 936174313 | Montáž stojanu na kola kotevní do beton patky | kus | -15,000 | 635,00 | -9 525,00 |
| 16 | M | 749101511 | stojan na kola na 1 kolo | kus | -15,000 | 2 319,90 | -34 798,50 |
| 17 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | -73,269 | 30,80 | -2 256,69 |
| 18 | K | 952901411 | Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kůlen) při jakékoliv výšce podlaží | m2 | -32,133 | 21,80 | -700,50 |
| 19 | K | 953946111 | Montáž atypických ocelových kci hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m | t | -0,920 | 12 000,00 | -11 040,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wf lyp | Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| '20 | M | 553910625 | ocelová konstrukce přístřešku pro kola, nosná konstrukce včetně zarážky na kola a ostatních prvků, pozinkováno | kus | ■1,000 | 63 492,00 | ■63 492,00 |
| 21 | K | 953961214 | Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | -32,000 | 106,00 | -3 392,00 |
| 22 | K | 953965131 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm | kus | -32,000 | 105,00 | -3 360,00 |
|  | 98 - Přesun hmot -3 276,45 |
| 23 | K | 998014211 | Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců | t | -57,081 | 57,40 | -3 276,45 |

-501 827,35

-4 781,43

PSV - Práce a dodávky PSV 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | K | 721242115 | Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 | kus | -2,000 | 2 390,00 | -4 780,00 |
| 25 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | -0,003 | 477,00 | -1,43 |

764 - Konstrukce klempířské -5 137,91

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | K | 764541413 | Žlab podokapni hranatý z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm | m | -12,300 | 267,00 | -3 284,10 |
| 27 | K | 764541463 | Kotlík hranatý pro podokapni žlaby z TiZn předzvětralého plechu 250/80 mm | kus | -2,000 | 135,00 | -270,00 |
| 28 | K | 764548402 | Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu o straně 80 mm | m | -4,600 | 338,00 | -1 554,80 |
| 29 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážni pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | -0,037 | 784,00 | -29,01 |

-86 544,99

767 - Konstrukce zámečnické

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | 767131112 | Montáž stěn plechových svařovaných | m2 | -10,138 | 390,00 | -3 953,82 |
| 31 | M | 553910626 | rám s výplni z tahakovu, rám ocelová konstrukce, výplň plech tahokov 62x23-8x1,5 mm, pozinkováno | kus | -2,000 | 13 919,40 | -27 838,80 |
| 32 | K | 767654221 | Montáž vrat ocelových posuvných do ocelové konstrukce do 9 m2 | kus | -2,000 | 2 320,00 | -4 640,00 |
| 33 | M | 553910627 | vrata ocelová posuvná skládací, ocelová konstrukce vrat, výplň plech Tahokov 62x23- 8x1,5, včetně vodící lišty, závěsů a kováni, pozinkováno | kus | -2,000 | 25 054,90 | -50 109,80 |
| 34 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | -0,003 | 857,00 | -2,57 |

783 - Dokončovací práce - nátěry -24 476,10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci | m2 | -182,097 | 47,20 | -8 594,98 |
| 36 | K | 783315101 | Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukci | m2 | -172,997 | 45,40 | -7 854,06 |
| 37 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci | m2 | -172,997 | 46,40 | -8 027,06 |

787 - Dokončovací práce - zasklívání -380 886,92

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | K | 787192324 | Zasklívání stěn sklem bezpečnostním tvrzeným tl do 10 mm v osazovacím rámu s podtmelením | m2 | -17,266 | 7 810,00 | -134 847,46 |
| 39 | K | 787314326 | Zasklívání střech s podtmelením na nosné profily a přítlačné lišty sklem bezpečnostním vrstveným 66.2,tl. 12,8mm | m2 | -31,440 | 7 810,00 | -245 546,40 |
| 40 | K | 998787101 | Přesun hmot tonážni pro zasklívání v objektech v do 6 m | t | -1,724 | 286,00 | -493,06 |

M - Práce a dodávky M -27 030,61

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21-M - Elektromontáže -23 202,89

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | K | 210010021 | Montáž trubek plastových tuhých D 16 mm uložených pevně | m | -6,000 | 23,80 | -142,80 |
| 42 | M | 345710911 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1516EHF | m | ■6,000 | 8,40 | ■50,40 |
| 43 | M | 345711721 | koleno pro trubky elektroinstalační pancéřové pevné z PH 4116HF | kus | ■2,000 | 9,30 | ■18,60 |
| 44 | M | 345711722 | spojka pro trubky elektroinstalační pancéřové pevné z PH 4116 | kus | ■2,000 | 29,70 | ■59,40 |
| 45 | K | 210010318 | Montáž krabic nástěnných plastových čtyřhranných do 250x250 mm | kus | -1,000 | 77,50 | -77,50 |
| 46 | M | 345715441 | krabice rozvodná T 250 KL se svorkovnici | kus | -1,000 | 153,10 | ■153,10 |
| 47 | K | 210203859 | Montáž LED modulového osvětlovacího systému | m | -20,000 | 251,00 | -5 020,00 |
| 48 | M | 348144059 | osvětlovači LED pásek IP66 LED 15W/1m | m | ■20,000 | 129,90 | -2 598,00 |
| 49 | M | 348144066 | profil pro LED pásek hliníkový IP44 | m | ■20,000 | 222,70 | ■4 454,00 |
| 50 | M | 348144067 | Napáječi zdroj pro LED pásek 300W/ 12V elektronický IP 66 | kus | ■2,000 | 1 743,60 | ■3 487,20 |
| 51 | K | 210220020 | Montáž uzemňovaciho vedeni vodičů FeZn pomoci svorek v zemi páskou do 120 mm2 | m | -51,000 | 40,00 | -2 040,00 |
| 52 | M | 354420620 | pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn | kS | -47,940 | 35,40 | ■1 697,08 |
| 53 | K | 210220022 | Montáž uzemňovaciho vedeni vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm | m | -5,000 | 35,20 | •176,00 |
| 54 | M | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn | ks | ■3,085 | 35,40 | ■109,21 |
| 55 | K | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | -2,000 | 72,10 | -144,20 |
| 56 | M | 354419960 | svorka odbočovaci a spojovací SR 3a pro spojováni kruhových a páskových vodičů FeZn | kus | ■2,000 | 32,90 | ■65,80 |
| 57 | K | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a vice šrouby | kus | -1,000 | 100,00 | -100,00 |
| 58 | M | 354419860 | svorka odbočovaci a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn | kus | ■1,000 | 19,60 | ■19,60 |
| 59 | K | 210220392 | Ochranné vodivé spojeni konstrukce s vodičem | kus | -2,000 | 89,10 | -178,20 |
| 60 | M | 354418955 | svorka připojovací SPb k připojeni kovových části | kus | ■2,000 | 103,90 | -207,80 |
| 61 | K | 210810006 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených volně | m | -40,000 | 15,80 | -632,00 |
| 62 | M | 341110945 | kabel silový s Cu jádrem CXKH-R-J 5x2,5 mm2 | m | -40,000 | 44,30 | ■1 772,00 |
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | -3 827,72 |
| 63 | K | 460150133 | mouDem xaDeiovycn zapazenycn i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, vhnrnině tř 3 | m | -15,000 | 84,20 | -1 263,00 |
| 64 | K | 460490013 | Kryti kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm | m | -15,000 | 8,30 | -124,50 |
| 65 | K | 460510064 | Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm | m | -15,000 | 45,80 | -687,00 |
| 66 | M | 345713521 | trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE 09063 | m | -15,000 | 33,80 | -507,00 |
| 67 | K | 460560133 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 | m | -15,000 | 23,00 | -345,00 |
| 68 | KK | 460600023 | Vodorovné přemístěni horniny jakékoliv třídy do 1000 m | m3 | -1,050 | 48,60 | -51,03 |
| 69 | 460600031 | Příplatek k vodorovnému přemístěni horniny za každých dalších 1000 m | m3 | -19,950 | 10,70 | -213,47 |
| 70 | K | 460600039 | Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | -1,890 | 293,00 | -553,77 |
| 71 | K | 460620013 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | m2 | -5,250 | 15,80 | -82,95 |