Technické požadavky skupiny Děda Mládek Illegal Band

* kvalitní zvuková a světelná aparatura s obsluhou
* pódium o rozměrech min. 6x4m
* přípojka el. proudu 220V v blízkosti pódia
* mixážní pult min. 16 vstupů
* 4x odposlech - 4x odposlechová cesta ( minimálně dvě cesty)

postavení zprava z pohledu diváka:

* trumpeta – linka ( XLR ) + fantom, zpěv-mic.

...........................................................................

* basová kytara – linka ( XLR), zpěv – mic. přípojka 220 V

......................................................................

* banjo – linka ( XLR) + fantom, zpěv – mic.

...........................................................................

* činýlek – mic., sólový zpěv – mic.

...........................................................................

* el. kytara – linka (XLR) + fantom, zpěv – mic.

...........................................................................

* bubínek – mic., zpěv – mic.

...........................................................................

* valcha – mic., el. kytara – linka (jack), zpěv – mic.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze, dne 17. 4. 2018 | V Brně dne 12. 4. 2018 |
| ……………………………………………… | ………………………………………………. |
| agentura | pořadatel |