**Příloha č. 1 – Technická specifikace sekacího malotraktoru**

Typ: KUBOTA GR 2120

**Technická data:**

Motor naftový 3 - válcový motor, chlazený vodou

Max. výkon motoru dle SAE 21 HP

Kapacita palivové nádrže 18 l

Celková délka 2880 mm

Celková šířka 1280 mm

Celková výška 1205 mm

Převodovka hydrostatická, 4x4

Řízení

Plně hydraulické servořízení

Pohon převodovky kloubová hřídel

Pojezdová rychlost vpřed/vzad 0-10,0/0-5,0 km/h

Žací ústrojí – 3 nožové sečení

Zvedání hydraulické

Pohon od motoru kloubová hřídel

Šířka sečení 1.220 mm, (48“)

Obsah sběrného koše 450 l, vyprazdňování ručně

Celková hmotnost 515 kg (s ž. ú. a sběr košem)