Příloha č. 1: Technická specifikace - ČÁST A

|  |
| --- |
| **nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Nábytek a vybavení jazykových učeben v rámci projektu Modernizace učeben včetně zajištění konektivity a bezbariérovosti GaSOŠ Plasy** |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (dále také jen „VZ“) zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“).  Veřejná zakázka je zadávána dle postupů Směrnice Rady Plzeňského kraje č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, Obecných pravidel pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a Výzvy IROP a dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, který tvoří Přílohu č. 3 těchto Obecných pravidel. |
| **Dodavatel podává nabídku na ČÁST A: Nábytek** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DODAVATEL:** | Český nábytek a.s. |
| **IČO/DIČ:** | 26063395/CZ26063395 |
| **SÍDLO:** | Chomutovická 1444/2, 149 00 Praha 4 |
| **OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:** | Ondřej Kokeš, místopředseda představenstva |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÁZEV POLOŽKY** | **POČET** | | **ZADAVATELEM POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY** | **Splnění požadavku (ANO / NE)** | **OBCHODNÍ NÁZEV ZBOŽÍ**  (či jiné jednoznačné označení výrobce) | **VÝROBCE** |
| **Laboratoř** | | | | | | |
| Katedra | 1 | ks | Učitelský multifunkční PC stůl s výklopnou pracovní deskou s otevřeným boxem pro PC š.26cm a výsuvným mechanismem pro monitor vč. zámku, pravý, min. 76x130x66 cm, rám boční nohy z ohýbaného ocelového profilu min. 50 x 30 mm plochooválná, odklopná lišta zadní části pracovní desky (min. 110 mm) pro výjezd monitoru, výsuvný vertikální mechanismus pro monitor nebo AiO PC max. hmotnosti do 6kg - na lineárním ložisku s automatickou fixací (zaskakování do nastavené pozice bez nutnosti šroubovat nebo jinak mechanicky ovládat v horní nebo v dolní poloze) | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek  a.s. |
| Židle učitelská | 1 | ks | Židle na plynovém pístu, částečně čalouněná skořepina na sedáku a opěráku, kolečka | ANO | AMADEUS  učitelská výškově  stavitelná židle na plynovém pístu  částečně čalouněná | Vybavení škol  s.r.o. |
| Skříňka A | 2 | ks | Skříňka demonstračního stolu s uzamykatelnými dveřmi min. 90x100x60 cm, s dolní ocelovou lištou min. 40 x 20 mm, pro zvýšení mechanické odolnosti, bez police | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek  a.s. |
| Pracovní deska | 2 | ks | Pracovní deska demonstr. Pracoviště min. 200x60 cm - postforming tl. min. 28 mm | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
| Skříňka B | 2 | ks | Skříňka dvoudveřová pro zabudování umyvadla a baterie (není součástí), prac. deska postforming tl. min. 28 mm, min. 96x100x60 cm, zámek, s dolní ocelovou lištou min. 40 x 20 mm, pro zvýšení mechanické odolnosti | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
| Žákovský multifunkční PC stůl | 24 | ks | Žákovský multifunkční PC stůl s výklopnou pracovní deskou, výsuvným mechanismem pro monitor vč. zámku, min. 76x75x66 cm, rám boční nohy z ohýbaného ocelového profilu min. 50 x 30 mm plochoovál, odklopná lišta zadní části pracovní desky (min. 110 mm) pro výjezd monitoru, výsuvný vertikální mechanismus pro monitor nebo AiO PC max. hmotnosti do 6kg - na lineárním ložisku s automatickou fixací (zaskakování do nastavené pozice bez nutnosti šroubovat nebo jinak mechanicky ovládat v horní nebo v dolní poloze) příprava pro kotvení do podlahy | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
| Židle žákovská | 24 | ks | Židle na plynovém pístu, částečně čalouněná skořepina, na sedáku a opěráku kluzáky | ANO | AMADEUS  učitelská výškově  stavitelná židle na plynovém pístu  částečně čalouněná | Vybavení škol  s.r.o. |
| Skříň A | 2 | ks | Skříň min. 200x94x43 cm, 5x police dvoudveřová, zámek, s ocelovou lištou min. 40 x 20 mm v horní, střední a dolní části skříně, pro zvýšení mechanické odolnosti | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
| Skříňový nástavec na skříň A | 2 | ks | Skříňový nástavec min. 50x94x43 cm, 2 police dvoudveřový, zámek, s dolní ocelovou lištou min.40 x 20 mm, pro zvýšení mechanické odolnosti | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
| Skříň B | 2 | ks | Skříň min. 200x93x43 cm,5x police dvoudveřová, zámek, s ocelovou lištou min. 40 x 20 mm v horní a dolní části skříně, pro zvýšení mechanické odolnosti | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
| Skříňový nástavec na skříň B | 2 | ks | Skříňový nástavec min. 50x93x43 cm, 2 police, dvoudveřový, zámek, s horní ocelovou lištou min. 40 x 20 mm, pro zvýšení mechanické odolnosti | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
| Generální klíč | 1 | ks | Generální klíč pro všechny dodané skříně v rámci učebny včetně učitelského pracoviště | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
|  | | | | | | |
| Stůl pracovní A | 6 | ks | Stůl pracovní min. 76x150x68 cm, 2x zásuvkový kontejner se čtyřmi zásuvkami a nikou, se zámkem - na jeden shodný klíč, roletka pro umístění el. zásuvky | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
| Stůl pracovní B | 1 | ks | Stůl pracovní s otevřeným PC boxem, min. 76x120x68 cm | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
| Kancelářské křeslo | 7 | ks | Kancelářské křeslo, výškově stavitelný síťovaný opěrák, bez područek | ANO | YORK SÍŤ | ALBA CR spol.  s.r.o. |
| Konferenční sezení | 2 | ks | Konferenční sedačka, kovová podnož, dvousedačkový díl, šířka min. 116cm. Nosnost 120 kg. Barva dle vzorníku. | ANO | KLIPPAN | IKEA |
| Konferenční stůl | 2 | ks | Konferenční stůl min. 50x80x80 cm | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
| Kuchyňka | 1 | ks | Kuchyňka min. (215x120x60) cm (vxdxš), prostor pro dřez, prostor pro lednici, prostor pro myčku (velikost dle spotřebičů dodávaných v rámci předmětu plnění), pracovní deska postforming, horní část nad pracovní plochou uzavíratelná horizontální žaluzií | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
| Mikrovlnná trouba | 1 | ks | Mikrovlnná trouba, objem max. 20 l, mikrovlnný výkon min. 700 W, gril min. 900 W, digitální ovládání, rozměry max.: v x š x h 26,2x45,2x35,6 cm, nerez | ANO | EMS20300OX | Electrolux |
| Vestavěná lednička | 1 | ks | * Vestavěná lednička, objem min. 86 l, max. 92 l. Rozměry max: 54×57,5×54,5 cm (ŠxVxH), energetická třída min A+, manuální ovládání, rozměry pro zabudování max: 56–57×57,5–58×55 cm (ŠxVxH) | ANO | RBI 4061 AW | Gorenje |
| Myčka nádobí | 1 | ks | * Myčka nádobí, Rozměry max: 43,8×55×50 cm (VxŠxH), min A+ | ANO | CDCP 6/E | Candy |
| Baterie TS voda | 1 | ks | Baterie stojánková TS voda, bez montáže | ANO | DŘEZOVÁ BATERIE TITANIA  IRIS CHROM | Novaservis |
| Skříň A | 5 | ks | Skříň otevřená, policová, 5x policemi min. 180x90x43 cm, s ocelovou lištou min. 40 x 20 mm v horní, střední a dolní části skříně, pro zvýšení mechanické odolnosti | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
| Skříň B | 1 | ks | Skříň čtyřdveřová, policová,5x police min.180x90x43 cm, s ocelovou lištou min. 40 x 20 mm v horní, střední a dolní části skříně, pro zvýšení mechanické odolnosti | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
| Skříň C | 2 | ks | Skříň kombinovaná, horní díl otevřený, spodní díl dvířka v. min.90cm, 4x police min.180x90x43 cm, , s ocelovou lištou min.40 x 20 mm v horní, střední a dolní části skříně, pro zvýšení mechanické odolnosti | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
| Skříň D | 2 | ks | Skříň kombinovaná, horní díl prosklený, spodní díl dvířka v. min. 90cm,4x polce min. 180x90x43 cm, , s ocelovou lištou min. 40 x 20 mm v horní, střední a dolní části skříně, pro zvýšení mechanické odolnosti | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
| Skříň E | 1 | ks | Skříň kombinovaná, horní díl otevřený, spodní díl dvířka v. min.90cm, 4x police min.180x45x43 cm, , s ocelovou lištou 40 x 20 mm v horní, střední a dolní části skříně, pro zvýšení mechanické odolnosti | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
| Skříň F | 1 | ks | Skříň dvoudveřová, policová, 5x police min. 180x90x60 cm, , s ocelovou lištou min. 40 x 20 mm v horní, střední a dolní části skříně, pro zvýšení mechanické odolnosti | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
| Skříň G | 1 | ks | Skříň šatní, dvoudveřová, šatní tyč, 2x police, min. 180x90x60 cm, s ocelovou lištou min. 40 x 20 mm v horní, střední a dolní části skříně, pro zvýšení mechanické odolnosti | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
| Nástavec na skříň A, B, C, D | 10 | ks | Nástavec policový uzavřený, min. 60x90x43 cm, s dolní ocelovou lištou min. 40 x 20 mm, pro zvýšení mechanické odolnosti | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
| Nástavec na skříň E | 1 | ks | Nástavec policový uzavřený, min. 60x45x43 cm, s dolní ocelovou lištou min. 40 x 20 mm, pro zvýšení mechanické odolnosti | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |
| Nástavec na skříň F, G | 2 | ks | Nástavec policový uzavřený, min. 60x90x60 cm, s dolní ocelovou lištou min. 40 x 20 mm, pro zvýšení mechanické odolnosti | ANO | Atyp - na míru dle zadání | Český nábytek a.s. |

V Praze dne ………………….. 2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ondřej Kokeš

Místopředseda představenstva