Výkaz vým  ěr

Výstavba chodníku mezi stávajícími chodníky v ulicích Záfortenská a Vítězná

Objednatel: Město Slaný Stavební objekt: Chodník

Místo stavby: Slaný, okres Kladno

Číslo	Číslo položky	Popis - zkrácený název položky		Jednotka	Cena jednotková	Hmotnost	Množství	Cena celkem	Hmotnost celkem		
položky	katalogu				v Kč	v t		v Kč	v t		
		Zemní práce											
	001								
								
		vytrhání obrub z krajník ů nebo obrubníků stojatých - 0,145										
1	11320-2111	t/m2		m	84,00	Kč	0,145	5,00	420,00	Kč	1		
2	97908-4216	vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	352,00	Kč	0,000	1,00	352,00	Kč	0		
3	97908-4219	příplatek za každých zapo čatých 5 km navíc		t	13,00	Kč	0,000	3,00	39,00	Kč	0		
4	R	skládkovné		t	200,00	Kč	1,000	1,00	200,00	Kč	1		
		sejmutí ornice s vodorovným p řemístěním přez 100 do 250										
5	12110-1103	m		m3	45,00	Kč	0,000	13,40	602,80	Kč	0		
6	12220-1101	odkopávky a prokopávky v hor. 3. t řídy do 100 m3	m3	268,00	Kč	0,000	7,22	1 935,00	Kč	0		
		vodorovné přemístění výkopku z hor. 1. až 4. t ř. přez 9000 do										
7	16270-1105	10000 m		m3	252,00	Kč	0,000	7,22	1 819,40	Kč	0		
8	16270-1109	příplatek za každých zapo čatých 1000 m navíc		m3	19,70	Kč	0,000	72,20	1 422,30	Kč	0		
9	R	skládkovné		t	200,00	Kč	1,000	13,76	2 751,20	Kč	14		
10	18110-1102	úprava plán ě v hornině 1. až 4. t ř. se zhutněním - v zá řezu	m2	14,00	Kč	0,000	36,25	507,50	Kč	0		
		rozprostření ornice v rovině do sklonu 1:5 do 500 m2 tl. od										
11	18130-1105	250 do 300 mm		m2	113,00	Kč	0,000	44,65	5 045,50	Kč	0		
		CELKEM			15 094,70 Kč							
		Komunikace											
	005												
		podklad ze štěrkodrti tl. 150mm							
12	56485-1111			m2	101,00	Kč	0,279	36,25	3 661,30	Kč	10		
		kladení dlažby z bet. tvarovek (zámková dlažba) do	lože z										
13	59131-1111	kam.drc. fr. 4-8 do tl. 60 mm		m2	189,00	Kč	0,183	36,25	6 851,30	Kč	7		
14	specifikace	zámková dlažba betonová tl. 60mm, p  řírodní		m2	220,00	Kč	0,000	36,25	7 975,00	Kč	0		
		přesun hmot pro pozemní komunikace z krytem	dlážd ěným										
15	99822-3011	jakékoliv délky objektu		t	160,00	Kč	0,000	17,00	2 720,00	Kč	0		
		CELKEM			21 207,60 Kč							
		Ostatní konstrukce a práce											
	009												
		řezání živi čného krytu hloubky od 50 do 100 mm							
16	91973-5112			m	104,00	Kč	0,000	9,32	969,30	Kč	0		

Vypracoval: Ing. Kamil Hrbek 7.11.2016	Rozpočet	686_2016_OSM rozpočet | strana 1/2

Výkaz vým  ěr

Výstavba chodníku mezi stávajícími chodníky v ulicích Záfortenská a Vítězná

Objednatel: Město Slaný Stavební objekt: Chodník

Místo stavby: Slaný, okres Kladno

Číslo	Číslo položky	Popis - zkrácený název položky	Jednotka	Cena jednotková	Hmotnost	Množství	Cena celkem	Hmotnost celkem	
položky	katalogu			v Kč	v t		v Kč	v t	
		bourání zdiva nadzákladového, z betonu prostého - 2 ,200									
17	96204-2321	t/m3	m3	1 810,00	Kč	2,200	0,76	1 375,60	Kč	2	
18	97908-1111	odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	352,00	Kč	0,000	1,52	535,00	Kč	0	
19	97908-1121	příplatek za každý další 1 km	t	13,00	Kč	0,000	33,44	434,70	Kč	0	
20	R	skládkovné	t	200,00	Kč	1,000	1,52	304,00	Kč	2	
		osazení záhonového obrubníku do lože z B 7,5 s bo ční									
21	91656-1111	opěrou	m	204,00	Kč	0,105	46,40	9 465,60	Kč	5	
22	dodávka	obrubník záhonový, p řírodní	ks	34,00	Kč	0,000	93,00	3 162,00	Kč	0	
23	R	dopravní opatření	kpl	3 000,00	Kč	0,000	1,00	3 000,00	Kč	0	
24	R	vytyčení sítí	kpl	1 500,00	Kč	0,000	1,00	1 500,00	Kč	0	
		CELKEM		20 746,20 Kč						
										
		CENA CELKEM bez DPH						57 048,50 Kč		
		DPH 21 %					21,00%	11 980,20 Kč		
		CENA CELKEM včetně DPH						69 028,70 Kč		

Zpracoval: Elektromontáže Stavby s.r.o.	Podpis:	Datum:	13.10.2016

Vypracoval: Ing. Kamil Hrbek 7.11.2016	Rozpočet	686_2016_OSM rozpočet | strana 2/2