**Zákaznická podpora pro heliový hledač netěsností PHOENIX QuadroDry a dodatečné informace**

**Hotline servis –** ve všední dny od 8:00 do 17:00

**On-site servis –** dle časových možností technického personálu Tevak, s.r.o. (v Praze),

**–** případně Finn-ley vakuum, s.r.o. (v Brně) – autorizovaný servis výrobce

**ND –** měrky a drobné díly jako spojovací prvky skladem, ostatní jsou expedovány z Kolína n. Rýnem v Německu, obvyklá doba dodání 2-3 dny

**Servisní zastoupení –** v Brně a v Drážďanech v Německu, obvyklé termíny jsou 14 dní

**Možnost zapůjčení –** Phoenix Quadro firmy Tevak, s.r.o.

**Dodatečné informace:**

Systém je tvořen hledačem Phoenix QuadroDry, externí suchou vývěvou Ecodry 65+ a partial flow systémem. Partial flow systém sdružuje hledač a externí vývěvu a umožňuje např. hledání od atmosférického tlaku a rychlejší zavzdušňování objemných recipientů. Externí vývěva Ecodry 65+ má vlastní frekvenční měnič, může být ovládána manuálně i digitálně a může být použita samostatně v jiných aplikacích. Po odpojení Ecodry může hledač nadále pracovat.