## Server pro elektronickou komunikaci, groupware, live chat a Voice konference

**Technický popis (minimální požadavky):**

* Formát skříně pro umístění do stojanu 19“ včetně lyžin pro montáž do stojanu
* Výška serveru rovna 1U
* Chassis with up to 8, 2.5" Hot Plug Hard Drives
* PCIe Riser, 1x16 PCIe Gen3 FH slot (x8 PCIe lanes) 1x8 PCIe Gen3 LP slot (x4 PCIe lanes)
* 2x 8GB RAM UDIMM, 2133MT/s, ECC, min. další dva sloty prázdné
* CPU 4 fyzická jádra, min. 7500 bodů na cpubenchmark.net.
* 6x 480GB Solid State Drive, SATA, Mix Use, MLC, 6Gbps, 2.5in Hot-plug
* 2x 200GB Solid State Drive, SATA, Mix Use, MLC, 6Gpbs, 2.5in Hot-plug
* HW RAID Controller, 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA, 1GB NV Cache, RAID levels 0,1,5,6,10,50,60
* DVD+/-RW SATA interní mechnika
* 2x napájecí zdroj, redundantní, 350W, hot-plug
* 2x C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 2 Feet (0.6m), Power Cord
* On-Board LOM 1GBE Dual Port
* Bez operačního systému
* 5 letá záruka s opravou na místě, Next Business Day
* Zařízení kompatibilní a certifikované s MS Windows 2012 R2
* Dodavatel prokáže, že všechny výrobky, které dodá Zadavateli:

(a) jsou nové, byly oprávněně uvedeny na trh v EU nebo pochází z autorizovaného prodejního kanálu výrobce,

(b) mají plnou záruku od výrobce,

(c) mohou být podporovány výrobcem a mohou být součástí servisního a podpůrného programu výrobce,

(d) obsahuji licenci na používání příslušného softwaru,

(e) jsou určeny pro provoz v České republice,

(f) z databází výrobce, distributora či prodejce bude možné výše uvedené skutečnosti doložit.

Tyto skutečnosti dodavatel doloží čestným prohlášením distributora, popř. dodavatelem samotným, nelze-li prohlášení distributora získat. Zadavatel si vyhrazuje právo na zjištění původu výrobku při jejich převzetí, a to dle příslušných sériových čísel a právo podpisu akceptačního protokolu, osvědčujícího převzetí dodávky, až po ověření původu výrobku.

Integrace:

* Součástí dodání bude doprava a předání v sídle zadavatele na adrese Klárov 3, Praha 1 (kontaktní osoba za zadavatele bude domluvena dodatečně).

Nabízené řešení :

FUJITSU Server PRIMERGY RX2530 M4 Rack Server

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| p/n | popis | kusů |
| S26361-K1592-V401 |  - PY RX2530 M4 8x 2.5' - Rack server 19" (1U), Base unit with systemboard D3383-A for up to 2x Xeon DP processors and 24x DDR4 DIMM slots;  - iRMC S5 onboard server management incl. graphics controller;  - 10/100/1000MBit Service LAN port, LAN on Motherboard with 2x1Gbit/s (RJ45) plus the high performance Chip Intel LBG4 with flexble LAN connections - options for 4x1Gbit/s (RJ45), 2x10Gbit/s (RJ45), 2x10Gbit/s (SFP+) and 4x10Gbit/s (SFP+); RAID 0/1 6GBit/s Controller onboard; 8 bays for hot plug 2,5" SAS/SATA drives; 4/8 single hot plug fans;  | 1 |
| S26361-F4051-E108 | Intel Xeon Silver 4108 8C 1.80 GHz; 15039 bodů na cpubenchmark.net | 1 |
| S26361-F3694-E10 | Independent Mode Installation | 1 |
| S26361-F4026-E208 | 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2666 R ECC | 2 |
| S26361-F3778-E1 | DVD-RW supermulti ultraslim SATA | 1 |
| S26361-F5675-E240 | SSD SATA 6G 240GB Mixed-Use 2.5' H-P EP | 2 |
| S26361-F5675-E480 | SSD SATA 6G 480GB Mixed-Use 2.5' H-P EP | 6 |
| S26361-F5243-E11 | PRAID EP400i | 1 |
| S26361-F3953-E100 | PLAN EM Blind Panel OCP | 1 |
| S26361-F2735-E400 | Rack Mount Kit F1-CMA Slim Line | 1 |
| S26361-F4530-E10 | Mounting of RMK in symmetrical racks | 1 |
| S26361-F1452-E140 | Region-kit Europe | 1 |
| S26361-F2036-E100 | ServerView Suite DVDs | 1 |
| S26113-F575-E13 | Modular PSU 450W platinum hp | 2 |
| T26139-Y1968-E180 | Cable powercord rack, 1.8m, black | 2 |
| S26361-F1492-L210 | Opt.Full Height PCIe Riser | 1 |
| FSP:GB5S20Z00CZSV2 | SP 5y OS,9x5,NBD Rt | 1 |