**Požadované technické parametry dodávky**

Předmětem dodávky jsou aktivní síťové prvky dle technických podmínek uvedených níže.

* Přístupový stohovatelný gigabitový přepínač s možností napájení po Ethernetu typ A (3 ks).
* Přístupový stohovatelný gigabitový přepínač s možností napájení po Ethernetu typ B (12 ks).
* Přístupový stohovatelný gigabitový přepínač s možností napájení po Ethernetu typ C (5 ks).

# Tabulka povinných požadavků pro přístupový stohovatelný gigabitový přepínač s možností napájení po Ethernetu typ A (požadovány 3 ks)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek na funkcionalitu** | **Minimální požadavky** | **Splňuje****ANO/NE** |
| **Základní vlastnosti** |  |  |
| Třída zařízení | L2 přepínač |  |
| Formát zařízení | fixní konfigurace,rozšiřitelný na stohování, 1RU |  |
| Stohovatelný | ano, modulem |  |
| Stohování požadováno | ano |  |
| Délka stohovacího kabelu | 50 cm |  |
| Stohování kompatibilní s přístupovými stohovatelnými gigabitovýmipřepínači požadovanými v této ZD | ano |  |
| Počet RJ-45 portů 10/100/1000 | 24 |  |
| Podpora PoE (IEEE 802.3af, 15,4W/port) | ano |  |
| Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port) | ano |  |
| Dostupný výkon pro napájení PoE portů | 350W |  |
| Počet uplink portů 1GE a jejich typ | 2, SFP |  |
| Požadovaný počet a typ transceiverů | 2, 10GBase-SR, SFP+1, 10G AOC, SFP+, délka 5m |  |
| Možnost připojit externí redundantní zdroj | ano |  |
| **Výkonnostní parametry** |  |  |
| Propustnost přepínacího subsystému | 170 Gbit/s |  |
| Paketový výkon přepínače | 50 milionů paketů/vteřinu |  |
| Rychlost stohovacího propojení | 80 Gbit/s |  |
| **Vlastnosti stohování** |  |  |
| Vzájemné stohování všech modelů stejné řady s 1GE/10GE uplinky | ano |  |
| Počet přepínačů ve stohu | 8 |  |
| Automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu | ano |  |
| Možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jehopřipojením | ano |  |
| Seskupování portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:Nredundance) | ano |  |
| **Protokoly fyzické vrstvy** |  |  |
| IEEE 802.3-2005 | ano |  |
| IEEE 802.3ad | ano |  |
| Podpora "jumbo rámců" | ano |  |
| **Protokoly spojové vrstvy** |  |  |
| IEEE 802.1D | ano |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IEEE 802.1Q | ano |  |
| Počet aktivních VLAN | 1000 |  |
| IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control | ano |  |
| IEEE 802.1s - multiple spanning trees | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | ano |  |
| IEEE 802.1p - počet vnitřních front | 4 |  |
| Per VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení | ano |  |
| Detekce parametrů protilehlého zařízení | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky | ano |  |
| STP root guard | ano |  |
| STP loop guard | ano |  |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu | ano |  |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměruunicast/multicast rámců na portu v procentech | ano |  |
| **Protokol IP** |  |  |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | ano |  |
| QoS | ano |  |
| QoS i na stohovacím spoji | ano |  |
| DHCP relay | ano |  |
| **Protokol IPv6** |  |  |
| Podpora IPv6 ACL | ano |  |
| Podpora IPv6 services ( DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP) | ano |  |
| Podpora IPv6 MLDv2 snooping | ano |  |
| Podpora IPv6 Port ACL | ano |  |
| Podpora IPv6 First Hop Security RA guard | ano |  |
| Podpora IPv6 First Hop Security DHCPv6 guard | ano |  |
| Podpora IPv6 First Hop Security IPv6 Binding Integrity Guard | ano |  |
| **Směrování multicastu** |  |  |
| IGMPv2 snooping | ano |  |
| IGMPv3 snooping | ano |  |
| IPv6 MLDv1 & v2 snooping | ano |  |
| **Bezpečnost** |  |  |
| ACL na rozhraní in/out | ano |  |
| ACL pro IP | ano |  |
| ACL pro ethernetové rámce | ano |  |
| IPv6 ACL | ano |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ano |  |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | ano |  |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres naportu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | ano |  |
| Podpora zabezpečení a analýzy DHCP protokolu | ano |  |
| Podpora ochrany ARP protokolu | ano |  |
| Podpora ochrany podvrženého mapování IP/MAC adresy | ano |  |
| IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zařízení najednom portu | ano |  |
| IEEE 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdílení | ano |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ověření koncových stanic |  |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení naportu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ano |  |
| Ověřování dle IEEE 802.1x volitelně bez omezování přístupu (promonitoring a snadné nasazení 802.1x) | ano |  |
| **Podpora koncových zařízení** |  |  |
| Měření a ovládání spotřeby energie připojených koncových zařízení ainfrastruktury | ano |  |
| Podpora IEEE 802.3az | ano |  |
| Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotnýmzařízením bez dodatečných externích nástrojů | ano |  |
| **Management** |  |  |
| CLI rozhraní | ano |  |
| SSHv2 | ano |  |
| SSHv2 over IPv6 | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| SNMPv2 | ano |  |
| SNMPv3 | ano |  |
| Konzolová linka | ano |  |
| DNS klient | ano |  |
| NTP klient s MD5 autentizací | ano |  |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano |  |
| TACACS+ klient | ano |  |
| Port mirroring | ano |  |
| Vzdálený port mirroring | ano |  |
| Syslog | ano |  |
| Měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) | ano |  |
| Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer2 traceroute) | ano |  |
| Přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetněkonfigurace z nadřazeného směrovače | ano |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení podetekci jeho připojení na portu | ano |  |

**Tabulka povinných požadavků pro přístupový stohovatelný gigabitový přepínač s možností napájení po Ethernetu typ B (požadováno 12 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek na funkcionalitu** | **Minimální požadavky** | **Splňuje****ANO/NE** |
| **Základní vlastnosti** |  |  |
| Třída zařízení | L2 přepínač |  |
| Formát zařízení | fixní konfigurace,rozšiřitelný na stohování,1RU |  |
| Stohovatelný | ano, modulem |  |
| Stohování požadováno | ano |  |
| Délka stohovacího kabelu | 50 cm |  |
| Stohování kompatibilní s přístupovými stohovatelnými gigabitovýmipřepínači požadovanými v této ZD | ano |  |
| Počet RJ-45 portů 10/100/1000 | 48 |  |
| Podpora PoE (IEEE 802.3af, 15,4W/port) | ano |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port) | ano |  |
| Dostupný výkon pro napájení PoE portů | 350W |  |
| Počet uplink portů 1GE a jejich typ | 2, SFP |  |
| Možnost připojit externí redundantní zdroj | ano |  |
| **Výkonnostní parametry** |  |  |
| Propustnost přepínacího subsystému | 200 Gbit/s |  |
| Paketový výkon přepínače | 100 milionů paketů/vteřinu |  |
| Rychlost stohovacího propojení | 80 Gbit/s |  |
| **Vlastnosti stohování** |  |  |
| Vzájemné stohování všech modelů stejné řady s 1GE/10GE uplinky | ano |  |
| Počet přepínačů ve stohu | 8 |  |
| Automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu | ano |  |
| Možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jehopřipojením | ano |  |
| Seskupování portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:Nredundance) | ano |  |
| **Protokoly fyzické vrstvy** |  |  |
| IEEE 802.3-2005 | ano |  |
| IEEE 802.3ad | ano |  |
| Podpora "jumbo rámců" | ano |  |
| **Protokoly spojové vrstvy** |  |  |
| IEEE 802.1D | ano |  |
| IEEE 802.1Q | ano |  |
| Počet aktivních VLAN | 1000 |  |
| IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control | ano |  |
| IEEE 802.1s - multiple spanning trees | ano |  |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | ano |  |
| IEEE 802.1p - počet vnitřních front | 4 |  |
| Per VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení | ano |  |
| Detekce parametrů protilehlého zařízení | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky | ano |  |
| STP root guard | ano |  |
| STP loop guard | ano |  |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu | ano |  |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměruunicast/multicast rámců na portu v procentech | ano |  |
| **Protokol IP** |  |  |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | ano |  |
| QoS | ano |  |
| QoS i na stohovacím spoji | ano |  |
| DHCP relay | ano |  |
| **Protokol IPv6** |  |  |
| Podpora IPv6 ACL | ano |  |
| Podpora IPv6 services ( DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP) | ano |  |
| Podpora IPv6 MLDv2 snooping | ano |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podpora IPv6 Port ACL | ano |  |
| Podpora IPv6 First Hop Security RA guard | ano |  |
| Podpora IPv6 First Hop Security DHCPv6 guard | ano |  |
| Podpora IPv6 First Hop Security IPv6 Binding Integrity Guard | ano |  |
| **Směrování multicastu** |  |  |
| IGMPv2 snooping | ano |  |
| IGMPv3 snooping | ano |  |
| IPv6 MLDv1 & v2 snooping | ano |  |
| **Bezpečnost** |  |  |
| ACL na rozhraní in/out | ano |  |
| ACL pro IP | ano |  |
| ACL pro ethernetové rámce | ano |  |
| IPv6 ACL | ano |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ano |  |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | ano |  |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres naportu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | ano |  |
| Podpora zabezpečení a analýzy DHCP protokolu | ano |  |
| Podpora ochrany ARP protokolu | ano |  |
| Podpora ochrany podvrženého mapování IP/MAC adresy | ano |  |
| IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zařízení najednom portu | ano |  |
| IEEE 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdíleníověření koncových stanic | ano |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení naportu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ano |  |
| Ověřování dle IEEE 802.1x volitelně bez omezování přístupu (promonitoring a snadné nasazení 802.1x) | ano |  |
| **Podpora koncových zařízení** |  |  |
| Měření a ovládání spotřeby energie připojených koncových zařízení ainfrastruktury | ano |  |
| Podpora IEEE 802.3az | ano |  |
| Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotnýmzařízením bez dodatečných externích nástrojů | ano |  |
| **Management** |  |  |
| CLI rozhraní | ano |  |
| SSHv2 | ano |  |
| SSHv2 over IPv6 | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| SNMPv2 | ano |  |
| SNMPv3 | ano |  |
| Konzolová linka | ano |  |
| DNS klient | ano |  |
| NTP klient s MD5 autentizací | ano |  |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano |  |
| TACACS+ klient | ano |  |
| Port mirroring | ano |  |
| Vzdálený port mirroring | ano |  |
| Syslog | ano |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) | ano |  |
| Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer2 traceroute) | ano |  |
| Přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetněkonfigurace z nadřazeného směrovače | ano |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení podetekci jeho připojení na portu | ano |  |

**Tabulka povinných požadavků pro přístupový stohovatelný gigabitový přepínač s možností napájení po Ethernetu typ C (požadováno 5 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadavek na funkcionalitu** | **Minimální požadavky** | **Splňuje****ANO/NE** |
| **Základní vlastnosti** |  |  |
| Třída zařízení | L2 přepínač |  |
| Formát zařízení | fixní konfigurace,rozšiřitelný na stohování,1RU |  |
| Stohovatelný | ano, modulem |  |
| Stohování požadováno | ne |  |
| Stohování kompatibilní s přístupovými stohovatelnými gigabitovýmipřepínači požadovanými v této ZD | ano |  |
| Počet RJ-45 portů 10/100/1000 | 48 |  |
| Podpora PoE (IEEE 802.3af, 15,4W/port) | ano |  |
| Podpora PoE+ (IEEE 802.3at, 30W/port) | ano |  |
| Dostupný výkon pro napájení PoE portů | 350W |  |
| Počet uplink portů 1/10GE a jejich typ | 2, SFP+ |  |
| Možnost připojit externí redundantní zdroj | ano |  |
| **Výkonnostní parametry** |  |  |
| Propustnost přepínacího subsystému | 200 Gbit/s |  |
| Paketový výkon přepínače | 100 milionů paketů/vteřinu |  |
| Rychlost stohovacího propojení | 80 Gbit/s |  |
| **Vlastnosti stohování** |  |  |
| Vzájemné stohování všech modelů stejné řady s 1GE/10GE uplinky | ano |  |
| Počet přepínačů ve stohu | 8 |  |
| Automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu | ano |  |
| Možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jehopřipojením | ano |  |
| Seskupování portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | ano |  |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:Nredundance) | ano |  |
| **Protokoly fyzické vrstvy** |  |  |
| IEEE 802.3-2005 | ano |  |
| IEEE 802.3ad | ano |  |
| Podpora "jumbo rámců" | ano |  |
| **Protokoly spojové vrstvy** |  |  |
| IEEE 802.1D | ano |  |
| IEEE 802.1Q | ano |  |
| Počet aktivních VLAN | 1000 |  |
| IEEE 802.1X - Port Based Network Access Control | ano |  |
| IEEE 802.1s - multiple spanning trees | ano |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IEEE 802.1w - Rapid Tree Spanning Protocol | ano |  |
| IEEE 802.1p - počet vnitřních front | 4 |  |
| Per VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) nebo ekvivalentní | ano |  |
| Detekce protilehlého zařízení | ano |  |
| Detekce parametrů protilehlého zařízení | ano |  |
| Protokol pro definici šířených VLAN | ano |  |
| Detekce jednosměrnosti optické linky | ano |  |
| STP root guard | ano |  |
| STP loop guard | ano |  |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu | ano |  |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměruunicast/multicast rámců na portu v procentech | ano |  |
| **Protokol IP** |  |  |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | ano |  |
| QoS | ano |  |
| QoS i na stohovacím spoji | ano |  |
| DHCP relay | ano |  |
| **Protokol IPv6** |  |  |
| Podpora IPv6 ACL | ano |  |
| Podpora IPv6 services ( DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP) | ano |  |
| Podpora IPv6 MLDv2 snooping | ano |  |
| Podpora IPv6 Port ACL | ano |  |
| Podpora IPv6 First Hop Security RA guard | ano |  |
| Podpora IPv6 First Hop Security DHCPv6 guard | ano |  |
| Podpora IPv6 First Hop Security IPv6 Binding Integrity Guard | ano |  |
| **Směrování multicastu** |  |  |
| IGMPv2 snooping | ano |  |
| IGMPv3 snooping | ano |  |
| IPv6 MLDv1 & v2 snooping | ano |  |
| **Bezpečnost** |  |  |
| ACL na rozhraní in/out | ano |  |
| ACL pro IP | ano |  |
| ACL pro ethernetové rámce | ano |  |
| IPv6 ACL | ano |  |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ano |  |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | ano |  |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres naportu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | ano |  |
| Podpora zabezpečení a analýzy DHCP protokolu | ano |  |
| Podpora ochrany ARP protokolu | ano |  |
| Podpora ochrany podvrženého mapování IP/MAC adresy | ano |  |
| IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zařízení najednom portu | ano |  |
| IEEE 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdíleníověření koncových stanic | ano |  |
| Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení naportu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ano |  |
| Ověřování dle IEEE 802.1x volitelně bez omezování přístupu (promonitoring a snadné nasazení 802.1x) | ano |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podpora koncových zařízení** |  |  |
| Měření a ovládání spotřeby energie připojených koncových zařízení ainfrastruktury | ano |  |
| Podpora IEEE 802.3az | ano |  |
| Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotnýmzařízením bez dodatečných externích nástrojů | ano |  |
| **Management** |  |  |
| CLI rozhraní | ano |  |
| SSHv2 | ano |  |
| SSHv2 over IPv6 | ano |  |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |  |
| SNMPv2 | ano |  |
| SNMPv3 | ano |  |
| Konzolová linka | ano |  |
| DNS klient | ano |  |
| NTP klient s MD5 autentizací | ano |  |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano |  |
| TACACS+ klient | ano |  |
| Port mirroring | ano |  |
| Vzdálený port mirroring | ano |  |
| Syslog | ano |  |
| Měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) | ano |  |
| Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer2 traceroute) | ano |  |
| Přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetněkonfigurace z nadřazeného směrovače | ano |  |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení podetekci jeho připojení na portu | ano |  |

**Další technické požadavky**

* Všechny poptávané aktivní síťové prvky musí být z důvodů ochrany stávajících investic a minimalizace celkových nákladů na vlastnictví a provoz počítačové sítě zadavatele kompatibilní se všemi již používanými zařízeními, komunikačními protokoly a systémy správy sítě specifikovanými níže.

# Struktura technické části nabídky

Technická část nabídky musí obsahovat:

* **Podrobný popis technických a funkčních parametrů** nabízeného řešení, z něhož bude jasně patrné splnění jednotlivých položek technických a funkčních požadavků technického zadání.
* **Podrobný popis servisních a záručních podmínek**, z něhož bude jasně patrné splnění jednotlivých položek servisních a záručních požadavků zadání.
* **Podrobnou položkovou specifikaci** nabízených zařízení (např. typů šasi, jednotlivých modulů, operačního software, napájecích zdrojů apod.).

# Popis prostředí počítačové sítě ZČU

## Používané komunikační protokoly a podpůrné vlastnosti aktivních prvků sítě ZČU

V akademické síti ZČU WEBnet jsou v současné době používány následující komunikační protokoly a další podpůrné vlastnosti aktivních prvků, s nimiž musí být poptávaná zařízení kompatibilní:

* Podpora IEEE 802.1Q/p (minimálně 1000 VLAN, konfigurační možnosti statického omezování síření VLAN), IEEE 802.1s/w (RSTP/MSTP), IEEE 802.3ad, IGMPv2/v3, MLDv1/v2 a vlastnické L2 protokoly VTPv3, PVRSTP+, CDPv2, UDLD.
* Možnosti ochrany spanning tree protokolu vůči zneužití (filtrace BPDU rámců na jednotlivých rozhraních, kontrola přípustnosti BPDU apod.).
* Podpora agregace linek (LACP nebo PAgP).
* Podpora privátních VLAN (logická izolace jednotlivých rozhraní nebo skupin rozhraní v rámci téže VLAN).
* Podpora omezení (procentuálního poměru) broadcastového a multicastového provozu na rozhraní.
* Duální podpora IPv4 a IPv6 unicast i multicast (možnost současné konfigurace IPv4 a IPv6 adres na tomtéž fyzickém nebo logickém rozhraní, dual-stack).
* Podpora směrovacích protokolů BGPv4, OSPFv2, OSPFv3, PIM-SMv2, RIP, statického směrování a možnosti redistribuce směrovacích informací mezi jednotlivými protokoly, rozkládání zatížení na L3 paralelních cestách, možnosti vytváření logicky oddělených instancí virtuálních směrovacích tabulek v rámci téhož L3 přepínače (podpora virtuálních směrovacích instancí).
* Podpora HSRP nebo VRRP pro zajištění redundance výchozí brány koncovým stanicím/serverům.
* Podpora GRE tunelů.
* Podpora IGMPv2, IGMPv3 a hardwarová podpora omezování zbytečného šíření multicastových rámců/paketů na rozhraní bez explicitních příjemců (IGMPv2/v3 a MLDv1/v2 snooping).
* Možnost definovat povolené MAC adresy na portu, jejich maximální počet na portu a definování různého chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy).
* Hardwarová podpora bezstavové bezpečnostní filtrace provozu podle L2/L3/L4 atributů na úrovni linkové/síťové/transportní vrstvy aplikovatelná na úrovni L2/L3 fyzického i logického rozhraní (VLAN).
* Vzdálený management aktivních prvků (typicky pomocí protokolů Telnet, SSH, HTTP/HTPS nebo SNMPv2/v3).
* Implementace čítačů přenesených bytů/paketů pro jednotlivé relevantní entity síťových informací (typicky rozhraní, filtry apod.) přístupné přes příkazovou řádku a SNMP.
* Možnost nastavení omezení distribuce IP multicastu ve VLAN.
* Možnost ochrany proti útokům na úrovni síťové a linkové vrstvy (IP DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard).
* Hardwarová podpora zajištění kvality služby (QoS) podle L2/L3/L4 atributů umožňující implementaci QoS podle modelu rozlišovaných služeb (DiffServ).

## Nástroje používané pro správu sítě ZČU

Pro správu sítě ZČU jsou používány následující nástroje síťového managementu, s nimiž musí být poptávaná zařízení kompatibilní.

### Správa konfigurací

Zálohování konfigurací všech aktivních komunikačních prvků Cisco je prováděno centrálně automaticky pomocí systému RANCID1 s webovou nadstavbou Subversion (pro přehledné zobrazování změn) periodicky alespoň jednou denně. Archivace (změn) historie konfigurací je udržována minimálně po dobu jednoho roku. Navíc jsou paralelně zálohovány konfigurace (a jejich přehledných sumárních změny) všech aktivních komunikačních prvků Cisco pomocí systému NeDi2 periodicky alespoň jednou denně. Archivace (změn) historie konfigurací je opět v systému NeDi udržována minimálně po dobu jednoho roku.

Pro hromadné konfigurace skupin zařízení se využívají systémy Netmanager3, umožňující paralelní vykonávání příkazů, a NeDi.

### Správa bezdrátové sítě

Na ZČU je provozována bezdrátová síť eduroam4, která podporuje IP mobilitu a roaming uživatelů v rámci české sítě národního výzkumu a vzdělávání. Kromě toho je provozována síť zcu-mobile, která mobilitu a roaming nepodporuje. Pro její provoz byl vyvinut vlastní systém založený na open-source řešení. Obě řešení jsou navázána na AAA infrastrukturu založenou na ověřovacím serveru freeRADIUS5. Pro správu a konfiguraci bezdrátových přístupových bodů je využíváno centralizované řešení. Jako centrální prvky jsou použity čtyři bezdrátové řadiče6 pracující v režimu active/standby, které jsou schopny současně spravovat až 1100 AP. K udržení konzistentní konfigurace obou bezdrátových řadičů je používán specializovaný software7.

### Inventarizace síťových zařízení

Pro inventarizaci veškerých síťových zařízení (typicky aktivních komunikačních prvků a koncových zařízení jako jsou uživatelská PC, notebooky, servery a síťové tiskárny) se využívají dva druhy nástrojů:

* registrační systém Sauron8 v prostředí sítě ZČU (uživatelé a administrátoři registrují síťová zařízení pomocí služby „hostmaster“) a registrační systém Knet9 v prostředí kolejní sítě (včetně funkce řízení přístupu oprávněných uživatelů do sítě na základě konfigurace kolejních DHCP/DNS serverů a pravidel na centrálním kolejním firewallu)
* on-line systémy Netdisco10 a NeDi, které na základě periodicky získávaných informací z aktivních komunikačních prvků pomocí protokolů SNMP a CDP poskytují informace o zařízeních připojených do sítě (např. počty, typy a verze OS aktivních prvků, informace o topologii sítě, VLAN, IP podsítích, bezdrátových SSID, mapování MAC adres na IP adresy, připojení MAC/IP adres za konkrétními fyzickými porty jednotlivých přepínačů, informace o SMB atd.11) s možností

1 <http://www.shrubbery.net/rancid/>

2 <http://nedi.ch/>

3Vlastní otevřený systém založený na využití výsledků diplomových prací studentů FAV.

4[http://www.eduroam.cz](http://www.eduroam.cz/) 5[http://freeradius.org](http://freeradius.org/)

6Dva bezdrátové řadiče Cisco Wireless LAN Controller (WLC) 5520 pro 600 AP a dva bezdrátové řadiče Cisco Wireless LAN Controller (WLC) 5508 pro 400 AP.

7Cisco Prime Infrastructure verze 3.3 pro 1000 AP provozovaný ve virtualizovaném prostředí.

8<http://sauron.jyu.fi/>

9Vlastní otevřený systém založený na využití výsledků diplomových prací studentů FAV.

10<http://www.netdisco.org/>

11Z bezpečnostních důvodů se však záměrně nevyužívají integrované služby manipulace se stavy portů přepínačů vyžadující SNMP přístup pro zápis.

pokročilého vyhledávání (např. nalezení fyzického připojení zařízení s danou IP/MAC adresou, nalezení duplicitních MAC/IP adres apod.), včetně uchovávání stavové historie.

### Monitorování provozu

**Provozní trendy**

Pro sledování non-stop dostupnosti na úrovni služeb se používá systém Nagios12, který je současně také využíván pro monitorování dostupnosti všech aktivních komunikačních prvků a služebních/management serverů, včetně konfigurace automatického upozorňování/eskalace e-mailem při detekci problémové/chybové situace.

Pro sledování non-stop dostupnosti na úrovni služeb pro systém VoIP ZČU se používá systém Nagios13, který je využíván pro monitorování dostupnosti všech aktivních komunikačních prvků a služebních/management serverů systému VoIP ZČU, včetně konfigurace automatického upozorňování/eskalace e-mailem při detekci problémové/chybové situace.

Pro sledování non-stop dostupnosti všech aktivních komunikačních prvků včetně IP telefonů se používá systém Mikrotik The Dude14.

Pro non-stop historii sledování základních L2 provozních charakteristik aktivních komunikačních prvků všech prostředí pomocí SNMP15 (typicky zatížení CPU, obsazení operační paměti, stav napájecích zdrojů, teplota, počet BGP prefixů a stavové informace jednotlivých portů/rozhraní jako počet přenesených bytů/rámců/paketů, chybovost portů/rozhraní atd.) se používá optimální konfigurace dvojice nástrojů Cricket16 a Torrus17 pracujících nad RRD databázemi.

Pro sledování provozu na úrovni L3/L4 datových toků se využívá technologie NetFlow v9. NetFlow informace exportované ze směrovačů, linuxových firewallů (kolejní extranet) a specializované FlowMon18 sondy (kolejní intranet) se zpracovávají jednak nevzorkované pomocí produkčního IPv4 software Caligare Flow Inspector/CFI19 a jednak vzorkované 1:10 pomocí testovacího IPv4/IPv6 software FTAS20.

Pro monitorování historie latence/jitteru/ztrátovosti paketů (typicky VoIP subsystému) se používá aktivní nástroj Smokeping21.

Pro monitorování problémových provozních stavů se používá standardní mechanismus zpracování nevyžádaných deníkových zpráv generovaných aktivními prvky na bázi protokolu Syslog a SNMP trap, přičemž se navíc využívá i nadstavba Zenoss Core22 pro inteligentní korelaci trapů.

Bezpečnostní monitorování

Pro monitorování síťové bezpečnosti se jednak využívají standardní nástroje Syslog a SNMP trapy, které mohou být ještě dále inteligentně předzpracovány/filtrovány, korelovány a reportovány SIEM systémem zpracování Syslog hlášení z aktivních prvků OSSEC23 a pro SNMP trapy systémem Zenoss Core.

Přehled o anomáliích na úrovni automatické detekce podezřelých IPv4 datových toků podle analýzy NetFlow dat poskytuje software Caligare Flow Inspector/CFI.

12<http://www.nagios.org/> 13<http://www.nagios.org/> 14<http://www.mikrotik.com/thedude.php>

15Konfigurace aktivních prvků pouze v režimu pro čtení s povolenými IP adresami management stanic dle ACL.

16<http://cricket.sourceforge.net/> 17<http://torrus.org/>

18<http://www.invea.cz/produkty-sluzby/flowmon/flowmon-sondy> 19<http://www.caligare.com/> 20[http://www.cesnet.cz/doc/techzpravy/2004/ftas-arch/,](http://www.cesnet.cz/doc/techzpravy/2004/ftas-arch/)

[http://www.cesnet.cz/doc/techzpravy/2006/ftas-interface/,](http://www.cesnet.cz/doc/techzpravy/2006/ftas-interface/) <http://www.cesnet.cz/akce/2009/zazemi-pro-cert-csirt/p/sledovani-provozu.pdf>

21<http://oss.oetiker.ch/smokeping/>

22<http://www.zenoss.com/solution/network-monitoring> 23<http://www.ossec.net/>

Automatický přehled o (změnách) mapování aktivních MAC adres na IP adresy pro všechna zařízení připojená do vybraných/důležitých podsítí zajišťuje software ARPwatch24.

Vynucování bezpečnostní síťové přístupové politiky umožňující centralizované systémové zablokování přístupu problémových uživatelů do sítě či síťových služeb (blacklist) zejména na úrovni L2 VACL nebo L3 ACL případně ještě s kombinací vypnutí daného portu na přístupovém prvku (typicky nejblíže místu svého vzniku podle typu komunikačního prvku) je řízeno pomocí nástroje NetSpy25. Tento vlastní nástroj také poskytuje další potřebné podpůrné administrátorské funkce jako např. automatickou detekci neregistrovaných zařízení, vyhledání různých konfliktních síťových stavů, management VLAN/IP podsítí atd.

Vzdálený administrátorský přístup ke všem aktivním síťovým prvkům je zajištěn pouze26 pomocí SSH protokolu s autentizací/autorizací protokolem TACACS+ z předdefinovaných povolených bezpečných podsítí/IP adres. Management rozhraní L2 přepínačů je umístěno ve vyhrazené IP podsíti chráněné firewallem. Pro L3 přepínače/směrovače je konfigurována ochrana Control Plane Policing/CoPP, pokud tuto vlastnost podporují. AAA auditní informace o administrátorských přístupech ke konfigurovaným zařízením je k dispozici na TACACS+ serverech CIV ZČU.

24<http://www.securityfocus.com/tools/142>

25Vlastní otevřený systém založený na využití výsledků diplomových prací studentů FAV.

26S výjimkou menšího počtu zastaralých přepínačů, které SSH nepodporují a jsou postupně podle finančních možností nahrazovány.