Technické podmínky dodávky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Čelně nesený mulčovač - 3ks (pro VHP Skotnice, VHP Krnov a VD Slezská Harta) s reverzním chodem žacího válce kompatibilní se svahovými kolovými nosiči nářadí REFORM METRAC H7SX** | **Požadavek** | **Nabídka uchazeče**  **(vyplňuje uchazeč**\***)** |
| Pracovní záběr mulčovače | min. 202 cm | 207 cm |
| Celková šířka mulčovače | max. 250 cm | 229 cm |
| Čelní agregace do tříbodového závěsu Kat. I | ano | ano |
| Mulčovač určený pro nosiče o výkonu 46 až 70 PS | ano | ano |
| Mulčovač určený pro práci ve svahu až 40° | ano | ano |
| Mulčovač určený pro otáčky vývodové hřídele nosiče 540 ot/min. | ano | ano |
| Jako žací nástroj nože Y, tloušťka nože min. 6 mm | ano | ano |
| Počet Y-nožů na žacím válci uložených na třmenech | min. 80 | 92 |
| Možnost reverzního chodu žacího válce | ano | ano |
| Dodávka včetně kloubové hřídele | ano | ano |
| Hmotnost mulčovače v rozmezí 350 až 550 kg | ano | ano |

\* Uchazeč vyplní dle povahy jednotlivých podmínek **ano / ne** nebo **příslušnou hodnotu jím nabízeného předmětu plnění**, ze které bude zřejmé, zda je daná podmínka splněna či nikoliv

V Dlouhoňovicích dne 29.5.2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Razítko a podpis uchazeče