|  |  |
| --- | --- |
|  | Příloha č. 1 k smlouvě o dílo č. 420/2018/O/11 |
|  |  |  |  |
| **Pol.** | **Popis položky** | **jednotka** | **Počet jednotek** |
| **A) Výměna FeZN krytiny0,55 na 8 lunetách** | |  |  |
| 1 | Demontáž stávající FeZn krytiny | m2 | **992** |
| 2 | Podkladní lepenka vč. montáže | m2 | **1112** |
| 3 | FeZN šáry/plech na falc vč. montáže | m2 | **1144** |
| 4 | FeZN závěsná lišta rš. 250 vč. montáže | m2 | **264** |
| 5 | Demontáž opláštění atiky | m2 | **59** |
| 6 | FeZN podkladní plech k atice rš. 200 | m2 | **59** |
| 7 | FeZN dilatační lišta r.š. 100 vč. tmelení | m2 | **59** |
| 8 | FeZN oplášění atiky rš. 800 vč. montáže | m2 | **60** |
| 9 | 2 vrstvy nátěrů atiky (eternal) | m2 | **110** |
| 10 | 2 vrstvy nátěrů falcované FeZn krytiny (eternal) | m2 | **1144** |
| 11 | Demontáž a opětovná montáž části hromosvodu na atice | soubor | **1** |
| 12 | TiZn krycí lišta k parapetům rš. 130 | m2 | **9** |
| 13 | Opracování detailů kolem lůžka žlabu | m2 | **10** |
| 14 | Oprava po prostupech ocelových nosníků do lepenky | m2 | **14** |
| 15 | Demontáž a likvidace dřevěné kontrukce domečku | soubor | **1** |
| 16 | Vyrovnání podkladu fasády pod zateplení | m2 | **22** |
| 17 | Demontáž a montáž zateplení polystirén tl. 50mm, vč, kotev, lepidla a perlinky | m2 | **22** |
| 18 | Pokládka obkladových pásků vč. spárování a spárovací hmoty | m2 | 22 |
| 19 | Obkladové cihelné pásky červené | m2 | 23 |
| 20 | Vyrovnání + dozateplení střechy pod demontovanou dřevěnou kontrukcí vč. Vrchní hydroizolace s posypem | soubor | 1 |
| 21 | přechodový FeZN plech do lůžka žlabu rš. 250 | m2 | 136 |
| **Vedlější rozpočtové náklady** | |  |  |
| 22 | Doprava materiálu a osob, stavební výtah, kompletace zakázky, | soubor | 1 |