**Příloha č. 2**

**Servisní podmínky**

**Servisní činnosti**

**1. Pravidelný servis hydrauliky stolů hlavního jeviště, stolu a tahových jednotek v rozsahu:**

* vizuální kontrola těsnosti potrubního rozvodu
* vizuální kontrola pístnic hydraulických válců
* kontrola nastavení tlakových ventilů
* kontrola čistoty pracovní kapaliny v nádrži, u rozvodných bloků stolů a tahů
* kontrola čistoty filtračních vložek
* kontrola chodu čerpadel v tlakové stanici
* kontrola úroveň dusíku v akustanici
* kontrola chodu technologických zařízení v individuálním a skupinovém režimu
* případné doporučení provedení servisního zásahu v závislosti na možném opotřebení některých součástí
* případné doporučení objednání náhradních dílů

 vše prováděno 2x ročně

**2. Sledování kvality oleje :**

* rozbor oleje (nečistota, přítomnost vody,…)
* diagnostika oleje (chemická analýza, kyselost,…)
* prováděno minimálně 2x ročně

**3. Pravidelný servis elektromechanických zařízení horního a dolního jeviště v rozsahu:**

* vizuální kontrola lan a jejich uchycení
* kontrola funkce polohových čidel
* kontrola těsnosti převodových skříní
* kontrola chodu technologických zařízení v individuálním a skupinovém režimu
* případné doporučení provedení servisního zásahu v závislosti na možném opotřebení některých součástí
* případné doporučení objednání náhradních dílů

 vše prováděno 2x ročně

**4. Pravidelný servis řídícího systému v rozsahu** **:**

* kontrola stavu a funkčnosti polohových čidel
* kontrola kabeláže vč. stavu konektorů a čištění svorek
* kontrola vizualizace řídícího systému
* kontrola baterií UPS
1.

 vše prováděno 2x ročně