|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PŘÍLOHA Č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍZENÝCH DODÁVEK** | |  |
|  |  |  |
| **Technická specifikace - SO 03 rozšíření šaten** | |  |
|  |  |  |
| **Kód položky** | **Popis** | **Množství ks** |
| 3-01 | **šatní skříň trojdílná na kovovém podstavci** | 34 |
| - šířka 900 mm, hloubka 500 mm, výška 2000 mm |
| - materiál buk - laminované dřevotřískové desky tl. 18 mm |
| - hrany ABS |
| - každý díl - horní police a šatní tyč |
| - dno z děrovaného plechu |
| - větrací mřížky ve dvířkách |
| - uzamykání cylindrickými zámky |
| 3-02 | **šatní skříň dvojdílná na kovovém podstavci** | 14 |
| - šířka 600 mm, hloubka 500 mm, výška 2000 mm |
| - ostatní detaily dtto poz. 3-01 |
| 3-03 | **šatní skříň jednodílná na kovovém podstavci** | 14 |
| - šířka 300 mm, hloubka 500 mm, výška 2000 mm |
| - ostatní detaily dtto poz. 3-01 |
| 3-04 | **šatní lavička s věšáky jednostranná** | 16 |
| - délka 1600 mm, hloubka 400 mm |
| - 8x věšák |
| - kovová konstrukce, sedák a opěradlo laminovaná dřevotříska |
| - barvu nátěru kovové konstrukce určí uživatel |
| 3-05 | **šatní lavička s věšáky jednostranná** | 3 |
| - délka 1200 mm, hloubka 400 mm |
| - 6x věšák |
| - kovová konstrukce, sedák a opěradlo laminovaná dřevotříska |
| - barvu nátěru kovové konstrukce určí uživatel |
| 3-06 | **šatní lavička s věšáky jednostranná** | 2 |
| - délka 2000 mm, hloubka 400 mm |
| - 10x věšák |
| - kovová konstrukce, sedák a opěradlo laminovaná dřevotříska |
| - barvu nátěru kovové konstrukce určí uživatel |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Technická specifikace - SO 01 Hlavní budova** | |  |
|  |  |  |
| **Kód položky** | **Popis** | **Množství ks** |
| 1-01 | **nerezový policový regál** | 11 |
| - šířka 1200 mm, hloubka 400 mm, výška 1800 mm |
| - z nerez plechu tl. 1 mm, na nerez stojkách 35x35x1,5 mm |
| - 4 police na plošonou nosnost 80 kg - jsou pevně navařeny |
| 1-02 | **kovový zásuvkový regál - 16 zásuvek** | 2 |
| - šířka 1210 mm, hloubka 500 mm, výška 890 mm |
| - z ocelového plechu tl. 2,5 mm (konstrukce) a 0,8 mm (zásuvky) |
| - v přední části zásuvek prolis pro označení, blokace zásuvek proti úplnému vysunutí |
| - povrchová úprava - syntetický vypalovaný lak, standartní odstín modro-šedý |
| 1-03 | **skříň s 16 úložnými boxy** | 2 |
| - šířka 1200 mm, hloubka 430 mm, výška 1900 mm |
| - dřevěné boxy ve 4 řadách (4 vedle sebe) s uzamykalnými dvířky |
| - nosná konstukce - ocelové boční rámy |
| - povrchová úprava - syntetický vypalovaný lak, standartní odstín dle výběru uživatele |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Technická specifikace - SO 02 Hlavní budova** | |  |  |
|  |  |  |  |
| **Kód položky** | **Popis** | **Množství ks** |  |
| 2-01 | **školní lavice dvoumístná výškově stavitelná** | 65 |  |
| - šířka 1300 mm, hloubka 500 mm, výška stavitelná |  |
| - konstrukce z plochooválných profilů |  |
| - barvu kovové konstrukce upřesní uživatel |  |
| - horní deska v provedení - dezén dřeva - pevná (nesklápěcí) |  |
| - hrany plastové |  |
| - háčky na zavěšení školní brašny |  |
| - odkládací drátěný koš |  |
| 2-02 | **školní lavice jednomístná výškově stavitelná** | 32 |  |
| - šířka 700 mm, hloubka 500 mm, výška stavitelná |  |
| - ostatní detaily dtto poz. 2-01 |  |
| 2-03 | **učitelský stůl se clonou** | 11 |  |
| - délka 1300 mm, hloubka 600 mm, výška stavitelná |  |
| - konstrukce z plochooválných profilů |  |
| - barvu kovové konstrukce upřesní uživatel |  |
| - horní deska a clona v provedení - dezén dřeva - pevná (nesklápěcí) |  |
| 2-04 | **počítačový stůl, s výsuvem pro klávesnici a skříňkou pro PC** | 10 |  |
| - délka 1300 mm, hloubka 600 mm, výška 600 mm |  |
| - konstrukce z plochooválných profilů |  |
| - barvu kovové konstrukce upřesní uživatel |  |
| - horní deska a clona v provedení - dezén dřeva - pevná (nesklápěcí) |  |
| 2-05 | **dřevěný kontejner na kolečkách** | 8 |  |
| - čtyřzásuvkový |  |
| - centrální zámek |  |
| - provedení s dezénem dřeva |  |
| 2-06 | **školní žákovská židle výškově stavitelná** | 162 |  |
| - konstrukce z plochooválných profilů |  |
| - konstrukce neumožňující houpání |  |
| - barvu kovové konstrukce upřesní uživatel |  |
| - sedák a opěrák jsou ergonomicky tvarované |  |
| 2-07 | **učitelská židle výškově stavitelná** | 13 |  |
| - konstrukce z plochooválných profilů |  |
| - čalounění |  |
| -barvu kovové konstrukce upřesní uživatel |  |
| - sedák a opěrák jsou ergonomicky tvarované |  |
| 2-08 | **policová nízká skříňka s otevřenými policemi** | 32 |  |
| - šířka 800 mm, hloubka 400 mm, výška 750 mm |  |
| - oboustranně laminované korpusy s odolnými hranami |  |
| - odstín korpusu určí uživatel |  |
| 2-09 | **policová vysoká skříň s dvoukřídlovými dveřmi** | 6 |  |
| - šířka 800 mm, hloubka 400 mm, výška 1800 mm |  |
| - oboustranně laminované korpusy s odolnými hranami |  |
| - odstín korpusu upřesní uživatel |  |
| - bezpečnostní zámek |  |
| 2-10 | **vysoká skříň dvoudílná s dvoukřídlovými dveřmi** | 2 |  |
| - šířka 800-900 mm, hloubka 500 mm, výška 1500-2000 mm |  |
| - 1. díl policový, 2. díl šatní |  |
| - oboustranně laminované korpusy s odolnými hranami |  |
| - odstín korpusu upřesní uživatel |  |
| - třícestný bezpečnostní zámek |  |
| 2-11 | **korková nástěnka** | 19 |  |
| - šířka 1200 mm, výška 1000 mm |  |
| - v rámu z eloxovaného hliníku |  |
| 2-12 | **dřevěný stolek nízký - konferenční** | 1 |  |
| - šířka 600-800 mm, hloubka 600-800 mm, výška 500-600 mm |  |
| - horní deska v provedení - dezén dřeva |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |