**Od:**

**Komu:**

**Kopie:**
**Odesláno:** 17.7.2018 12:42
**Předmět:** RE: Objednávka

**Dobrý den,**

**Potvrzujeme přijetí Vaší objednávky, na výrobu 5 ks kontejnerů typu : vanový, oceloplechový – symetrický, česká norma – 10m3.**

**Barva dle zaslané fotky. Podle našeho vzorníku RAL je to číslo barvy : 8011.**

**From:**

**Sent:** Tuesday, July 17, 2018 11:09 AM
**To:**

**Cc:**
**Subject:** Objednávka

Objednáváme tímto 5 ks kontejnerů dle vaší níže uvedené nabídky. Domluvený termín dodání je do konce srpna 2018. Dopravu platí odběratel. Platba do 14 dnů od vyrobení.  Barva viz. příloha. Prosím o potvrzení objednávky. Děkuji.

**Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.**
Přátelství 815/109, 104 00 Praha - Uhříněves

**Od:**

**Komu:** <

**Kopie:**
**Odesláno:** 13.7.2018 13:11
**Předmět:** RE: Vzkaz - kozelek.eu

**Dobrý den,**

**v návaznosti na Vaší poptávce , Vám zasíláme technickou a cenovou nabídku na kontejnery typu vanové, oceloplechové –symetrické, česká norma.**

***Kontejner typu : vanový, oceloplechový – česká norma,  symetrický. Objem – 10 m3.***

***Technické parametry :  délka   -   4.000 mm ( vnější).***

***==================   šířka   -   1.820 mm ( vnější).***

***Vnitřní Výška boků   -   1.700 mm .***

***Délka dna   -   2.400 mm – česká norma***

***Plech : dno – 5 mm, boky – 3 mm.  Lemování čelní stěny U – profilem: 100 x 50 x 5 mm. Plné sváry po celém kontejneru – vodotěsný. Vnitřní spec.výztuhy ( trojúhelníčky) budou na čelní straně  od  U – profilu směrem dolů v délce 400 mm, plně provařené. . Vnitřní část kontejneru, dno i boky jsou vyztužené navařenou pásovinou, viz. Foto. Spodní držák je v počtu : 2 + 2 ks, plně provařený i dovnitř, velké namáhání při provozu. Boční úchyty jsou v počtu : 2+ 2 ks, plně provařené i ve vnitřní části kontejneru, viz. Foto.  Zesílení kontejneru z vnější části U- profilem. Rozteč bočních profilů je - 1770 mm. ( Česká norma). Základní nástřik + vrchní nástřik RAl, dle požadavku zákazníka.***

***Cena za 1 ks komplet……………………..34.600 ,- Kč ( bez DPH )***

***Počet : 5 ks..***

***Termín výroby je cca: 30 – 40 dní***