KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
Rekonstrukce objektu Mládežníků 228. Rokycany 2.etapa změna využiti Objekt:
so01 - objekt 1 Soupis:
01 - Stavební objekt
KSO:	CC-CZ:		
Místo:	Mládežníků 228, Rokycany	Datum:	23.06.2017	
Zadavatel:	1C:		
ZPČ muzeum v Plzni, Kopeckého Sady 2,Plzeň	DIČ;		
Uchazeč:	IČ:	25213750	
Kypta-Stavoservis s.r.o.	DIČ	CZ25213750	
Projektant:	IČ:	13882589	
Luboš Beneda, Čižická 279, 332 09 Štěnovice	DIČ:	CZ5807271008	
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS. které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně délkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS."
Cena bez DPH	15 759 552,52
DPH základní snížená
Základ daně 
15 759 552.52 0,00
Sazba daně	Výše daně
21,00%	3 309 506.03
15,00%	0,00
Cena s DPH
v CZK	19 069 058,55
Strana 1 z 38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu Mládežníků 228, Rokycany 2.etapa - změna využití
Objekt:
so01 • objekt 1
Soupis:
01 - Stavební objekt
Místo:	Mládežníků 228, Rokycany	Datum:	23.06.2017
Zadavatel:	ZPČ muzeum v Plzni. Kopeckého Sady 2,Plzeň	Projektant: Luboš Bened, Čižicka 2
Uchazeč:	Kypta-Stavoservis s.r.o.
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem	15 759 552.52	
HSV - Práce a dodávky HSV	8 637 006,85	
1 - Zemní práce	109 162,00	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	232 931.18	
5 - Komunikace pozemní	54 823.09	
61 - Úprava povrchů vnitřní	1 256 641.10	
62 Úprava povrchů vnější - zateplená část	892 118,98	
62.1 Úprava povrchů vnější - oprava omítek	2 038 701,51	
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	642 627,95	
64 - Osazování výplní otvoru	159 613.00	
8 - Trubní vedeni	18 962,00	
94 - Lešení a stavební výtahy	445 231,17	
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	577 379,21	
96 Bourání konstrukci	987 880,55	
997 Přesun sutě	1 122 256,45	
998 - Přesun hmot	98 678,66	
PSV - Práce a dodávky PSV	7 122 545,67	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	119 821,57	
713 - Izolace tepelné	13 177.37	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	86 370,11	
722 Zdravotechnika vnitřní vodovod	103 592.27	
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	8 488,14	
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	140 773,96	
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	34 258.00	
730 - Ústřední vytápění	909 648.42	
763 - Konstrukce suché výstavby	16 215,69	
764 - Konstrukce klempířské	325 077.10	
766 - Konstrukce truhlářské	601 083.27	
767 Konstrukce zámečnické	63 619.47	
771 - Podlahy z dlaždic	809 389,15	
776 - Podlahy povlakové	426 010,54	
777 - Podlahy lité	6 245,76	
781 - Dokončovací práce - obklady	169 375.87	
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 426.16	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	232 605,12	
M21 - Elektroinstalace silnoproud	868 912.20	
M21-2 - Elektroinstalace slaboproud - Elektrická zabezpečovací signalizace- dodávka	317 169.00	
M21-21 - Elektroinstalace slaboproud - Elektrická zabezpečovací signalizace - montáž	293 003,00	
M21-22 - Elektroinstalace - Signalizace požáru SP dodávka	171 909,00	
M21-23 - Elektroinstalace - Signalizace požáru - SP - montáž	149 312,00	
M21-24 - Elektroinstalace - Strukturovaná kabeláž - dodávka	40 045.00	
M21 24a Elektroinstalace Strukrurovaná kabeláž datový rozvaděč dodávka	18 928.00	
M21-24b Elektroinstalace - Strukturovaná kabeláž - kamerový systém - dodavka	40 302.00	
M21-24c - Elektroinstalace - Strukturovaná kabeláž - IP komunikátor dodávka	40 680.00	
Strana 2 z 38

M21 24d Elektroinstalace Strukturovaná kabeláž • aktivní prvky dodávka	56 388,00
M21-24e	Elektroinstalace -	Strukturovaná kabeláž	- montáž	123	233,00
M21-24f -	Elektroinstalace -	Strukturovaná kabeláž	• datový rozvaděč •	montáž	10	998,00
M21-24g -	Elektroinstalace -	Strukturovaná kabeláž	• kamerový systém	• montáž	23	819,00
M21-24h -	Elektroinstalace -	Strukturovaná kabeláž	- IP komunikátor - montáž	4	336,00
M21-24ch Elektroinstalace Strukturovaná kabeláž Aktivní prvky montáž	17 440.00
M21-25 • Elektroinstalace - Rozšíření grafické nadstavby - dodávka	26 503,00
M21-25a - Elektroinstalace - Rozšířeni grafické nadstavby - montáž	142 200,00
M24 • Vzduchotechnika	433 970,00
M24.1 - Měřeni a	regulace	- montážní práce M+R	172	260,50
M24.2 - Měření a	regulace	demontáž stávajícího zařízeni	M+R	2	080,00
M24.3 - Měřeni a	regulace	- dodávky přístrojů - externí	prvky	38	120,00
M24.4 - Měřeni a	regulace	dodávka • rozvaděče	43	200,00
M24.5 - Měřeni a	regulace	- ostatní	17	560.00
Strana 3 z 38

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu Mládežníků 228, Rokycany 2.etapa - změna využiti
Objekt:
so01 • objekt 1
Soupis:
01 - Stavební objekt
Místo:	Mládežníků 228, Rokycany
Zadavatel:	ZPČ muzeum v Plzni, Kopeckého	Sady 2,Plzeň
Uchazeč:	Kypta-Stavoservis s.r.o.
PČ    Ty	Kód	Popis
P
Náklady soupisu celkem
Datum:	23.06.2017
Projektant: Luboš Beneda, Čižická 279,332 09 Štěnovice
MJ Množství
J.cena
|CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
15 759 552,52
	D	H5V	Práce a dodávky HSV				8 637 006,85	
	D	1	Zemní práce				109 162,00	
1	K	132201101	Hloubeni zapaženych i nezapažených rýh šířky do 600 mm 5 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	63.428	566.00	35 900,25 CS URS 2016 01	
	W		výkop pro položeni nopove fólie					
	W		0,75*0.6‘(41,2*0,3*2-16,85*0.15*11.2*0.2*6.3*4,21		36,315			
	W		0,75*0,6*<4,7*3,0-1,0*2.0*4.2*3,0-4,7*4,2i		11,610			
	W		0,75*0,6*(6,2*11,2*0,2*16,85)
Hloubeni zapaženych i nezapažených ryh šířky do 600 mm 5 urovnáním dna do		15,503			
2	K	132201109	předepsaného profilu a spadu v hornině tr. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tr.	m3	31,714	161.00	5 105.95 CS URS 2016 01	
	w		i 3.		 . .
63,428*0,5 Přepočteno koeficientem množství		31,714			
3	K	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením vy kopku na dopravní prostředek v hornině tr'. 1 až 4	m3	21,000	1800,00	37 800,00 CS URS 2016 01	
	w		ruční výkop pro vnitřní kanalizaci					
	VV		0.6*0.7*50,0		21.000			
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním					
A	K	162201102	prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tí. 1 az 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	126,856	33.40	4 236.99 CS URS 2016 01	
	w		tam a zpět					
	VV
VV		63.428*2		126,856			
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	81.70	980.40 CS ÚRS 2016 01	
	VV		přebytečná zemina z výkopu kanalizace					
	VV		4.5*7,5		12,000			
			Vodorovné přemístěni výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na					
6	K	162201219	hromady nebo do dopravního prostředku na ‘vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	12,000	74.50	894.00 CS URS 2016 01	
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním					
7	K	162701105	prostředku, bez naložení výkopku, avšak sc složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,000	227.00	2 724.00 CS URS 2016 01	
	VV		přebytečná vykopaná zemina z výkopu pro vm kanalizaci					
	VV		12.0		12,000			
8	K	171201201	Uloženi sypaniny na skládky	m3	75.428	14,90	1 123.88 CS URS 2016 01	
	VV		63,428*12.0		75.428			
9	K	171201211	Uloženi sypaniny poplatek za uloženi sypaniny na skládce (skládkovré)	t	21,600	140,00	3 024.00 CS ÚRS 2016 01	
	W		12*1,8 Přepočtené koeficientem množství		21,600			
10	K	1174101101	Zásyp sypamnou z jakékoliv horniny s uložením výkopku vc vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopavkach	m3	80.428	79.50	6 394,03 C5 URS 2016 01	
	VV		zásyp okolo objektu					
	VV		63.428		63.428			
	VV		zásyp schodiště					
	VV		1.5*4,0*2.0-1,0*1,0*4,0		8,000			
	VV		zásyp vnitřní kanalizace					
	VV		0,6*0,3*50.0		9.000			
			Obsypáni potrubí ručně sypamnou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem					
1!	K	175111101	připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohozeni sypaniny	m3	7.500	335,00	2 512,50 CS URS 2016 01	
	VV		0,25*0.6*50.0		7,500			
			Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky i					
12	A<	583313400	kamenivo těžené drobné í><=2 mm (ČSN EN 13043 1 D<=4 mm (ČSN £N 12620. ČSN EN l3J39)d=0mm. D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 prana	t	15,000	301,00	4 515.00 CS URS 2016 01	
	VV		7,5*2 Přepočtené koeficientem množství		15.000			
13	K	451572111	Lože pod potrubi, stoky a drobné objekty v otevřenem výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4.500	878,00	3 951.00 CS URS 2016 01	
	VV		0,15*0,6*50,0		4,500			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				232 931,18	
14	K	310278842	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 0.25 m2 do 1 m2	m3	1.260	4520,00	5 695,20 CS URS 2016 01	
VV	1pp
Strana 4 z 38

PC Ty
p	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena
MH)	Cena celkem [CZK]	Cenová
soustava	
vv		0,6*1.0‘2,1		1.260			
vv							
15 K	310279842	Zazdívka otvoru ve zdlvu nadzakladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2	m3	19,402	3910.00	75 861.82 CS URS 2016 01	
w		1np					
w		0,6*1,4*2,1		1.764			
vv		0.45*0.6*2.1*2		1.134			
vv		0.45*0,8*2,1*2		1.512			
vv		(0,45*1.7*1.5-0,45*0,7*0,9)*2		1.728			
vv		(0,45*0,9*1,6-0,45*0.7*0,9)*2		0,729			
w		0.45*1,15*2,1		1.087			
vv		0,45*1,17*1,43*2		1,506			
vv		0,45*1,55*2.1		1,465			
vv		2np					
w		0,2*1,27*2*3		1,524			
vv		0,45*1.17*1.43*2		1,506			
vv		0,45*0,8*2.1*2		1.512			
vv		(0.45*1,7*1,5-0.45*0,7*0.9)*2		1,728			
vv		(0.45*0,9*1.6-0.45*0.7*0.9)*2		0,729			
vv		0,45*0.85*2,1		0,803			
vv		0.3*1.5*1.5		0,675			
vv							
16 K	317142221	Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazene do tenkého maltového lože. v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 100 mm	kus	10,000	542.00	5 420,00 CS URS 2016 01	
vv		5*5		10,000			
vv							
17 K	317234410	Vyzdívka mezí nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,430	4790,00	2 059,70 CS ÚRS 2016 01	
vv		1.0*0.45*0,1*4*2		0,360			
vv		1,3*0,45*0.12		0.070			
vv							
18 K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,134	 39000,00	5 226,00 CS URS 2016 01	
vv		nad ocelovou záruben:					
vv		2*1.1‘(2+2)*1,21 /1000*1,25		0,013			
vv		2*1,2*(9+9+13)*1,21/1000*1,25		0,113			
vv		2*1,3*(1 + 1)*1,21/1000*1,25		0.008			
vv							
19 K	317941121	Osazovaní ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo Ifc nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,325	7760,00	2 522.00 CS URS 2016 01	
vv		/100					
vv		32*1.0*8,34/1000		0,267			
vv		/120					
vv		4*1,3*11.1/1000		0,058			
vv							
20 M	130107120	Ocel profilová v jakosti 11 375 (Kel profilová 1 II PN h =100 mm	t	0,288	21 600,00	6 220.80 CSURS 2016 01	
p		Poznámka k položce: Hmotnost: 8,34 kg/m					
vv		0,267*1,08 Přepočtené koeficientem množství		0,288			
21 M	130107140	Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová 1 IPN h=120 mm	t	0,063	20 700,00	1 304,10 CS URS 2016 01	
p		Poznámka k položce: Hmotnost: 11,10 kg/m					
w		0,058*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,063			
22 K	340238235	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy pres 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkamí hladkými, objemové hmotnosti 500 kg/m3. tl. příčky 150 mm	m2	25.013	849,00	21 236,04 CS URS 2016 01	
vv		dozdívky parapetů 2np					
vv		1.45*0,75*23		25,013			
23 K	340238236	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými , objemové hmotnosti 500 kg/m3. tl. příčky 200 mm	m2	31.838	1 124,10	35 789,10	
w		dozdění parapetů 1np					
vv		1.45*0,75*25		27.188			
w		dozdění parapetů 2np					
vv		1.45*0.75*2+3,3*0,75		4.650			
vv		Příčky z porobetonovych přesných příčkovek hladkých, P2 400 na tenké maltové lože,					
24 K	342272323	tloušťky příčky   100 mm výpočtová pevnost zdivá 0,6 MPa	m2	73.568	584.00	42 963.71 CSURS 2016 01	
VY		Jnp					
vv		3,85*2,6-0.8*2.0		8,410			
vv		2,8*(2,45*1,7)*2-0,7*2,0*2		20,440			
w		2.0*1.2		2.400			
vv		2np:					
vv		3,85*6,15-0.9*2,0		21,878			
vv		2,8*(2,45+ 1,7)*2-0.7*2.0*2		20,440			
w							
25 k	342291121	Ukotveni příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	32,000	99.70	3 190,40 CSURS 2016 01	
w		3,8*4+2.8* 3*2		32,000			
w							
26 K	342291131	Ukotveni příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	8.750	106.00	927,50 CS URS 2016 01	
w		2,6+6,15		8.750			
w							
27 K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,756	552.00	969,31 CSURS 2016 01	
VY		8*1,0*0,1*2		1.600			
w		1*1.3*0,12		0,156			
w
Strana 5 z 38

|PČ Ty	Kód
P	Popis	MJ	Množství	J.cena
[CZK]	Cenová
Cena celkem [CZK]
soustava	
		Izolace proti šířeni zvuku prováděná současné při zděni z desek hladkých					
28 K	346971222	z recyklované pryže pod příčky, lepená celoplošně, tloušťky desek 7,5 mm. v pruzích š. přes 100 do 200 mm	m	8,750	170 00	1 487,50 CS URS 2016 01	
vv
vv		2,6*6,15		8.750			
		Jímka ze železového betonu s bedněním a vyztuží, s hladkou cementovou omítkou 70 mm tl. na stěnách, s ozubem pro zapuštěni krycí desky, $ cementovým potěrem 20					
29 K	386381114	mm tl na dně, bez zakryti, bez zemních prací a izolace při vnitřním objemu jímky (délka x šířka x výška) do 1000x1000x1000 mm (1,000 m3i suchá havarijní studna pro případ vody	kus	2.000	6250.00	18 500.00 CS UR5 2016 01	
30 K	R411320030	Strop havarijní studny/jimky ze Ž.B. C16/20 + vyztuž KARI síť 6/150/150 vč. vpusti	m2	2.000	1500.00	3 000.00	
31 K	615142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v plose nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků	m2	4.650	120,00	558.00 CS URS 2016 01	
VV
vv		0,5*(1,0*4*2+1,3)		4.650			
D	5	Komunikace pozemní				54 823,09	
32 K	181I01l2tr	Zhutněni a úprava podkladu na 45 Mpa	m2	89.195	26.00	2 319,07	
VV
vv		49,65*39.545		89.195			
33 K	637111112	Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s udusáním	m2	39.545	132.00	5 219.94 CS URS 7016 01	
vv		D1:					
VV		0,7*3.3		2,310			
vv		0,55*(6.2+4,2+4,7+3,0+1,0*2 *1,8*2 +3,5+4,6)		17,490			
vv
vv		0,55*(4,15+6,2+0,5*8,2-16.85)		19,745			
34 K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	9,545	197.00	1 880,37 CS URS 2016 01	
35 K	916331112	I Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční operou	m	84,850	137.00	11 624.45 CS ÚRS 2016 01	
vv		obrubník okapový chodník:					
vv		3,3 +3,4+2,9+4,8+ 3,0 +1,0*2 *0,6*2 +1,9*2		24,400			
vv		3,0+4,8+2.8+6,4+0.6*2+12,5+17,45		48,150			
vv		u zasyp, schod- - okolo zámk.dlažby					
vv
vv		1.8+10,5		12,300			
36 M	592173030	obrubník betonový zahradní pňrodni šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	171,397	38,10	6 530,23 CS URS 2016 01	
P		Poznamka k položce: spotřeba: 2 kus/m					
vv		84.85*2,02 Přepočtené koeficientem množství		171,397			
37 K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,849	2730,00	2 317,77 CS URS 2016 01	
vv		84.85*0.1*0.1		0.849			
vv							
38 K	564811111	Podklad ze štérkodrtě ŠD 18/16 tl 50 mm	m2	49,650	44.30	2 199,50 CS URS 2016 01	
VV		D3:					
VV		0,6*(41.2+0.3*2)		25,080			
VV		D2:					
vv		1,5*9,4		14,100			
w		D4:					
VV
w		17.45*0.6		10,470			
39 K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63 tl 100 mm	m2	49,650	75,30	3 738,65 CS URS 2016 01	
		Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s (ozem z					
40 K	596211131	kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spař s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mrn skupiny C. pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	49,650	252,00	12 511.80 CS URS 2016 01	
41M	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	24,413	2 30.00	5 614,99 CS ÚRS 2016 01	
VV		použiti stav. zámkově dlažby					
VV		49.65-36,4		13.250			
VV		+ cca za případnou poškozenou dlažbu					
VV		10.0		10,000			
VV							
vv		23,25*1,05 Přepočtené koeficientem množství		24,413			
		Očištěni vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením					
42 K	979071121	očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	36,400	23.80	866.32 CS URS 2016 01	
D	61	Úprava povrchů vnitřní				1 256 641,10	
43 K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-sil ikonová nanášená ručně stropů	m2	1 320,850	57,70	76 213.05 CS URS 2016 01	
44 K	611325421	Oprava vápenocemenlové nebo vápenné omítky vnitřních plodí štukové dvou vrstvě, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10a,	m2	1 320,850	96.00	126 801,60 CS URS 2016 01	
45 K	611311131	Potaženi vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukci stropů rovných	m2	1 320.850	128.00	169 068.80 CS URS 2016 01	
46 : K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	100,000	196,00	19 600,00 CS URS 2016 01	
VV		zakryti rýh.šlicú, přechpdy cca					
VV
vv		100,0		100.000			
47 K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	3 566.472	41.40	147 651.94 C5 URS 2016 01
	
Strana 6 z 38

PČ Ty	Kód
P	Popis	MJ	Množství	J.cena
[CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
soustava	
w		1PP					
w		924.475		924.475			
vv		oprava stěny 30%					
vv		2306,689		2 306.689			
w		oprava stěny 50%					
vv		155,32		155,320			
vv		rvová omítka					
vv		179,988		179,988			
vv							
48 K	612142001	Potažení vnitrních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé  hmoty	m2	479,988	169,00	81 117,97 CS URS 2016 0'	
vv		pod novou omítku					
vv		179,988		179,988			
vv		na styk nova om/stáv, překryti rýh apod.					
vv		300		300.000			
vv							
49 K	612321111	Omítka vapenocementova vnitřních ploch nanášena ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	10.000	151.00	1 510,00 CS ÚRS 2016 01	
vv		stěna vybouraného schod, terenu					
vv		10,0		10,000			
SO K	612321121	Omítka vapenocementova vnitřních ploch nanášená ručně Jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	179,988	179,00	32 217,85 CS ÚRS 2016 01	
vv		1np					
vv		3,85*2,6		10,010			
vv		2,7*(2,6+1.2*2)		13,500			
vv		2,7*(2,45+1.18+ 1.17-1,7*2)-0.7*2.0*4*2		10,940			
vv		2np					
vv		3.85*5,95*2-0.8*2.0*2		42.615			
vv		2,7*(2,45-1.18+1,17+1,7*2)*2-0,7*2.0*4*2		33,080			
w		omítky na zazdívky					
vv		1pp:					
vv		1.0*2.1 *2		4,200			
vv		1np:					
w		1,4*2.1*2		5,880			
vv		0.6*2,1*2*2		5,040			
vv		1,27*2.1		2,667			
vv		0,8*2,1*2*2		6,720			
vv		(1,7*1,5-0,7*0.9)*2		3,840			
vv		(0,9*1.6 0.7*0,9)*2		1,620			
vv		1,15*2,1*2		4,830			
vv		1,55*2,1*2
2np		6,510			
vv		1,27*2,1*3		8,001			
vv		1,35*1,6*2		4,320			
vv		0.8*2,1*2*2		6,720			
vv		(1,7*1,5-0,7*0,9)*2		3,840			
vv		(0.9*1,6-0,7*0,9)*2		1.620			
vv		0,85*2,1+1.5*1,5		4.035			
vv							
S1 K	612325412	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	2 306,689	131,00	302 176,26 CS URS 2016 01	
52 K	612325413	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	155.320	201,00	31 219.32 CS URS 2016 01	
53 K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukci stěn	m2	2 461.397	96,00	236 294,11 C5 URS 2016 01	
54 K	612143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	120.000	27,00	3 240,00	
vv		okolo nových oken					
vv		(0.7+0.9*2)*8		20,000			
vv		ochrana rohů					
vv		100		100.000			
vv							
55 At	553430200	profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12 mm	m	132,000	13.20	1 742.40 CS URS 2016 01	
vv		120*1.1 'Přepočtené koeficientem množství		132.000			
56 K	612325302	Vapenocementova nebo vápenná omítka osténí nebo nadpraží štuková	m2	9,000	565.00	5 085,00	
vv		u nových oken					
vv		0,45*(0,7-0,9*2)*8		9,000			
vv							
57 K	619991011	Obalení konstrukcí a pivku fólií přilepenou lepicí paskou	m2	199.101	45,70	9 098,92 CS URS 2016 01	
vv		143,248*55,853		199,101			
w							
58 K	619991021	Zakryti vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkryti rámů oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou	m	1 076,550	4,23	4 553,81 CS ÚRS 2016 01	
vv		zakryti soklů a horní hrany ker .obkladu					
w
w		561,05+416,6+98.9		1 076.550			
59 K	632451021	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (středni) tl od 10 do 20 mm	m2	2,520	144,00	362,88 CS URS 2016 01	
vv		0,7*8*0,45		2.520			
vv							
60 K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl pres 40 do 50 mm	m2	18,270	235,00	4 293,45 CS URS 2016 01	
vv		úprava pod vnitřní parapety v 1pp					
vv		úprava jednotný sklon v )cdnotné výškové úrovni					
vv		1.45*28*0.45		18,270			
61 K	631312141	Doplněni dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot. bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	1,118	3930.00	4 393,74	
Strana 7 z 38

PČ Ty	Kod
P	Popis	MJ	Množství	J.cena
(CZK)	Cena celkem [CZK]
soustava	
vv		75*0.1*0,1+75*0,07*0,07		1,118			
D	62	Úprava povrchů vnější • zateplená část				892 118,98	
62 K	629995101	Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	460.385	47.30	21 776,21 CS URS 2016 01	
6 i K	155282291	Očištěni skalních a poloskalních ploch Příplatek k ceně za ruční dočištěni ocelovými kartáči	m2	29.280	140.00	4 099,20 CS ÚRS 2014 01	
VV		soklová část					
VV		0.6*(3,0*6.2*4,2*4,8+ 3,0*2+1,0*2+4,4)		18,360			
> > > >		0,6*(4,8+4,2+6.2+3.0)		10.920			
64 K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová	m2	460.385	38,20	17 586.71 CS URS 2016 01	
65 K	622135001	Vyrovnáni nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	460.385	179.00	82 408.92 CS URS 2016 01	
VV
VV
VV		vyrovnání podklau 460.385		460.385			
		Vyrovnáni nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm					
66 K	622135091	Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vistvy přes 10 mm maltou vápenocementovou stěn	m2	460,385	51,90	23 893,98 CS URS 2016 01	
67 K	622143001	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů	m	48.800	90,00	4 392.00 CS ÚRS 2016 01	
W		3,0+6,2+4.2+4.8+3,0*2+1,0*2+4.4		30,600			
VV
VV		4,8+4,2+6,2+3,0		18.200			
68 M	590514200	Kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů listy soklové - zakládací lišty zakládací LO 123 mm ti. 1.0 mm	m	53.680	73,40	3 940.11 CS URS 2016 01	
VV		48,8*1,1 Přepočtené koeficientem množství		53,680			
69 K	622211011	Montáž kontaktního zatepleni z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	29.280	484.00	14 171.52 CS ÚRS 2016 01	
VV		0.6*(3,0+6,2+4,2*4,8*3,0*2*1.0*2*4,4)		18,360			
vv
vv		0,6‘(4,8*4,2*6,2*3.0)		10,920			
70 M	283763560	Desky 2 lehčených plastu desky z expandovaného polystyrenu izolační desky 1265 x 6/5 mm. lambda 0,034 W/m K ,EPS 80 x 1250 x 600 mm	m2	30.744	323.00	9 930,31 CS URS 2016 01	
P		Poznámka k položce; lcmbda=0,034 [w / m K]					
VV		29,28*1,05 Přepočtené koeficientem množství		30,744			
71 K	622211021	Montáž kontaktního zatepleni z polystyrénových desek nebo 7 kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	463,060	498,00	230 603,88 CS ÚRS 2016 01	
VV		pohled severní pod zatepelné části:					
VV		10,35*(3.0+6.2 +4,2 +4,8+3,0*2*1.0*2+4.4)		316,710			
VV		10,35*(4.8+4,2+6,2+3,0)		188,370			
VV		(1.14*0,77*5+2,09*2,27+1,44*2.57+1,19*2,27*8)		-34,445			
vv
vv		(1.44*2.17+1,19*1.87*21		-7,575			
72 M	63/515510	deska sendvičová základní.rohová a zakládací cl. 120 mm	m2	486.213	371.70	180 725,37 CS URS 2016 01	
VV		463.06*1,05 Přepočtené koeficientem množství’		486,213			
73 j K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	103,090	30,80	3 175,17 CS URS 2016 01	
w		okolo oken s dveří					
VV		1.14*5+0.77+10+2,09+2,27*2+1,44+2,57*2		26,610			
vv		1,19*8+2,27*16+1.44+2,17*2+1.19*2+1,87*4		61,480			
vv		rohy domu do v. 2.5m					
vv		6*2,5		15,000			
vv							
74 AI	5905/4800	líšto rohová Al 10í 10 cm s tkaninou bal. 2.5 m	m	113.399	18.20	2 063,86 CS URS 2016 01	
VV		103,09*1,1 Přepočtené koeficientem množství		113,399			
75 K	622143004	AAontáž omítkových samolepicích začišťovacich profilů (APU lišt)	m	110,660	26.90	2 976.75 CS URS 2016 01	
VV		(1,14*0,77)*2*5		19,100			
VV		(2,09+2,27)*2		8.720			
VV		(1.44* 2.57)*2		8,020			
vv		(1,19+2,27)*2*8		55,360			
vv		(1,44+2,17)*2		7,220			
vv
vv		(1,19+1,87)*2*2		12.240			
76 M	5905/4750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	121,726	29.40	3 578.74 CS URS 7016 01	
p		Poznámka k položce:
délka 2,4 m, presch tkaniny 100 mni					
vv		110,66*1,1 Přepočtené koeficientem množství		121,726			
77 K	622212002	AAontáž kontaktního zatepleni vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrénových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	33,000	139,00	4 587,00	
vv		8+25		33,000			
vv							
78 AI	283/635/0	desky z lehčených plastů desky z expandovaného polystyrenu (EPS P) izolační desky 1265 x 615 mm 40 x 1250 x 600 mm	m2	6.930	162,00	1122.66 CS URS 2016 01	
vv		33*0,2		6.600			
vv							
vv		6,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství		6,930			
79 i K	622252002	Montáž lišt kontaktního zatepleni ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	66.000	51.00	3 366.00 CS URS 2016 01	
80 M	590514940t	lišta parapetní PVC UV 10. 2 m	m	34.650	40.00	 1386.00	
w		33*1,05 Přepočtené koeficientem množství		34,650			
Strand 8 z 38

PČ Ty	Kód
P	Popis	MJ	Množství	J.cena
[CZK]	Cena celkem [CZK]
soustava	
8) M	590514920;	lišta s okopničkou PVC UV 10/15, 2 m	rn	34,650	44,00	1 524,60	
w		33*1,05 Přepočtené koeficientem množství		34,650			
82 K	622511021	Omítka tenkovrstvá na bázi silikonu vnějších ploch probarvena, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	463,060	246,00	113 912,76 CS URS 2016 01	
83 K	622511111	Tenkovrstvá dekorativní mozaiková střednézrnna omítka včetne ochran nátěru vnějších stěn-sokl	m2	29,280	550.00	16 104,00 CS URS 2016 01	
54 K	62913510?	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm	m	33,000	64,10	2 115.30 CS URS 2016 01	
85 K	629991011	Zakryti výplni otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepicí paskou	m2	55,853	30,40	1 697,93 CS ÚRS 2016 01	
VV		zateplená severní část					
vv		1.2*0,9*6		6.480			
VV		1,2*2.3*8		22,080			
vv		1.5*2.3		3,450			
w		0,7*0,9*4*2		5.040			
vv		1,25*2,0*2*2		10,000			
vv		2.15*2.35		5,053			
vv		1.5*2,5		3,750			
vv							
86 K	R62 001	Dmtz větrací mřižkylodvětrání výtahu 2.np. ? + úprava a opětovné osazeni na za teplovací systém	kus	1,000	980.00	980.00	
87 K	R62 00?	Do zateplované fasády plasticky a barevně doplnit římsy	m	100,000	1400,00	140 000,00	
D	62.1	Úprava povrchů vnější - oprava omítek				2 038 701.51	
88 K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát silikonová	m2	892,964	38.20	34 11 1.22 CS URS 2016 01	
vv
VV		680,777 070.775-41.412		892,964			
89 K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknítým vtlačením do tmelu stěn	m2	892,964	161.00	143 767.20 CS URS 2016 01	
VV		680.777+170,775+41,412		892.964			
90 K	622325508	Oprava vápenné nebo vapenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 4 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 65 cio 80	m2	680,777	1820,00	1 239 014.14 CS URS 2016 01	
VV		obrazy a sgrafity sc zachovají, opraví' se					
vv		pohled jižní:					
VV		10,35*41,2		426.420			
VV		<2,0*3,8*1,25*2,32*29*0.7*2.32*2)		-94.948			
VV		0,15*(1,25*29*2,32*2*29 0.7*2*2.32*4)		27.224			
vv		0,35*12,0-3,8*2)		3,360			
vv		pohled východní					
VV		10.35*16,85 1,25*2,3*8-0.15*< 1,2*2,3‘2)*8		158.358			
vv		pohled západní					
vv
vv		10.35*16.85 1,25*2,3*7*0,15*(1,2+2,3*2 )*7		160,363			
91 K	622325308	Oprava vápenné nebo vapenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80-	m2	170.775	371.00	148 745,03 CS URS 2016 01	
w		ostatní:					
W
VY		10.35*8,25*2		170,775			
92 K	622325309	i Oprava vápenné nebo vapenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100	m2	41.412	1070.00	44 310.84 CS URS 2016 01	
v v		sokl:					
w		severní					
w		0,6*8.5*2-1,2*0,8*4		6,360			
VY		jižní					
w		41,22*0,6 1,2*0,8‘14*0.15*(1,2*0,8*21*14 východní		17,172			
vv		0,6*16.85 1.2*0.5*0.15*(1.2*0.8*21		9,930			
vv		zapadni					
vv		0,6*16,85-1,2*0,8*4*0,15*(1,2*0,8'?)*4		7,950			
93 K	629991011	Zakryti výplni otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepící paskou	m2	143.248	30,40	4 354,74 CS URS 2016 01	
w		1,2*0,8*5		4.800			
w		1,25*2,32*44		127,600			
w		2,0*3,8+0,7*2,32*2		10,848			
w							
94 K	R6 2 1-001	Restaurátorské očištění,oprava a obnova sochařské vyzdoby atiky průčelí vyzvy	kus	12,000	21600,00	259 200.00	
95 K	622541001	Natér nebo nástřik stěn vnějších silikonovou barvou, dvojnásobný, složíost 2-4	m2	892.964	185.00	165 198.34 CS URS 2016 01	
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				642 627,95	
96 K	631311114	Mazanína z betonu prostého tl, přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	30,122	3160,00	95 185,52 CS ÚRS 2016 01	
vv		P1 2x					
w		2*0,05*15,88*2-2,23*4)		2,068			
w		1pp z 6O0 podlahové plochy 2x					
vv		2*0,05* J80.17/100*60		22.810			
vv		P2 1 x					
VV		Q,05*<13,68-12,55-6,39+43,66)		3.814			
w		0,05*(5,88*2+2,23*4)		1,034			
vv		P3:					
VV		0.05*3.3*2.4		0,396			
vv							
97 K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot. bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm	m3	1,000	3670.00	3 670.00 CS URS 2016 Ol	
vv		doplněni podlah cca					
Strana 9 7 38

PČ Ty	Kc>d
P	PopÍ5	MJ	Množství	J.cena
CZK]	Cena celkem [CZK]
soustava	
vv		t,o		1,000			
98 K	631319171	Příplatek k mazamne za strženi povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	30,122	230,00	6 928.06 CS URS 2016 01	
99 K	631362071	Výztuž mazanín ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,097	25900,00	28 412,30 CS URS 2016 01	
W		P1 2x					
W		2*(5,88*2+2,23*4)*1,35/1000*1,25*1,08		0,075			
W		Ipp z 60 A podlahové plochy 2x					
vv		2* 380.17 /100*60* 1,35 /1000* 1,25'1,08		0,831			
VV		P2 1x					
VV		(13.68-12,55+6,39+43.661*1.35/1000*1,25*1,08		0,139			
w		(5,88*2+2,23*4)*1,35/1000*1,25*1,08		0,038			
vv		P3					
vv
w		3,3*2,4*1.35/1000*1.25*1.08		0,014			
100 K	635221112	Násyp ze škváry pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu, ze škváry tříděné	m3	27,449	996,00	27 339.20 CS URS 2016 01	
w		P1					
w		(0,07*0,1)/2*(5,88-2,23-5.88'2,23+2.23)		1,568			
vv		P2 cca:					
w		0,04*(12,55+1 3.68+6,39+43.66)		3,051			
w		0,04*(5.88-2.23+2,23+5.88+2,23+2,23)		0,827			
w		1 pp z 60 podlahové plochy					
vv		(0,07+0,1)/Z*380,17/100*60		19,389			
w		P3					
w		0.33*2.4*3,3		2,614			
w							
101 K	632451103	Potér cementový samomvelační 2© suchých směsi tloušťky přes 5 do 10 mm	m2	1 230,960	389,00	478 843,44 CS URS 2016 01	
w		10mm «10 mm					
w		pod PVC					
w		615.48*2
AAontáž tepclnc izolace stavebních konstrukci doplňky a konstrukční součásti		1 230.960			
102 K	713191133	podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólii položenou volné s přetepenim	m2	38,810	27,60	1 071,16 CS IJRS 2016 01	
		snoni					
w		P2:					
W		13,68'12,55*4,66		30.890			
vv		P3:					
w
w		3,3*2.4		7,920			
10.3 AI	283292760	ochronnú fólie	m2	46.572	25,30	1 178.27 CS URS 2016 01	
vv		38,81*1,2 Přepočtené koeficientem množství		46,572			
D	64	Osazování vyplní otvorů				159 613,00	
104 K	642942111	Osazováni zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	13.000	227.00	2 951,00 CS URS 2016 01	
vv		1L/P 700/1970 mm					
vv		7+6		13,000			
vv							
105 M	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zděni H 110 700 L/P (popi do SDKi s PO CW30 0P3	kus	13.000	652,00	8 4 76,00 CS URS 2016 0t	
106 K	642945111	Osazovaní ocelových zarubni protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2.5 m2	kus	34,000	3040.00	103 360.00 CS URS 2016 01	
vv		2/L/P 800/1970 mm					
vv		8+11		19,000			
vv		3/L/P 800/1970 mm					
vv		6+6		12.000			
vv		4/L 900/1970 mm					
vv		2		2.000			
vv		5/P 800/1970 mm					
vv		1		1.000			
vv							
107 A1	553311170	zárubeň ocelová pro běžíte zděni H 1 ID 800 UP (popř do SDK) s PO EW30 DP3	kus	32.000	665,00	21 280,00	
w		2/L/P 800/1970 mm					
vv		8+11		19,000			
vv		3/L/P 800/1970 mm					
vv		6+6		12,000			
w		5/P 800/1970 mm					
vv		1		1,000			
vv							
108 AI	553317190	Zárubně kovové zdrubné ocelové pro zděni H 1W 900 UP	kus	2.000	675.00	1 350.00 CS URS 2016 01	
109 K	644941111	Montáž průvétrníkú nebo mřížek odvétravacich velikosti do 150 x 200 mm	kus	20,000	44,80	896.00 CS ÚRS 2016 01	
110 A1	553414100	Výplně otvorů staveb kovové prúvětrniky a větrací mřížky prúvětrnik mřížový s klapkami s AI mřížkou 15 x 15 cm	kus	20.000	174,00	3 480,00 CS URS 2016 0 t	
111 K	953941209	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů komínových dvířek	kus	20,000	105.00	2100.00 CS URS 2016 01	
11? AI	598821330	Výrobky žárovzdorné netypické komínové- příslušenství dvířka komínová Standard	kus	20.000	786,00	15 720.00 CS URS 2016 01	
D	8	Trubní vedení				18 962.00	
113 K	877265261	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 v otevrenem vykopu vpusti DN 100	kus	4,000	148.00	592,00 CS URS 2016 01	
		Uzávěrky zápachové, vpusti - sifony vpusti podlahové nerezove nerez ocel třídy 304					
114 AI	551617700	DIN 1.4301 pro cementové/pryskyřičné mazaniny a keramické dlaždice nízký profil 105 mm EG150V/1WL DN 100	kus	4.000	1660,00	6 640,00 CS URS 2016 01	
		Osazeni drobných kovových výrobků bez jejich dodaní s vysekáním kapes pro					
115 K	953941210	upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2	kus	2,000	305,00	610.00 CS URS 2016 01	
Strana 10 2 38

PC	TV
P	Kód	Popis	MJ	Množství	j.cena [CZK]	u	Cenová
Cena celkem CZK]
soustava	
116	M	552410200	Výrobky kanalizační litinové a ocelové šachtové poklopy z tvárné litiny poklop třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm bez ventilace	kus	2,000	5 560,00	11 120,00 CS URS 2016 01	
	D	94	Lešení a stavební -výtahy				445 231,17	
117	K	941111131	Montáž lešeni řadového trubkového lehkého pracovního 5 podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 sirky ti. W12 přes 1,2 do 1.5 m, výšky do 10 m	m2	1 426,066	55.50	81 921.66 CS ÚRS 2016 01	
	vv		pohled severní					
	vv		9,74*(44,2+6,2*2+4,7*2-1,0*2)		662,320			
	vv		pohled jižní					
	vv		9,74*44.2i11,0*5,0		485.508			
	vv		pohled východní					
	vv		9,74*16.85		164,119			
	vv		pohled západní					
	vv		9,74*16.85		164,119			
			Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního $ podlahami $ provozním					
118	K	941111231	zatížením tř. 3 do 200 kg/m? Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně 1131	m2		1.20	159 415.13 CS URS 201601	
	vv		1476,066*90 Přepočtené koeficientem množství					
119	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 476.066	33.60	49 595,82 CS ÚRS 2016 01	
120	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 476,066	13,70	20 222,10 CS ÚRS 2016 Ol	
121	K	944511211	Montáž ochr anně sítě Příplatek za první a každý další den použiti sítě k ec?ně 1111	m2		0.35	46 496,08 CS ÚRS 2016 01	
	w		1476,066*90 Přepočtené koeficientem množství					
122	K	9445118H	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešeni z textilie z umělých vláken	m2	1 476,066	9.24	13 638,85 CS URS 2016 01	
123	K	944711112	Montáž záchytné stříšky zřizované současné s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 1,5 do 2,0 m	m	44,200	102,00	4 503.40 CS ÚRS 2016 01	
124	K	944711212	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použiti záchytné stříšky k ceně -1112	n,	2 652,000	2.40	6 364,80 CS ÚRS 2016 01	
	w		44,2*60 Přepočtené koeficientem množství'		2 652,000			
125	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, sirky přes 1,5 do 2,0 m	m	44,200	56.80	2 510,56 CS URS 2016 01	
126	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 150 kg/m2. o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 361.710	40.80	55 557,77 CS URS 2016 01	
	Vv
VV		400,46*486,68*474,57		1 361,710			
127	K	R94-001	Zábor ploch pro lešeni	kus	1.000	5000 00	5 000,00	
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				577 379,21	
128	K	95-001 a	Nezměřitelné práce - zednická výpomoc pro ZTI.ÚT	kus	4.000	 5000.00	20 000.00	
129	K	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalaci instalatér odborný	hod	60,000	330.00	19 800.00	
130	K	95-002	Požární zabezpečeni, tabulky, požární ucpávky apod předpoklad: požární ucpávky cca 50 ks, tabulky 50ks	kus	10,000	4400 00	44 000.00	
131	K	95-003	Vyčištění stávajícího schodiště	m	81.000	900,00	72 900.00	
132	K	95-004	D+M tabulky pro označení el. a plynových zařízeni a uzávěrů jednotlivých energií	kus	20,000	300.00	6 000,00	
133	M	449321130	D+M přistroj hasicí ruční práškový C02 55B	kus	1.000	1326,00	1 326,00 CS ÚRS 2016 01	
134	M	449321120	0+A1 přistroj hasiči ruční práškový s hasicí schopností 21A	kus	10.000	1119,30	11 193,00 CS URS 2016 01	
135	K	95-005	D+M site proti holubům - pasy s bodáky na římsy cca *400 rn	m2	100,000	1 000,00	100 000,00	
136	K	95-006	D*M neprůhledná fólie do okna, rozměr okna 1400x2400 m2	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
			Komínový průduch, do kterého bude zaústěna digestoř, bude vyfrezovén a					
137	K	95-007	vyvtožkován nerezovou trubkou v místnosti obalena tep. izol. a krycím plechem, viz. PD VZT cena za vyvtožkovám v jiné položce	m	39.400	1710.00	67 374,00	
w
w		19,7*2		39,400			
138	K	95-008	u strojovny výtahu m.č- 015 v 1 .pp	kus	1,000	           2 000,00	2 000,00	
139	K	95-009	Natér a oprava zábradlí schodiště 15,0 m	m	15,000	550,00	8 250,00	
140	K	95 010	Nátěr dvířek elektro 5ks	kus	5,000	500.00	2 500,00	
141	K	95-011	Elektro trubky na fasádě zasekat a začistit do zdi 8,5 m	m	8,500	350.00	2 975.00	
14?	K	95-012	D+M elektrický zásobníkový ohřívač vody o objemu 120 1	kus	3,000	10000.00	30 000,00	
143	K	95-013	D+M ponorné kalové čerpadlo vč vekereho příslušenství plovákového ovládání,regulace a havnjních stavů pro h. studny	kus	2.000	15000.00	30 000.00	
			Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami					
144	K	953845218	ohebnými, včetně ukončeni komínu svislého kouřovodu výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 m do 160 mm	soubor	2,000	8290.00	16 580,00 CS ÚRS 2016 01	
			Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami					
145	K	953845223	ohebnými, včetně ukončeni komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 ni přes 130 m do 160 mm světlý průměr vložky	m	33,400	1060.00	35 404,00 CS ÚRS 2016 01	
w		16.7*2		33,400			
w
Strana 11 z 38

Pí Tv p	Kod	Popis	MJ	Množstvi	J.cena [CZK]	Cenová
Cena celkem [CZK]
soustava	
		Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech,					
146 K	952901111	chodbách a schodištích, vyčištěni a umyti oken, dveří s rámy, zarubnemi. umyti a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, př* světlé výšce podlaží do 4 m	m2	1361,710	77,90	106 077,21 CS URS 2016 01	
D	96	Bourání konstrukcí				987 880,55	
		Rozebraní dlažeb a dílců komunikaci pro pěší. vozovek a ploch s přemístěním hmot na					
147: K	113106123	skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živíce a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	36,400	54,70	1 991,081 CS URS 2016 01	
VY		A1					
W		0,6*(41,2*0,3*2)		25.080			
VV		A2					
VY		0,2-16.85		3,370			
VV		A3					
vv		1.5*5.3		7,950			
VV		Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m					
148 K	1113107143	nebo s naložením na dopravní prostředek v plose jednotlivé do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	43.350	254.00	11 010,90 CS URS 2016 01	
VV		okolo domu pro nopovou folii A5					
w		0,6’( 18,85+12.5*6.4+4,2*4,7-* 2,0’2)		30.390			
w
w		0,6'(3,0-4,7-4,2+6,4+3,3)		12.960			
		Odstraněni podkladů nebo krytů s přemistěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m					
149 K	113107112	nebo s naložením na dopr avní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	79.750	134.00	10 686.50 CS URS 2016 01	
vv
w		36.4-43.35		79.750			
		Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m					
150 K	113107122	nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	79,750	257.00	20 495,75 CS URS 2016 01	
151 K	919735112	Řezaní stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky pres 50 do 100 mm	m	74,650	71.10	5 307.62 CS URS 2016 01	
vv		okolo domu pro nopovou fólii A5					
w		0.6'2+18,85+12.5+6,4+4,2+4,7+2,0*2		51.850			
vv
w		0,6*2+ 3.0 *4,7 *4,2-6,4 *3,3		22,800			
152 K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,110	2520,00	25 477,20 CS URS 2016 01	
w
VY		16,85*0,4*1,5		10,110			
153 K	725210821	Demontáž umyvadel, výlevky,sprchy, dřezu bez výtokovych armatur, vč. jejich zaslepeni rozvodů	kus	31,000	120.00	3 720,00	
154 K	725220832	Demontáž pisoárů, vč. jejich zaslepení	kus	8,000	118.00	944,00 CS URS 2015 01	
155 K	725290010	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	10,000	200,00	2 000,00	
156 K	764002851	Demontáž klempířských konstrukci opicchováni parapetů do suti	m	33,000	54,10	1 785,30 CS URS 2016 01	
157 K	725820802	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	kus	31,000	65,00	2 015.00	
158 K	764004863	Demontáž klempířských konstrukci svodu k dalšímu použiti	m	92,000	86.80	7 985,60 CS URS 2016 01	
W		8*11,5		92,000			
W							
159 K	765111801	Demontáž krytiny keramické na římse, na sucho do suti	m2	8.500	79.50	675.75 CS URS 2016 01	
VV		17,0*0.5		8.500			
vv							
160 K	766411822	Demontáž obloženi stěn podkladových roštů	m2	737,475	27,60	20 354.31 CS URS 2016 01	
161 K	766411812	Demontáž obloženi stěn panely, plochy přes 1,5 m2, lamino desky	m2	737,475	69,00	50 885,78 CS URS 2016 01	
w		1 np:					
w		102:					
vv		1,5*12,6+34.45+6,4)*2		130,350			
w		-1.5*<0,8*6*1.45*2 <0.6*4 »0,7)		-16.200			
'•'V		106:					
w		1,5’(2,6+4,751*2-0,8*1,5		20,850			
Vv		107:					
w		1 r5*(9,55 + 5.95)*2-1,5*1,45		44,325			
W		108					
vv		1,5*14,7+5,95 )*2-(1,5*0,8+4,5}		26.250			
w		109					
vv		1,5’(3,15+5.95)*2-(1,5*0.8+4,5)		21.600			
w		110:					
w		1.5*(3.15 + 5.95)*2 11.5*0.9+4,5)		21,450			
vv		111:					
w		1,5'(5,95+4.61*2-1,5*0,8		30,450			
VV		112:					
vv		1,5*(9,45+5.95 )*2-1.5*0,8		45,000			
w		113:					
vv		1,5*17.0+6,15|*2 1,5*0,8		38,250			
w		2np:					
w		201:					
w		1,5*129,5+2,6+3,3)*2 1,5*10,8*8*0,7*2+0,6‘4)		90,900			
vv		202:					
vv		1,5*12,4+2,7)*2-1,5*0,7		14,250			
vv		203:					
vv		1,5*16, 15-7,0)*2-| 1,5*0,7+4,5)		33,900			
vv		204:					
w		1,5*14,75*2,6)*2-1.5*0.8		20.850			
Strana 12 z 38

PíTy p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	
w		205:				
w		1,5*(9,7+5,95)*2-(1,5‘0,8+4,5)		41,250		
w		206:				
w		1,5*14.8+5,951*2-1,5*0,8		31,050		
vv		207:				
w		1,5*(9.7+6,1)*2-(1,5*0,8+4,5)		41,700		
w		208:				
w		1, 5*14,8* 5,95)*2-(1,5*0,8 *4,5)		26,550		
VV		209				
w		1,5*(9,6+5,95l*2(l ,5*0,8»4,5)		40,950		
vv		211:				
vv		1,5*<6,15-7,01*2 <1,5*0.8.4,51		33.750		
vv						
162 K	783806805	Odstraněni nátěrů z omítek opálením s obroušením	m2	737,475	206,00	
163 K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky pres i ,0 m	kus	56,000	39,40	
w		49+2+3-1+1		56.000		
w						
164 K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s pňpadnym uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	59,000	21,40	
VV		14.24*21		59.000		
165 K	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	20.000	18.70	
VV		demontáž nevyužívaných konzol				
VV		20,0		20.000		
166 K	776401800	Demontáž soklíkú nebo lišt pryžových nebo plastových	m	368.450	11,00	
VV		Inp.				
VV		106:				
VV		|4,75 + 2.61*2-0,8		13,900		
VV		107:				
VV		(9,55+5,951*2 1,45		29,550		
vv		108:				
vv		(4,7-5,951*2-0.8		20,500		
vv		109:				
vv		3,15+5.95)*2-0,8				
vv		110:				
vv		(3,15 + 5.951*2 0.8		17.400		
vv		111:				
vv		(4,6-5,951*2-0.8		20.300		
vv		112:				
vv		|9,45+5,95j*2-0,8		30.000		
vv		113:				
vv		(7,0-6,151*2-1.0*2		24.300		
vv		?np				
vv		202:				
vv		(2,4-5,951*2 0.8		15,900		
v v		203:				
vv		(7,0-6.151*2-0.8		25,500		
vv		205:				
vv		l9.7-5.65)*2-0.8		29,900		
vv		206:				
vv		(4.8-5,951*2-0.8		20,700		
w		207:				
vv		(9,7-5,951*2-0.8		30,500		
vv		208:				
vv		(4,8-5,95)*2-0,8		20.700		
< < < <		209;
19,6-5,951*2-1,0		30.100		
vv		210:				
vv		(4,65+2,61*2-0.8		13,700		
vv		211:				
vv		(6,15+7,01*2-0.8		25,500		
vv						
167 K	776511820	Odstranění povlakových podlah lepených $ podložkou	m2	611,080	90.00	
vv		Inp 106 113:				
vv		12,55 + 58,18*28,71* 19,92* 20,97 +28,96		169.290		
vv		57,35+44.05		101.400		
vv		2np				
vv		14,17+43,69.58,50+29,12+52,3+29.12		226,900		
vv		57.55+12,2+43.74		113,490		
vv						
168 K	775511800	Demontáž podlah vlysovýeh s lištami lepených	m2	12,550	58,40	
vv		inp 106:				
vv		12,55		12,550		
vv						
169 K	771411810	Demontáž soklíkú pórovinovych kladených do malty rovných	m	220,000	26.90	
170 K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	687,710	97,20	
vv		ipp				
vv		87,07+20,25-40,41 +6,94+3.45*40.31-12,36		210,790		
vv		27,32+18,34*18.04+25,87+24,13+13,11		126,810		
vv		12,97+23,96*10,36		47,290		
vv		inp				
vv		116,0*10.78*10,78*44,2*14,05		195,810		
vv		2np				
vv		85,45+10,78*10.78		107.010		
vv
Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
151 919,85 CS URS 2016 01 2 206,40 CS URS 2016 01
1 262,60 CS URS 2016 01 374,00 CS URS 2016 01
4 052,95 CS URS 2015 01
54 997.20 CS URS 2014 01
732.92 CS URS 2016 01
5 918,00 CSURS 2016 01 66 845,41 CSURS 2016 01
Strana 13 z 38

PC Tv p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.< ena
[CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
soustava	
171 K	965042121	Bouraní podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0.325	3130.00	1 017,25 CS URS 2016 01	
vv		odstranění betonu v č.102 pro nový rozvod teplé vody:					
w		5.0*0.3*0.15		0,225			
vv		103 bet. sokl:					
vv		1.0*1.0*0.1		0.100			
vv							
172 K	965042141	Bouráni podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm. plochy přes 4 m2	m3	29.758	2260,00	67 253.08 CS URS 2016 01	
vv		z 60' plochy 1 pp					
vv		384.89/100*60*0.1		23,093			
vv		Inp					
vv		102:					
V'V		0,1*2.5*2.6		0.650			
w		104:					
vv		14.05*0.05		0,703			
vv		113:					
vv		1.0		1,000			
vv		115+116.					
vv		0,1*10,78*2		2.156			
vv		2np					
vv		213+214:					
vv		0,1*10,78*2		2.156			
vv							
173 K	965082923	Odstraněni násypu pod podlahami nebo ochranného nasypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	29,433	411,00	12 096.96 CS URS 2016 01	
vv		z 60 plochy 1 pp					
w		384.89/100*60*0.1		23.093			
vv		1 np					
vv		102:					
vv		0,1*2,5*2.6		0,650			
vv		104:					
vv		14,05*0,05		0,703			
vv		106:					
vv		12.55*0,05		0.628			
VY		113:					
vv		44,05*0,05		2.203			
vv		115*116:					
vv		0,1*10,78*2		2,156			
vv							
174 K	962031132	Bouráni příček z cihel, tvárnic nebo pnčkovck z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vapenocementovou, tl. do 100 mm	m2	127.695	77,70	9 921.90 CS URS 2016 01	
vv		ipp:					
vv		?,65‘(2.3-5.8i-0.9*2.0		19.665			
w		1np:					
vv		3,65“(1,05*3+3,3+1.31*2+3.65*1.6 0.6*2.0‘7		54,015			
vv		2np					
vv		54.015		54.015			
vv							
175 K	962032231	Bouraní zdivá nadzákladoveho z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískovych, na maltu vápennou nebo vapenocementovou. objemu pres 1 m3	m3	1,035	578.00	598.23 CS URS 2016 01	
vv		0.45*1.0*2.3		1.035			
w							
176 K	963022810	Bourám schodišťových stupňů zhotovených na miste	m	18,000	71,00	1 278.00	
vv		12*1.5		18,000			
vv		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných osténí zdivá z cihel pálených plošné, na					
177 K	967031734	maltu vápennou nebo vapenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vapenocementovou, tl. do 300 mm	m2	16,800	380.00	6 384.00 CS URS 2016 01	
vv		0,25‘(1.35+1,6)*2*4*2		11,800			
vv		0.25*(0.9-1,61*2*2*2		5.000			
vv							
178 K	968062245	Vybouraní dřevěných rámů oken s křidly, dveřních zárubm, vrat. sten, osténí nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	40.320	97.40	3 927.17 CS URS 2016 01	
vv		!.35*1,6*2*4*2		34.560			
vv		0,9*1,6*2*2		5,760			
vv							
179 K	968062991	Vybouraní dřevěných rámů oken s křidly, dveřních zárubm, vrat. sten, osténí nebo obkladů vnitřních deštěm výkladů, osténí a obkladů stěn jakékoliv plochy	m2	16,800	9.72	163,30 CS URS 2016 01	
vv		0,25’(1,35*1,6)*2*4*2		11,800			
vv		0,25*(0,9‘ 1.61*2*2*2		5.000			
vv							
180 K	968062455	Vybourám dřevěných rámů oken s křidly, dveřních zárubm. vrat. sten, ostem nebo obkladů dveřních zárubm, plochy do 2 m2	m2	383,600	153,00	58 690,80 C5 URS 2016 01	
vv		Ipp:					
v v		08*2,0*12		192,000			
VY		0.7‘2,0		1.400			
vv		0.9*2.0		1,800			
w		Inp					
VY		0.8*2.0*7-09*2.0-0.6*2.0*11 +0.7*2.0		27.600			
vv		2np					
vv		0.8*2,0*8 -11*0,6*2,0*11 •0,7*2.0*2		160,800			
181 K	968062456	Vybourám dřevěných rámů oken s křidly, dveřních zárubm, vrat, stěn, ostem nebo obkladů dveřních zárubni, plochy pres 2 m2	m2	5,600	143,00	800.80 CS URS 2016 01	
w		1np					
vv		1,4*2,0*2		5.600			
Strana 14 z 38

PčTy p	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena
[CZK]	Cena celkem [CZK]
soustava	
		Vybouráni kovových madel, zábradlí, dvířek, zděři, kotevních želez komínových a					
182 K	976072221	topných dvířek, ventilaci apod., plochy do 0,30 m2, ze zdivá cihelného nebo kamenného	kus	20,000	29.10	582,00 CS URS 2016 01	
183 K	974031664	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném pro vtahovaní nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	21,200	178.00	3 773,60 CS URS 2016 01	
W
YV		16*1,0*4*1,3		21,200			
184 K	978011121	Otlučeni vápenných nebo vápenocementovych omítek vnitřních ploch stropu, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	1 320,850	7, 47	9 866,75 CS URS 2016 01	
w		omítky kleneb/stropů 1 pp oprava					
v\		16.06*87,07*20,25-* 40,41 -6,94* 3,45-40.31		214.490			
w		12.36*27,32+18,34+18,04* 25.87*24,13+13,11		139,170			
vv		12,97.23.96*10,36		47,290			
w		1np.2np-kazetové stropy					
vv		486,68*474,5 41,28		919.900			
vv							
185 K	978013141	Otlučeni vápenných nebo vápenocementovych omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spař. s očištěním zdivá, v rozsahu přes 10 do 30	m2	2 306.689	19.90	45 903.11 CS URS 2016 01	
w		1np:					
vv		101					
vv		3,85*{5,9‘2+3,3)		58.135			
vv		102:					
vv		3.65*(13,5*6,6*2 *2.5*15,8-5.0* 3.3*2*2.4)		215.350			
vv		3,65*18,1*13,0)		77,015			
vv		103:					
vv		3,85*('5,9> 2,41*2-0,8*2,0		62.310			
vv		104:					
vv		3,85*16,15-7,01*2-0,8*2,0		99,655			
vv		105:					
vv		3,85*12,6*4,75)*2-0,9*2,0		54,795			
vv		106					
vv		3,85*(5,95-9.55)*2-0.8*2.0		117.750			
vv		107:					
vv		3,85*15,95*4,7)*2-0,8‘2.0		80,405			
vv		108					
vv		3.85*(3.15*5.95)*2 0,8*2.0		68,470			
109:
3,85*(3,15*5,95)*2-0,8*2,0
HO:
3,85*<5.95 «4,61*2-0,8*2,0
111:
3,85*(9,45*5,95)*2 0.8*2,0
113:
3,85*(7.0’6.151*2 0.8*2,0
2np:
201:
3,85"(?9,5* 2.6'3.3)*2
202
3,85*(2,4*5,7)*2
203
3,85*(7,0+6,15)*2
204:
3.85‘(4.75*2.6)*2 0.8*2,0
205
68,470
79,635
116,980
99.655
272,580
62,370
101,255
54.995
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
vv
3,85‘(9.7* 5,951*2-0.8*2,0
206
3,85*(4.8+5.951*2-0,8*2.0
207.208:
3,85*(9,7* 6,15)‘2-0.8*2.0
209:
J.85*(4.8+5.95)*2-0.8*2,0
210
3.85*(9,6* 5.951*2-0,8*2,0
211:
3,85*(4.65* 2,61*2-0.8*2,0
212:
3.85*(7,0-6,l5)*2-0,8*2,0
-zazdívky parapetů
-(25,013*31,838)
118.905
81.175
120,445
81.175
118.135
54,225
99.655
-56.851
186 K	978013161	Otlučeni vápenných nebo vápenocementovych omítek vnitrních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 30 do 50	m2	155,320	
w		v soc.zar.			
vv		1np:			
'vv		112			
vv		2,7*{2,5*2+2,6)		20,520	
w		115:			
vv		2,7*(2.4*2*2.45)0,7*2.0		18.175	
VY		116			
w		2,7*11,18-1,7)		7,776	
w		117			
w		2,7*11.17-1,7)		7.749	
VY		118:			
w		2,7*(2.45-2,4'2)-0.7*2		18.175	
w		119:			
w		2,7*11,7+1,17)		7,749	
vv		120:			
w		2,7*11,7+1,18)		7,776	
vv		2np			
vv		87.92 20.52		67,400	
VY					
187 K	978013191	Otlučeni vápenných nebo vápenocementovych omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100	m2	924,475	
32,40     5 032.37 CS URS 2016 01
64,80   59 905.98 CS URS 2016 01
Strana 15 z 38

PČ Ty	Kód
P	Popis	MJ	Množství	
w	ipp			
w	001.			
w	2,65*16.0*3,1*5,3*1,50,6*0,5*4,3>			
w	002:			
W	2.65*(29,3*2.3-3,5)*2-(0,8*2.0*1M.2*2.0*31		161,230	
w	2,65*(4,45-2,3)*2 1,0*2.0		33,775	
w	003:			
w	2.65*(6,85-5.91*2-0.7*2.0		66,175	
w	004:			
w	2.65‘H .7*5.91*2		40,280	
w	005,6:			
w	2.65*12,3*4.551*2		36.305	
w	007:			
w	2.65*(6,95-5,8r2		67,575	
vv	008:			
w	2,65*12,05-5,8)*2		41.605	
w	009:			
w	2.65*14,65*5.81*2		55,385	
w	010:			
w	2,65*(2.95*6,1 )*2		47,965	
W	schod:			
w	2,65*(2,4*6,1 )*2		45.050	
vv	011:			
vv	2,65*16,1 *2.9»*2		47.700	
vv	012:			
vv	2,65‘(5,6+4.4)*2		54,060	
w	013:			
vv	2,65*14,1*5.81*2		52.470	
w	014:			
vv	2,65*12.2*5.81*2		42.400	
vv	015:			
vv	2,65‘(2.15+5.8)*2		42,135	
vv	016:			
vv	2.65*14,2+5,551*2		51.675	
vv	017:			
vv	2,65*11,75+5,551*2		38,690	
vv				
188 K 978015381	Otlučeni vápenných nebo vapenocementovych omítek vnějších ploch s vyškrábáním	m2	170,775	
	spař a s očištěním zdivá stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu pres 65 do 80			
vv	severní část nezateplena			
vv	170,775		170,775	
189 K 978019381	Otlučeni vápenných nebo vapenocementovych omítek vnějších ploch s vyškrabáním	m2	680,777	
	spar a s očištěním zdivá stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 65 do 80			
vv	kromě sgrafit a obrazů . ty se opraví			
w	680,777		680,777	
190 K 978015391	Otlučeni vápenných nebo vapenocementovych omítek vnějších ploch s vyškrabáním		531,077	
	spar a s očištěním zdivá stupně členitosti 1 a 2. v rozsahu pres 80 do 100			
VV	pohled severní - pod zatepelné částí:			
VV	10.35*13,0+6,2+4.2+4.8+3.0*2*1.0*2*4.41		316.710	
vv	10,35*14.8+4,2+6,2 ♦ 3.0)		188,370	
vv	-11,2*0,8*5*2,15*2,3+1.5*2,6+1.25*2,3*8)		-36,645	
vv	(1,5*2.2+1,25*1.9*2)		-8,050	
vv	sokl			
vv	0.6*<3.0*6.2*4.2*4,8*3,0*2 + 1.0*2+4.41		18,360	
vv	0,6*14,8-4,2-6,2 *3,01		10,920	
vv	sokl na nezateplene částí severní			
vv	0,6*8.5*2-1,2*0,8*4		6,360	
vv	jižní			
vv	41,22*0,6 1.2*0,8*14 -0,15*( 1.2+0,8*21*14		17,172	
vv	východní			
vv	0,6*16,85 1.2*0,5*0.15*11.2 »0.8'?)		9,930	
vv	západní			
vv	0,6*16,85 1.2'0,8*4'0.15*(1 ,?-0,8*?l*4		7,950	
191 K 978059541	Odsekání a odebraní obkladů stěn z vnitrních obkladaček plochy přes 1 m2	m2	953,900	
vv	1pp			
vv	003			
vv	2.0*(5,9+6,851*2-0.7*2.0		49,600	
w	007.			
vv	2,0*(6,95-5.81*2		51,000	
vv	004:			
vv	2,0*(2,2+5,9)*2		32,400	
vv	002:			
vv	2,0*(2,3* 29,3 )*2-0,8*2,0*8		113,600	
vv	2,0*14,45-2,31*2-0,8*2.0*3*2,0*3.5*2		36,200	
vv	016:			
vv	2.0*14.2+5,551*2		39,000	
w	015:			
vv	2.0*12.15-5.81*2		31,800	
vv	014:			
w	2.0*(2.2 + 5.8)*2		32,000	
w	1np:			
vv	103:			
vv	2,0*16.15*7,0)*2		52,600	
vv	104:			
vv	2.0*12,9+5.951*2		35,400	
vv	115:			
vv	2.0*(1,0+1,051*2*3-0.6*2.0*3		21,000	
vv	2.0*(1,85+1.3|*2-0,6*2.0‘2		10,200	
vv	2,0*(1.3*1,25-1,7-2.51-0,6*2,0*3		9,900	
vv	2,0*<2,45+1.1-1,05+1,6) 0,6*2.0		11,200	
w	116:			
vv	2.0-(1.05 + 1.0)*2*3-0.6'2.0*3		21,000	
J.cena
[CZK]
42.30
67.80
54.80
74.70
Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
7 223.78 CS URS 2016 01
46 156.68 CS URS 2016 01
29 103.02 CS URS 2016 01
71 256,33 CS URS 2016 01
Strana 16 z 38

Množství

vv
vv
vv
w
vv
VY
VV
w
w
w
w
w
w
Kod
Popis
2,0‘(1,85*1,3)‘2 0,6*2.0
2,0*(2,45*2.5-1,3*1,3+1,l5)-0.6*2,0*2
za umyvadly:
6*4,5
2np
210:
<4.65* 2.61*2-0,8*2,0 213.
52.30
214
47.4
za umyvadly 6*4.5
MJ
J. cena l( 7Kj
11,400
15.000
Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
27.000
12.900
52,300
214,000
47,400
27.000
192 K	978059641	Odsekaní obkladů stěn včetně otlučeni podkladní omítky až na zdivo z obkladaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy pres 1 m2	m2	75.600	97,20	7 348,32 CS URS 2016 01	
VV		demontáž kabňncoveho obkladu na schodišti Ipp 001					
VV		2.0*(6,0*3,1 *5,3»3.6*0,5+4,31		45,600			
vv		v mp - schodiště					
vv
vv		2,0*(5.85*2*3,3)		30.000			
193 K	974042542	Vysekáni ryb v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 70 mm	m	75,000	118.00	8 850,00	
vv		30*45		75.000			
194 K	974042553	Vysekaní ryh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hi. 100 mm a šiřky do 100 mm	m	75.000	189,00	14 175.00	
VV		40*35		75.000			
195 K	R96 01	odstraněni zbytků reklamního poutače, vč.odvozu a ekolog.likvidace	m	100.000	20.00	2 000,00	
196 K	R96-Ö2	odstraněni kanalizace 100,0 m . vč.odvozu a ekolog.likvidace	m	100,000	160.00	16 000,00	
197 K	R96-03	demontáž VZ1 - 500,0 Kg, vč. odvozu a ekolog, likvidace	kg	500,000	30.00	15 000	
198 K	R96-04	Demontáž a zazděni ventilátoru, vč. jeho odvozu a ekolog, likvidace	kus	1,000	1000.00	1 000,00	
199 K	R96-05	Demontáž stávajících tabuli, vč.odvozu a ekolog.likvidace 15 ks	kus	15.000	550 00	8 250,00	
200 K	R96-06	Demontáž rolet v 1 ,np. a 2n.p. 30 ks, vč.odvozu a jejich ekolog, likvidace	kus	30,000	550 00	16 500,00	
201 K	R96 07	Demontáž starého odvětráni na fasádě be2 využiti dl.7.0 m, pt. 200mm.vč.odvozu a ekolog, likvidace	kus	7,000	350.00	2 450,00	
202 K	R96-08	Demontáž stožáru pro vlajku na fasadc, vč.odvozu a ekolog.likvidace	kus	2.000	864.00	1 728.00	
D	997	Přesun sutě				1 122 256,45	
203 K	997013113	Vmtrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m svisle 5 použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	570,635	489,00	279 040.52 CS ÚRS 2016 01	
204 K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskladku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	570.635	210,00	119 833,35 CS ÚRS 2016 01	
205 K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskladku se složením, na vzdálenost Příplatek k. ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	7 988.890	9,12	72 858.68 CS URS 2016 01	
w		570,635*14 Přepočtené koeficientem množství		7 988,890			
206 K	997013831	Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skladce (skládkovnéi směsného	t	570.635	1140,00	650 523.90 CS URS 2016 01	
D	998	Přesun hmot				98 678.66	
		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s nosnou svislou					
207 K	998011002	konstrukci zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	391.582	252,00	98 678,66 CS URS 2016 01	
D	P5V	Práce a dodávky PSV				7 122 545,67	
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				119 821,57	
208 K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studená na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	10,000	17.20	172.00 CS URS 2016 01	
vv		u zasypaného schodiště					
w		2*5.0		10.000			
vv		výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně izolační k					
209 M	111631500	penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace AU>'9 bol 9 kg	í	0.004	48700	194.80 CS URS 2016 01	
p		Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg'm2 dle povrchu, ředidlo technici"/ berwn					
vv		10*0,4/1000*1,1		0.004			
210 K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svisle
S	m2	215,852	19.50	4 209,11 CS URS 2016 01	
vv		na ochranu nopové fólie					
vv
vv		215,852		215.852			
2f 7 AI	693111010	$eotextilie netkané IMPREGNOVANÁ (směs pestrých regenerovaných vláken) v rotich cca 25 - 50 m/role 300s'm2 šíře 200 cm	m2	259,022	13.10	3 393.19 CS URS 2016 01	
w		215,852*1,2 Přepočtené koeficientem množství		259,022			
212 K	71 1141559	Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenini NÁIP na ploše vodorovné V	m2	215.852	81,00	17484,01 CS ÚRS 2016 01	
vv		P1 - soc-zař.:					
vv		5,88*2*2.23*4*6,39		27,070			
vv		P2 - soc.zar:					
vv		5.88*2+2,23*4		20,680			
Strana 17 z 38

PČ	Kód
P	Popis	MJ	Množství	J.c ena
tCZKJ	Cena celkem [CZK)
soustava	
	w		Ipp					
	vv
w		280,17/100*60		168,102			
213	K	711142559	Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy při ta voním NAIP na ploše svislé 5	m2	20,000	93,00	1 860,00 CS URS 2016 01	
	VV		u zasypaného schodiště					
	vv
vv		10,0*2		20,000			
214	M	623321340	pás těiký os foliovaný mineral hydroizolace	m2	271,230	115,00	31 791,45 CS URS 2016 01	
	vv
vv
vv		215,852*20,0		235,852			
			235,852*1,15 Přepočtené koeficientem množství		271,230			
215	K	711491273	Provedeni izolace proti tlakové vodé svisle z nopove folie	m2	140,950	49,60	6 991.12 CS URS 2016 01	
	vv		1,0‘(41,2*0,3*2* 16.85*0,15* 11,2*0,2 *6,3)		76,500			
	vv		1,0*(4,2*4,7*3.0* 1.0*2 *4,2 *3.0-4,7 »4,2)		30,000			
	vv
w		1,0*(6,2* 11,2+0,2* 16,851		34,450			
216	AI	283230310	fólie nopova, vč.lišl a doplňků	m2	169,140	176,00	29 768.64 CS URS 20)6 01	
	w		140,95*1,2 ‘Přepočteno koeficientem množství		169.140			
217	! K	711493111	Izolace proti podpovrchove a tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V těsnicí kaši	m2	47,750	424,00	20 246,00 CS URS 2016 01	
	w		1 np					
	vv		6,39*2,23*4*5,88*2		27,070			
	vv		2np					
	vv
vv		2,23*4*5,88*2		20.680			
218	K	711493121	Izolace proti podpovrchove a tlakové vodé - ostatní na plose svislé S těsnicí kaší	m2	6,600	439.00	2 897.40 CS URS 2016 01	
	vv		stěny sprchového koutu					
	vv
w		2,0*(1,2*2*0,91		6,600			
			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti					
219	K	998711102	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výsky pres 6 do 12 m	t	1.603	882.00	1 413.85 CS URS 2016 01	
	D	713	Izolace tepelné				13 177,37	
220	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodové	m2	29, 280	106.00	3 103,68 CS URS 2016 01	
	w		0,6*{3,0*6,2*-4,2-4,8-3,0*2+1,0*2*4,4)		18.360			
	vv		0,6*(4,8*4,2*6,2+3,0)		10,920			
221	AI	283763560	Desky z lehčenych plastu desky z expandovaného polystyrenu izolační desky 126b x 615 mm, lambda 0,034 W/m K ,EPS 80 x 1250 x 600 mm	m2	30,744	323.00	9 930,31 CS URS 2016 01	
	p		Poznámka k položce; íambda*0,034 (W i m Kj					
	w		29,28*1.05 Přepočtené koeficientem množství		30,744			
222	K	998/13102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti přesunovaného matonalu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,174	824.00	143,38 CS URS 2016 01	
	D	721	Zdravotechnika • vnitřní kanalizace				86 370.11	
223	K	721100911	Zazátkováni hrdla potrubí kanalizačního	kus	6,000	1270,00	7 620,00	
224	K	721174043	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPsi připojovací ON 50	m	68.000	319.00	21 692.00	
225	K	721174045	Potrubí z plastových trub HT Systém | polypropylénové PPsl připojovací DN 100	m	90.000	473,00	42 570.00	
226	K	721194105	Vyvedeni a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	14,000	63.90	894.60	
227	K	721194109	Vyvedení a upevněni odpadních výpustek DN 100	kus	106.000	95.20	10091.20	
228	K	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300	m	158,000	21,70	3 428,60	
229	K	998/21102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,137	538.00	73.71	
D	722	Zdravotechnika • vnitřni vodovod				103 592.27	
230	K	722130233	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25	m	50.000	383 00	19 150,00	
231	K	722130901	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkováni vývodu	kus	10,000	22.90	229,00	
232	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPRi svařovaných polyfuzné PN 16 ISDR 7.4) D 25 x 3.5	m	115.000	296.00	34 040,00	
233	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPRi svařovaných polyfuzné PN 16 ÍSDR 7.4)0 32 x 4.4	m	35,000	353.00	12 355,00	
			Ochrana potrubí tepelné Izolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými					
234	K	722181222	v pněných a podélných spojích, tlouštky izolace přes 6 do 10 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm	m	190,000	60,90	11 571,00	
235	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí 'vyvedeni a upevněni výpustek do DN 25	kus	40,000	156,00	6 240,00	
236	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevřeni vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	60.60	121,20	
237	K	722232044R	Kohout kulový pnmy G 3/4 PN 42 do 185 C vnitřní zavit	kus	13.000	292,00	3 796,00	
238	K	722270102	Vodoměrově sestavy závitové 0 1	soubor	1.000	2580.00	2 580,00 CS URS 2016 01	
Strana 18 2 38

Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
pC	Ty
Kod
P	Popis	MJ	Množství	J.cena [t- ZK)	Cena celkem [CZK]
soustava	
239	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	190,000	36.90	7 011.00	
240	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	190,000	33.30	6 327,00	
241	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,357	482.00	172,07	
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				8 488,14	
242	K	723111204	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25	rn	1.000	365,00	365,00 CSURS 2016 01	
243	K	723111206	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40	m	10,000	448,00	4 480.00, CS URS 2016 01	
244	K	723150342	Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 407 25	kus	2.000	486.00	972.00 CS URS 2016 01	
245	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých chrámcky D 57/2.9	m	1.000	363.00	363.00 CS URS 2016 01	
246	K	723261916	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalaci s odvzdušněnim a odzkoušením PS 60	kus	1,000	532.00	532,00 CS URS 2016 01	
247	M	388222720	Plynoměry membránový nízkotlaký se sroubením BK 0 4. rozteč 250. Q=0.06 10 m3/h . PN 0,05 Mpa	kus	1.000	1750,00	1 750.00 CS URS 2016 01	
248	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech, výšky pres 6 do 12 m	t	0,054	484.00	26,14 CS URS 2016 01	
	D	725	Zdravotechnika • zařizovací předměty				140 773.96	
249	K	725111131	Zařízeni záchodů splachovače nádržkové plastové vysokopoložene	soubor	2.000	2370,00	4740.00	
250	K	725112021	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	4010,00	16 040,00	
251	K	725121502	Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál bez odsáváni s otvorem pro ventil	soubor	2.000	3970.00	7 940.00	
252	K	725211623	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněna na stěnu šrouby bílá se sloupem 600 mm	soubor	5,000	3140.00	15 700.00	
253	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezove s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	5,000	2 510,00	12 550.00	
254	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,000	5570.00	11 140,00	
255	K	725811302R	Ventil pisoárový tlačný sarnouzaviraci s omezenou dobou výtoku 4 l/min G i 12	kus	2.000	6750,00	13 500.00	
256	K	725813111	Ventily rohově bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1 72	kus	35,000	195,00	6 825.00	
257	M	55190S900R	díly (sestavy) k armaturam bytovým a ostatním drobným armaturam instalačním hadice flexibilní hadice flexibilní 3.8" délka 350 mm	kus	33,000	160,00	5 280.00	
258	K	725821316R	Baterie pro výlevku nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2.000	3380,00	6 760,00	
259	K	725821326	Baterie dřezové stojánkově pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	5,000	2500.00	12 500.00	
260	K	725822612	Batone umyvadlové stojánkové pákové s výpusti	soubor	5,000	3130.00	15 650,00	
261	K	7258413II	Baterie spichové nástěnné pákově	soubor	1,000	3 150,00	3 150.00 CS URS 2016 01	
262	K	725341200	Montáž systému podlahových kanálků se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic typ Betermann, Van Geel Systems krabic s vyvody	kus	1.000	1980.00	1 980.00	
263	K	725851305	Ventil odpadni dřezový bez přepadu G 6/4	kus	5.000	251.00	1 255,00	
264	K	725851325R	Ventil odpadni umývadlový bez přepadu G 5/4	kus	5.000	229.00	1 145.00	
265	K	725861102R	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	5,000	260.00	1 300,00	
266	K	725862103R	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50	kus	5,000	309.00	1 545,00	
26?	K	72586541 IR	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	2.000	555.00	1 110,00	
268	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	4.000	111,00	444.00	
269	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty' stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vyšky přes 6 do 12 m	t	0,390	564.00	219,96	
C	)	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				34 258.00	
270	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazděni do masivních zděných konstrukci pro závěsné klozety ovládáni zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	4,000	7880,00	31 520.00	
271	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	kus	4,000	679,00	2 716,00	
272	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,039	564,00	22,00	
C	i	730	Ústřední vytápění				909 648.42	
273	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů náviekovymi izolačnimi pouzdry	m	281.000	10,80	3 034,80	
274	AI	6315502220	Izol.hadice na bázi polyetylénu lambda 0,038WmK do teploty 102 C sila 30mm potrubí DNI5	m	50.000	22.00	1 100.00	
275;	M	6315502830	dtto	sila 30mm
potrubí DN 20	m	65,000	24.00	1 560.00	
Strana 19 z 38

PČ	Kód
P	Popis	MJ	Množství	J. ena
[ÍZK]	Cena celkem [CZK]
soustava	
276	Ai	63 í5503530	dtto	sila 30mm
potrubí DN 25	m	72.000	31,00	2 232,00	
277	A4	6315504230	dtto	siia 30mm
i potrubí DN 32	m	22.000	39,00	858.00	
278	i A1	6315504821	dtto	sila 30mm
potrubí DN 40	m	16,000	42,00	672,00	
279	i A4	6315506030	dtto	síla 30mm
potrubí DN 50	m	56.000	48.00	2 688.00	
280	A4	6315510200	Plastové spony	kus	1 450,000	1.00	1 450,00	
281	A1	6315510201	Spojovací páska	kus	2,000	500,00	1 000.00	
282	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelne stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výsky pres 12 m do 24 m	t	0,114	700.00	79.80 CS URS 2016 01	
283	K	731244494	Montáž kotle závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 45 kw	soubor	2,000	3930.00	7 860.00	
284	A4	01	Závěsný kondenzační kotel výkon 12,5-45.0 kW ZP 2,0 kPa.s nerez.výměníkem a hořákem,nizkoenergetické oběh.čerpadlo,třída NOx 5,800x480x450,45kg	kus	2,000	42 000.00	84 000.00	
285	A4	02	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaku průtok 8,0 m3f hod. Rp 2",s odvzd. ventilem.vyp.kouhoutem,hrdlem pro čidlo teploty, včetně tep. izolace	kus	1.000	      6500.00	6 500.00	
286	A4	03	Ekvitermnt regulace	kus	1,000	1800.00	1 800.00	
287	A4	04	Kaskádový modul	kus	1,000	8000,00	8 000.00	
288	A4	05	Základová deska pro ekvitermm regulator	kus	1,000	2500.00	2 500.00	
289	AI	06	Přif.H)jovaci adapter D^80! 80mm pro kondezačni kotel	kus	2.000	1500.00	3 000.00	
290	A4	07	Prodlužovaci kus 0,5m D 80mm	kus	3.000	850,00	2 550.00	
291	A4	08	Prodlužovaci kus 1,0m D=80mm	kus	1.000	1100.00	1 100,00	
292	A4	09	Prodlužovaci kus 2.0m D=80mm	kus	15.000	1600.00	24 000,00	
293	A4	010	Revizní otvor 0,25m D=80mm	kus	4,000	800 00	i 200.00	
294	A4	011	Koleno 2x45' D=80mm	kus	4.000	650.00	2 600.00	
295	A4	012	Sada i: základní prvky, D=80mm	kus	2.000	1400.00	2 800,00	
296	A4	013	KoleiK> 87 D=B0mm	kus	4.000	650,00	2 600,00	
297	A4	014	Nástěnná manžeta 2 ks D=80mm	kus	2.000	350,00	700,00	
298	A4	015	Montáž přívodu vzduchu a odkouřeni	hod	40.000	200.00	8 000.00	
299	K	731341130	Hadice napouštěo pryžové D 16/23	m	20,000	66,50	1 330,00	
300	K	998731101	Přesun hmot tonážni pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,103	1090,00	318,27	
301	K	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	14,000	67,10	939.40	
302	A4	016	Orientační štítky a šipky na potrubi	kus	14,000	150 00	2 100,00	
303	K	732331617	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 litrů	soubor	1,000	3190.00	3 190.00	
304	A4	018	Servisní ventil se zajištěním MK r	kus	1.000	350 00	350,00	
305	A4	019	Kompaktní automatické doplňovací zarřzem připojeni RU2 -RU2' výstupní přetiak 0,5-5 bar napájeni 230! 50Hz do zásuvky	kus	1.000	11900,00	11 900.00	
306	A4	020	Neutralizační box do výkonu 100 kw	kus	1.000	7200,00	7 200,00	
307	A4	021	Montáž položek 018 a 019	hod	6,000	250,00	1 500.00	
308	K	732429124	.Montáž čerpadla oběhového přírubového DN 50 monoblokové	soubor	1.000	1940.00	1 940.00	
			Nizkoenergetické čerpadlo teplovodní do potrubi DN50 přírubové, PN 6/ >0					
309	A4	027	,lx?30V/50Hz,oběž.kolo z PES,ložisko mazaně
čerp.kapalinou.Q- 3.86m3/hod,H^l.6m,P^20 139W,0,22- 0,67A,L-240mm	kus	1,000	6500,00	6 500.00	
310	K	998732101	Přesun hmot tonážni pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,053	1340,00	71.02	
311	K	733111123	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké ON 15	m	470,000	186.00	87 420.00	
312	K	733111124	Potrubí ocelové závitové bezešve běžné nízkotlaké nebo středotlaké ON 20	m	71,000	189.00	13 419.00	
313	K	733111125	Potrubí ocelové závitové bezešve běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25	m	72,000	233.00	16 776,00	
314	K	733111126	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 32	m	22,000	353.00	7 766.00	
315	K	733111127	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlako DN 40	m	16,000	408.00	6 528,00	
316	K	733111128	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 50	m	56,000	504.00	28 224.00	
317	K	733113113	Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotoveni závitové ocelově přípojky DN 15	kus	178.000	87,10	15 503,80	
318	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubi ocelove závitové do DN 40	m	651,000	12.00	7 812,00	
319	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelove závitové do DN 50	m	56.000	15,00	840.00	
320	K	733191111	Manžela prostupova pro ocelové potrubi do DN 20	kus	72.000	173,00	12 456.00	
321	K	998733103	Přesun hmot tonážni pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	1.605	1090.00	1 749.45	
Strana 20 z 38

PČ	Ty	Kod
P	Popis		MJ	Množství	J. ena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
322	K	734173214	Spoj přírubový PN 6/1 do 200 C DN 50		soubor	1,000	850.00	850,00	
323	K	734209105	Montáž termostatických hlavic		kus	89,000	50,00	4 450.00	
324	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma zavity G 1/2		kus	178,000	95.00	16 910,00	
325	K	734211120	Ventil závitový odvzdušhovací G 1/2 PN 14 do 120 C automaticky	kus	2,000	204,00	408.00	
326	K	734242415	Ventil závitový zpětný primy G 5/4 PN 16 do 110	c	kus	2.000	550,00	1 100,00	
327	K	734242417	Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110"C		kus	1,000	1250,00	1 250,00	
328	K	734291123	Kohout plnicí a vypoustéci G 1 /2 PN 10 do 110 C závitový	kus	34,000	198,00	6 732.00	
329	K	734291247	Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130 C s vnitrními závity	kus	1.000	1270.00	1 270,00	
330	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1 /2 PN 42 do 185' C vnitřní závit	kus	3.000	250.00	750.00	
331	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185' C vnitřní závit	kus	8.000	300,00	2 400.00	
332	K	734292715	Kohout kulový primy G 1 PN 42 do 185 C vnitrní závit	kus	8,000	422.00	3 376.00	
333	K	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 C vnitřní závit	kus	4,000	581,00	2 324.00	
334	K	734292718	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185 'C vnitřní závit	kus	3,000	1 250.00	3 750,00	
335	AI	5512120102	Radiátorový ventil primy s předregulaci DN 15		kus	89.000	443,00	39 427.00	
336	AI	551212030?	Termostatická hlavice pro veřejné prostory M30x1.5,barva bila,rozsah 6-28 Cs vestovénýrn čidlem,kapalinová náplň	kus	89,000	400,00	35 600.00	
337	AI	5512150W2	Radiátorové šroubem regutačni uzavírací přímé	ÜN 15	kus	89,000	265,00	23 585,00	
338	A1	55110000 201	Teploměr kruhový TR 0-120 C O-100		kus	2,000	450,00	900,00	
339	AI	55130002001	Teploměrná jímko L 65 mm		kus	2.000	110.oo	220,00	
340	K	734419111	Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou	kus	2,000	188,00	376,00	
341	K	734421102	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 600 kPa průměr 63 mm spodní přípojem	kus	1,000	1010,00	1 010,00	
342	K	734494121	Návárek s metrickým zavitém M 27x2 délky do 220 mm	kus	1.000	182,00	182.00	
343	K	734499212	Montáž návarku M 27x2		kus	1,000	150,00	150.00	
344	K	998734103	Přesun hmot tonázni pro armatury v objektech v i	do 24 m	t	0,094	1000.00	94.00	
345	K	735000912	Vyregulováni radiátorových ventilú-sroubem		kus	178,000	98.50	17 531,00	
			Otop.těleso panelové ocelově s bocmm napoj.hrdla 4x1 /2 .vnitř.zavit s					
346	K	735151151	odvzduš.ventilem,vc.konzol,bar.odstín RAL 9016.provedeni 10 vyška/délka 500/400	kus	2,000	780.00	1 560,00	
347	K	735151152	i mm
dtto
|mm	provedeni 10 výška /délka 500/500	kus	2,000	840,00	1 680,00	
348	K	735151251	dtto
mm	provedení 11 výška/délka 500/400	kus	2,000	924.00	1 848.00	
349	K	735151252	dtto
mm	provedeni 11 výška/détka 500/500	kus	4.000	1010,00	4 040,00	
350	K	735151256	dtto
mm	provedeni 11 výška /délka 500/800	kus	2,000	1270.00	2 540,00	
351	K	735151256	dtto
mm	provedeni 11 výška/délka 500/900	kus	2,000	1360.00	2 720,00	
352	K	735151257	dtto
500/1000 mm	provedeni 11 výška/délka	kus	5.000	1540.00	7 700,00	
353	K	735151258	dtto
500/1100 mm	provedeni 11 výška/délka	kus	9.000	1630,00	14 670,00	
354	K	735151259	dtto
500/1200 mm	provedeni 11 výška/délka	kus	12.000	1 810,00	21 720,00	
355	K	735151453	dtto
mm	provedení ?1 výška/délka 500/600	kus	2.000	1670.00	3 340.00	
356	K	735151457	dtto
500/1000 mm	provedeni 21 výška/delka	kus	3,000	2 020.00	6 060,00	
357	K	735151458	dtto
500/1100 mm	provedeni 21 výška/délka	kus	7,000	2060.00	14 420,00	
358	K	735151459	dtto
mrn	provedeni 21 výška/délka 500/1200	kus	3.000	     2 220.00	6 660,00	
359	K	735151479	dtto
600/1200 mm	provedeni 21 výška/délka	kus	4,000	2330.00	9 320,00	
360	K	735151493	dtto
mm	provedení 21 výška/délka 900/600	kus	6,000	2 050.00	12 300,00	
361	K	735151494	dtto
;mm	provedení 21 výška/délka 900/700	kus	1.000	2210.00	2 210.00	
362	K	735151495	dtto | mm	provedení 21 výška/délka 900/800	kus	2.000	2340,00	4 680.00	
363	K	735151496	dtto
;mm	provedeni 21 výška/délka 900/900	kus	2,000	2580.00	5 160,00	
364	K	73515149?	dtto
900/1000 mm	provedeni 21 vyska/délka	kus	4,000	2 700.00	I0 800,00	
365 i	K	735151498	dtto
900/1100 mm	provedení 2.1 výška/délka	kus	2,000	3580,00	7 160,00	
366	K	735151559	dtto
500/1200 mm	provedení 22 výška/délka	kus	3,000	2 330.00	6 990,00	
367	K	735151560	dtto
500/1400 mm	provedeni 22 výška/délka	kus	4,000	2580.00	10 120,00	
368	K	735151598	dtto
900/1100 mm	provedeni 22 výška/délka	kus	1.000	3830.00	3 830,00	
369	K	735151599	'dtto
900/1200 mm	provedení 22 výška/délka	kus	1,000	3940.00	3 940,00	
370	K	735151657	dtto
1 1 íWl „...v	provedení 33 výška/delka	kus	3.000	3120.00	9 160,00	
Cenová
soustava
Strana 21 z 38

PČ Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.' ena [C ZK]	Cena celkem [CZKJ
soustava	
371 K	735151658	dtto	provedeni 33 vyska/delka
500/1100 mm	kus	1.000	3180,00	3 180,00	
372 K	735169210	Montáž otopných těles délky do 1140 mm	kus	62.000	450.00	27 900.00	
373 K	735159220	Montáž otopných těles délky do 1500 mm	kus	27,000	450.00	12 150,00	
374 K	998735103	Přesun hmot tonážni pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	2,503	899.00	2 250.20	
375 V	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 5 kg	kg	200.000	99,40	19 880.00	
376 M	023	Materiál montáž ni na závěsy	kg	200.000	65,00	13 000.00	
377 K	998767103	Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,014	1120.00	15,68	
378 K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukci	m2	7,000	86,50	605.50	
379 K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukci	m2	7.000	83.50	584,50	
380 K	783617601	Kryci jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	281,000	26,00	7 306.00	
381 K	783617611	Krycí dvojnásobný synteticky nátěr potrubí do DN 50 mm	m	426.000	34,00	14 484,00	
382 M	024	Propláchnuti topného systému	hod	30.000	150.00	4 500,00	
383 M	025	.Napuštěni topného systému upravenou vodou	hod	30,000	100.00	3 000.00	
384 M	026	Tlaková zkouška zařízeni ÚT	hod	30,000	100 00	3 000.00	
385 M	027	Uvedeni kotlů do provozu	hod	6.000	300.00	1 800.00	
386 M	028	Zkušební provoz kotlů	hod	6.000	100.00	600.00	
387 M	029	Topná zkouška	hod	48.000	150.00	7 200.00	
388 M	030	Spolupráce s profesi elektro a M+R	hod	40.000	220,00	8 800.00	
389 M	031	Spolupráce s profesi stavební	hod	80,000	200.00	16 000.00	
390 M	032	Demontáž stávajícího zařízeni tU>ei.přimotopů	hod	120.000	100 00	12 000.00	
D	763	Konstrukce suché výstavby
1 Sténá šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci 2 ocelových profilů				16 215,69	
391 K	763122411	CW, UW dvojité opláštěná deskami proti požární mi DF ti, 2 x 12.5 mm. bez TI, El 30. stěna tl. 75 mm. profil 50	m2	25,380	611.00	15 507.18 CS URS 2016 01	
W
vv		2,7*n,17-1,l8)*4		25,380			
392: K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky pres 6 do 12 m	t	0,627	1130.00	708.51 CS URS 2016 01	
D	764	Konstrukce klempiřskó				325 077.10	
393 K	764216645	Oplechovam parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou upravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm	m	8.000	543.00	4 344,00 CS URS 2016 01	
394 K	764216646	0plechovaní parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou upravou rovných celoplošně lepene, bez rohů rš 500 mm	m	25,000	659,00	16 475,00 CS URS 2016 01	
395 K	764218624	Oplechovaní říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm	ni	200.000	424.00	84 800,00 CS URS 2016 01	
396 K	764238424	Oplechováni rims a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošné lepene rš 330 mm		270,000	582.00	157 140,00 CS URS 2016 01	
397 K	764238427	Oplechovaní rims a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošné lepené rš 660 mm	m	17.000	1020.00	17 340,00 CS URS 2016 01	
398 K	764238431	Oplechovaní říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené přes rš 670 mm	m2	20,000	1660,00	33 200,00 CS URS 2016 01	
399 K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu s napojením do dešťové kanalizace vč. úpravy/posunuti stávaj. gajgrú a nove kotvy, pro osazení na nove zatepleni	m	92,000	98.00	9 016,00 CS URS 2016 01	
W
W		8*11,5		92.000			
400 K	9987M10?	Přesun hmot píro konstrukce klempířské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,782	1550.00	2 762.10 CS URS 2016 01	
D	766	Konstrukce truhlářské				601 083,27	
401 K	766660001	Montáž dveřních křídel otviravych 1 křídlových 5 do 0.8 m do ocelové zárubně	kus	13,000	552.00	7 176,00 CS URS 2016 01	
W		1L/P					
w
vv		7*6		13,000			
402 M	611617130	dv vni hladké laminát HPL se zvýšenou odolnosti plné 1 kř 70x197 cm barva dub vč. prahové lišty	kus	13,000	2 890.00	37 570,00 CS URS 2016 0)	
403 K	766660021	Montáž dveřních křidel dřevených nebo plastových otevíravých do ocelove zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	32,000	939,00	30 048,00 CS URS 2016 01	
VV		2/L/P 800/1970 mm					
w		8*11		19.000			
w		3/L/P 800/1970 mm					
w		6*6		12, 000			
w		5/P 800/1970 mm 1		1.000			
Strana 22 z 38

PC T>
p	Kod	Popis	MJ	Množství	J. ena
[< ZK]	_	1.	rř-7|,.	Cenová
Cena celkem [CZK]
soustava	
404 M	611617201	dveře vni hl plné Ikř 80x197 cm se zvyš. odolnosti laminát HPL,dub, poí.EI 30 DP3,vč.prahové lišty	kus	32.000	5890,00	188 480.00	
405 K	766660022	Montáž dveřních křidel dřevených nebo plastových oteviravych do ocelové zarubné protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2.00C	1090.00	2 180.00 CS URS 2016 01	
vv		4/L 900/1970 mm					
vv		2		2,000			
vv							
406 M	611656110	dveře vni požárně odotné, HPL fólie,odolnost El (EW) 30 0P3-C. Ikř 90 x 197 cm,barva dub,vč.prohove lišty	kus	2,000	3980,00	7 960.00  CS URS 2016 01	
407 K	766660717	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových ostatní prače samozavirače na zá ruben ocelovou	kus	33.000	182,00	6 006,00 CS URS 2016 01	
VV		8*11»6*6*2		33.000			
408 At	549/72650	samotoví rač dveří hydraulický	kus	33,000	985.00	32 505,00 CS URS 2016 01	
409 K	766660718	Montáž dveřních křídel dokovaní stavěče křidla	kus	33.000	58.40	1 927,20 CS URS 2016 01	
4 JO M	549/63620	stovéč dveří K501 lak	kus	33,000	117,00	3 86 f.00 CSl/ffS 20/6 0»	
411 K	766660727	Montáž dveřního kováni	kus	48,000	178.00	8 544,00 CS ÚRS 2016 01	
412 A1	549250/50	interiérově kováni rozeta klika/klika - matný chrom	kus	47,000	275,00	12 925.00 CS ÚRS 2016 01	
4/3 A1	549250/5/	Vložka zámku s universálním generálním klíčem, universální klič se čtyřmi úrovněmi komplet včetně vložek a 5ks klíčů od každé vložky - 5ks klíčů v každé úrovni	kus	46,000	1 890,00	86 940.00	
414 M	549250/52	Zámky stavební zadlabaci dózické hloubka zódlabu 60 mm bez protiplechu typ 02-03 L,P Zn	kus	1,000	275,00	275,00	
		Okna střešní vylez na střechu pro nevytápěny prostor, rozměr vnějšího rámu 450x650 mm, ovládám pomocí rukojetí umístěné na boční straně křídla, křídlo se otvírá					
415 K	766671301 ozn. 60	směrem ven
i
včerk? vnějšího lemováni
včetně práce s rozebráním střechy a opětovné montáži střešní krytiny a parozábrany P5V č. 60	kus	1,000	12 400,00	12 400,00	
416 K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukci parapetních desek dřevených nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	4.000	152.00	608,00 CS URS 2016 01	
VV		3*1		4.000			
417 K	766694122	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	51.000	236.00	12 036.00 C5 URS 2016 01	
VV
vv		49-2		51,000			
418 K	766694124	Montáž ostatních truhlářských konstrukci parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	1,000	344.00	344.00 CS URS 2016 01	
419 A4	60794/000	deska parapetní bílý plast 0,10 x 1 m		1, 750	256,00	448.00 CS URS 2016 01	
420 AI	607941030	desko parapetní bílý plast 0.3 x 1 m	m	4,350	359,00	1 561,65 CS URS 2016 01	
W
w		3*1,45		4.350			
42/ AI	607941080	deska parapetní bilý plast 0,55 x 1 m	m	2.900	568,00	1 647,20 CS URS 2016 01	
w
VV		2*1,45		2,900			
422 AI	607941060	deska parapetní bílý plast 0,45 x / m	m	74.350	483.00	35 911,05 CS URS 2016 01	
w
vv		49*1,45*3.3		74,350			
423 AI	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	112.000	50,20	5 622,40 CS URS 20)6 01	
W		56*2		112,000			
424 K	R766 001 o?n.10	popis okna viz PD PSV - ozn. č. 10	kus	8.000	4980,00	39 840,00	
		Kuchyňská linka délky 3500 mm, vč. nerez dřezu a baterie, dvouptotynkové elektrické varné desky, vestavěné lednice, vestavené myčky, mikrovlně trouby,					
425 K	R76ó-001-ozn.40	recirkulačni digestoře, v pracovní desce u vestavěných spotřebičů proříznout drážku a instalovat mřížku, Kuchyňská linka obsahuje spodní skříňky, horní skříňky, pracovní desku, zásuvky, vyrobeno z laminátu	kus	1.000	67 400.00	67 400,00	
426 K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2.213	844.00	1 867.77 CS URS 2016 01	
D	767	Konstrukce zámečnické				63 619,47	
427 K	767584502	Montáž kovových podhledů kazetových, s nosným roštem na ocelovou konstrukci, z kazet vel. 600 x. 600 mm	m2	41,280	299.00	12 342,72 CS URS 2016 01	
VV		inp					
vv		5.88*2,23*2,23*5,88*2,23*2.23		20,680			
vv		2np					
vv
vv		5,8*2,23*2.23*5,88*2.23*2,23		20,600			
428 A4	590305720	podhled kazetový 600 x 600 mm	m2	43,344	565,00	24 489,36 CSUÄS 20/6 0/	
vv		41,28*1,05 Přepočtené koeficientem množství		43,344			
429 K	R767-001-ozn. 50	madlo schodiště madlo profilu 6/4" z ocelové bezešvé truky práškové lakované, barvy šedé, kotvene do zdi po a = 1,0 m, konce trubky zaslepeny	m	24,000	1 100,00	26 400,00	
430 K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,349	1 110,00	387,39 CS URS 2016 01	
D	771	Podlahy 2 dlaždic				809 389,15	
Strana 23 z 38

PC Ty Kod P
431 K 771473112 w w w w w W
vv
w
w
w
w
w
w
vv
w
vv
vv
w
vv
vv
w
vv
w
w
vv
vv
vv
w
w
vv
w
vv
w
vv
w
vv
vv
vv
w
vv
Popis
Montáž sokliků 2 dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm
ipp:
002:
3,5’2-+(29,3+2,3)*2+(2,3>4,45)*2
003:
{5,9*6,85 >*?
004:
f2,2-5.9>*2
005
(4.55+2,3)*2
006:
16.95+5,81*2
007
|2,05+5,8)*2
008:
l4,65+5,8)*2
009:
(2,95+5,8)*2
010:
|2,9*5.8)*2
011:
{4,4+5,8)*2 012:
{•4.1 + 5,8 >"2 013:
(2,2»5.8>*2
014:
<-4,2 • 5,55)*2 Inp 102:
13.55*6,4*2+2.5+13.45+0,3+4,65-7,6-3,3'2
+2,4+8.1+13.0+2,6
104:
Í6,15+7,0)*2 105:
(2,6*4.75)‘2
2np
201:
{2,6+29,51*2-3,3 ker.sokl schodiště (5.85*2+3,3>*3-7,4*2
432	Ai 597612900 vv
w
vv
433	M 585821030
p
w
w
dlaždice keramické slinuté upřesni se dle výběru investora 561,05*0.1
56,105*1,07 Přepočtené koeficientem množství
lepidlo obkladů a dlažeb 025 STANDARD na savé podklady bal 75 kg
Poznámka k položce:
Spotřeba: 4,2 kflmí 61.8 mm 56,105*4,2/1000*1.1
MJ Množství
m	

                 561,050
(í ZK]
67.80
Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
38 039.19 CS URS 2016 01
83.700
25,500	 16,20
13.700
25.500
15.700
20.900
17.500
17.400
20.400
19.800	 16.00
19.500
61.450
26.100
26.300
14.700
60.900
59.800
m2	6O.0J2	403,00	24 197,90 CS URS 2016 01
56,105
60.032
r	0.259	5820.00	l 507,38 i CS URS 2016 01
0,259
434 K 771495111	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	731,395	21.60	15 798.13
vv	56.105*675,29	731,395
vv
435	’ K	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených	m2	675.290	258.00	174 224.8?	CS URS 2016 01	
	W		ipp						
	w		91.93+41.25+12.87-10,46+40.31+ 11.89+26.97		235,680				
	vv		18,0+17,69+25.52+23,78-25.81+23,31		134,110				
	w		1np						
	vv		112.5+43.46+12.55-6.39+5.88+2.2+2,23-5.88		191,090				
	vv		2,23-2,23		4,460				
	w		2np						
	w
vv		89.3-5.88-2,23-2,2+5,88+2.23+2,23		109,950				
436	M	59/612900	dlaždice keramické slinuté - upřesni se dle výběru investora	m2	722.360	403.00	291 191,68	CS URS 2016 01	
	vv		675,29*1,07 Přepočtené koeficientem množství		722.560				
437	AI	585821030	lepidlo obkladů a dlažeb 025 STANDARD na save podklady bal 25 kg	f	3,120	5820.00	18 158,40	CS URS 7016 01	
	p		Poznámka k položce:
Spotřeba: 4.2 kg!m2 til. 8 mm						
	w
w		675.29*4.2/1000*1,1		3,120				
438	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2.	17.840	9,85	175,72 C$ URS 2016 01	
	vv		2,23*8		17.840				
	w								
439	K	771579195	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování plošně	m2	731,395	9.86	7 211.55	CS URS 2016 01	
440	K	771591110	Začištění horní hrany soklů	m	561,050	127,00	71 253,35		
441	K	771591115	Podlahy spárovaní silikonem.styk dlazba-sokl	m	561,050	31,10	17 448,66	CS URS 2016 01	
442	k	776990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samomvelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	675,290	150,00	101 293.50		
443	K	776990192	Vyrovnáni podkladní vrstvy Příplatek k cenám za každí' další 1 mm tloušťky, min pevnosti 15 MPa	m2	675,290	50.00	33 764.50		
444	K	771591171	Montáž nerezové přechodově líšty dlažba linoleum	m	18,900	21.60	408,24	CS URS 2016 01	
	VV		8*0,8*09+0.7*3		9,400				
	vv		9*0,8’0.9+0,7‘2		9.500				
Strana ?4 ? 38

PČ Tv	Kód
P	Popis	MJ	Množství	J. cona [CZK]	r	.. i \	Cenová
Cena celkem CZK]
soustava	
w							
445 Ai	283186850	přechodová nerezová líšta	m	20.790	99,80	2 074.84 CSURS2016 01	
VV		18,9*1,1 Přepočteno koeficientem množství		20.790			
446 K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 1? m	t	26,907	470.00	12 646,29 CS ÚRS 2016 01	
D	776	Podlahy povlakové				426 010,54	
447 K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásu standardních	m2	615,480	113.00	69 549,24 CS ÜRS 2016 01	
W		1 r»p:
13.68*57.63*-28,37• 19,57-19,57- 28,12 • 56,95 *43,6		267,490			
w		2np					
vv		14.07+43.37+58,15»28.78-17,13*44,2*28,78		234,480			
w		57.55+12.2+43,76		113,510			
vv							
448 M	284110220	PVC homogenní zátěžové tl. 2,0 mm. třída zátěže 32/41	;r>7	677,028	393.00	266 072.00 CS ÚRS 2016 01	
VV		615.48*1,1 Přepočtené koeficientem množství		677.028			
449 K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	416.600	135,00	56 241.00 CS ÚRS 2016 01	
VV		1np					
VV		103:					
VV		(2.4*6,15)‘2		17,100			
VV		106					
VV		|9,55-5,95)*2		31.000			
VV		107:					
w		(5.95-4.71*2		21.300			
vv		108					
w		(5.95-3.151*2		18,200			
w		109:					
vv		(5.95*3.151*2		18,200			
w		110:					
vv		(5,95+4.61*2		21,100			
w		111:					
w		(5.95+9,45**2		30.800			
w		113:					
vv		(7.0+6.151*2		26,300			
w		2np					
vv		202:					
vv		(6,15+2,4)*2		17,100			
VV		203:					
w		(7,0*6,15)*2		26.300			
vv		205.					
vv		(9,7-5,95)*2		31.300			
vv		206:					
vv		(4,8-5.951*2		21,500			
w		207:					
vv		(2,69*5.95)*?		17.280			
vv		208:					
vv		(6,91 *5.95)*2		25.720			
vv		209:					
w		(4,8*5,95)‘2		21,500			
vv		210:					
vv		(9,6 + 5,951*2		31.100			
vv		211:					
VV		(4.65*2,61*2		14.500			
w		212:					
vv
vv		16.15*7.0)*2		26,300			
450 Al	284/10040	Podlahoviny z potyvinylchtoridu bez podkladu speciální soklové lišty lišty z měkkého PVC 17271	30 x 30 mm role 50 m samolepicí	ni	424,932	24.00	10 198.37 CS URS 2016 01	
W		416,6*1,02 Přepočtené koeficientem množství		424,932			
451 K	776111311	Poprava podkladu vysáti podlah	m2	615,480	10.10	6 216.35 .CS URS 2016 01	
452 K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováními íedená v poměru 1:3 podlah	m2	615,480	27.30	16 802,60 CS URS 2016 01	
453 K	99877610?	{Přesun hmot tonáini pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	2,476	376.00	930.98 CS URS 2016 01	
D	777	Podlahy lité				6 245,76	
454 K	777615217	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné system sitnovrstvy nátěr	m2	13.560	460.00	6 237.60 CS URS 2016 01	
w		nátěr strojovny výtahu vc, stěn do v. 200 mm					
w		10.36		10,360			
w		0,2*16.0		3,200			
455 K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech vyšky přes 6 do 12 m	t	0.016	510.00	8,16 CS URS 2016 01	
D	781	Dokončovací práce - obklady				169 375,87	
456 K	781673113	Montáž obkladů parapetů šířky do 450 mm z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem	n,	40,600	89.70	3 641,82 CS URS 2016 01	
VV		1PP					
w		1.45*28		40,600			
vv							
457 K	781674112	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 10O do 150 mm		5.600	88,10	493,36 CS URS 2016 01	
vv		v soc. zařízeni					
w		0.7*8		5.600			
Strana 25 z 38

PiT* p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. ena [t ZKj	Cena celkem {CZK]
soustava	
458 K	781414111	Montáž obkladacek vnitrních pravoúhlých pórovinovýeh lepených flexibilním lepidlem	m?	180,600	338,00	61 042.80 CS URS 2016 01	
1vv		1pp					
vv		003:					
vv		2,0*(1,0*2,0)		6.000			
vv		1np:					
vv		104:					
vv		2,0*(1,0*2,01		6.000			
vv		112:					
vv		2,0*(2,5-2,6* 1,3)*2-0,7*2,0		24,200			
vv		115:					
vv		2,0*(2,45-2,41*2 0,7*2,0*3		15,200			
vv		116:					
vv		2,0*(1,18*1,7}'2-0,7'2,0		10.120			
vv		117:					
vv		2,0*(1,17*1,71*2-0.7*2.0		10.080			
vv		118:					
vv		2,0*(2,4-2,451*2-0,7*2,0*3		15,200			
vv		119:					
w		2.0’(1,18*1.71*2-0,7*2,0		10,120			
vv		120:					
vv		2,0*(1.17*1,71*2-0,7*2,0		10,080			
vv		2np:					
vv		202:					
vv		1,0*2,8		2,800			
vv		214:					
vv		2,0*(2,45*2,41*2-0,7*2,0*3		15,200			
vv		215:					
vv		2.0*11,18*1,7)‘2-0,7*2,0		10,120			
vv		216:					
vv		2,0*11.17*1,71*2-0.7*2,0		10,080			
vv		217:					
vv		2,0*(2,45*2,41*2 0,7*2.0*3		15.200			
vv		218:					
vv		2,0*11.17*1,71*2-0,7*2.0		10,080			
vv		219:					
vv		2.0*(1,18*1.71'2-Q. 7*2,0		10.120			
vv							
45 9 M	59761011t	obkťadacky keramické - upřesni se dle výběru investora	m2	213,690	257.00	54 918.33	
vv		180.6		180,600			
vv		parapety ípp					
vv		40,6*0 45		18.270			
w		soc.zař parapety					
vv		8*0,7*0,15		0.840			
vv							
vv		199.71*1,07 Přepoctene koeficientem množství		213,690			
460 AI	58582/030	lepidlo obkladů a dlažeb 025 STANDARD na savé podklady bal. 25 k$	t	1,682	5820.00	9 789.24 CS URS 2016 01	
p		Poznámko k položce:
SporrVbc: 4.2 kg/m2 hi. 8 mm					
vv		180.6*4.271000*1.1		0,834			
vv		406*0,45*4,2/1000*1,1		0,844			
vv		8*0.7*0.15*4,2/1000* 1.1		0.004			
vv							
461 K	781494511	Plastové profily ukončovaci lepene flexibilním lepidlem alt. zakončení - zaČisténí nad obkladem	m	98,900	90.60	8 960.34 CS URS 2016 01	
vv		1pp					
vv		003:
2,0*2*1,0*2,0		7,000			
vv		1np:					
vv		104:
2,0*2* 1,0.2,0		7.000			
vv		112:					
vv		(2.5*2.6* 1,31*2-0.7		12.100			
vv		115:					
vv		(2,45*2,41*2-0,7*3		7,600			
vv		116:					
vv		(1,18*1,71*2-0.7		5.060			
vv		117:					
vv		(1,17*1,7)*2 0,7		5,040			
vv		118:					
vv		(2.4-2,45)*2-0.7*3		7.600			
vv		119					
vv		(1,18*1,71*2-0,7		5,060			
vv		120:					
vv		(1,17-1,71*2-0.7		5,040			
vv		2np:					
vv		202:					
vv		1,0*2		2,000			
vv		214					
w		í2,45*2,4)*2-0,7*3		7,600			
VV		215:					
vv		(1,18-1,71*2-0.7		5.060			
vv		216:					
w		Í1.17*1,71*2-0.7		5,040			
w		217:					
VV		(2,45-2.4)*2-0,7*3		7.600			
w		218:					
vv		(1,17-1,71*2 0,7		5,040			
vv		219:					
vv		(1,18*1.71*2-0,7		5,060			
vv							
462 K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	180.600	39.10	7 061,46 CS URS 2016 01	
Strana 26 z 38

PČ Ty Kod P
-163 K 78149511S
464	K 781495133
465	K 998781102
D 783
460 K 783401311
w
W
w
467	K 783414201
468	K 783425413
w
469	K 783437101
D 784
470	K 784181121
w
w
w
w
471	K 784211131
P
D M21
472	K D00000001
473	K 000000002
474	K D00000011
475	K M00000001
476	K 740991300
477	K 740991910
478	K 743991100
479	K 743992300
480	K 748992300
481	K 210010093
482	AI 345710640
483	K 210010301
484	AI 345715210 1
485	K 210010301
486	AI 345715190
487	K 210010521 P
488	K 210100001 P
489	K 210100004
p
490	K 210100005
491	K 210110021
Popis	MJ	Množství'	J.cena [C ZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
soustava	
Spárování vnitřních obkladů silikonem sténá -podlaha	m	98.900	32.90	3 253,81 CSURS 2016 01	
Izolace ve spojení s obkladem pás lepený ve vnitřním koutu	m	98,900	181,00	17 900,90 CS URS 2016 01	
Přesun hmot pro obklady keramické stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,923	470,00	2 313,81 CS URS 2016 01	
Dokončovací práce - nátěry				4 426,16	
Příprava podkladu klempířských konstrukci před provedením nátěru odmaštěním odmaštovačem vodou ředitelným	m2	7,590	61.50	466,79 CS URS 2016 Ot	
vnější parapety Ipp 23'0.33		7.590			
Základní antikorozní natér klempířských konstrukci jednonásobný synteticky standardní	m2	7.590	76.10	577,60 CSURS 2016 01	
Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami.		40.000	65.00	2 600.00	
potrubí do DN 50 mm lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní a 1x email					
40		40.000			
Krycí nátěr (email) klempířských konstrukci jednonásobný syntetický epoxidový	m2	7.590	103.00	781,77 CS URS 2016 01	
Dokončovací práce malby a tapety				232 605,12	
Hloubkova jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3.80 m	m2	3 782.197	19.90	75 265.72 ICS ÚRS 2016 01	
stropy
1320.8		1 320.800			
stěny
2461,397		2 461.397			
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra otěruvzdorných v místnostech db 3,80 m	m2	3 782.197	41.60	157 339,40 CS URS 2016 01	
Poznámka t položce: vc. malby na SDK					
Elektoinstalace silnoproud				868 912,20	
demontáž stávající elektroinstalace	hod	128,000	250.00	32 000.00	
demontáž stávající elektroinstalace	hod	10,000	250.00	2 500,00	
demontáž stávající elektroinstalace	hod	50,000	250,00	12 500.00	
demontáž stávající elektroinstalace	hod	50,000	250.00	12 500.00	
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodu a zařízeni celková prohlídka a vyhotoveni revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	6000.00	6 000.00	
Zkoušky a piohlidky elektrických rozvodů a zařízeni celková prohlídka a vyhotoveni revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 1300 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus	2.000	150.00	300,00	
Měření zemních odporů zemnice	kus	11,000	200,00	2 200,00	
Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku pres 200 do 500 m	kus	1,000	300.00	300,00	
Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	15,000	500.00	7 500,00	
Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabíc plastových tuhých uložených pod omítkou, průměru 29 mm	m	70,000	28,00	1 960,00	
material úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebně LPFLEX í?5W PVC ' iČSN) velmi nízká mechanická odolnost typ	počet m ve svazku 7329	50	m	70.000	19,20	I 344.00	
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojeni na trubky a lišty, demontáže a montáže vička a přístroje přístrojových bez zapojeni zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/1, KU68-1301. KP 67, KP68/2	kus	281,000	110.00	30 910.00	
krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	281,000	42.00	11802.00	
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojeni na trubky a lišty, demontáže a montáže vička a přístroje přístrojových bez zapojeni zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/1. KU68-1301, KP 67, KP68/2	kus	180,000	65.00	11 700,00	
materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice 2 plastické hmoty D 69 x 42 mm, 500 V KU 68-1902 s vlčkem KO 68	kus	180.000	9.70	1 746.00	
Otevřeni nebo uzavřeni krabic víčkem na zavit	kus	180.000	2.00	360.00	
Poznámka k položce: Poznámka k položce:.					
Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	213.000	18,60	3 961.80	
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, součtem z výkresu rozváděči) v.č.6 za froužiti programu ARCHICAD					
Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přistrojí průřezu žíly do 25 mm2	kus	20.000	65,30	1 306.00	
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, součtem z výkresu rozvaděčů v.č.6 za použiti programu ARCHICAD					
Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 35 mm2	kus	4.000	69.30	277.20	
Montáž ovladačů nn nástěnných se zapojením vodičů pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazeni jednopólových	kus	3,000	70.00	210.00	
Strana 27 z 38

PČ	Ty	Kod
P	Popis	MJ	Množství	J.' ena [l ZK]	Cena celkem [CZK]	
492	M	345354000	Spínače 10 A přistroj spínače 3558 přistroj spínače jednopólového, řazení 1. tSo 3558-A01340	kus	3,000	117.00	351,00	
493	K	210110031	Montáž ovladačů nn polozapušténých nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubove připojeni vypínačů, řazeni jednopólových	kus	28,000	70.00	1 960,00	
	P		Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, součtem způdorysů					
494	M	345354029	přístroj spínače jednopólového bezšroubového	kus	28,000	121.00	3 388,00	
495	K	210110036	Montáž ovladačů nn polozapušténých nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubove připojeni přepínačů, řazeni 5 senových střídavých	kus	16.000	70.00	1 120.00	
	P		Poznámka k položce:
Poznámko k položce:, součtem způóorysú					
496	M	345354040	spínače W A pňstroj spínače 3558 přistroj přepínače sériového, řazen i 5 bezšroubový
Montáž ovladačů nn polozapušténých nebo zapuštěných se zapojením vodičů	kus	16,000	151,00	2416,00	
497	K	210110143	bezšroubove připojení ovladačů, řazení 1/0 5 -tlačítkových zapinadch se signální doutnavkou	kus	15.000	70,00	1 050,00	
	P		Poznámka k položce
Poznámko k položce:, součtem z půdorysu					
498	M	345354350	spínače 10 A přistroj spínače přistroj tlačítkového ovladače zapínacího, řazeni 1/0,1/OS, l/0So	kus	15,000	155.0O	2 325.00	
499	K	210111011	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojeni polozapušténých nebo zapuštěných 10A, 16 A, provedeni 2P-PE	kus	199,000	88,00	17 512.00	
	P		Poznámko k položce:
Poznámko k položce:, součtem z půdorysu					
5 00	M	3455í1400	spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvka s kolíkem a krytem. 250V, 1QJ16A. 750V, 2P*PE,	kus	175,000	116.00	20 300,00	
5 07	M	!345551041	zásuvka Inásobná I6A pod.om. s ochranou proti přepěřr ostatní barvy	kus	24,000	668,00	16 032,00	
502	K	210111021	Montáž zásuvka chráněna v krabici šroubové připojení 2P*-PE prostředí základní, vlhké	kus	7,000	88,00	616.00	
	p		Pozncmko * položce:
Poznámko k položce:, součtem z půdorysů					
503	M	345514850	zásuvka kryta pro vlhké prostředí 5 šedá řx DIN.IP44	kus	7,000	145,00	1015.00	
504	K	210111111	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů nástěnných, provedeni IP 67 2P+PE 16 A	kus	1.000	100,00	100.00	
505	M	358111320	7ásuvky a vidlice nad 16 A nn zásuvky do 750 V. do 125 A nepropustíte, spojovací. IP 67 ISC 1643 16 A. 400 V, 4pó(.	kus	1,000	157,00	157,00	
506	K	210140431	Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů typ 16 s průčelní deskou bez zhotoveni otvoru ve skříni 1 tlačítkových	kus	1,000	90,00	90,00	
507	AI	345354020.1	přistroj spínače jednopólového TOTAL STOP	kus	7,000	909,00	909,00	
508	K	210190003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	1800,00	3 600.00	
	P		Poznámko k položce.
Poznámko k položce:, specifikace na výkresu rozváděčů v.č.6 ta použiti programu A.RCHKAG					
509	A'.	35700R104	R1	kus	1,000	16 800.00	16 800,00	
			Poznámka k položce:
Poznámko k položce:, IRóm s dveřmi, otočný zámek. PO DOM, Šeda, ŠxV-635x1060.
IP301. ZBočníce, v~950í, 3Západka pra bočnici BPZ-MSWI, 4Ochranný kryt, SxVxM-635x1060x24Q1, 5Schránkc nc dokumentaci A4 i, 6DIN lišta hliníková, šířko skříně - b00. šířka Hity - 4&S6, /Upevňovací úchytka s vodivým propáleni (zelená).}, SVpevřkivaci úchytka celoptastova (bilá)3r 9Kryci desko, s výřezem 45mm, plechová, šedá. š-áOC. V- 150					
(	*		6, 10Chranič lr=250A, typAC. 4-pól, )dn=0.03A, ln=25A3, 11 Jistič PL7. char 3. 1 polovy. IC(t=l0kA, ltr=lOA11. í 2 Jistič PL?, Chor tí, I-pólový, kn=10kA, ln=l3Ai. 13J)stie PL?, char B. i pólový, len- WkA. In- i6A 19. )4Vypínací spoust pro modulární jističe, montáž vlevo, uchyceni západkou, 110 415VACf 110-220VDC2. 15Čosové relé, ipřep.kontl, žólnstalační stykač. 230V-, 25A, 2zap. kont.3. í/Impulsní relé, tlačítko, 230 V-. fzap. kont.2. ISVypinač, 3-pól. ln=63A 1. 19Svodič přepěn třídy T)-T2 ÍB-Ci, 3pói tadc pro TN-L 7					
510	AI	35700R105	Rozváděč-R2	kus	1,000	43 400,00	43 400,00	
			Poznámka k položce:
Poznámka k položce:. Rám s dveřmi, otočný zámek, PODQM. Šeda, 5x9-635x760. 1P30T, Bočnice. 7-6501. Západka pro točnici BPZ-MSWt, Ochranný kryt, šxVxH-635x760x240), Schránka na dokumentaci A41. DiN lišta hliníková, šířka skříně - 600, šířka Ušty • 4384, Upevňovací úchytka s					
P			vodivým propojení UelenáJ2, Upevňovací úchytko celoplastová (biía/2. Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šeóa, i-600, V-1504, Chránič Ir-2S0A. typAC, 4-poi, tdn-tí.úšA. tn=25A3, Jistič PL7, char 6, 7 pólový, lcn=10kA. In= 10A10, Jistič PL7, char B. i pólový, len- íOkA. !n- 13A1. Jistič PL.7, char ß, 1-pólovy, lcn=lOk.A, lr>- !6A 19, Vypínací spoust pra modulární jističe, montáž vlevo, uchyceni západkou. nO-415'JAC / 110-22GV DC2, Impulsní tele. tlačítko, 23C v-. i zap kont 7 Svodič přepětí třídy 77*77 ÍS*CJ, 3pol sada pro TN C1.					
511	M	354B00001	ekvipotencionální svorkovnice K12	kus	1.000	900.00	900.00	
512	AI	354B00003	instalační materiál	kus	1,000	500,00	500,00	
513	K	210201025	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místnosti stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	207,000	195.00	40 365,00	
Cenová
soustava
Strana 28 z 38

PČ	Ty
Kod
P	Popis	MJ	Množství	J.cena
K-ZK]	Cena celkem [CZKJ	
			zář.svitidto 1x54W, IP65, IK07, korpus nárazu odolný ary polykat bonát, čirý tubus o průměru 5Omm a délce 1236mm, úhel svíceni 160'					
514	M	348000 W3	závěsný set. dva transparentní polykarbonátové kroužky pro uchyceni svítidla * ocelová lanka	kus	11.000	786,00	8 646,00	
			zář.svítidlo 1x80W, IP65, korpus šedý polykarbonot. vysoce leštěná					
515	AI	3480001E1	hliníková dvojitá parabolická mřížka, světelný kryt transparentní polykarbonát. rozměry svítidla průměr 129mm. délka 1587mm	kus	19,000	937,00	17 803,00	
			zář.svitidto 2x3óW. elektronický předřadnik, IP65. korpus šedě AtiS,					
516	M	3480001E2	světelný kryt transparentní PC. rozměry 1270x130x93mm	kus	41,000	852,00	34 932.00	
			zář.svítidlo 2x36W. elektronický předřadnik. IP65, korpus šedé ABS,					
517	M	3480001F1	světelný kryt transparentní PC. rozměry 1270x130x93mm	kus	18,000	852.00	15 336.00	
			zúř.svítidlo 2x36W. elektronický předřadnik, IP65, korpus šede ABS					
518	M	3480001F2	světelný kryt transparentní PC, rozměry 1270x130x93mm závěsná sada vč.napájeni	kus	19,000	1002.00	19 038.00	
			zář.svítidlo 2x54Vř, IP20, korpus eloxovaný hliník, světelný kryt vysoce leštěná hliníková dvojitá parabolická mňžka, přímo/nepřime					
519	M	3480001F3	osvětleni, rozměry I2l0x143x57mm závěsná sada vč.napajem	kus	60.000	1146.00	68 760.00	
			zář.svítidlo 2x54VV, IP20, korpus eloxovaný hliník, světelný kryt vysoce leštěná hliníková dvojitá parabolická mňžka, přímo/nepřime					
520	M	3480001G1	osvětleni, rozměry 1210x143x57mm závěsná sada vč. napájeni	kus	13,000	1146.00	14 898.00	
			LED svítidlo 3W/20Um, IP42. SE, samostatnost lhodino, korpus					
521	M	3480001N4	bíle lakovaný hliník, escape route optika, rozměry 152xl52x3?mm systém kontroly EST*	kus	10.000	

   1250.00	

12 500.00	
			nouz.ssátidlo 6W/200tm. IP42, třída izolace II, korpus narazu odolný bily polykarbonát. světelný kryt satinovaný narazu odolný polykar					
522	M	3480001N5	bonát s fresnelovou optikou pro směrováni světelného toku svítidla, rozměry 304x155x?3mm	kus	14,000	602.00	8 428.00	
			nouz.svítidlo 6VY/2001m, IP42, třída izolace II, korpus nárazu odolný bily polykarbonát. světelný kryt satinovarrý narazu odolný polykar					
523	M	348000JN6	bonát s fresnelovou optikou pro směrováni světelného toku svítidla, rozměry 304x I55x73mm	kus	2,000	602.00	1 204,00	
524	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	55,000	161.00	8 855,00	
525	K	210220101D	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	55.000	161.00	8 855,00	
526	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	44.000	81.80	3 599.20	
i 527	K	2102203010	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	44,000	81.80	3 599,20	
1 528	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu S1, SJ, SK, SZ, SR 01,02 se 3 a více šrouby	kus	22,000	114,00	2 508.00	
529	K	2102203020	Montáž svorek hromosvodných typu Sf, SJ, SK, SZ, SR 01,02 se 3 a více šrouby	kus	22,000	114.00	2 508,00	
530	K	210220401	Montáž vedeni hromosvodné štítků k označeni svodů	kus	11,000	58.40	642,40	
531	K	2102204010	Montáž vedeni hromosvodně - štítků k označeni svodů	kus	11,000	58,40	642,40	
532	K	210800106	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV vč. uložení CYKY. CYBY, CYMY. NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2	m	3 000.000	13.00	39 000,00	
P			Poznámko k položce:
Poznámko k poíozce:, sou ctem z půdorysů a spec. rozvaděčů					
533	M	341117090	kabel silový s Cu jádrem 3x2,5 mm2	m	3 000,000	18,90	56 700,00	
534	K	210800115	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV vc.uložení CYKY, CYBY CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, poctu a průřezu žil 5 x 1,5 mm2	m	20,000	13.00	260.00	
F			Poznámko k položce:
Poznámka k položce:, součtem z půdorysů c spec. rozváděčů					
535	M	341117400	kabel silový s Cu jádrem 5x1,5 mm2	m	20.000	19,00	380,00	
536	K	210800116	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omitku ve stěně CYKY. CYBY. CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo. počtu a průřezu zil 5 x 2,5 mm2	m	120,000	13.00	1 560,00	
p			Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, snebergen&ave architekt.cz					
537	M	341110940	Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN KV-061 00 5 x 2.5	m	120.000	31.10	3 732,00	
P			Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, obsah kovu	Cu -0,123, AI ■ 0					
538	K	210800125	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV vč.uložení CYKY, CYBY CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2	m	2 640.000	13.00	34 320,00	
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, součtem z půdorysů c spec. rozvaděčů
Cenová
soustava
Strana 29 z 38

PíTv p	Krkl	Popis	MJ	Množství	J.‘. ena [CZKJ	Cena celkem [C2KJ	Cenová
soustava	
539 to	341117080.1	kabel sítový s Cu jádrem 3x1,5 mm2	m	2 640.000	11,50	30 360,00		
540 K	210800133	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku vc strope CYKY. CYBV, CYMY, NYM, CYKYLS, CYKYLo, počtu a průřezu žil 4 x 10 mm?	m	50.000	15,00	750,00		
P		Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, součtem z půdorysů a spec. rozvaděčů						
54) to	3411107tí)	Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN KV 061 00 4 X 10 RE TP-KK 134/01	ni	50.000	97,80	4 890,00		
P		Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, obsah kovu fkg/mj, Cu -0,392, AI =0						
542 K	210901070	Montáž kabelů hliníkových bez ukončeni do 1 kV uložených volně AMC.MK AYKY: NAYY J-RE (-O SM),. TFSP. 1 kV. poctu a průřezu žil 4 x 25 mm2	m	40.000	15.00	600.00		
P		Poznámko k položce:
Poznámka k položce:, součtem i půdorysů a spec. rozváděčů
kabely sítově s hliníkovým jůdrem pro jmertovite napětí !kV 1-AYKY. TP KK-133/01						
543 M	341131200	průřez	AI čisto bázová cena mm2	fcg/m	Kč/m 4 x 25 RE 0,300
6? 38	m	40,000	54,40	2 176,00		
544 í K	46060006 IR	Přemístěni (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	1.000	388.00	388,00		
545 K	460600071	Přemístěni (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km	t	10.000	12.20	122,00		
546 K	460680102	Prorážení otvorů a ostatní bourací prače vybouráni otvoru ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0.09 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	3.000	79.70	239.10		
p		Poznámka k položce:
Poznámka k položce:, součtem, odměřením z půdorysů za použiti programu ARCHICAD, v.Č.2,3.4						
547 K	460680452	Proráženi otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo -výklenků ve zdivu cihelném, pro osazení špalíků, kotevních prvků nebo krabic, velikosti 10x10x8 cm	kus	461,000	37.90	17 471,90		
p		Poznámka k položce
Poznámko k položce:, součtem, odměřením z půdorysů za použiti programu ARCHICAD, V.Č.2,3.^						
548 K	460680531	Proráženi otvorů a ostatní bourací práce vysekám rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	440.000	142,00	62 480.00		
P		Poznámko k položce:
Poznámka k položce:, součtem, odměřením z půdorysů za použití programu ARCHICAD, V.Č.2,3,4						
549 K	460680582	Proráženi otvorů a ostatní bourací práce vysekaní rýh pro montáž trubek a kabelů •/ cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m	400.000	57.30	22 920,00		
550 K	46068058J	Proráženi otvorů a oslatn bourací prače vysekaní ryh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	20,000	61,00	1 220.00		
551 K	460710001	Vyplněni rýh a otvorů vyplnění a omítnuti ryh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	440.000	54,70	24 068.00		
P		Poznámka k poíoicc;
Poznámka k položce:, odměřením 7 půdorysů v.č. 2.3 za použiti programu ARCHICAD						
552' K	460710032	Vyplněni rýh a otvorů vyplněni a omítnuti ryh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky pres 3 do 5 cm	m	400,000	38,30	15 320.00		
P		Poznámko k položce:
Poznámka k položce:, odměřením z půdorysů v.č. 2,3 za použit i programu ARCHICAD						
553 j K	460710033	Vyplněni rýh a otvorů vyplnění a omítnuti rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	20,000	45,90	918.00		
Poznámka k položce:
Poznámka k poiožce:. odměřením z půdorysů v.č,2,3 za použiti programu ARCHICAD
	D	M21-2	Elektroinstalace slaboproud Elektrická zabezpečovací signalizace-	dodávka			317 169.00	
554	K	M21 -2-00001	pro jednu ústřednu =■- 1 ks - instalována v 2.n.p. v m.č. 211	kpl	1,000	18 260,00	18 260,00	
555	K	M21 -2-00002	Vysilač pro přenos na PCO POLICIE ČR vč.antény, zapojeni, zprovozněni pro jednu ústřednu	kus	1,000	57 500,00	57 500,00	
556	K	M21-2-00003	Záložní akumutátor37Ah - pro jednu střednu Iks	kus	1.000	2890.00	2 890.00	
557	K	M21-2-00004	Kryt ústředny EZS s tamper kontaktem - pro jednu ústřednu iks	kus	1,000	1500,00	1 500,00	
558;	K	M21-2-00005	Klávesnice LCD 1ks 2ks	kus	2,000	2670.00	5 340,00	
559	K	M21 2 00006	Koncentrátor 8 vstupů/4x výstup vč.montážní krabice
Sběrnice č.i 15ks * sběrnice Č.2 ■ 14ks » sběrnice č.3 ilks 40ks	kus	40,000	2500,00	100 000.00	
560	K	M21 2-00007	Prostorový PIR detektor detekce 15x15 m vč. držáku
Sběrnice č.t 17ks * sběrnice č.2 I5ks * sběrnice č.3 I6ks 51 ks	kus	51,000	489,00	24 939,00	
561	K	M21 2-00008	Detektor tříštěni skla
Sběrnice č.1 ?1ks * sběrnice č. 2 23ks • sběrnice č.3 - 17 ks 62 ks	kus	62,000	515,00	31 930,00	
562	K	M21-2-00009	Magneticky kontakt dveřní, okenní
Sběrnice č.1 96ks * sbermee č.2 - 9 ks + sběrnice c.3 - 33ks - 222ks	kus	222,000	143,U0	31 746,00	
563	K	M21 2 00010	LED indikátor, zobraujici stav zabezpečeni, zelená a červena LED dioda Podle počtu klávesnic pro každou klávesnici 1 ks 2x1 ks = 2ks	kus	2,000	349,00	698,00	
564	K	M21-2-00011	Siréna EZS pro vnitrni využiti s blikačem zálohovaná * umístěna na chodbě 1np - dle polohy schválené stavebníkem	kus	1,000	2 100,00	2 100.00	
565	K	M21 2-00012	Prostorový PIR detektor s dlouhým dosahem 25 m vč. držáku Sběrnice č.1 ■ 2ks ♦ sběrnice č.2 - 2ks + sběrnice č.3 2ks = 6ks	kus	6,000	604,00	3 624,00	
566	K	M21 2-00013	Kabel k magnetickým kontaktům 4x0,22
Sběrnice č.1 200m • sběrnice č.2 200m • sbermee c, 3 10 500 m	m	500,000	5,00	2 500.00	
Strana 30 z 38

PČ	Ty	Kod
P	Popis	MJ	Množství	J.cena
|CZKj	Cena celkem [CZK]	
567	K M21 2-00014	Kabel k magnetickým kontaktům 8x0,22
Sběrnice č.1 300m - sběrnice č.2 - 300m * sběrnice č. -150m = 750m	m	750,000	5.00	3 750,00	
568	K M21 2-00015	Kabel sběrnice EZS 2x2x0,8 twistovaný * 2x1.5 napajeci
Sběrnice č.1 - 180m + sběrnice č.2 150m • sběrnice é.3 - 100 - 430m	m	430.000	5.00	2 150,00	
569	K M21 2-00016	Kabel k PIR detektorům 4x0,22*2x0.6 27ks detektorů'6m - prořez = 300 m	-	300.000	5.00	1 500,00	
570	K M21 2 00017	Trubka ohebná PVC pr. 16 rrim
Shodná jako délka kabelů EZS 500-750-430*30O=198Qm	m	1 980,000	8.00	15 840,00	
		Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm					
571	K M21 -2-00018	Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka jako je součet včeeh trubek ve zdi 1980 = 1980m * konce, které budou ponechány v rezerve z krabic pro snažší uchopeni drátu. 1980*rez.12Q=21Q0m	m	2 100,000	2,00	4 200,00	
		Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zásekám					
572	K M21 2 00019	Krabice osazeny v rozích pro snažší zataženi kabeláže do PVC trubek po 8m 1980:8=248ks	kus	248.000	10.00	2 480,00	
573	K M21 -2-00020	Krabice rozvodna
Propojení sběrnice u koncentrátorů 40 ks * klávesnice ?ks 42 ks	kus	42.000	41.00	1 722,00	
574	K M21-2-00021	Svorkovnice, šrouby, hmoždinky, drobný mat.-pomocný instalační materiál	kpl	1.000	1500.00	1 500.00	
575	K M21 2-00022	Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky.instalace mezi požárními úseky dle PBŘ	kpl	1,000	1000,00	1 000,00	
	D M21-21	Elektroinstalace slaboproud - Elektrická zabezpečovací signalizace montáž			293 003.00	
576	K 220711103	pro jednu ústřednu 1 ks instalovaná v 2.n.p. v m.č. 211	kpl	1.000	1500.00	4 500,00	
577	K 220711115	Vysílač pro přenos na PCO POLICIE ČR vč.antény, zapojení, zprovoznění pro jednu i ústřednu	kus	1,000	45 000.00	45 000.00	
578	K 220711113	Záložní akumulátor37Ah pro jednu utrednu = Iks	kus	1.000	25.00	25,00	
579	K M21 21 00026	Kryt ústředny EZS s tamper kontaktem pro jednu ústřednu = Iks	kus	1.000	1500,00	1 500.00	
580	K 220711111	Klávesnice LCD 1ks-2ks	kus	2,000	473.00	946.00	
581	K 220711112	Koncentrátor 8 vstupů/4x vystup vč,montážní krabice
Sběrnice č.1 T 5ks * sběrnice Č.2 - 14ks - sběrnice č.3 - 11 ks = 40ks	kus	40,000	681,00	27 240,00	
582	K 220711301	Prostorový P!R detektor detekce 15x15 m vč držáku
Sběrnice č.1 I7ks * sběrnice č.2 - 15ks * sběrnice č.3 - 16ks - 51 ks	kus	51.000	153,00	7 803,00	
583	K 22071130b	Detektor tříštěni skla
Sběrnice č.1 21 ks * sběrnice č. 2 - 23ks * sběrnice č.3 17 ks = 62 ks	kus	62,000	153,00	9 486,00	
584	K 220711304	Magneticky kontakt dveřní, okenní
Sběrnice č.1- 96ks + sběrnice č,2 - 9 ks * sběrnice č.3 33ks 222ks	kus	222,000	127,00	28 194,00	
585	K 220711403	LED indikátor, zobraující stav zabezpečeni, zelená a červená LED dioda Podle počtu klávesnic pro každou klávesnici Iks 2x1 ks 2ks	kus	2,000	98,00	196,00	
586	K 220711401	Siréna EZS pro vnitřní využití s blikačem zálohovaná ■ umístěna na chodbě 1np dle polohy schválené stavebníkem	kus	1,000	389.00	389,00	
587	K 220711301r	Prostorový PIR detektor s dlouhým dosahem 25 m vč. držáku Sběrnice č.1 2ks * sběrnice č.2 2ks • sběrnice č.3 - 2ks = 6ks	kus	6.000	153.00	918.00	
588	K 220280010	Kabel k magnetickým kontaktům 4x0,22
Sběrnice č.1 200m - sběrnice č.2 - 200m * sběrnice č.3 10 = 500 m	m	500,000	10.00	5 000.00	
589	K 220280011	Kabel k magnetickým kontaktům 8x0,22
Sběrnice č. 1 300m - sběrnice č.2 300m - sběrnice č -150m = 750m	m	750.000	10.00	7 500,00	
590	K 220280012	Kabel sběrnice EZS 2x2x0,8 twistovaný * 2x1,5 napájecí
Sběrnice č.1 180m - sběrnice č.2 150m * sběrnice č.3 100 430m	m	430,000	10.00	4 300.00	
591	K 220280013	Kabel k PIR detektorům 4x0,22*2x0,6 27ks detektorú‘6m • prořez 300 m	m	300.000	10.00	3 000.00	
592	K 220260531	Trubka ohebná PVC pr. 16 mm
Shodná jako délka kabelů EZS 500*750*430* 300- I980m	m	1 980,000	14.00	27 720.00	
		Drážka pro trubku 16 vč.začíštění					
593	K 220261662	Stejná délka jako tento druh chráničky tj. 1980m, vysekaní rýhy, uloženi chraničky do rýhy, uchyceni hřebíky ísádrou, zahození drážky)	m	1 980,000	38,00	75 240,00	
		Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm					
594	K 220270301	Pomocný vodíc pro protahováni kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka jako je součet včech trubek ve zdi 1980 =■ 1980m * konce, které budou ponechány v rezervě z krabic pro snazší uchopeni drátu 1980* rez. 120=21 OOm	m	2 100,000	2,00	4 200.00	
595	K 460680041	Průraz zdi 15 cm
Ipp - 19ks + 1np 19ks * 2np - 19ks = 57 ks	kus	57,000	126,00	7 182,00	
596	K 460680042	Průraz stropu z 1pp do 1np 1ks * z Inp do 2np 2ks	kus	2,000	147,00	294.00	
		Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zásekám					
597	K 220260003	Krabice osazeny v rozích pro snažší zatažení kabeláže do PVC trubek po 8m	kus	248,000	25.00	6 200.00	
		1980:8-248ks					
598	K 2?0260003r	Krabice rozvodna
Propojení sběrnice u koncentrátorů 40 ks * klávesnice 2ks = 42 ks	kus	42,000	35,00	1 470.00	
599	K M21 -21 -00046	Svorkovnice, šrouby, hmoždinky, drobný mat pomocný instalační matená!	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
600	K M21-21-00047	Oživeni, uvedeni do provozu,zapojení komponentů v
rozvaděči .odzkoušeni .proměření,zkušební provoz.předaní zákazníkovi	kpl	1.000	10 000,00	10 000,00	
Cenová
soustava
Strana 31 z 38

PČ	Ty
Kod
P	Popis	MJ	Množství	J. ena [( ZK]	Cena celkem [CZKJ	
601	K	M21-21-00048	Protipožární ucpavka průrazu mezi požárními úseky,instalace mezi požárními úseky dle PBŘ	kpl	1,000	2000,00	2 000,00	
602	K	M?1 21-00049	Zaškolení obsluhy,proškolení obsluhy, předvedeni obsluhy	kpl	1,000	1000,00	1 000.00	
603	K	M21 21-00050	Výchozí revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky slaboproudu. vyhotovení protokolu, předaní zákazníkovi	kpl	1,000	2500,00	2 500,00	
604	K	M21 21 00051	Zpracováni podkladů pro SensorED v rozsahu dodavky stavby 1pp*1np-2np	kpl	1,000	3200,00	3 200,00	
			Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba • 1x digitální forma,					
606	K	M21 -21 00052	předání zákazníkovi	kpl	1,000	5 000.00	5 000,00	
	D	M21-22	Elektroinstalace - Signalizace požáru - SP - dodávka				171 909,00	
606;	K	M21-22-001	Ústředna SP pro Ikruhové vedeni po 250 prvcích, založeni akumulátory, výstup pro OPPO, KTP0, ZDP. síťová karta,interní tiskama	kpl	1,000	4 460O.OO	44 600.00	
	P		Poznámko k položce.
ústředna osazena v 2np -2)1 - Iks					
607	K	M21 22 -002	v Ipp 20ks *■ 1np • 17 ks * 2np 24ks = 61ks	kus	61,000	1240.00	75 640.00	
608	K	M21 22 003	v Ipp 3ks *■ 1np 2ks = 5ks	kus	5.000	1240.00	6 200.00	
609	K	M21 22-004	v 1pp-4ks + 1np - 3ks - 2np - 3ks = 10 ks	kus	10.000	1710.00	17 100,00	
610:	K	M21-22-005	Štítek se symbolem pro tlačítkový hlásíc stejný počet jako tlač.hlásičů	kus	10,000	24.00	240.00	
611	K	M21 22-006	Termopapír pro interní tiskárnu 1 ks pro odzkoučeni * 1 ks pro provoz 1 • l =2ks	kus	2.000	147.00	294.00	
612	K	M21 22-007	Láhev zkušebního plynu
1ks stačí na odzkoušeni 50fcs hlásičů 66:50 2ks	kus	2,000	780.00	i 560.00	
613	K	M21 22-008	Klič pro tlačítkový hlásíc stejný počet jako tlač.hlásičů	kus	10.000	36,00	360.00	
614	K	M21 22-009	Sklo tlačítkového hlásiče DIN. internát..stejný počet jako tlač.hlásičů	kus	10.000	55.00	550,00	
615	K	M21 22-010	Siréna EPS 105Db červena v Ipp 2ks *- 1np - 2ks - 2np - 2ks = 6ks	kus	6.000	553,00	3 318.00	
616	k	M21 22-011	Provozní kniha EPS - pro každý objekt iks	kus	1,000	367.00	367,00	
617	K	M21 22-01?	Kabel kruhové linky 1x2x0.8 dle vyhl.23/2008Sb v 1pp 230m - 1np-280m - 2np - 200m = 710m	m	710,000	6,00	4 260,00	
618	K	M21 22-013	v Ipp óOm -1np 60m • 2np - 80m = 200 m	m	200,000	6,00	1 200,00	
619		M21 22-014	Trubka ohebná pr 16 p.c.	rn	910.000	8,00	7 280,00	
			Shodná jako délka kabelů EPS 710*200=910 m					
620	K	M21 22-015	Trubka ohebná pr. 36 p.o.
Od ústředny SP ke vchodu Zxdélka 70m = 140 m	m	140,000	16.00	2 240.00	
			Protahovaci vodič trubek pr. 2,5mm					
621	K	M21-22-016	Pomocný vodič pro protahováni kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka jako jc součet všech trubek ve zdí 1050 m * konce, které budou ponechány v rezervé pro snazší uchopeni drátu 1050-rez.50m=1100m	m	1 100.000	2.00	2 200,00	
622	K	M21 22-017	Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd	kpl	1,000	2500.00	2 500.00	
623	K	M21-22-018	Pózami ucpávky instalace mezi požárními úseky dle PBŘ	kpl	1,000	2000.00	2 000.00	
D	M21-23	Elektroinstalace - Signalizace požáru - SP - montáž				149 312,00	
624	K	M21 23-019	Ústředna SP pro Ikruhové vedeni po 250 prvcích, založeni akumulátory, vystup pro OPPO, KTPO, ZDP, síťová karta,interní tiskárna	kpl	1,000	4 500 00	4 500.00	
F			Poznámka k položce: ústředno vsazeno v 2np -211 = iks					
625	K	220721126	v ipp 20k$ • 1np 17 ks * 2np 24ks = 61 ks	kus	61,000	250.00	15 250.00	
626	K	220721126r	v 1 pp 3ks • 1 np 2ks 5ks	kus	5,000	250.00	1 250,00	
627	K	220721111	v 1pp-4ks • 1np 3ks * 2np 3ks 10 ks	kus	10,000	250,00	2 500.00	
628	K	220711402	Siréna EPS 1050b červená v Ipp 2ks ■ inp 2ks * 2np - 2ks = 6ks	kus	6.000	166.00	996,00	
629	K	220280014	Kabel kruhové linky 1x2x0,8 dle vyhl.23/2008Sb. v Ipp 230m * 1np-280m * 2np 200m = 7l0m	m	710.000	10.00	7 100.00	
630	K	22020015	v ipp - 60m < Inp 60m * 2np 80m	200 m	m	200.000	10,00	2 000,00	
631	K	220260532	Trubka ohebná pr. 16 p.o.
Shodná jako délka kabelu EPS 710*200=910 m	m	910.000	14.00	12 740.00	
632	K	220260554	Trubka ohebná pr. 36 p.o.
Od ústředny SP ke vchodu 2xdélka 70m 140 m	m	140,000	14.00	1 960.00	
			Protahovací vodič trubek pr. 2,5mm					
633	K	220270302	Pomocný vodič pro protahování kabelaže v zasekaných trubkách, stejná délka jako je součet '.'šech trubek ve zdí 1050 m * konce, které budou ponechány v rezervé pro snazší uchopení drátu I050*rcz.50m=1 tOOm	m	1 100,000	2,00	2 200.00	
			Drážka pro trubku 16 vč.začištěm					
634	K	720261664	Stejná délka jako tento druh chráničky tj. 91 Om, vysekaní rýhy, uloženi chráničky do rýhy, uchycení hřebíky (sádrou, zahozeni drážky)	m	910.000	38,00	34 580,00	
Cenová
soustava
Strana 32 z 38

PČ	TV	Kod
P	Popis	MJ	Množství	J.cena
[CZK]	Cena celkem [CZK]	
635	K 220261663	Stejná délka jako tento druh chráničky tj. 140 m, vysekáni rýhy, uloženi chráničky do rýhy, uchycení hřebíky (sádrou, zahození drážky)	m	140,000	38,00	5 320,00	
636	K M21-23-031	Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sadra. špalíky., příchytky, kotvy, podpěry atd.	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
637	K 460680043	Průraz zdi 15-30 cm
v 1pp I8ks *- 1np - 14ks - 2np - I5ks = 47ks	kus	47,000	126.00	5 922,00	
638	K 460680044	Průraz stropu z 1np do 2np 1ks ♦ z Ipp do Inp 1ka 2ks	kus	2,000	147,00	294,00	
639	K M21-23-034	Požární ucpávky - instalace mezi požárními úseky dle PBP.	kpl	1,000	2000,00	2 000,00	
640	K M21 23 035	Měřeni po úsecích součet všech čidel EPS 76ks+10 ks=86ks	kus	86,000	50,00	4 300,00	
641	K M21 23 036	Zákaznický text, součet všech čidel EPS 76ks * lOks = 86ks	kus	86.000	50,00	4 300,00	
642	K M?1 23 037	Zapojeni komponentů v rozvaděč, odzkoušeni, proměřeni,zkušební provoz, předáni zaka2nikovi	kpl	1,000	1500,00	1 500,00	
643	K M21-23-038	2aškolení obsluhy, proškoleni obsluhy, předvedeni obsluhy	kpl	1,000	1000.00	1 000,00	
644	K M21 23-039	Výchozí revize elektro, revize elektro dle platných ČSN v rozsahu dodávky slaboproudu, vyhotovení protokolu, pžrdárií zákazníkovi	kpl	1.000	3500,00	3 500.00	
645	K M21 23-040	Zpracovaní dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba *1x digitální torma,předáni zákazníkovi	kpl	1,000	6 000.00	6 000.00	
646	K M21 22-041	Demontáž stávajících staboproudych rozvodů v rozsahu stavby,vytrhaní kabeláže.tras, krabic atd., naloženi do kontejneru, vyklizeni a úklid na stavbě	hod	16.000	350.00	5 600,00	
647	K M21 22-042	Likvidace odpadu na skládce,odvoz na skládku, likvidace, skladkovne atd	kpl	1.000	 5000,00	5 000,00	
648	K M,21 23 043	Zpracování dokumentace pro zdoláváni požáru podklad pro HZS PK 1x digitální forma, 4x papírová forma, předání zákazníkovi	kpl	1.000	7500.00	7 500.00	
649	K M21-22-044	Stavební prače rozsah dle drážek a vysekaní kapes a NIK	kpl	1,000	10 000.00	10 000,00	
	D M21-24	Elektroinstalace - Strukturovaná kabeláž - dodavka				40 045.00	
650	K M21 24 001	Vipp 7ks *1np 16ks *2np 16ks = 39ks	kus	39,000	185.00	7 215,00	
		Kabel k zásuvkám Ipp - 840m * 1np !644m * 2np 1280m t ip komunikátory 100m ■*					
651	K M21 24-002	4x IP kamera 24öm ^ 4104m	m	4 104,000	5.00	20 520,00	
652	K M21 24 003	od DR 1 do půdního prostoru 100 m	m	100.000	7,00	700,00	
653	K M21 24 004	počet dle počtu zásuvek SKS ^ 39ks	kus	39,000	10.00	390,00	
654	K M21 24 005	Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o.
Pro datové kabely v l.p.p. 200 m • Inp ?00m • ?np 200m	600m	m	600,000	8,00	4 800.00	
655	K M21 -24-006	Trubka ohebná pr. 36 p.o.
Od DR1 k rozvaděči CETIN 2x délka 80m = 160m	m	160,000	16,00	2 560.00	
		Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm					
656	K M?1 24-007	Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasckaných trubkách, stejná délka jako je součet všech trubek ve zdi 760 m * konce, které budou ponechány v rezervě z krabic pro snazší uchopeni drátu 760m+rez 40m=800m	m	800,000	2,00	1 600.00	
657	K M21 24-008	Popis 39ks zásuvek SKS, rozvodnice, komponentů SKS, nalepení štítků^60ks	kus	60,000	1.00	60,00	
658	K M21-24-009	Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseku instalace mezi požárními úseky dle PBŘ	kpl	1,000	1200.00	1 200.00	
659	K M21-24-010	Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sadra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.	kpl	1,000	1000.00	1 000.00	
C	) M21* 24a	Elektroinstalace - Strukrurovaná kabeláž datový rozvaděč - dodávka				18 928,00	
660	K M21 24a -011	instalován v m.č. ? 11	kus	1,000	9260.00	9 260.00	
661	K M21 24a-012	instalován v DR v m.č. 211 = 1 ks pro napájeni komponentů a zařízení v DR	kus	1,000	777.00	777.00	
662	K M21 24a-013	instalován v DR v m.č.211 = 1 ks	kus	1,000	899.00	899,00	
663	K M21 -24a-014	4ks pro patch panely +4ks pro SWITCH = 8ks	kus	8,000	162.00	1 296.00	
664	K M21 24a 015	Police pro nestandardní komponenty,pro instalaci komponentů a zařízeni, které nemají rozměr 19‘	kus	1,000	533.00	533.00	
665	K M21 -24a-016	Montážní sada M6
Vyvaž.panel 4x2 -patch panel 4x4*potice 4 ventil.jednotka 32. ks	kus	32.000	17.00	544.00	
666	K M21 -24a-017	Háček 40x80, instalace na vyvažovači panely 8ksx4ks= 32ks	kus	32,000	64,00	2 048,00	
667	K M?1-24a-0l8	Rozvodná krabice instalace v DR napojení uzemněni	kus	1,000	399,00	399.00	
668	K M21 24a-019	Metalický patch panel 24xRJ45/UTP/cat.5e/1U - pro datové rozvody 39x2=78portú = 78/24 = 4ks	kus	4,000	793.00	3 172.00	
0	M21 -24b	Elektroinstalace - Strukturovaná kabeláž - kamerový system - dodávka				40 302,00	
		3.0 megapixelova.RO, IP venkovní miniDome kamera s IR přisvttem sene EXIR, 1/3 progressive scan CMOS. komprese H.264/MJPEG, max.rozlišeni: 2048x1536/20fps,					
669	K M21 24b-020	objektiv: 4mm <š> F1.2 (volitelné 2,8 a fcmm). úhel zobrazeni: 86 (2,8mm). 70' (4mm). 43.3;(6mm), citlivost: 0,07Lux (Si(Fl .2, AGC zap.) 0 LUX s IR, Den • Noc:ICR automaticky, D-WDR, 3D-DNR, Napájení: DC12V-*-lCK458mA, PoE í802.3af, Power over Ethernet), Dosah IR; 30m, Kryti: IP66, bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů
Venkovní kamery instalovaný u vstupů a pro sledovaní vrat 4ks	kus	4.000	3020,00	12 080.00	
Cenová
soustava
Strana 33 7 38

PC	Ty
P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena
[CZKJ	Cena celkem [CZK]	Cenová
soustava	
670	K	M21 24b-021	Stěnový držák pro mini dome kamery	kus	4.000	338,00	1 352.00		
4 kanálový síťový digitální videorekordér, zaznam video-audio, komprese H.264, vstupní/odchozi šířka pasma 25M/80Mbps, dekódováni hl. monitor: 4-k@1080P, HOMI
671	K	M21 24b-022	a VGA na hlavni monitor. 1xRJ45 1GM/100M/1000MM Ethemt Port, podpora 1x HDD o	kus	1,000	2 980,00	2 980.00	
			kapacitě 4TB, 1*USB 3.0, bez HDD. 4xPoE/l00M, Poplachový I/O: 4/1, lokalizace v čj., napájeni: 48V DC/10W (zdroj součástí), velikost 1U, stolní verze pro celý systém CC.TV 4 vstupy 4 kamery					

672	K	M?1 24b-023	Pevný disk pro CCTV systémy 3T6 • rozšířeni záznamu na dobu 7 dnů	kus	1,000	2 920.00	2 920.00	
			Vysoce kvalitní ethernctovy přepínač, jehož pomoci propojíte ve vaší síti až 8 počítačů s přenosovou rychlosti až 1Gb/s na port. 4. porty jsou navíc vybaveny možností napájení sítových prvků pomoci PoE standardu Přepínač podporuje cele					
673	K	M21 24b-024	řadyethernetových protokolů, jako je například 802.3u, 802.3ab a 802.3af Kazdy z osmi portů je opatřen led indikátorem, díky kterému vždy snadno zkontroluje správný béh jednotlivých portů a tím i vaší sítě. Přepínač disponuje celkovou šířkou pasma az 16 Gb/s. Samozřejmě podporuje, jak full-duplex, tak i half duplex režim Pro napojení IP kamer 4ks = 1 ks switch	kus	1,000	8970.00	8 970.00	
674	K	M21 24b 025	PoF Injektor 15.4W, l0/100Mbps pro každou IP kameru 1 ks = celkem 4ks	kus	4.000	3000,00	12 000.00	
	D	M21-24c	Elektroinstalce - Strukturovaná kabeláž - IP komunikátor - dodavka				40 680,00	
675	K	M21 24c 026	IP komunikátor vstupní tablo se 4 tlačítky K hlavnímu vchodu 1 ks • zadní vchod 1 ks 2ks	kus	2,000	12 800.00	25 600.00	
676	K	M21 24c 027	Elektromechanicky zámek 12V K hlavnímu vchodu 1 ks • zadní vchod 1 ks ?ks	kus	2.000	7 540,00	15 080.00	
	D	M21-24C1	Elektroinstalace - Strukturovaná kabeláž aktivní prvky - dodávka				56 388.00	
			Wifi.Frekvence 2412-2462MHz,Normy 802.11b/g/n.max.rychlost 300>Mbps, LAN port					
677	K	M21-24d-028	1xPJ45 10/100Mbps, napájeni 12-24V (pouze PoE), bezdrátové operační mody AP. operační mody Bridge, DHCP server/klient Ne/Ano, šifrováni WEP, WPA. WPA2 instalace na chodbách 1pp 2ks * 1np - 2ks - 2np - 2ks 6ks	kus	6,000	

2240.00	

13 440.00	
6/8	K	M21 24d-029	5WITCH 24x10/100/1000Mbit/s pro datové rozvody 39xzá$uvka /Sportů 4ks	kus	4,000	170.00	1 3 480.00	
679	K	M21 24d-030	Propojovad PATCH kabely Cat.5 UTP - 2 m pro datové rozvody 39xzasuvka-78portů-78ks	kus	78,000	56.00	4 368,00	
680	K	M21 24d-031	Záložní zdroj UPS 1500VA montáž do RACKu záložní zdroj pro SWITCH pro 4ks postačí 1 ks UPS	kus	1,000	25100.00	25 100.00	
	D	AA21-246	Elektroinstalace - Strukturovaná kabeláž - montáž				123 233.00	
681	K	220290002	V Ipp - 7ks dnp - 16ks *2np - 16ks = 39ks	kus	39,000	96,00	3 744.00	
			Kabel k zásuvkám ipp 840m -Inp I644m * 2np 1280m • IP komunikátory 100m -					
68?	K	220280201	4x IP kamera ?40m	4i04m	m	4 104,000	8.00	32 832.00	
683	K	220280202	od DR 1 do půdního prostoru 100 m	m	100,000	8,00	800,00	
684	K	220260004	počet dle poctu zásuvek SKS = 39ks	kus	39,000	50,00	1 950,00	
685	K	220260533	Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o.
Pro datové kabely v 1 .p.p, 200 m inp 200m • 2np 200m 600m	m	600,000	14,00	8 400,00	
686	k	220260555	Trubka ohebná pr 36 p.o
Od DR1 k rozvaděči CETIN 2x délka 80m = 160m	m	160,000	188,00	30 080,00	
			Protahovaci vodič do trubek pr. 2.5 mm					
687	k	220270303	Pomocný vodič pro protahováni kabeláže v zasekanych trubkách, stejná délka jako je součet všech trubek ve zdí 760 m - konce, ktere budou ponechány v rezervě z krabic pro snažší uchopeni drátu /60m-rez.40m=800m	m	800,000	2.00	1 600,00	
688	K	220300201	Přípojem kabelu 4P na patch panel zapojení podle zásuvek 39x2=78 ks	kus	78,000	32.00	2 496,00	
689	K	220111431	Měřeni metalické kabeláže (cat.5e), měř.protokol	4P	78.000	25,00	1 950,00	
690	K	220110346	Popis 39ks zásuvek SKS, rozvodnice, komponentů SKS, nalepeni štitkú=60ks	kus	60,000	69,30	4 158,00	
			Drážka pro trubku 23					
691	K	220261665	Stejná délka jako PVC trubka 23 mm = 600m	m	600,000	38,00	22 800,00	
			Drážka pro trubku pr. 36 mm					
692	K	220261666	Stejná délka jako tento druh chramčky tj. 160m, vysekaní ryhy. uloženi chraničky do rýhy. uchyceni hřebíky (sádrou, zahozeni drážkyi	m	160,000	38.00	6 080,00	
693	K	460680045	Průraz zdi
v tpp 8ks •* 1np • 1 3ks - 2np 6ks = 27ks	kus	27,000	126,00	3 402,00	
694	K	460680046	Průraz stropu
z Ipp do 1np - 1 ks - z Inp do 2np 1ks » z 2np na půdu 1 ks 3ks	kus	3,000	147,00	441.00	
695	K	M2l-24e-046	Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními useku - instalace mezi požárními úseky dle PBft	kpi	1,000	1500.00	1 500,00	
696	K	M21 24e-047	Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sadra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.	kpl	1,000	1000,00	1 000,00	
D	M21 24Í	Elektroinstalace Strukturovaná kabeláž ■ datový rozvaděč - montáž				10 998.00	
697	K	M21-241-048	instalován v m.č. 211	kus	1,000	3500,00	3 500,00	
698	K	M21 24Í-049	instalován v DR v m,c, 211 = 1 ks pro napájeni komponentů a zařízeni v DR	kus	1,000	316,00	316,00	
Strana 34 z 38

PČ	Ty
p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.« ena rrzK]	Cena celkem [CZKj	
699	K	M21-24Í-050	! instalován v DR v m,č.2l1 = 1ks	kus	1,000	316.00	316,00	
700	K	M?1-24f'051	4ks pro patch panely -4ks pro SWITCH = 8ks	kus	8,000	68.00	544.00	
701	: K	M21 24Í-052	Potíce pro nestandartní komponenty,pro instalaci komponentů a zařizení. které nemají rozměr 19"	kus	1,000	68.00	68.00	
702	K	M21-24Í-053	Montážní sada M6
Vyvaž.panel 4x2«patch panel 4x4-potíce 4 ventil.jednotka= 32 ks	kus	32,000	6.00	192.00	
703	K	M21 24( 054	Háček 40x80, instalace na vyvažovači panely 8ksx4ks=32ks	kus	32.000	18.00	5/6,00	
704	K	M21 24(055	Rozvodná krabice - instalace v DR - napojeni uzemněni	kus	1.000	82.00	82,00	
705	K	220290971	Metalický patch panel 24xRJ45/UTP/cat.Se/1U pro datové rozvody 39x2 78portú 78/24 4ks	kus	4.000	976.00	3 904,00	
706	K	M21 24( 057	Zkouška rozvaděče, vyhotoveni protokolu pro každý dokončeny (osazeny rozvaděč; 1ks rozvaděče SKS = 1ks celkem	kus	1,000	1500 00	1 500.00	
	D	M21 24g	Elektroinstalace - Strukturovaná kabeláž kamerový systém - montáž				23 819.00	
3.0 mcgapixelová.RO, IP venkovní miniDome kamera s IR pří sví tem série EXIR. 1/3' progressive scan CMOS, komprese H.264/MJPEG, max.rozlišeni: 2048x1536/20fps, objektiv: 4mm S- F1.2 (volitelné 2.8 a 6mm), uhel zobrazeni: 86 í2.8mm), 70' í4mm).
707	K	M21 24g 058	43.3' (6mm). citlivost: 0,07Lux @(F1.2, AGC zap. 1 0 LUX s IR, Den + Noc:ICR automaticky, D WDR, 3D-DNR, Napájeni: DCl2V*-lOM58mA, PoE (802.3af. Power over Ethernet), Dosah IR: 30m. kryti: IP66, bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů
Venkovní kamery instalovaný u vstupů a pro sledovaní vrat 4ks	kus	4,000	800,00	3 200.00	
708	■ K	220060045	Stěnový držák pro mim dome kamery	kus	4,000	980.00	3 920.00	
			4 kanálový síťový digitální videorekordér, zaznam video-audio, komprese H.264, vstupni/odchozi šířka pasma 25M/80Mbps, dekódováni hl. monitor 4-kt®l080P. HDMI					
709	K	M21 24g 060	a VGA na hlavni monitor. 1xRJ45 10M/1Ü0M/100QMM Ethernt Port. podpora 1x HDD o	kus	1,000	2 500.00	2 500,00	
			kapacitě 4TB. 1*USB 3.0. bez HDD, 4xPoE/100M. Poplachový I/O: 4/1. lokalizace v čj.. napájení: 48V DC/10W (zdroj součástí), velikost 1U, stolní verze pro cely systém CCTV - 4 vstupy = 4 kamery					

710	K	M21-24g-061	Pevný disk pro CCTV systémy 3TB • rozšířeni záznamu na dobu 7 dnů	kus	1,000	249.00	249,00	
711	K	M21 -24g-062	konfigurace, zaškoleni a test systému	kus	1,000	1500.00	1 500.00	
			Vysoce kvalitní etbernetovy přepínač, jehož pomoci propojíte ve vaši síti až 8 počítačů s přenosovou rychlostí až 1Gb/s na port. 4. porty jsou navíc vybaveny možnosti napájeni síťových prvků pomocí PoE standardu Přepínač podporuje cele					
712	K	M21 -240-063	íadyethemetovych protokolů, jako je například 802 3u. 802 3ab a 802.3af. kazdv z osmi portů je opatřen led indikátorem, díky kteremu vždy snadno zkontroluje správný běh jednotlivých portů a tirn I vaši sítě. Přepínač disponuje celkovou sirkou pásma až 16 Gb/s. Samozřejmé podporuje, jak full-duplex, tak i half-duplex režim Pro napojeni IP kamer 4ks - 1 ks switch	kus	1.000	450.00	450.00	
713	K	M21 24g-064	PoF mjektor 15,4W, 10/100Mbps pro každou IP kameru 1ks = celkem 4ks	kus	4.000	30OO.OO	12 000.00	
	D	M21-24h	Elektroinstalace - Strukturovaná kabeláž - IP komunikátor - montáž				4 336,00	
714	K	M2l-24h-065	IP komunikátor - vstupní tablo se 4 tlačítky k hlavnímu vchodu 1 ks + zadní vchod 1 ks = 2ks	kus	2.000	1200,00	2400.00	
715	K	Mi2l 24h-0ó6	Elektromechanický zámek 12V K hlavnímu vchodu 1ks + zadni vchod 1k$ = 2ks	kus	2.000	968.oo	1 936.00	
	0	M21 24ch	Elektroinstalace Strukturovaná kabeláž Aktivní prvky montáž				17 440,00	
			Wifi.Frekvence 2412 2462MHz,Normy 802. Mb/g/n,max.rychlost 300Mbps, LAN port					
716	K	M21-24ch 067	1xRJ45 10/100Mbps, napájení 12 24V (pouze PoE). bezdrátové operační módy AP operační módy Bridge, DHCP server/klient Ne/Ano, šifrováni WEP. WPA. WPA2 instalace na chodbách 1pp 2ks + Inp - 2ks - 2np - 2ks = 6ks	kus	6.000	

1 200.00	

7 200.00	
717	k	M21 -24ch-068	Zpracování dokumentace skutečného stavu 4x papírová podoba * tx digitální forma, předáni zákazníkovi	kpl	1,000	8 000.00	8 000,00	
718	K	M21 -24ch-069	SWITCH 24x10/100/1000Mbit/s pro datové rozvody 39xzasuvka 78portů 4ks	kus	4,000	350.00	1 400.00	
719	K	M21 24ch-070	Propojovací PATCH kabely Cat.5 UTP • 2 m pro datové rozvody 39xzásuvka 78portú=78ks	kus	78,000	5,00	390.00	
720	k	M2l-24ch-07l	Záložní zdroj UPS 1500VA montáž do RACKu záložní zdroj pro SWITCH pro 4ks postačí 1 ks UPS	kus	1,000	450.00	450.00	
	D	M21-25	Elektroinstalace - Rozšířeni grafické nadstavby - dodávka				26 503,00	
721	K	M21 25-001	PC pro grafickou nadstavbu	kus	1,000	26 503,00	26 503,00	
	D	M21-25a	Elektroinstalace - Rozšířeni grafické nadstavby - montáž				142 200.00	
722	K	M? 1 25a-002	Grafická nadstavba SW pro řízeni systémů PZTS APS kontroly vstupu a dalších bezepenostních systémů	kus	1,000	54900,00	54 900,00	
723	K	M21 25a-003	Aplikace grafické nadstavby	kus	1,000	5000,00	5 000,00	
724	K	M21 25a 004	Vytvořeni map	kus	6,000	1 000,00	6 000.00	
725	K	M?1 25a 005	Vložení symbolu do mapy	kus	480.000	100.00	48 000,00	
726	k	M21 ?5a 006	Licence pro jednu ústřednu	kus	2.000	12900.00	25 800,00	
Cenová
soustava
Strana 35 z 38

PČ	TV	Kod
P	Popis	MJ	Množství	J. ena ÍC2K]	Cena celkem [CZK]	
727	K	M21 2 5a-007	Oživeni, závěrečné vyzkoušeni, zaškoleni obsluhy	kpl	1,000	2500.00	2 500,00	
	D	M24	Vzduchotechnika				433 970.00	
728	X	M24-001	VZT pol.r 160 vč.tvarovek - nerezová trubka	m	45,000	1590.00	71 550,00	
729	K	M24-002	VZI potr ON 110 vč.tvarovek	m	3.000	180.00	540.00	
730	K	M24-003	Plastová vétraci fasadni mrížka profilu 110, pevno lamely, ve.síťoviny	kus	4,000	400.00	1 600,00	
731	K	M24-0G4	Nástěnný ventilátor profilu 110 s doběhem o výkonu 100m3/h	kus	4.000	4350.00	17 400,00	
732	X	M24-005	Potrubí ventilátor 160 o výkonu 420 az 1700 m3/h	kus	2,000	48 400.00	96 800,00	
733	X	M24-006	Pětistupňový regulátor otáček	kus	2.000	6160,00	12 320,00	
734	X	M24-007	l aboratorni digestoř celoplastova 1500x900*2300 mm	kus	1.000	144 100.00	144 100,00	
735	X	M24-008	Laboratorní digestoř kovová 1500x900x2300 mm	kus	1.000	81 600,00	81 600,00	
736	X	M24-009	Plastová revizní dvířka 300x300 mm	kus	2,000	340,00	680,00	
737	X	M24-010	Stropní úchyty pro potrubí VZT ON 160 * objímky	m	6,000	200.00	1 200,00	
738	X	M24-011	Krycí manžety	kus	2.000	600.00	1 200,00	
739	X	M24-012	Odvetrávaci hlavice	kus	2.000	2490,00	4 980,00	
	D	M24.1	Měření a regulace - montážní práce M*-R				172 260.50	
740	X	1650002	Osazeni hmoždinky	kus	100,000	10,00	1 000,00	
741	K	1650005	Příchytka ke stropu	kus	80.000	30.00	1 400,00	
742	X	1650006	Závěr.	kus	80,000	40.00	3 200,00	
743	X	1650010	Ochranná hadice 011/13,3	kus	30,000	60.00	1 800,00	
744	X	1650011	ochranná hadice 013/15.7	kus	8,000	70.00	560.00	
745	X	1650105	Konzola pro regulátory tlaku, teploty.	kus	3.000	150.00	450.00	
746	X	1653002	.Montáž skříňového/nástěnného rozvaděče	kus	1,000	800.00	800,00	
747	X	1654002	Montáž regulátoru teploty prostorový	kus	1.000	150.00	150,00	
748	X	1654011	Montáž regulátoru teploty do jímky	kus	1.000	90.00	90,00	
749	X	1654021	Montáž kontakt, vč. tlakomerného kohoutu	kus	1.000	100.00	100.00	
750	X	1656341	Montáž čidla za plavení	kus	1,000	300.00	300,00	
751	X	1655005	Montáž snímače detekce plynu	kus	3,000	260.00	780,00	
752	X	1655001	Montáž ústředny detekce plynu/havarijni signalizace	kus	2,000	3000.00	6 000,00	
753	X	1655010	Kalibrace systému detekce plynu	kus	1,000	1000.00	1 000,00	
754	X	1658010	Montáž a nastaveni komunikátoru GSM	kus	1.000	2000.00	2 000.00	
755	X	1656011	Montáž houkačky s majáčkem	kus	1,000	350.00	350.00	
756	A1	matOOl	příchytko ke stropu	kus	80,000	180.00	14 400,00	
757	to	mat002	závěs	kus	80.000	190,00	15 200,00	
758	M	mat003	Ochranná hadice Dl U 13,3	kus	30.000	6 8,00	2 040.00	
759	to	mat004	Ochranná hadice D13/ 15.7	kus	8.000	86.00	688.00	
760	to	mat 005	Konzola pro regulátor	kus	3,000	360,00	I 080.00	
761	to	matelektroinst
001	kabel JYTY2x1	m	50,000	12.00	600.00	
762	to	matelektroinst
002	kabel JYTY4X1	m	243,000	17,00	4 131,00	
763	to	matelektroinst
003	kabel silový 500V, CYKY-J 3 x 1,5	m	115.000	15,00	1 725.00	
764	to	matelektroinst.
004	iiiůra silová 500 V. CYKY-J 3 x 1	m	10,000	14.00	140.00	
765	AI	matelektroinst.
005	kabel silový 500V. CYKYJ4 x 4	m	20,000	41.00	820.00	
766	to	matelektroinst.
006	kabel silový 500V, CYKY-J5 x 1,5	m	50,000	18,00	900,00	
767	A1	matelektroinst.
007	kabel silový 5OOV, CYKY-J7 x 1,5	m	8.000	28.00	224 00	
768	A1	matelektroinst.
008	vodič ochranného pospojení Cu 6 mm2 zel-žt.	m	50.000	12.00	600.00	
769	AI	matelektroinst.
009	ocel. inst. trubka	m	20.000	20,00	400.00	
770	M	matelektroinst.
0010	ocet.inst. koleno 16 mm	kus	5,000	15,00	75.00	
771	A1	matelektroinst.
0011	ocet.oiist. trubka 21 mm	m	20.000	25,00	500.00	
772	AI	matelektroinst.
0012	ocel mst. koleno 21 mm	kus	5.000	21.00	105.00	
773	to	matelektroinst.
0013	ohebná instaí. trubka 29	m	20,000	26.00	520,00	
774	M	matelektroinst.
0014	ucpavka pro kabely do P2 J	kus	30,000	550,00	16 500,00	
Cenová
soustava
Strana 36 z 38

PC	Ty
P	Kod	Popis	MJ	Množství	J.iena [( ZK]	Cena celkem [CZK]	
775	AI	matelektroinst. 0015	krabice do vlhka vir. svorkovnice	kus	10,000	350,00	3 500.00	
776	AI	matelektroinst
0016	krabice instalační typová po omítku	kus	2,000	230,00	460,00	
777	M	matelektroinst.
0017	plechový kabel, žlab 50 mm včetně víka a příslušenství	m	20,000	25,00	500.00	
778		matelektroinst
0018	podpěra pro kabel, žlab 50*25 mm	kus	40,000	18.00	720.00	
779	M	matelektroinst
0019	plechový kabel.žlab 150 mm včetně vlka a příslušenství	m	10,000	80.00	800 00	
780	AI	matelektroinst
0020	podpěra pro kabel, žlab 150x25 mm	kus	20,000	20.00	400 00	
781	AI	matelektroinst.
0021	ocelová nosná konstrukce do 5Ok? 1,25x25x3	kus	2.000	5000.00	10 000,00	
782	M	matelektroinst.
0022	ocelová nosná konstrukce U-50	kus	5,000	2500,00	12 500,00	
783	M	matelektroinst.
0023	barva syntetická zaklodiv	ks	2,000	180.00	360,00	
784	M	matelektroinst
0024	email syntetický venkovní	kg	2,000	220.00	440.00	
785	M	matelektroinst
0025	ředidlo syntetické	kS	1.500	25,00	37,50	
786	M	matelektroinst
0026	Požární ucpávka	kus	2,000	650,00	1 300,00	
787	K	460110001	značeni trasy. mont.	m	90.000	6.00	540.00	
788	K	220260530	trubka do zdi, na zed , do roštu 16, 23 mont	m	20.000	65.00	1 300.00	
789	K	220260510	trubka ocelová el. onst. mont	m	40,000	66.00	2 640.00	
790	K	220260031	krabice do vlhka mont.	kus	10.000	260.00	2 600.00	
791	K	220260701	kabel.žlab vc. podpěr mont	m	30,000	624,00	18 720.00	
792	K	220260021	instalační krabice do zdi KU. KO, KT	kus	2,000	35.00	70.00	
793	K.	220260005	vyhledáni krabic	kus	2,000	50,00	100.00	
794	K	220260010	demontáž/montaž krabic na závit	kus	2,000	30.00	60,00	
795	k	220280016	Kabel sdělovací a koaxiální vnitřní, zatahovaci vodič, všechny do 5p. mont	m	293.000	35.00	10 255,00	
796	K	220280020	kabel silový do 5x6, 12x1,5 mont.	m	203,000	72.00	14 616,00	
797	K	220280040	vodič ochranného pospojeni CYA 6mm2 žl.-zel mont.	m	50,000	14.00	700,00	
798	K	220300041	ukončeni plast, kabelů do P21	kus	30,000	32,00	960,00	
799	K	220300045	ukončeni plast kabelů smršť. zákl. do 5x6	kus	12,000	36.00	432,00	
800	K	220301X151	ukončeni plast kabelů smršť. zákl. do 12x1,5	kus	4,000	64,00	256,00	
801	K	220300060	ukončeni stíněni kabelu vč.zapojeni	kus	30,000	56,00	1 680,00	
80?	K	220500010	montáž houkačky	kus	1,000	350,00	350,00	
803	K	460690005	iýha v cihle do 25 cm?	m	10,000	32,00	320,00	
804	K	460680020	vybouraní otvoru v cihle 10x10 cm tl. stěny do 15 cm	kus	4.000	360.00	1 440.00	
805	K	460680021	prostupy zdiveni, betonem 10x10x60	kus	2.000	348,00	696,00	
806	K	220052105	protipožární utěsněni, do 80 mm, mont	kus	1,000	560,00	560,00	
807	K	220052115	protipožární utěsnění, do 250 mm, mont.	kus	1.000	1320,00	1 320.00	
	D	M24.2	Měření a regulace - demontáž stávajícího zařízeni M^R				2 080.00	
808	K	M24.2-OOI	Demontáž stáavajiciho zařízeni M+R	hzs	8.000	260,00	2 080,00	
	D	M24.3	Měření a regulace - dodávky přístrojů - externí prvky				38 120,00	
809	K	TA80	Prostorový reg. teploty 26-60 st.C	kus	1,000	460.00	460,00	
810	K	TA50	Kapilárový reg. teploty 40-130 C	kus	1.000	1230,00	1 230,00	
811	K	PA90	Konlaktni manometr se 2 kontakty/MAX-MIN/, vč. zk.tlak.koh	kus	1.000	680,00	680.00	
812	K	LAH80	čidlo zaplaveni 24 VAC	kus	1,000	550.00	550.00	
813	K	1.00	Poruchová signalizace 24 VAC	kus	1.000	660.00	660.00	
814	K	2.0	ústředna detekce zemního plynu pro 4 čidla DHP 1 /IV	kus	1.000	5000.00	5 000,00	
815	K	QAH8I.8?	čidlo detekce zemního plynu BNV CM4	kus	2,000	690.00	1 380.00	
816	K	QAH83	čidlo detekce CO BNV CO	kus	1.000	'20.00	720.00	
817	K	COM	GSM komunikátor bez SIM karty, 4vstupy, 2 výstupy	kus	1.000	2500,00	25 000,00	
818	K	AKU	akumulátor 12V pro komunikátor	kus	1.000	1 890.00	1 890.00	
819	K	TR1	trato 230/18 VAC. 18 VA	kus	1.000	550.00	550.00	
	D	M24.4	Měření a regulace dodávka • rozvaděče				43 200,00	
Cenová
soustava
Strana 37 z 38

PČ Ty	Kód
P
Popis
Rozváděčové skříň s krytím IP 40
rozměry ; 600x800x300 mm (šxvxh)
svorkovnice nahoře, přívod kabelů horem, přední dveře s otvory
pro signalizační a ovládací prvky dle výkresové dokumentace
RA1
ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000 4-41
napěťová soustava 3-“N*-PE 230 V 50 Hz, TN S
a bezpečným napětím u soustavy PELV 1 L-, L -, 2-4 VDC
nebo PELV 1 L, 24 VAC
včetně dále specifikovaného příslušenství v ceně rozvaděče’
Přepěťová ochrana III. $t. čtyřpolovéksl
tlačítkový ovladač červený, vč. spínací jednotkyksl
HL, VYPÍNAČ
I pol. jistič 16A s vybavovaci civkouksl
Tlačítkový ovladač T6A černý, vč. spínací jednotkyksl
VYPNUTI HOUKAČKY
Kontrolka , 230 VAC, ks2
Pomocné relé 2P, 230 VAC ks9
Pomocné relé 2P, 12 VDC ks?
1 pól. jistič dle výkres. dokumcntaccks3
Zásuvka na DIN líštu, s proud, chráničem 230 VAC, 16 Aksl
Trafo 230 / 24 VAC 100 VAks7
Lišta DINks3
Žlab perforovaný 6Gx60ks3
Svorka řádová 2,5 mm, 4mm / dle výkres, dok uměn táce/ks 30
Těsnící vývodka kovová GP 2lks35
Rozjišťovad bod včetně pojistekksl 1
dle výkres, dokumentace, nebo obdobně jištění rozp. poj. sv.
Ostatní dále nespecifikované prťky a materiál pro výrobu rozvádečekpll
MJ Množství
J. cena
CZK
Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava
kpl	1.00	43 200.00
43 200.00
	D	M24.5	Měření a regulace ostatní				17 560.00	
821	K	M24 5-001	Přesun hmot	kpl	1.000	1900.00	3 900,00	
822	K	M24.5-002	Doprava	kpl	1.000	2000,00	2 000.00	
823	K	M24.5-003	Revize	hod	5.000	460,00	2 300.00	
824	K	M24,5 004	Zaregulovani systému a zkušební provoz	hod	36,000	260,00	9 360,00	
Strana 38 z 38

REKAPITULACE STAVBY
Kod:	Be0020032016kopie
Stavba:	Rekonstrukce objektu Mládežníků 228, Rokycany 2.etapa - změna využití
KSO:	CC-CZ:		
Místo:	Mládežníků 228, Rokycany	Datum:	23.6.2017	
Zadavatel:	1IČ:		
ZPČ muzeum v Plzni, Kopeckého Sady 2,Plzeň	DIČ		
Uchazeč:	IČ:	25213750	
Kypta-Stavoservis s.r .o.	DIČ:	CZ25213750	
Projektant:	IČ:	13882589	
Luboš Beneda, čižicka 279, 332 09 Štěnovíce	DIČ:	CZ5807271008	
Poznámka:
5oupis práci je sestaven za využiti položek cenove soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, kter- nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv, úvodní část katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozíci na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci Cenová soustava uveden žádny údaj, nepocházejí z cenove soustavy ÚRS.
Cena bez DPH				15 832 552,52	
	Sazba daně		Základ daně	Výše daně	
DPH základní	21 .OCR.		15 832 552,52	3 324 836,03	
snížena	15,00;		0,00	0.00	
Cena s DPH		V	CZK	19 157 388,55	
Strana

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód:	Be0020032016kopie				
Stavba:	Rekonstrukce objektu Mládežníků 228, Rokycany 2.etapa - změna využiti			
Místo:	Mládežníků 228, Rokycany	Datum:	23.06.2017		
Zadavatel:
Uchazeč:	ZPČ muzeum v Plzni, Kopeckého Sady 2,Plzeň 
Kypta Stavoservis s.r.o.	Projektant-	Luboš Beneda. Čižická 279, .		
Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH /CZK]	Cena s DPH |CZK]	typ	
Náklady stavby celkem	15 832 552,52	19 157 388,55		
SO01	objekt 1	15 832 552,52	19 157 388,55	STA	
01	Stavební objekt	15 759 552,52	19 069 058,55	Soupis	
02	Vedlejší a ostatní náklady	73 000,00	88 330,00	Soupis	
Strana 2 2

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
Rekonstrukce objektu Mládežníků 228, Rokycany 2.etapa - změna využití 
Objekt:
so01 - otijektl 
Soupis:
02 - Vedlejší a ostatní náklady
KSO:	CC-CZ:		
Místo:	Mládežníků 228, Rokycany	Datu n:	23.06.2017	
Zadavatel:	IČ:		
ZPČ muzeum v Plzni, Kopeckého Sady 2,Plzeň	DIČ:		
Uchazeč:	IČ:	25213750	
Kypta-Stavoservis s.r.o.	DIČ:	CZ25213750	
Projektant:	IČ:	13882589	
Luboš Beneda. Čižická 279, 332 09 Štěnovice 
Poznámka:	DIČ:	CZ5807271008	
Cena bez DPH				73	  000,00	
	Základ dané		Sazba dané		Výše daně	
DPH základní	73 000.00		21.00		15 330,00	
snížená	0,00		15.00		0.00	
Cena s DPH		v CZK		88	330,00	
Strana 1 z 3

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu Mládežníků 228, Rokycany 2.etapa - změna využití
Objekt:
so01 – objekt1
Soupis:
02 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:	Mládežníků 228, Rokycany	Dat um.	23.06.2017
Zadavatel:	ZPČ muzeum v Plzni. Kopeckého Sady 2,Plzeň	Projektant: Luboš Beneda, Čižická 2
Uchazeč:	Kypta-Stavoservis s.r.o.
Kód dílu • Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
73 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
73 000,00
Strana 2 z i

SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu Mládežníků 228, Rokycany 2,etapa změna využití
Objekt:
so01 - objekt 1
Soupis:
02 Vedlejší a ostatní náklady
Místo:	Mládežníků 228, Rokycany			Datum :	23.06.2017	
Zadavatel:	ZPČ muzeum v Plzni, Kopeckého Sady 2.Plzeň			Projektant:	Luboš Beneda, Čížická 279. 332 09 Ště	
Uchazeč:	Kypta-Stavoservís s.r.o.					
*        Ty
PČ -	Kod
P	Popis	MJ	Množství	J. ena [( ZK)	Cenová
Cena celkem [CZKJ
soustava	
Náklady soupisu celkem				73 000,00	
o VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				73 000,00	
	Základm rozděleni průvodních činnosti a nakladu průzkumní’, geodeticko a					
1 K 010001000	projektové práce dokumentace skutečného stavu revize nutné k předání stavby	Kc	1,000	8 000,00	8 000.00; CS ÚRS 2016 01	
	Hlavni tituly průvodních činnosti a nakladu zařízeni staveniště a související					
2 K 031002000	(popravné) práce
včetně provozních vlivů související s etapízaci stavby	Kč	1 000	50 000.00	50 000.00 CS ÚRS 2016 01	
3 K 042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	Kc	1.000	5 000,00	5 000.00	
4 K 045002000	Hlavní tituly průvodních činnosti a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	Kč	1.000	10 000,00	10 000.00	
Strana 3 2 3

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura			
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
 v sestavě rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce KSO CC-CZ, CZ-CPA, CZ-CPV a rekapitulaci	
celkove nabídkové ceny uchazeče.
v sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektu, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů 5 rekapitulaci nabidkove ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
STA	Stavebni objekt pozemní	
ING	Stavební objekt inženýrský	
PRO	Provozní soubor	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	
OST	Ostatní	
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu	
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace členěni soupisu prací, Soupis prací. 7a soupis prací může byt považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejne zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazeni objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu práci ve všech úrovních členěni soupisu tak, jak b la tato Členěni použita (napí. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulaci nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodavek materiálů a služeb nezbytných oro zhotoveni stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M materiál, PP plny popis. PSC - poznámka k souboru cen P - poznámka k položce, VV výkaz výměr Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
AU	Měr ná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
j.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava Příslušnost položky do cenove soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat;
Plny popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu vymér evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvol; vat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracováni	
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvenim. ostatní pole neslouř k editaci a nesmi být jakkoliv modifikovaný.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žluté podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč výplni svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvořeni nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných mist uvedených v poli
-	pokud sestavy soupisů prací obsahuji pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslice ni Poznámka nepovinný údaj pro položku soupisu
V připadě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahuji pole:
-	J.materiál - jednotková cena materiálu
-	J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto připadě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi, v případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsah 1 je žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Název
atributu	Rekapitulace stavby
Povinny Popis (A/N)	Typ	Max. počet znaků	
Kód	A	Kód stavby	String	20	
Stavba	A	Název stavby	String	120	
Místo	N	Místo stavby	String	50	
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date		
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15	
CC-CZ	N	Klasifikace stavbenich dél	String	15	
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20	
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20	
Zadavatel	N	Zadavatel zadaní	String	50	
IČ	N	IČ zadavatele zadaní	String	20	
DIČ	N	DIČ zadavatele zadaní	String	20	
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50	
Projektant	N	Projektant	String	50	
Poznámka	N	Poznámka k zadaní	String	255	
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSrzbaDph		
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkove ceny z položek soupisů	Double		
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double		
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčitava se ze všech listů.	Double		
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double		
Název
atributu	Povinny
(A/N)	Rekapitulace objektů stavby a soupisů práci
Popis	Typ	Max. počet znaků	
Kod	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20	
Stavba	A	Přebita se z Rekapitulace stavby	String	120	
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50	
Datum	A	Přebira se z Rekapitulace stavby	Date		
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50	
Projektant	N	Přebira se z Rekapitulace stavby	String	50	
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50	
Kód	A	Kod objektu	String	20	
Objektu, Soupis práci	A	Název objektu	String	120	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double		
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double		
Typ	A	Typ zakázky	eGT pZakazky	

Název
atributu	Povinný
(A/N)	Krycí list soupisu
Popis	Typ	Max. počet znaků	
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120	
Objekt	A	Kód a název objektu	Strm	20 * 120	
Soupis	A	Kod a název soupisu	Strm	20 + 120	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	Strm;	15	
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	Strm.;	15	
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakazky	Stři nu	20	
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	Strin;:	20	
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Strin :	50	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Strm-:	50	
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Strm.!	50	
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50	
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255	
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph		
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double		
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double		
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double		
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double		
Název
atributu	Povinný
(A/N)	Rekapitulace členěni soupisu práci
Popis	Typ	Max. počet znaků	
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120	
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120	
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120	
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50	
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date		
Zadavatel	N	Přebirá se z Rekapitulace stavby	String	50	
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50	
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50	
Kód dílu • Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100	
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double		
Soupis prací
Název
atributu	Povinny
(A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků	
Stavba	A	Přebirá se z Rekapitulace stavby	String	120	
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120	
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120	
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50	
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date		
Zadavatel	N	Přebirá se z Krycího listu soupisu	String	50	
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50	
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50	
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long		
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTyoPolozky	1	
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20	
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255	
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10	
Množství	A	Množství položky soupisu	Double		
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double		
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double		
Cenová soustava	N	Zařazeni položky do cenové soustavy	String	50	
P	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo		
pse	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo		
PP	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo		
w	N	Výkaz vyměř (figura, vyraz, výměra) ze soupisu	Text, Text, Double	20. 150	
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH		

Typ věty	Hodnota	Datová věta
Vyznám	
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba OPH	
	snížená	Snížená sazba DPH	
	nulová	Nulová sazba DPH	
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesena	
	sniž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesena	
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt	
	PRO	Provozní soubor	
	ING	Inženýrský objekt	
	VON	Vedlejší a ostatní náklady	
	OST	Ostatní náklady	
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV	
	2	Položka typu PSV	
	3	Položka typu M	
	4	Položka typu OST