**Nákup 9místného dodávkového vozidla**

Technické podmínky hasičská vozidla

Předmětem plnění veřejné zakázky dle technických podmínek je pořízení nového 9místného dodávkového vozidla.

**Maximální obsah motoru: 2200 cm3**

**Minimální výkon: 90 kW**

**Palivo: nafta**

**Objem palivové nádrže: min. 80 l**

**Počet sedadel: 9 míst**

**Délka vozu: min. 5 m**

**Pneumatiky: 215/65R16**

**Emisní norma: EURO 6**

**Barva vozidla: bílá**

Minimální vybavení:

* ABS
* Podpora nouzového brzdění
* Elektronický stabilizační systém ESP+ASR
* Airbag řidiče
* Airbag spolujezdce
* Klimatizace vpředu a vzadu
* Třetí brzdové světlo
* Mlhové světlomety
* Posilovač řízení
* Dálkově ovládané centrální zamykání
* El. ovládání předních oken
* Výškově nastavitelný volant
* Výškově nastavitelné sedadlo řidiče + loketní opěrka + bederní nastavení
* Loketní opěrky pro 2. a 3. řadu sedadel
* 2místné sedadlo spolujezdce
* 6 oddělených zadních sedadel
* Palubní počítač
* Prosklené zadní dveře křídlové
* Pravé a levé boční dveře posuvné prosklené
* Posuvná boční okna
* Lapač nečistot vpředu a vzadu
* Autoradio
* Povinná výbava
* Gumové rohože
* Zadní parkovací asistent
* Tažné zařízení

**Výstražné zařízení modré barvy**

Na vozidle bude namontováno výstražné zařízení modré barvy, schváleného typu. Na střeše vozidla vpředu bude umístěna světelná rampa 1362 mm. V zadní části vozidla bude umístěn na střeše vozidla výstražný diodový maják. V přední masce vozidla budou umístěny 2 ks modrých diodových predátoru. Ovládací prvky výstražného zařízení budou umístěny na středovém panelu v kabině vozidla tak aby byli obslužné z místa řidiče i spolujezdce. Montáž prvků výstražného zařízení bude provedena po domluvě se zadavatelem. /Výstražné zařízení **dodá zadavatel**/.

**Vozidlová radiostanice**

V kabině vozidla bude dodavatelem provedena montáž vozidlové radiostanice typu Motorola GM 360 včetně vozidlové antény, která bude umístěná na středu v přední části střechy vozidla. Montáž těchto prvků bude předem upřesněna zadavatelem. /Radiostanici včetně antény **dodá zadavatel**/.

*Vozidlo musí splňovat zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Zákon č. 56/2001 Sb., veškeré povinné údaje k provedení a vybavení vozidla včetně výjimek jsou uvedeny v technickém osvědčení vozidla (technický průkaz).*

Pro výrobu vozidla se používá pouze nový automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců.

Tabulka nabízeného vozidla a jeho technické parametry:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky – Nákup 9místného dodávkového vozidla** | | |
| **Maximální obsah motoru:** |  | cm3 |
| **Minimální výkon:** |  | kW |
| **Palivo:** |  |  |
| **Objem palivové nádrže:** |  | l |
| **Počet sedadel:** |  | míst |
| **Délka vozu:** |  | m |
| **Pneumatiky:** |  |  |
| **Emisní norma:** |  |  |
| **Barva vozidla:** |  |  |

*……………………………………………………….*

*podpis*

titul, jméno, příjmení oprávněné osoby, razítko