|  |
| --- |
| **Položkový rozpočet**  |
| S: | 2017/66 | Stavební úpravy objektu SŠO Husova 9,vestavba výtahu,Č.Budějovice |
| O: | 01 | Stavební úpravy objektu SŠO Husova 9,vestavba výtahu,Č.Budějovice |
| R: | 01 | Stavební úpravy objektu SŠO Husova 9,vestavba výtahu,Č.Budějovice |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
| Díl: | 1 | Zemní práce |   |   |   | 23 306,20 |
| 1 | 113106231 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 10,80000 | 67,00 | 723,60 |
|   |   | 2,4\*4,5 |   | 10,80000 |   |   |
| 2 | 113107415 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm | m2 | 10,80000 | 220,00 | 2 376,00 |
| 3 | 132201111 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 1,07800 | 890,00 | 959,42 |
|   |   | 3,85\*0,4\*0,7 |   | 1,07800 |   |   |
| 4 | 132201119 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 1,07800 | 230,00 | 247,94 |
| 5 | 139711101 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3 | m3 | 5,76000 | 1 890,00 | 10 886,40 |
|   |   | výtahová šachta : 2,4\*1,6\*1,5 |   | 5,76000 |   |   |
| 6 | 161101601 | Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m | m3 | 5,76000 | 280,00 | 1 612,80 |
| 7 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 6,84000 | 250,00 | 1 710,00 |
| 8 | 162201203 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 5,76000 | 205,00 | 1 180,80 |
| 9 | 162702199 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 6,84000 | 260,00 | 1 778,40 |
| 10 | 167101101 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 6,84000 | 176,00 | 1 203,84 |
| 11 | 181101102 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 3,30000 | 105,00 | 346,50 |
|   |   | 1,5\*2,2 |   | 3,30000 |   |   |
| 12 | 182001111 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině | m2 | 3,30000 | 85,00 | 280,50 |
| Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |   |   |   | 15 599,62 |
| 13 | 271521111 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 63-125 mm | m3 | 0,15400 | 1 425,00 | 219,45 |
|   |   | 3,85\*0,4\*0,1 |   | 0,15400 |   |   |
| 14 | 273321321 | Železobeton základových desek C 20/25 | m3 | 0,99000 | 3 129,00 | 3 097,71 |
|   |   | základ pod výtah : 1,5\*2,2\*0,3 |   | 0,99000 |   |   |
| 15 | 273361921 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81 | t | 0,06778 | 39 500,00 | 2 677,31 |
|   |   | 7,9\*2\*1,3\*1,5\*2,2/1000 |   | 0,06778 |   |   |
| 16 | 274313611 | Beton základových pasů prostý C 16/20 | m3 | 1,01400 | 2 975,00 | 3 016,65 |
|   |   | 3,85\*0,4\*0,6 |   | 0,92400 |   |   |
|   |   | ztratné 10% : 0,09 |   | 0,09000 |   |   |
| 17 | 274351215 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 2,55000 | 490,00 | 1 249,50 |
|   |   | 3,85\*2\*0,3+0,4\*2\*0,3 |   | 2,55000 |   |   |
| 18 | 274351216 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 2,55000 | 95,00 | 242,25 |
| 19 | 271-1 | Obetonování kesonu | m3 | 0,70300 | 7 250,00 | 5 096,75 |
|   |   | 0,1\*0,95\*(1,5\*2+2,2\*2) |   | 0,70300 |   |   |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |   |   |   | 101 549,41 |
| 20 | 311238143 | Zdivo keramické 24 Profi P10, tl. 240 mm | m2 | 36,20400 | 1 065,00 | 38 557,26 |
|   |   | 3.NP :  |   |   |   |   |
|   |   | výtahová šachta : 4,2\*(1,87\*2+2,44\*2) |   | 36,20400 |   |   |
| 21 | 311238218 | Zdivo keramické 44 P+D P10 na MVC 5, tl. 440 mm | m2 | 25,35980 | 1 850,00 | 46 915,63 |
|   |   | 3.NP :  |   |   |   |   |
|   |   | nadezdívka stav.kcí : 1,9\*(6,7+2,271\*2) |   | 21,35980 |   |   |
|   |   | vykonzolování : 4 |   | 4,00000 |   |   |
| 22 | 311361221 | Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10216 (E) | t | 0,01155 | 42 090,00 | 486,14 |
|   |   | 3,85\*0,15\*20/1000 |   | 0,01155 |   |   |
| 23 | 317941123 | Osazení ocelových válcovaných nosníků L 60/60/6, včetně dodávky profilu  | t | 0,01908 | 44 950,00 | 857,65 |
|   |   | půda : 17,35/1000 |   | 0,01735 |   |   |
|   |   | prořez 10% : 0,00173 |   | 0,00173 |   |   |
| 24 | 318261123 | Stříška plotu ze zákryt.desek šířky 300 | m | 3,85000 | 499,00 | 1 921,15 |
| 25 | 319201319 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm | m2 | 8,75000 | 310,00 | 2 712,50 |
| 26 | 345231121 | Zdivo plotové z tvárnic, betonová zálivka, tl.190, tvárnice v barvě přírodní, štípané oboustranně | m2 | 1,92500 | 1 799,00 | 3 463,08 |
|   |   | 0,5\*3,85 |   | 1,92500 |   |   |
| 27 | 342266111 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci,EI 30 DP1, desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace | m2 | 5,28000 | 625,00 | 3 300,00 |
|   |   | obložení průřezu výtahové šachty mezi 3.NP a půdou : 0,6\*(2,5\*2+1,9\*2) |   | 5,28000 |   |   |
| 28 | 342264051 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 4,80000 | 695,00 | 3 336,00 |
|   |   | 2.NP :  |   |   |   |   |
|   |   | spodní část nové stropu : 1,5\*1,6 |   | 2,40000 |   |   |
|   |   | 3.NP :  |   |   |   |   |
|   |   | spodní část nové stropu : 1,5\*1,6 |   | 2,40000 |   |   |
| Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |   |   |   | 188 584,44 |
| 29 | 411121121 | Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm, včetně dodávky PZD 244-30-180 | kus | 9,00000 | 3 040,00 | 27 360,00 |
| 30 | 411354237 | Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,3 mm | m2 | 4,80000 | 896,00 | 4 300,80 |
|   |   | 2.NP : 1,5\*1,6 |   | 2,40000 |   |   |
|   |   | 3.NP : 2,4 |   | 2,40000 |   |   |
| 31 | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm | kus | 18,00000 | 220,00 | 3 960,00 |
| 32 | 413941121 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12, včetně dodávky profilu I č. 10 | t | 0,01560 | 44 950,00 | 701,22 |
|   |   | půda :  |   |   |   |   |
|   |   | I č.100 : 14,2/1000 |   | 0,01420 |   |   |
|   |   | prořez 10% : 0,0014 |   | 0,00140 |   |   |
| 33 | 413941123 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu U č. 14 | t | 0,08050 | 44 950,00 | 3 618,48 |
|   |   | 2.NP OC4 : 36,6/1000 |   | 0,03660 |   |   |
|   |   | 3.NP OC4 : 0,0366 |   | 0,03660 |   |   |
|   |   | prřez 10% : 0,0073 |   | 0,00730 |   |   |
| 34 | 413941123 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu U č. 16 | t | 0,29940 | 44 950,00 | 13 458,03 |
|   |   | Půda :  |   |   |   |   |
|   |   | U č.160+L60/60/6 : 272,4/1000 |   | 0,27240 |   |   |
|   |   | prořez 10% : 0,027 |   | 0,02700 |   |   |
| 35 | 413941123 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22, včetně dodávky profilu U č. 20 | t | 0,09462 | 44 950,00 | 4 253,17 |
|   |   | 1.NP :  |   |   |   |   |
|   |   | U č.200 : 25,3\*3,4/1000 |   | 0,08602 |   |   |
|   |   | prořez 10% : 0,0086 |   | 0,00860 |   |   |
| 36 | 413941125 | Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš, včetně dodávky profilu I č. 24 | t | 1,06720 | 56 500,00 | 60 296,80 |
|   |   | půda :  |   |   |   |   |
|   |   | I č.240 : 970,2/1000 |   | 0,97020 |   |   |
|   |   | prořez 10% : 0,097 |   | 0,09700 |   |   |
| 37 | 417321414 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 | m3 | 8,68376 | 3 250,00 | 28 222,22 |
|   |   | 3.NP :  |   |   |   |   |
|   |   | V1 : 0,45\*0,31\*(6,7\*3,27\*2) |   | 6,11261 |   |   |
|   |   | V2 : 0,45\*0,15\*(6,7+2\*3,27\*2+6) |   | 1,74015 |   |   |
|   |   | V3+V4 : 0,2\*0,25\*(1,87\*2+2,44\*2+8) |   | 0,83100 |   |   |
| 38 | 417351115 | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení | m2 | 16,68800 | 490,00 | 8 177,12 |
|   |   | V1 : 0,3\*2\*(6,7+3,27\*2) |   | 7,94400 |   |   |
|   |   | V2 : 0,2\*2\*(6,7+3,27\*2) |   | 5,29600 |   |   |
|   |   | V3 : 0,2\*2\*(1,87\*2+2,44\*2) |   | 3,44800 |   |   |
| 39 | 417351116 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění | m2 | 16,68000 | 95,00 | 1 584,60 |
| 40 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) | t | 0,69440 | 40 500,00 | 28 123,20 |
|   |   | 8,68\*80/1000 |   | 0,69440 |   |   |
| 41 | 430321414 | Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 | m3 | 0,12000 | 26 950,00 | 3 234,00 |
|   |   | schod podél výtahové šachty :  |   |   |   |   |
|   |   | 2.NP : 0,3\*2\*0,1 |   | 0,06000 |   |   |
|   |   | 3.NP : 0,06 |   | 0,06000 |   |   |
| 42 | 434351141 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení | m2 | 1,04000 | 1 150,00 | 1 196,00 |
|   |   | 2.NP : 2,6\*0,2\*2 |   | 1,04000 |   |   |
| 43 | 434351142 | Bednění stupňů přímočarých - odstranění | m2 | 1,04000 | 95,00 | 98,80 |
| Díl: | 5 | Komunikace |   |   |   | 14 962,00 |
| 44 | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm | m2 | 10,25000 | 285,00 | 2 921,25 |
|   |   | doplnění podkladu po rozebrání : 10,25 |   | 10,25000 |   |   |
| 45 | 596215040 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 10,25000 | 395,00 | 4 048,75 |
|   |   | 1,85\*4,5+0,5\*3,85 |   | 10,25000 |   |   |
| 46 | 597101111 | Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton, včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN | m | 1,50000 | 298,00 | 447,00 |
| 47 | 5534298021 | Rošt N100 mřížkový pozink 100/12,7 cm | kus | 1,50000 | 1 540,00 | 2 310,00 |
| 48 | 592271000 | Žlab 100 0.0 l = 100 cm, š = 13 cm h 13/13,vč.tvarovek  | kus | 1,50000 | 1 690,00 | 2 535,00 |
| 49 | 59227130 | Vpust žlabová N100  | kus | 1,00000 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |   |   |   | 37 285,65 |
| 50 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi | m | 8,16000 | 145,00 | 1 183,20 |
|   |   | 1.PP :  |   |   |   |   |
|   |   | vybourané okno : 0,6\*3 |   | 1,80000 |   |   |
|   |   | vybourané a nově osazené dveře vystupní : 1,36+2,5\*2 |   | 6,36000 |   |   |
| 51 | 612421637 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 100,29200 | 325,00 | 32 594,90 |
|   |   | nové zdivo z keram.bloků 24 a 44cm : 32,704\*2+21,134 |   | 86,54200 |   |   |
|   |   | ubouraná část zdiva :  |   |   |   |   |
|   |   | 1.PP : 3,5\*1,5+3,5 |   | 8,75000 |   |   |
|   |   | opravy omítek po instalacích : 5 |   | 5,00000 |   |   |
| 52 | 612425931 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 0,75200 | 625,00 | 470,00 |
|   |   | viz p9 : 0,47\*0,8\*2 |   | 0,75200 |   |   |
| 53 | 612473185 | Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn | m2 | 86,54000 | 21,50 | 1 860,61 |
| 54 | 612473186 | Příplatek za zabudované rohovníky | m | 17,30800 | 68,00 | 1 176,94 |
|   |   | 86,54\*0,2 |   | 17,30800 |   |   |
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |   |   |   | 19 232,60 |
| 55 | 622323041 | Penetrace podkladu  | m2 | 25,99000 | 48,00 | 1 247,52 |
| 56 | 622402151 | Podhoz u tvárnic zdí vnějších z malty MVC | m2 | 25,99000 | 73,00 | 1 897,27 |
|   |   | 2,3\*(6,7+2,3\*2) |   | 25,99000 |   |   |
| 57 | 622412212 | Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, silikátový  | m2 | 25,99000 | 179,00 | 4 652,21 |
| 58 | 622421143 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 | m2 | 25,99000 | 440,00 | 11 435,60 |
| Díl: | 63 | Základy a zvláštní zakládání |   |   |   | 25 649,14 |
| 59 | 213151121 | Montáž geotextílie | m2 | 25,60000 | 29,00 | 742,40 |
|   |   | 6,4\*4 |   | 25,60000 |   |   |
| 60 | 631312611 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 | m3 | 0,43200 | 4 090,00 | 1 766,88 |
|   |   | 1.NP : 0,065\*1,5\*1,6 |   | 0,15600 |   |   |
|   |   | 0,05\*1,5\*1,6/2 |   | 0,06000 |   |   |
|   |   | 2.NP : 0,216 |   | 0,21600 |   |   |
| 61 | 631312141 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0,55210 | 4 750,00 | 2 622,48 |
|   |   | 1.PP :  |   |   |   |   |
|   |   | po vybouraných příčkách : 0,2\*0,1\*1,43 |   | 0,02860 |   |   |
|   |   | 1.NP : 0,9\*0,15\*0,1 |   | 0,01350 |   |   |
|   |   | U č.200 : 3,4\*0,6\*0,25 |   | 0,51000 |   |   |
| 62 | 631361821 | Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0,01296 | 41 900,00 | 543,02 |
|   |   | 0,432\*30/1000 |   | 0,01296 |   |   |
| 63 | 631571003 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující | m3 | 0,49500 | 1 190,00 | 589,05 |
|   |   | pod základovou desku výtahu : 1,5\*2,2\*0,15 |   | 0,49500 |   |   |
| 64 | 631591115 | Násyp pod podlahy z lehčeného keramického kameniva 8-16mm | m3 | 5,74100 | 2 890,00 | 16 591,49 |
| 65 | 632452151 | Potěr pískocementový bez přísady, o tl. 50 mm | m2 | 5,20795 | 330,00 | 1 718,62 |
|   |   | ukončení výtahové šachty : 1,87\*2,785 |   | 5,20795 |   |   |
| 66 | 69366198 | Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 30,72000 | 35,00 | 1 075,20 |
|   |   | 6,4\*4\*1,2 |   | 30,72000 |   |   |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |   |   |   | 159 408,13 |
| 67 | 941941031 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 422,24000 | 65,00 | 27 445,60 |
|   |   | 20,8\*(9,7+2,3\*2+3\*2) |   | 422,24000 |   |   |
| 68 | 941941191 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 1 688,96000 | 42,00 | 70 936,32 |
|   |   | 422,24\*4 |   | 1 688,96000 |   |   |
| 69 | 941941831 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 422,24000 | 49,00 | 20 689,76 |
| 70 | 941955001 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 35,65200 | 95,00 | 3 386,94 |
|   |   | pro omítky : 29,71\*1,2 |   | 35,65200 |   |   |
| 71 | 941955002 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 16,53000 | 120,00 | 1 983,60 |
|   |   | výtahová šachta půdní prostor : 1,9\*(3,4\*2+1,9) |   | 16,53000 |   |   |
| 72 | 943943221 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m | m3 | 55,60500 | 49,00 | 2 724,65 |
|   |   | 2,2\*1,5\*16,85 |   | 55,60500 |   |   |
| 73 | 943943292 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 | m3 | 166,80000 | 19,80 | 3 302,64 |
|   |   | 55,6\*3 |   | 166,80000 |   |   |
| 74 | 943943821 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m | m3 | 55,60500 | 39,00 | 2 168,60 |
| 75 | 944944011 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 422,24000 | 15,90 | 6 713,62 |
| 76 | 944944031 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 1 688,96000 | 9,50 | 16 045,12 |
| 77 | 944944081 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 422,24000 | 9,50 | 4 011,28 |
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |   |   |   | 18 728,00 |
| 78 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 168,00000 | 102,00 | 17 136,00 |
|   |   | 6\*7\*4 |   | 168,00000 |   |   |
| 79 | 952902110 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 168,00000 | 6,50 | 1 092,00 |
| 80 | 953981103 | Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule,vč.kotevních prvků | kus | 4,00000 | 125,00 | 500,00 |
|   |   | 2.NP : 2 |   | 2,00000 |   |   |
|   |   | 3.NP : 2 |   | 2,00000 |   |   |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |   |   |   | 27 113,51 |
| 81 | 962031132 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 0,61800 | 89,00 | 55,00 |
|   |   | 1.PP : 0,9\*2-0,6\*1,97 |   | 0,61800 |   |   |
| 82 | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 4,51867 | 680,00 | 3 072,70 |
|   |   | 1.PP :  |   |   |   |   |
|   |   | odkaz p4 : 1,429\*0,4\*4,4 |   | 2,51504 |   |   |
|   |   | 0,1\*1\*3,5 |   | 0,35000 |   |   |
|   |   | pro osazení U č.200 : 0,51 |   | 0,51000 |   |   |
|   |   | bourání zdiva s dveřmi : 0,18\*2,75\*1,43 |   | 0,70785 |   |   |
|   |   | -0,7\*1,97\*0,18 |   | -0,24822 |   |   |
|   |   | 0,1\*2\*0,77\*2 |   | 0,30800 |   |   |
|   |   | 1.NP :  |   |   |   |   |
|   |   | mezi pilíři viz p9 : 0,47\*0,8 |   | 0,37600 |   |   |
| 83 | 963031432 | Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 15 cm | m2 | 3,37500 | 135,00 | 455,63 |
|   |   | 1.PP : 2,25\*1,5 |   | 3,37500 |   |   |
| 84 | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových | m | 2,72000 | 190,00 | 516,80 |
|   |   | úprava vstupu : 1,36\*2 |   | 2,72000 |   |   |
| 85 | 965042141 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 0,65500 | 2 450,00 | 1 604,75 |
|   |   | 1.PP :  |   |   |   |   |
|   |   | nad bouranou klanbou : 0,05\*(2,07\*1,5) |   | 0,15525 |   |   |
|   |   | v místě výtahové šachty : 0,05\*(2,07\*1,5) |   | 0,15525 |   |   |
|   |   | podkladní beton : 0,1\*2,07\*1,5 |   | 0,31050 |   |   |
|   |   | 1.NP :  |   |   |   |   |
|   |   | pro rozpěru uloženou v podlaze : 0,2\*3,4\*0,05 |   | 0,03400 |   |   |
| 86 | 965081113 | Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2 | m2 | 33,30000 | 46,00 | 1 531,80 |
|   |   | 7,4\*4,5 |   | 33,30000 |   |   |
| 87 | 965081713 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické | m2 | 10,10600 | 68,00 | 687,21 |
| 88 | 965082933 | Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 5,74100 | 399,00 | 2 290,66 |
|   |   | klenba nad 1.PP : 0,2\*2,07\*1,5 |   | 0,62100 |   |   |
|   |   | půdní prostor : 0,2\*4\*6,4 |   | 5,12000 |   |   |
| 89 | 967031132 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 0,75200 | 145,00 | 109,04 |
|   |   | viz p9 1.NP : 0,47\*0,8\*2 |   | 0,75200 |   |   |
| 90 | 968061112 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 1,00000 | 26,00 | 26,00 |
| 91 | 968061125 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4,00000 | 26,00 | 104,00 |
|   |   | 1.PP : 2+2 |   | 4,00000 |   |   |
| 92 | 968062355 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 0,36000 | 195,00 | 70,20 |
|   |   | 1.PP : 0,6\*0,6 |   | 0,36000 |   |   |
| 93 | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 3,40000 | 195,00 | 663,00 |
|   |   | dveře zádveří : 1,36\*2,5 |   | 3,40000 |   |   |
| 94 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 2,56100 | 315,00 | 806,72 |
|   |   | 1.PP : 0,7\*1,97+0,6\*1,97 |   | 2,56100 |   |   |
| 95 | 962-1 | Rozepření stěn pro bourání klenby v 1.PP | m2 | 12,80000 | 675,00 | 8 640,00 |
|   |   | 2\*3,2\*2 |   | 12,80000 |   |   |
| 96 | 962-2 | Celoplošné bednění klenby,v době bourání prostupu klenbou | m2 | 7,87500 | 640,00 | 5 040,00 |
|   |   | 3,5\*2,25 |   | 7,87500 |   |   |
| 97 | 962-3 | Demontáž stav.zábradlí viz p12 | m | 3,20000 | 450,00 | 1 440,00 |
|   |   | 2.NP : 3,2 |   | 3,20000 |   |   |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |   |   |   | 30 802,00 |
| 98 | 970241100 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm | m | 22,00000 | 520,00 | 11 440,00 |
|   |   | rozsah výtahové šachty 1.PP : 1,5\*2+2,2\*2 |   | 7,40000 |   |   |
|   |   | beton nad klenbou : 7,4 |   | 7,40000 |   |   |
|   |   | 1.NP :  |   |   |   |   |
|   |   | pro rozpěru U 200 uloženou v podlaze : 3,4\*2+0,2\*2 |   | 7,20000 |   |   |
| 99 | 973031335 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm | kus | 18,00000 | 285,00 | 5 130,00 |
|   |   | 1.NP :  |   |   |   |   |
|   |   | U č.200 : 2 |   | 2,00000 |   |   |
|   |   | 2.NP :  |   |   |   |   |
|   |   | U č.14 : 4 |   | 4,00000 |   |   |
|   |   | 3.NP :  |   |   |   |   |
|   |   | U č.14 : 4 |   | 4,00000 |   |   |
|   |   | půdní prostor : 8 |   | 8,00000 |   |   |
| 100 | 975043121 | Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m | m | 6,00000 | 510,00 | 3 060,00 |
|   |   | podepření klenby : 6 |   | 6,00000 |   |   |
| 101 | 975073121 | Jednost.podchycení stav.krovu během stav.úprav | m | 20,00000 | 510,00 | 10 200,00 |
| 102 | 979054441 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 10,80000 | 90,00 | 972,00 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |   |   |   | 125 866,47 |
| 103 | 999281111 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 136,07186 | 925,00 | 125 866,47 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě |   |   |   | 759,24 |
| 104 | 711140201 | Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,1vrs | m2 | 3,10500 | 49,00 | 152,15 |
|   |   | 2,07\*1,5 |   | 3,10500 |   |   |
| 105 | 711482020 | Izolační systém, svisle, včetně dodávky fólie a doplňků | m2 | 2,00000 | 290,00 | 580,00 |
|   |   | kolem opěrné zídky u vstupu : 4\*0,5 |   | 2,00000 |   |   |
| 106 | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 7,32150 | 3,70 | 27,09 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |   |   |   | 93 870,80 |
| 107 | 762332120 | Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 | m | 67,30000 | 250,00 | 16 825,00 |
|   |   | krokve 140/160 : 49 |   | 49,00000 |   |   |
|   |   | pozednice 160/140 : 12,5 |   | 12,50000 |   |   |
|   |   | vaznice : 5,8 |   | 5,80000 |   |   |
| 108 | 762331922 | Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m | m | 71,00000 | 135,00 | 9 585,00 |
|   |   | 47+24 |   | 71,00000 |   |   |
| 109 | 762342202 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm | m2 | 55,00000 | 133,00 | 7 315,00 |
| 110 | 762342204 | Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm | m2 | 55,00000 | 43,00 | 2 365,00 |
| 111 | 762395000 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy | m3 | 2,16850 | 1 175,00 | 2 547,99 |
|   |   | nosné části : 1,78 |   | 1,78000 |   |   |
|   |   | kontralatě : 0,05\*0,03\*49 |   | 0,07350 |   |   |
|   |   | latě : 0,05\*0,03\*210 |   | 0,31500 |   |   |
| 112 | 762811210 | Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna na dřevěný rošt z latí 60/40,vč.roštu | m2 | 56,71650 | 230,00 | 13 044,80 |
|   |   | 3.NP : 25,6\*2 |   | 51,20000 |   |   |
|   |   | 2,95\*1,87 |   | 5,51650 |   |   |
| 113 | 762811811 | Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm | m2 | 51,20000 | 31,00 | 1 587,20 |
| 114 | 762822130 | Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 16/18 | m | 4,34000 | 475,00 | 2 061,50 |
|   |   | 3.NP : 2,17\*2 |   | 4,34000 |   |   |
| 115 | 762822820 | Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 288 cm2-vyřezáním | m | 10,80000 | 49,00 | 529,20 |
|   |   | část stropu v půdním prostoru : 6\*1,8 |   | 10,80000 |   |   |
| 116 | 762911111 | Impregnace řeziva máčením  | m2 | 2,16850 | 910,00 | 1 973,34 |
| 117 | 762-1 | D+M dřevěné schodiště se zábradlím,2 stupně,viz odkaz p15 | kus | 1,00000 | 11 900,00 | 11 900,00 |
| 118 | 762-2 | D+M kotvení pozednice k věnci | kus | 12,00000 | 430,00 | 5 160,00 |
| 119 | 60512121 | Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m | m3 | 1,78176 | 7 250,00 | 12 917,76 |
|   |   | krokve 140/160 : 49\*0,14\*0,16 |   | 1,09760 |   |   |
|   |   | pozednice 160/140 : 12,5\*0,16\*0,14 |   | 0,28000 |   |   |
|   |   | vaznice 160/220 : 5,8\*0,16\*0,22 |   | 0,20416 |   |   |
|   |   | prořez : 0,2 |   | 0,20000 |   |   |
| 120 | 998762203 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | % | 878,11790 | 6,90 | 6 059,01 |
| Díl: | 763 | Dřevostavby |   |   |   | 4 447,04 |
| 121 | 763613231 | M.podbití z desek nad tl.18 mm,sraz,šroub., vč. dodávky desky tl. 22 mm | m2 | 6,78000 | 599,00 | 4 061,22 |
|   |   | podbití římsy : 0,6\*11,3 |   | 6,78000 |   |   |
| 122 | 998763201 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 24 m | % | 40,61220 | 9,50 | 385,82 |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |   |   |   | 88 270,23 |
| 123 | 764352291 | Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových,zpětná montáž,úprava napojení | m | 12,00000 | 149,00 | 1 788,00 |
| 124 | 764252203 | Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm,vč.rohových spojů | m | 13,00000 | 1 260,00 | 16 380,00 |
| 125 | 764259211 | Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm,vč.lapače listí | kus | 1,00000 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 126 | 764292240 | Úžlabí z Cu plechu, rš 550 mm | m | 21,00000 | 999,00 | 20 979,00 |
| 127 | 764521240 | Oplechování říms z Cu plechu, rš 250 mm | m | 12,00000 | 800,00 | 9 600,00 |
| 128 | 764521240 | Oplechování říms z Cu plechu, rš 350 mm, nalepení Enkolitem | m | 11,30000 | 800,00 | 9 040,00 |
|   |   | 2,3\*2+6,7 |   | 11,30000 |   |   |
| 129 | 764554202 | Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm,vč.kolen | m | 2,00000 | 999,00 | 1 998,00 |
| 130 | 764352811 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° | m | 11,30000 | 36,00 | 406,80 |
|   |   | 6,7+2,3\*2 |   | 11,30000 |   |   |
| 131 | 764362810 | Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 30° | kus | 1,00000 | 85,00 | 85,00 |
| 132 | 764367800 | Demontáž oplechování střešního vikýře, do 30° | m2 | 1,00000 | 98,00 | 98,00 |
| 133 | 764392840 | Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 30° | m | 9,70000 | 25,00 | 242,50 |
|   |   | 9,7 |   | 9,70000 |   |   |
| 134 | 76400000 | Okapnice v místě nového žlabu Cu rš 350mm | m | 13,00000 | 990,00 | 12 870,00 |
| 135 | 76400001 | Okapnice v místě nového žlabu Cu rš 250mm | m | 12,00000 | 890,00 | 10 680,00 |
| 136 | 998764203 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | % | 861,17300 | 2,50 | 2 152,93 |
| Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |   |   |   | 83 148,50 |
| 137 | 765311860 | Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, do suti | m2 | 54,30000 | 95,00 | 5 158,50 |
|   |   | 7\*3+2,3\*3 |   | 27,90000 |   |   |
|   |   | 8\*2,8+4 |   | 26,40000 |   |   |
| 138 | 765319121 | Montáž krytiny z bobrovky střech složit. na sucho,vč.krytiny a všech doplňků | m2 | 55,00000 | 1 299,00 | 71 445,00 |
| 139 | 765799311 | Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů,vč,folie | m2 | 55,00000 | 119,00 | 6 545,00 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |   |   |   | 77 375,50 |
| 140 | 766411811 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 10,50000 | 99,00 | 1 039,50 |
|   |   | 1.NP : 1,5\*(1,9\*2+3,2) |   | 10,50000 |   |   |
| 141 | 766411822 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 10,50000 | 32,00 | 336,00 |
| 142 | 766-1 | D+M nové vchodové dveře dvoukřídlé,materiál dub lepený profil,doplněno madlem,okopový plech 250mm, bez,izolační dvojsklo,1360/2500,pevný nadsvětlík | kus | 1,00000 | 76 000,00 | 76 000,00 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |   |   |   | 96 492,00 |
| 143 | 767-1 | D+M zábradlí rampy,viz popis p.3,povrchová úprava PZn | kg | 60,00000 | 140,00 | 8 400,00 |
| 144 | 767-2 | D+M ocelový keson,opatřen antikorozním nátěrem | kg | 433,80000 | 95,00 | 41 211,00 |
| 145 | 767-3 | D+M lemování výtahové šachty+kotvení nosníků OC4 L 100/100/8 | kg | 51,90000 | 95,00 | 4 930,50 |
|   |   | 1.NP : 24,1 |   | 24,10000 |   |   |
|   |   | 2.NP : 3,7+24,1 |   | 27,80000 |   |   |
| 146 | 767-4 | D+M nové zábradlí z vodorovných dvojic trubek 80/50/5+svislá pásovina 50/5 a 250mm,PZn | kg | 52,40000 | 95,00 | 4 978,00 |
|   |   | 2.NP : 26,2 |   | 26,20000 |   |   |
|   |   | 3.NP : 26,2 |   | 26,20000 |   |   |
| 147 | 767-5 | D+M lemování podesty plech tl.5mm,výška 150mm | kg | 32,40000 | 95,00 | 3 078,00 |
|   |   | 2.NP : 16,2 |   | 16,20000 |   |   |
|   |   | 3.NP : 16,2 |   | 16,20000 |   |   |
| 148 | 767-6 | D+M ocelová trubka vodorovná 50/80/5,pro kotvení zábradlí(skleněná výplň) | kg | 32,40000 | 95,00 | 3 078,00 |
|   |   | 2.NP : 16,2 |   | 16,20000 |   |   |
|   |   | 3.NP : 16,2 |   | 16,20000 |   |   |
| 149 | 767-7 | D+M L 100/100/8 | kg | 38,40000 | 85,00 | 3 264,00 |
|   |   | 2.NP : 12,8\*1,5 |   | 19,20000 |   |   |
|   |   | 3.NP : 19,2 |   | 19,20000 |   |   |
| 150 | 767-8 | Demontáž stav.zábradlí,posunutí a opětovná montáž | m | 2,80000 | 680,00 | 1 904,00 |
|   |   | 2.NP : 1,44 |   | 1,44000 |   |   |
|   |   | 3.NP : 1,36 |   | 1,36000 |   |   |
| 151 | 767-9 | D+M doplnění kotvení nosníků OC4 pomocí úpalků délky 100mm,z L 100/100/8 | kg | 7,40000 | 90,00 | 666,00 |
|   |   | 2.NP : 3,7 |   | 3,70000 |   |   |
|   |   | 3.NP : 3,7 |   | 3,70000 |   |   |
| 152 | 767-91 | D+M ocelová trubka 50/80/5,viz OC5 | kg | 210,90000 | 95,00 | 20 035,50 |
| 153 | 767-92 | D+M doplnění uchycení odřezaných stropních trámů  | kg | 22,60000 | 95,00 | 2 147,00 |
|   |   | 3.NP : 22,6 |   | 22,60000 |   |   |
| 154 | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 800,00000 | 3,50 | 2 800,00 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |   |   |   | 34 744,10 |
| 155 | 771101121 | Provedení penetrace podkladu | m2 | 10,10600 | 48,00 | 485,09 |
| 156 | 771130112 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm | m | 9,84000 | 89,00 | 875,76 |
|   |   | 1.PP : 0,9\*2+0,5+0,77\*2+4 |   | 7,84000 |   |   |
|   |   | 1.NP : 2 |   | 2,00000 |   |   |
| 157 | 771212113 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm | m2 | 10,10600 | 490,00 | 4 951,94 |
|   |   | sokl podél výtahu ozn p17 : 0,5\*2\*3 |   | 3,00000 |   |   |
|   |   | 1.PP : 0,9\*1,6+0,77\*0,8+1,4\*2 |   | 4,85600 |   |   |
|   |   | 1.NP : 1,25\*1,8 |   | 2,25000 |   |   |
| 158 | 771479001 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 9,84000 | 82,00 | 806,88 |
| 159 | 771579793 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 10,10600 | 12,50 | 126,33 |
| 160 | 771591205 | Montáž podlah z dlaždic cihelných do 200x200 mm,MC | m2 | 33,30000 | 595,00 | 19 813,50 |
| 161 | 59764203 | Dlažba keramická | m2 | 12,19900 | 400,00 | 4 879,60 |
|   |   | 10,106\*1,1 |   | 11,11660 |   |   |
|   |   | 9,84\*0,1\*1,1 |   | 1,08240 |   |   |
| 162 | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 330,00000 | 8,50 | 2 805,00 |
| Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |   |   |   | 3 641,30 |
| 163 | 777531025 | Vyrovnání podlah, samonivel. tl.5 mm | m2 | 10,10600 | 354,00 | 3 577,52 |
| 164 | 998777103 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m | t | 0,09813 | 650,00 | 63,78 |
| Díl: | 784 | Malby |   |   |   | 7 903,06 |
| 165 | 784122112 | Malba vápenná bílá, penetrace, 2 x | m2 | 151,98200 | 52,00 | 7 903,06 |
|   |   | 1.PP :  |   |   |   |   |
|   |   | kolem nových dveří : 1,5\*(1,36+2,5\*2) |   | 9,54000 |   |   |
|   |   | kolem vybouraného okna : 0,6\*3\*0,5 |   | 0,90000 |   |   |
|   |   | chodba u výtahu : 2,7\*(3,9\*2+1,8+1,7\*2+2) |   | 40,50000 |   |   |
|   |   | nové omítky : 101,042 |   | 101,04200 |   |   |
| Díl: | 787 | Zasklívání |   |   |   | 5 937,12 |
| 166 | 787-1 | D+M skleněné zábradlí  | m2 | 1,48800 | 3 990,00 | 5 937,12 |
|   |   | 0,93\*0,8\*2 |   | 1,48800 |   |   |
| Díl: | 799 | Ostatní |   |   |   | 52 332,00 |
| 167 | 799-1 | Protiprachová opatření,plachtování,úklid chodeb během provádění,vč.dodávky metariálu | h | 30,00000 | 600,00 | 18 000,00 |
| 168 | 799-2 | D+M průvětrník s protidešťovou žaluzií **2x 200/200 (500/200 jsem nedohledal)** | kus | 1,00000 | 2 950,00 | 2 950,00 |
| 169 | 799-3 | Práce spojené s BOZP opatřením na staveništi,zábradlí,zábrany,informační tabule atd...min výšky 1,1m | m | 57,91000 | 200,00 | 11 582,00 |
|   |   | 3,2+1,3+3,2+3,2+2,61+2+4+3,2\*2+2+30 |   | 57,91000 |   |   |
| 170 | 799-4 | Oplocení staveniště | m | 60,00000 | 330,00 | 19 800,00 |
|   |   | 60 |   | 60,00000 |   |   |
| Díl: | M21 | Elektromontáže |   |   |   | 129 723,34 |
| 171 | M21-1 | Elektroinstalace viz sam.rozpočet | kompl | 1,00000 | 129 723,34 | 129 723,34 |
| Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |   |   |   | 1 618 875,00 |
| 172 | M33-1 | D+M výtahu | kus | 1,00000 | 868 000,00 | 868 000,00 |
| 173 | M33-2 | D+M ocelová kce výtahové šachty,vč.kotvení a spojovacího materiálu,nátěru | kg | 4 865,00000 | 115,00 | 559 475,00 |
| 174 | M33-3 | D+M prosklení výtahové šachty,bezp.sklo tl.10mm,vč.všech detailů a pomocných kcí | m2 | 62,00000 | 2 900,00 | 179 800,00 |
| 175 | M33-4 | D+M odvětrání výtahové šachty do prostru půdy,s požárním utěsnění prostupu EI30 | kus | 4,00000 | 2 900,00 | 11 600,00 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |   |   |   | 112 940,81 |
| 176 | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 33,99784 | 375,00 | 12 749,19 |
| 177 | 979082219 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 509,96756 | 16,00 | 8 159,48 |
| 178 | 979087212 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 33,99784 | 160,00 | 5 439,65 |
| 179 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 101,99351 | 450,00 | 45 897,08 |
| 180 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 101,99351 | 399,00 | 40 695,41 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |   |   |   | 295 000,00 |
| 181 | VN | Zařízení staveniště | kus | 1,00000 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 182 | VN-2 | Zakrývání střechy během provádění nových kcí | kus | 1,00000 | 25 000,00 | 25 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem** |  |  |  |  | **3 493 547,21** |