ZL převzal:

		ZMĚNOVÝ LIST č. 	1D 			
Stavba: 	Stavební úpravy ve vazbě na vybudování bezbariérovosti budovy odloučeného pracoviště Matiční 18, Ostrava 	
Objednatel: 	Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace, Poděbradova 959/33, Moravská Ostrava a Přívoz 	
Objekt: 	Stavební úpravy ve vazbě na vybudování bezbariérovosti budovy odloučeného pracoviště Matiční 18, Ostrava 	
	reg. číslo CZ06.2.67 /0.0/0.0116 _ 050/0002663 					
Vydal (Zhotovitel): 	CONE Stavitelství a.s. 						
Odesláno/předáno - komu 	Mgr. Martin Mikolášek, ředitel Střední umělecké školy. 				
	poštou 	emailem 	faxem 	osobně 	Datum: 	
Odesláno/předáno 							
					x 		
	Srovnávací tabulka ke ZL é. 1 D 					
Přílohy / poč. listů 							
1) Zdůvodnění: 							
Výběr a srovnání technických parametrů dodavatelů schodolezu a plošiny.vzhledem kjejich aktuálním a kapacitním možnostem dodání. 	
3) Vyjádření autorského dozoru (projektanta): 						
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace: 						
5) Náklady (ceny bez DPH): 							
- více práce (Kč bez DPH) 		0,00 Kč 					
- neprováděné práce, méněpráce (Kč bez DPH) 	0,00 Kč 			r 		
6) Vliv na termín výstavby 							
nemá vliv 							
7) Předkladatel (zhotovitel): 					rozsah ověiil: 		
	stavbyvedoucí 	hlavní 	TDS 	AD 	Objednatel 	
		stavbyvedoucí 				
Datum: 							
Podpis: 							
Datum: 

TECHNICKÉ PARAMETRY – SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY 

		MANUS 	VECOM 	
Popis 		CPM 300 	LG 2004 	
Nosnost 	kg 	250 	300 	
rozměry desky 	mm 	900x900 	900x900 	
Příkon 	W 	100 	75 	
Napájecí napětí(baterie) 	V/Hz 	1x230/50 	230 	
počet schodů 		16 	18 	
typ dráhy 		zalomená v dolní stanici 	zalomená v dolní stanici 	
kotvení pojezdu 		na stěnu 	do schodu nebo na stěnu 	
rychlost jízdy 	mis 	0,6-0,12 	0,85 	
		- -------- - 	--- ------ -------_ .. _- 	

TECHNICKÉ PARAMETRY - PÁSOVÝ SCHODOLEZ 

		MANUS 	SOLIFT 	
Popis 		N 908 	LG 2004 	
Hmotnost podvozku 	kg 	45 	46 	
Hmotnost řidítek 	kg 	14 	12 	
celková hmotnost 	kg 	59 	58 	
Max. výška schodů 	cm 	23 	23 	
Sptřeba při nabíjení 	W 	75 	80 	
Výkon motoru 	W 	220 	300 	
Počet otáček motoru 	RPM 	3000 		
Min. šířka schodů 	cm 	90 	75 	
Min. rozměry tvaru "L" schodiště: 	cm 	89x89 	98x98 	
Min. rozměry tvaru "U" schodiště: 	cm 	89x89 	98x170 	
max. nosnost 	kg 	130 	130/150 	
operativní dosah: 	poschodí 	35 	60 	
Dosah pro signalizaci vybití baterie: 	poschodí 	4 	4 	
Provozní a skladovací teplota: 	CO 	-10 +50 	-20 + 50 	
Rychlost jízdy: 	m./min. 	5,5 	15 schodů 	
Min.základní rozměry: 		94x45 	94x45 	

Název akce: 
Číslo SOD: 
Číslo ZL: 

Stavební úpravy odloučeného pracoviště Matiční 18 
ST 04/18 
1A-D 

I 

Soupis vydaných změnových listů (ceny bez DPH): 

Cena dle SOD (Kč bez DPH) 		2 655 369,68 	
Cena dle SOD vč. dodatku Č. 	(Kč bez DPH): 		
Cena po zapracování ZL (Kč bez DPH): 	2 655 369,68 	

	vícepráce 	méněpráce 	celkem 	% z ceny SOD 	
ZL celkem 	10600,70 	1060070 	0,00 		
1A 	0,00 	8600,70 	-8600,70 		
18 	4764,10 	2000,00 	2764,10 		
1C 	5836,60 	0,00 	5836,60 		
1D 	0,00 	0,00 	0,00 		

					

					

					

				,