**Cenová nabídka na hliníkové konstrukce**

Číslo: **H601691**

Zadavatel: **nemocnice NMnM**

Ze dne: **19.10.2016**

Místo stavby: **Nové Město na Moravě**

Číslo jednací: **H601691A /29**

List č. **1**

Zpracoval(a): **Ing. Sabina Neplechová, PKS okna a.s.**

**Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou**

Telefon: **XXXXXXX**

Fax: **566 697 392**

e-mail: **neplechova@pks.cz**

www : **www.pksokna.cz**

Vážený pane/paní,

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku hliníkových konstrukcí dle Vaší specifikace.

Společnost PKS okna a.s. má v oblasti stavebních výplní více než 25leté zkušenosti a dlouhodobě patří mezi největší české výrobce plastových, dřevěných a hliníkových oken a dveří. Na hliníkové výrobky poskytuje nadstandardní záruku  60 měsíců.

Více informací o společnosti a výrobcích naleznete na www.pksokna.cz

Děkuji za Váš zájem o naše výrobky a přeji pěkný den,

Ing. Sabina Neplechová

Dobrý den,

zasíláme Vám cenovou nabídku na výše jmenovanou akci. Nabídka je zpracována z hliníkových profilů od firmy ***Aluprof*** .

**Technické řešení bylo zvoleno dle systémových zásad a tak aby konstrukce spolehlivě fungovala. Všechny detaily a návaznosti by byly samozřejmě řešeny a konzultovány s projektantem v rámci výrobní dokumentace.**

Barevné provedení: RAL

Zasklení: 6,4 stratobel 33.1 mléčný

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1**    **Konstrukce:**  Poz. 1 MB-45 Okna i dveřní vitríny (B=2 006, H=3 300)    **Počet:**  4 |  |  |

***Cena za dílo celkem (bez DPH):***

## Cena za dodávku XXXXXX,- Kč

### Cena za montáž XXXXXX,- Kč

Cena za dílo celkem XXXXXXXX,- Kč

**XXXXXXXX**

**Cena XXXXX 82 569,-Kč**

**!!! VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH !!!**

**Poznámky k oceněným pozicím:**

* V ceně nejsou zahrnuty náklady na **lešení**, **skladování materiálu na stavbě** a případně náklady, které mohou vyplynout z technického upřesňování navrženého řešení.
* Montáž je uvažována **do připraveného stavebního otvoru**, kotveno systémovými plechovými pozinkovanými kotvami nebo turbošrouby. V případě, že stavební otvor nebude lemován nosným zdivem, případně nosnou ocelovou nebo betonovou konstrukcí, do které je možno upevnit okenní kotvy, bude v takovýchto místech nutné tuto nosnou konstrukci dodatečně vytvořit (za příplatek).
* Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí, resp. podlahou nebo nadpražím) z interiéru parotěsnou a z exteriéru vodotěsnou difúzní páskou. Naše cenová nabídka zahrnuje cenu za toto normové provedení (PKS3 systém). Pokud není cena uvedena samostatně příplatkem, je zahrnuta u jednotlivých pozic. Na Vaši žádost ale můžeme tuto položku z nabídky vypustit. Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější – nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.
* Pokud to není uvedeno výše, jako samostatná položka, nezahrnuje tato nabídka **případné pomocné práce** – demontáž stávajících výplní otvorů a jejich likvidaci.
* Cenová nabídka **nezahrnuje** **začištění montážní spáry**, jelikož předpokládáme zednické začištění, případně zakrytí opláštěním budovy.
* AL stěny jsou **montované dovnitř stavebních otvorů** (případně jen částečně předsazené – do cca 20mm) **a nikoliv kompletně předsazené**. Pokud byste požadovali u některých stěn předsazenou montáž, došlo by k navýšení ceny.
* nabídce je zakalkulována **doprava** montážní čety i materiálu na místo montáže.
* Cena zahrnuje zhotovení kompletní **výrobní dokumentace** hliníkových výrobků.
* Tato nabídka hliníkových výplní nezahrnuje dodávku **vnitřních ani vnějších parapetních desek.** V případě Vašeho požadavku Vám je můžeme docenit.Součástí naší dodávky je **podkladní plastový profil**, který usnadní dodatečné osazení parapetních desek.
* Nabídka nezahrnuje dodávku **vnějších ani vnitřních protislunečních clon** (žaluzie, rolety, slunolamy). V případě Vašeho požadavku Vám je můžeme docenit.
* Pozice jsou na stavbu dodávány standardně **bez ochranné montážní fólie profilů**. Předpokládáme ochranu po osazení AL stěn pomocí APU-lišt a plnoplošné zakrývací fólie. V případě Vašeho požadavku je ale možné profily za příplatek polepit ochrannou fólií.
* **Pole s nadrozměrnými skly** se zasklívají z exteriéru, a proto jsou **otočená zasklívacími lištami do exteriéru.**
* **Platnost nabídky** **2 měsíce**
* **Tato cenová nabídka je platná do okamžiku naplněnosti výrobní kapacity.**

Naše okna jsou zkoušena ve státem akreditovaných zkušebnách. Na dodávku otvorových výplní s montáží poskytujeme záruční lhůtu 60 měsíců, na vchodové zámky 24 měsíců a zamykací vložky 24 měsíců. Na veškeré doplňky je stanovena záruka 24 měsíců.

Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) – tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

U navrhování výplní otvorů s požární odolností jdou proti sobě normové požadavky. Jedná se o rozpor mezi řadou norem ČSN 7308. - požární bezpečnost staveb a normou ČSN 730540-2 tepelná ochrana budov. Hliníkové profilové série v provedení bez požární odolnosti zpravidla požadavky ČSN730540-2 splní.

Použití pásek a vložek zajišťujících požární odolnost však tepelně izolační vlastnosti zhoršuje. Vzhledem k prioritě ochrany životů, zdraví a majetku konstrukce prioritně plní požadavky požární odolnosti.

Technická příprava výroby : Havlíček Petr  566 697 317