

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.; Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

**Rozpis jednotlivého vodorovného dopravního značení plastem hladké**

**Akce: „Oprava povrchu dvou úseků silnice II/210 Rotava – Oloví“**

***Úsek Rotava: staničení 74,969 – 75,960 km***

(délka opravy = 991 bm, plocha opravy = 7.492 m2) u křižovatky se silnicí III/21041;

***Úsek Oloví: staničení 76,580 – 77,155 km***

(délka opravy = 575 bm, plocha opravy = 4.206 m2) u křižovatky se silnicí III/21042.

**Úsek 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | K | 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 620,043 |
|  |  | PP |  | Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu |  |  |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce: řešeno v bm* |  |  |
|  |  | VV |  | 2012\*0,25 "V4(0,25) |  | 503,000 |
|  |  | VV |  | 786\*0,125 "V1a(0,125) |  | 98,250 |
|  |  | VV |  | 25\*0,25\*1/2 "V2b(1,5/1,5/0,25) |  | 3,125 |
|  |  | VV |  | 13\*0,125\*1/2 "V2b(1,5/1,5/0,125) |  | 0,813 |
|  |  | VV |  | 73\*0,125\*1/2 "V2b(3/3/0,125) |  | 4,563 |
|  |  | VV |  | 193\*0,125\*1/3 "V2b(3/6/0,125) |  | 8,042 |
|  |  | VV |  | 36\*0,125\*1/2 "V3(3/3/0,125), plná čára započítána ve V1a |  | 2,250 |
|  |  | VV |  | Součet |  | 620,043 |
| 12 |  | K | 915211-1 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 2,500 |
|  |  | PP |  | Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu |  |  |
|  |  | P |  | *Poznámka k položce: řešeno v m2* |  |  |
|  |  | VV |  | 5\*0,5 "V13a |  | 2,500 |

**Úsek 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | K | 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 398,396 |
|  | PP |  | Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu |  |  |
|  | P |  | *Poznámka k položce: řešeno v bm* |  |  |
|  | VV |  | 1330\*0,25 "V4(0,25) |  | 332,500 |
|  | VV |  | 361\*0,125 "V1a(0,125) |  | 45,125 |
|  | VV |  | 173\*0,125\*1/2 "V2b(3/3/0,125) |  | 10,813 |
|  | VV |  | 239\*0,125\*1/3 "V2b(3/6/0,125) |  | 9,958 |
|  | VV |  | Součet |  | 398,396 |