Odborná specifikace opravy-příloha č.1

Hrubý rozsah prací při opravě klavíru zn.Petrof II. - opus 55 103

    a.   Demontáž klavíru

                  1. odstrojení skříňových dílců
                  2. demontáž kompletní klávesnice vč.klávesového rámu
                  3. demontáž  kompletního pedalizačního mechanizmu
                  4. náměr strunového potahu
                  5. odpotažení kompletního strunového potahu
                  6. demontáž litinového rámu
                  7. stěhování klavíru do stříkárny a zpět

b.	Oprava klávesnice a mechaniky nástroje.

1. vyčištění mechaniky
2. výměna všech poškozených plstí a kůží
3. výměna stávajících kladívek za nová vč.výměny násadek
4. výměna poškozených pružin a perek
5. výměna dusítek
6. přeosování všech vadných os v mechanice
7. renovace klávesového obložení-broušení, leštění
8. výměna podložek pod klávesami a výměna polštářové plsti
9. výměna kašmíru vodících otvorů kláves
10. oprava kompletního pedalizačního mechanizmu
11. seřízení mechaniky, klávesnice a pedalizačního zařízení

b.	Oprava vnitřní ozvučné části

                  1.   demontáž původního kolíčníku
                  2.   zhotovení nového kolíčníku, montáž do nástroje
3.	obroušení a oprava popraskané rezonanční desky
4.   nalakování rezonanční desky lihovým lakem
5.   montáž rámu a nastavení strunového přetlaku
6.   zhotovení nových opředených strun 
7.   montáž nových ladících kolíků, hladkých i opředených strun
                  8.   tónování

c.	Oprava skříně nástroje

1.  kompletní obroušení původního laku nástroje
2.  oprava nebo výměna poškozených dýh
                  3.  zhotovení mosazného názvu firmy na klopnu
4.  zhotovení nové povrchové úpravy-černý vysoký lesk polyester
5.  vyleštění mosazných komponentů nástroje

d.	Dokončovací práce

1.  tři až čtyři krát naladění nástroje v dílně
2.  vypracování (finální seřízení) mechaniky
3.  intonace nástroje zkušeným intonérem
4.  naladění nástroje u zákazníka