Příloho č. 1 - Technická specifíkace pro část 1)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

A)	Interaktivní tabule 2 ks
ovládaná prstem nebo perem úhlopříčka min. 89 palců, 16:10
USB funkce duálního pera (práce dvou uživatelů) vícedotykové funkce
přístup k internetu lx stylus pero
oce ový magnetický povrch

Součástí dodávky bude i dataprojektor: technologie: 3LCD nebo DLP rozlišení: WXGA
rozlišení (bodů): min. 1280 x 800 px minimální projekční vzdálenost  0,5 m maximální projekční vzdálenost  1,2 m
maximální úhlopříčka obrazu  294,64, cm (116 ") minimální úhlopříčka obrazu  134,62 cm (53 ")
světelný výkon: min. 3400 lumenů, v ECO módu max. 1900 lumenů kontrast: min. 16 000:1
životnost výbojky: min. 5000 hodin I 10000 hodin Eco mód
projekční poměr (poměr vzdálenosti k úhlopříčce obrazu): 0,48:1 reproduktor: 16W, dálkové ovládání reproduktorů
grafické vstupy: HDMI, Komponentní, Kompozitní, S-Video počítačové vstupy I výstupy: USB, WiFi, LAN, Audio jack vstup úroveň hluku: max. 37 dB
příslušenství: dálkový ovladač s bateriemi,napájecí kabel, odpovídající držák

B)	Bílá tabule 2 ks
výška 1000 mm, šířka 1500 mm tolerance +-20 mm Magnetický materiál
barva bílá hliníkový rám
posuvná odkládací lišta pro popisovače balení včetně prvků pro instalaci do zdi

C)	Bílá magnetická tabule I. 18 ks
výška 1200 mm, šířka 2000 mm, tolerance +- 20mm
emailový povrch (vypalovaný minimálně při 250'C) pro popis fixem možnost psát stíratelným fixem, přičemž mazání se provádí za sucha
rám tabule vyrobený z eloxovaného hliníku, jehož součástí je odkládací lišta na fix plastové rohy tabule v barvě rámu
montážní sada v balení možnost montáže i vertikálně

D)	Bílá magnetická tabule lI. 2 ks

výška 1200 mm, šířka 1500 mm, tolerance +-20 mm
emailový povrch (vypalovaný minimálně při 250°C) pro popis fixem možnost psát stíratelným fixem, přičemž mazání se provádí za sucha
rám tabule vyrobený z eloxovaného hliníku, jehož součástí je odkládací lišta na fix plastové rohy tabule v barvě rámu
montážní sada v balení možnost montáže i vertikálně

E)	Bílá magnetická tabule Ill. 2 ks
výška 900 mm, šířka 1200 mm, tolerance +-20 mm
emailový povrch (vypalovaný minimálně při 250°C) pro popis fixem možnost psát stíratelným fixem, přičemž mazání se provádí za sucha
rám tabule vyroben z eloxovaného hliníku, jehož součástí je odkládací lišta na fix
plastové rohy tabule v barvě rámu	
montážní sada v balení	
možnost montáže ivertikálně

F)	Bílá magnetická tabule IV. 3 ks
výška 1200 mm, šířka 1800 mm, tolerance +-20 mm
emailový povrch (vypalovaný minimálně při 250°C) pro popis fixem možnost psát stíratelným fixem, přičemž mazání se provádí za sucha
rám tabule vyroben z eloxovaného hliníku, jehož součástí je odkládací lišta na fix plastové rohy tabule v barvě rámu
montážní sada v balení možnost montáže i vertikálně

G)	Bílá keramická tabule I. lks
výška 1200 mm, šířka 1500 mm, tolerance +-20 mm popisovatelná suchostíratelnými fixy
povrch tvořen  kovovou  fólií, na  níž je  nanesen velmi tvrdý  keramický smalt odolný vůči poškrábání
hliníková odkládací polička ve spodní části tabule montážní sada v balení
možnost montáže ivertikálně

H)	Bílá keramická tabule II.	ks
výška 1200 mm, šířka 1800 mm, tolerance 20 mm popisovatelná suchostíratel nými fixy
povrch tvořen  kovovou fólií, na níž je  nanesen velmi tvrdý  keramický smalt  odolný vůči poškrábání
hliníková odkládací polička ve spodní části tabule montážní sada v balení
možnost montáže ivertikálně

2