Příloha č. 2 - Technická specifikace pro část 2)
TECHNICKÁ   SPECIFIKACE

Část 2) Veřejné zakázky - Dataprojektory

A)	Dataprojektor I. 3 ks

technologie: 3LCD nebo DLP rozlišení: Ultra HD
rozlišení (bodů): min. 3840 x 2160 px projekční vzdálenost  1,95 - 9,76 m
úhlopříčka obrazu: 152,4 - 762 cm světelný výkon: min. 2200 ANSI lumenů kontrast: min. 10 000:1
životnost výbojky: min 4000 hodin min. 1reproduktor: min. 5W
grafické vstupy:  HDMI, VGA (D-SUB)
počítačové vstupy I výstupy: USB, Audio jack výstup, Audio jack vstup úroveň hluku: max. 35 dB
dodávané příslušenství : dálkový ovladač s bateriemi, napájecí kabel

B)	Dataprojektor II. 22 ks
technologie: 3 LCD Panel, DLP rozlišení: XGA
rozlišení (bodů): min. 1024 x 768 světelný výkon: min. 4000 ANSI lumenů formát: 4 : 3
kontrast: min. 10 000 : 1
životnost výbojky: min 5000 hodin min. 1reproduktor: min.   OW
počítačové vstupy: 2 x HDMI (HDCP), 1x RGB analogový 15-pin D-sub audio vstupy : min. 1x 3.5 mm stereo mini jack
USB port
úroveň hluku: max. 37 dB
dodávané příslušenství : dálkový ovladač s bateriemi
Projektory musí vysvítit minimálně projekční plochu o úhlopříčcellO"ze vzdálenosti 3 300 mm a zároveň 132" ze vzdálenosti 3 900 mm. Vzdálenosti jsou dány instalovanými stropními držáky a plánovanými  projekčními  plátny. Formát  projekčních  pláten je  1:1.
Uchycení dataprojektorů  proběhne na již  připravené (nainstalované) stropní držáky.