----------------------------------------------------------------------

**Příloha CN číslo:**  dne: list:1

**Vysvětlivky a technické pojmy použité v cenové nabídce**

**Informace společné pro všechny řady výrobků:**

Veškeré námi vyráběné produkty jsou certifikovány státní zkušebnou.

Meziskelní mezera je plněna argonem, není-li uvedeno jinak.

Dveře osazujeme tzv. stavební zámkovou vložkou, která není

určena k dlouhodobému používání, není-li sjednáno jinak.Deklarovaná

těsnost vchodových dveří je garantována při uzamčení na druhý západ.

**Řada výrobků VARIO**

CL = základní hladké sklo, IT = pokovené hladké sklo

St = bezpečnostní vrstvené sklo (s vlepenou fólií)

StIT = pokovené bezpečnostní vrstvené sklo s folií

StSI = vrstvené sklo s vlepenou protihlukovou fólií

Rámečky: Cr nebo neuvedeno = plastový rámeček šedý Chromatec

IA = Aplus Advance

"K" u meziskelní mezery = plnění kryptonem (např. PTO4-16K-PC4)

"A" nebo neuvedeno = plnění argonem

Okenní prvky standardně vybavujeme kováním Roto, Siegenia a Winkhaus

Dodáváme std. dvojskla s hodnotou Ug=1,1 a trojskla s Ug=0,6.

V některých případech může být celková tloušťka výplně upravena

na úkor Ug tak, aby bylo dosaženo standardní tloušťky

celé výplně 24, 28, 32, 36 nebo 40mm. Hodnoty Ug označené "\*=" jsou

proto jen orientační.

Standardně vyrábíme ze šestikomorových profilů se

stavební hloubkou 74 mm. Tam, kde jejich použití nedovolují

technické předpisy výrobce profilového systému, nebo požadavky

na statiku, použijeme automaticky profily s jiným počtem komor.

**Řada výrobků ORBIT**

TPS = pokovené sklo

Standardně dodáváme dvojskla s hodnotou Ug=1,1 a trojskla s hodnotou

Ug=0,7. Tloušťka výplně je vždy 24 nebo 36 mm.

Sklo Standard má složení 4-16A-4TPS (TPS=pokovené sklo)

Okenní prvky standardně vybavujeme kováním Siegenia

Dodáváme výrobky ze šestikomorových profilů se stavební

hloubkou 70 mm.

**Pohledy oken a dveří uvedené v nabídce jsou vždy ze strany**

**závěsů (pantů).**

**Zesilující dodatečné výztuhy, statické spoje, vzhledem k větším plochám výplní otvorů; zazdívací profily, přepravné, pákové ovladače; bezpečnostní kování Stockholm. Mechanické samozavírafcí zámky, teleskopické tyč vč. Příslušenství, magnetické snímače polohy otevřeno / zavřeno,**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Celkem 214 621**

Nabídka P181480 z 25.05.2018 list č.:2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

**Pol. množství Popis cena/ks celkově**

**Kč Kč**

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

**Alternativní položka – nezapočítává se do celkové ceny**

***A***  ***1******ks*** *5 dílné*

*vchod. dveře VARIO*

2100

700

550

950

950

550

2800

3000

1

2

3

4

5

*křídla: pevné zasklení*

*vchodové dveře ven otev.*

*otevírání:*

*pevné pole*

*levá část VD se otevírá druhá*

*pravé - kování tříbodové*

*barva : 12 zlatý dub - bílá*

*sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1*

*StCL33.2-18-IT4 Ug=1,1*

*spojení: spojení Jx 24*

*spojení Jx 24*

*rozměr:3000 /2800*

*Nahrazeno provedení v AL*

**B**   **1** **ks** 4 dílné

okno VARIO 01 6 komor

1800

700

1500

1500

2500

3000

1

2

3

4

poutec: 8039S

křídla: křídlo 6-komor

pevné zasklení

otevírání: sklopne okno

pevné pole

barva : 12 zlatý dub - bílá

sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1

spojení: spojení Jx 24

rozměr:3000 /2500

43.805 43.805

**C1**   **7** **ks** 1 dílné

okno VARIO 01 6 komor

750

1000

1

křídla: křídlo 6-komor

otevírání: sklopne okno

barva : 12 zlatý dub - bílá

sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1

pozn.: klička vpravo

rozměr:1000 /750

5.499 38.490

Nabídka P181480 z 25.05.2018 list č.:3

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

**Pol. množství Popis cena/ks celkově**

**Kč Kč**

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

**C2**   **6** **ks** 1 dílné

okno VARIO 01 6 komor

750

1000

1

křídla: křídlo 6-komor

otevírání: sklopne okno

barva : 12 zlatý dub - bílá

sklo: Kůra 4-16-IT4 Ug=1,1

pozn.: klička vpravo

rozměr:1000 /750

4.499 26.992

**D**   **4** **ks** 1 dílné

okno VARIO 01 6 komor

500

750

1

křídla: křídlo 6-komor

otevírání: sklopne okno

barva : 12 zlatý dub - bílá

sklo: Kůra 4-16-IT4 Ug=1,1

pozn.: klička vpravo

rozměr:750 /500

4.152 16.607

**E**   **1** **ks** 3 dílné

vchod. dveře VARIO

2100

650

910

665

2750

1575

1

2

3

křídla: křídlo 6-komor

vchodové dveře ven otev.

otevírání:

sklopne okno

levé - kování tříbodové

pravá část VD se otevírá druhá

barva : 12 zlatý dub - bílá

sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1

StCL33.2-18-IT4 Ug=1,1

spojení: spojení Jx 24

rozměr:1575 /2750

77.578 77.578

Nabídka P181480 z 25.05.2018 list č.:4

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

**Pol. množství Popis cena/ks celkově**

**Kč Kč**

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

**F**   **1** **ks** 4 dílné

okno VARIO 01 6 komor

1300

700

1530

1530

2000

3060

1

2

3

4

poutec: 8039S

křídla: křídlo 6-komor

pevné zasklení

otevírání: sklopne okno

pevné pole

barva : 12 zlatý dub - bílá

sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1

spojení: spojení Jx 24

rozměr:3060 /2000

34.185 34.185

**G**   **1** **ks** 6 dílné

okno VARIO 01 6 komor

550

1250

700

1530

1530

2500

3060

1

2

3

4

5

6

poutec: 8039S

křídla: křídlo 6-komor

pevné zasklení

otevírání: sklopne okno

pevné pole

barva : 12 zlatý dub - bílá

sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1

spojení: spojení Jx 24

rozměr:3060 /2500

56.168 56.168

**H**   **1** **ks** 3 dílné

okno VARIO 01 6 komor

1000

1300

700

3000

1430

1

2

3

poutec: 8039S

křídla: křídlo 6-komor

pevné zasklení

otevírání: sklopne okno

pevné pole

barva : 12 zlatý dub - bílá

sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1

rozměr:1430 /3000

23.140 23.140

Nabídka P181480 z 25.05.2018 list č.:5

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

**Pol. množství Popis cena/ks celkově**

**Kč Kč**

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

**J**   **1** **ks** 4 dílné

vchod. dveře VARIO

2100

1200

700

910

710

4000

1620

1

2

3

4

poutec: 8039S

křídla: křídlo 6-komor

pevné zasklení

vchodové dveře ven otev.

otevírání:

sklopne okno, pevné pole

levé - kování tříbodové

pravá část VD se otevírá druhá

barva : 12 zlatý dub - bílá

sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1

StCL33.2-18-IT4 Ug=1,1

spojení: spojení Jx 24

rozměr:1620 /4000

82.950 82.950

**K**   **1** **ks** 6 dílné

okno VARIO 01 6 komor

1000

1300

700

1465

1465

3000

2930

1

2

3

4

5

6

poutec: 8039S

křídla: křídlo 6-komor

pevné zasklení

otevírání: sklopne okno

pevné pole

barva : 12 zlatý dub - bílá

sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1

spojení: spojení Jx 24

rozměr:2930 /3000

48.935 48.935

Nabídka P181480 z 25.05.2018 list č.:6

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

**Pol. množství Popis cena/ks celkově**

**Kč Kč**

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

**L**   **2** **ks** 4 dílné

okno VARIO 01 6 komor

700

1300

1500

1500

2000

3000

1

2

3

4

poutec: 8039S

křídla: křídlo 6-komor

otevírání:

jednokridle otev.sklop.leve

sklopne okno

jednokridle otev.sklop.prave

barva : 12 zlatý dub - bílá

sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1

spojení: spojení Jx 24

rozměr:3000 /2000

40.517 81.033

**M**   **1** **ks** 3 dílné

okno VARIO 01 6 komor

700

1300

875

875

2000

1750

1

2

3

poutec: 8039S

křídla: křídlo 6-komor

otevírání:

dvoukridle stulpove okno leve

dvoukridle otev. sklopne prave

sklopne okno

barva : 12 zlatý dub - bílá

sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1

rozměr:1750 /2000

24.435 24.435

**N**   **3** **ks** 3 dílné

okno VARIO 01 6 komor

700

1050

875

875

1750

1750

1

2

3

poutec: 8039S

křídla: křídlo 6-komor

otevírání:

dvoukridle stulpove okno leve

dvoukridle otev. sklopne prave

sklopne okno

barva : 12 zlatý dub - bílá

sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1

rozměr:1750 /1750

22.915 68.746

Nabídka P181480 z 25.05.2018 list č.:7

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

**Pol. množství Popis cena/ks celkově**

**Kč Kč**

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

**P**   **1** **ks** 4 dílné

vchod. dveře VARIO

2100

1240

700

875

875

4040

1750

1

2

3

4

poutec: 8039S

křídla: křídlo 6-komor

pevné zasklení

vchodové dveře ven otev.

otevírání:

sklopne okno, pevné pole

levé - kování tříbodové

pravá část VD se otevírá druhá

barva : 12 zlatý dub - bílá

sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1

StCL33.2-18-IT4 Ug=1,1

spojení: spojení Jx 24

rozměr:1750 /4040

92.983 92.983

**Q**   **1** **ks** 2 dílné

vchod. dveře VARIO

875

875

2400

1750

1

2

křídla: vchodové dveře dovnitř

otevírání:

levá část VD se otevírá druhá

pravé - kování tříbodové

barva : 12 zlatý dub - bílá

sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1

příčky: křídl.sloupek 8039S(5k)

rozměr:1750 /2400

59.636 59.636

Nabídka P181480 z 25.05.2018 list č.:8

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

**Pol. množství Popis cena/ks celkově**

**Kč Kč**

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

**R**   **3** **ks** 4 dílné

okno VARIO 01 6 komor

800

1550

1250

1250

2350

2500

1

2

3

4

poutec: 8039S

křídla: křídlo 6-komor

otevírání:

jednokridle otev.sklop.leve

sklopne okno

jednokridle otev.sklop.prave

barva : 12 zlatý dub - bílá

sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1

spojení: spojení Jx 24

rozměr:2500 /2350

47.923 143.769

**S**   **2** **ks** 4 dílné

okno VARIO 01 6 komor

800

1550

1530

1530

2350

3060

1

2

3

4

poutec: 8039S

křídla: pevné zasklení

křídlo 6-komor

otevírání: pevné pole

sklopne okno

barva : 12 zlatý dub - bílá

sklo: IT4-16-CL4 Ug=1,1

spojení: spojení Jx 24

rozměr:3060 /2350

35.893 71.787

**00**   **1** **ks** Pomocné výpočty

rozměr: /

259 m O

66 m PP

133 m2 SO

95 m2 S

334 m OM

305 m PZ

38 ks POZ

398 m OV

————————————

**Celkem 991.239**