**Specifikace stroje**

Kód

1 00030190

Popis

MULCHER MZ 4500 (1000/1 min)

Počet

1,00

Robustní konstrukce s horizontálně uloženými noži - 4 ks na rotor

Hydraulické okruhy pro sklápění do transportní a pracovní polohy, možnost kopírování terénu do negativního úhlu Odpružené transportní nápravy pomocí hydroakumulátoru

Třírotorový systém s noži se sacím efektem Povrchová úprava pláště - žárové zinkování Kloubové hřídele s prodlouženým intervalem údržby

Ochrana proti přetížení třecí spojkou, doběh jištěn volnoběžnou spojkou Katalog náhradních dílů

+ Položky uvedené „v základu“

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | **00030408** | **Tažná oj do horního závěsu** | 1,00 |  |  |  |
| 3 | **00030412** | **Oko 40 mm** | 1,00 |  |  |  |
| 4 | **00019782** | **Kroková střední náprava** | 1,00 |  |  |  |
| 5 | **00030442** | **6 ks standardních kol, jednoduché boční** | 1,00 |  |  |  |
|  |  | **nápravy** |  |  |  |  |
| 6 | **FI00030450** | **Travní nože - 4 ks na rotor** | 1,00 |  |  |  |
| 7 | **00030690** | **Krycí desky rámu** | 1,00 |  |  |  |
| 8 | **FI001030** | **Koncovka kardanu 6 drážek** | 1,00 |  |  |  |
| 9 | **00030529** | **Přední protiostří** | 1,00 |  |  |  |
| 10 | **00030531** | **Protiřádkovací clona** | 1,00 |  |  |  |
| 11 | **00030560** | **Zvýšená ochrana pancéřováním do kamenitých terénů** | 1,00 |  |  |  |
| 12 | **00733316** | **TRASH - FAN, zařízení pro kontinuální****čištění povrchu stroje** | 1,00 |  |  |  |
| 13 | **00127142** | **Světelná sada (podmínkou pro vydání technického osvědčení)** | 1,00 |  |  |  |
| 14 | **SX000735** | **Bez boxu na nože** | 1,00 |  |  |  |
| 15 | **SX000734** | **Bez příslušenství** | 1,00 |  |  |  |
| 16 | **00777542** | **Kompletace pro přepravu na podvalníku** | 1,00 |  |  |  |
| 17 | **FI001023** | **Návod k obsluze** | 1,00 |  |  |  |

V Praze dne ……………….

………………………… ……………………………………….

Xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx

**Za Prodávajícího**  **Za** **Kupujícího**