|  |
| --- |
| **Příloha č. 1** |
| **Specifikační list - minimální parametry elektrického parního bojlerového konvektomatu - model (typ):** | **Nabídka\* - doplní dodavatel** |
| kapacita jídel na výdej 400 - 600 | ano |
| počet vsunů 12, velikosti GN 2/1 s roztečí 65 mm | ano |
| orientace vsunů na šíři s možností GN1/1 za sebe nebo-li velikostí 24 GN 1/1 | ano |
| hlučnost do 70 dBA | ano |
| zavážecí vozík | ano |
| horký vzduch 30 - 300°C, Pára 30 – 130°C, regenerace potravin | ano |
| kombinovaný režim 30 - 300°C, řízení vlhkosti 0 - 100% | ano |
| volba trvalého osvětlení (halogenové 2 žárovky) | ano |
| Integrovaná externí sprcha (s navíjením pod ovládacím panelem) | ano |
| vícebodová teplotní sonda – minimálně 6-ti bodová | ano |
| trojité sklo rozevíratelné, vnější oblé | ano |
| hladký ovládací panel s tlakovým 8“ dotykovým displejem | ano |
| programování až 1000 programů s 20 kroky | ano |
| předem nainstalované programy – minimálně 350 programů | ano |
| možnost ovládání přes vlastní programy na základní obrazovce | ano |
| možnost nastavení vlastní obrazovky (vzhled a nejpoužívanější funkce a programy) | ano |
| program na sterilizaci a sušení | ano |
| nízkoteplotní pečení a Delta T vaření | ano |
| časování vsunů (nastavení samostatného času či programu pro každý vsun) | ano |
| taktování ventilátoru | ano |
| regulace rychlostí ventilátoru – minimálně 7 rychlostí – 2 reverzní ventilátory komory | ano |
| okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří | ano |
| klapka pro odtah přebytečné páry – automatická dle vlhkosti v komoře | ano |
| konektor na připojení k PC (USB a LAN) | ano |
| rychlý náhled programu se zobrazení spotřebované energie | ano |
| automatický start, vlastní diagnostický systém | ano |
| záznamník HACCP (paměť s možností uložení do PC) | ano |
| automatické mytí a automatické odvápnění s práškovou chemií | ano |
| stroj z AISI 304 nemagnetická nerezová ocel | ano |
| chemická povrchová úprava varné komory s 50mm tepelnou izolací | ano |
| antibakteriální úprava, povrch kliky (madla) | ano |
| příkon minimálně 36 kW maximálně 38 kW | ano |
| vyvíječ páry bojlerový včetně injekčního (nástřikového), vývinu páry s rekuperační jednotkou | ano |
| stroj umístěný na zemi s pracovní výškou do 1400 mm | ano |
| rozměry s tolerancí 5% - (š/v/h) – 1105 x 1353 x 952 mm | ano |
| software do PC pro správu HACCP a programů  | ano |
| dostupnost a garance náhradních dílů v České republice | ano |
| \* vyberte ANO nebo NE a doplňte do tabulky |  |
| Jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče |  |