**ROZPOČET** 113

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba: Tuřany - oprava účelové komunikace p.č.257/1 Objekt:  Objednatel: Zhotoviteí: Místo: | Zpracoval:  Datum: 13. 9. 2018 |

KCN

Č

Hmotnost celkem

Cena celkem

Kód položky

Cena  
jednotková

Množství  
celkem

Dodávka

Montáž

Popis

MJ

|  |  |
| --- | --- |
| **HSV Práce a dodávky HSV** | **44 686,38 30 175,58 74 86196 37,935** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemní práce | | | | | **0.00** | | | | | | 918.70 | | 9 | | |
|  | 221 | 113107123 | Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 300 mm ručně | | Eil | 9,000 | 342,00 | 0,00 | 3 078,00 | | 3078,00 | | 0,000 |
| 2 | 221 | 113107141 | Odstranění podkladu živičného ti 50 mm ručně | | m2 | 9,000 | 84,90 | 000 | 764,10 | | 764,10 | | 0,000 |
| 221 113107323 | | | Odstranění podkladu z kameniva drceného ti 300 mm strojně pi do 50 | | m2 | 37,000 | 80,20 | 0,00 | 2 967,40 | | 2 967,40 | | 0,000 |
| 4 | EM 113107341 | | Odstranění podkladu živičného ti 50 mm strojně pf do 50 m2 | | m2 37 000 | | 44 20 | 0,00 | 1 635 40 | | 1 635,40 | | 0,000 |
|  | 001 181951102 | | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | | ISE 46,000 | | 10,30 | 0,00 | i 473 80 | | 473,80 | | 0,000 |

**s Komunikace pozemní 38 022.06 6 191.74 44 213 80 37.274**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s  Z4rawv4na systěrn.T1KROS 4 | 221 | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 100 mm | m2 | 46,000 | 76,30 | 2 672,60 | 837,20 | 3509,80 | 8,697 |
| 7 | 221 | 565156111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKR) ti 70 mm š do 3 m | m2 | 46,000 | 315,00 | 12 824,34 | 1 665,66 | 14 490,00 | 8,493 |
| 8 | 221 | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1)8 120 mm | m2 | 46,000 | 240,00 | 9723,02 | 1 316,98 | 11 040,00 | 14,099 |
| 9 | 221 | 577143111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) ti 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 46,000 | 306,00 | 12 405 74 | 1670,26 | 14 076,00 | 5j 0,020 |
| 10 | 221 | 599142111 | Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v krytu W do 40 mm š do 40 mm | m | 9,000 | 122,00 | 396,36 | 701,64 | 1 098,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trubní vedení 1 026,91 1 730,09 2 757,00 0,641** | | | | | | | | | | |
| 11  12 | 271 | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 0400 | kus | 1,000 | 947,00 | 199,36 | 747,64 | 947,00 | 0,217 |
| 221 | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením | kus | 1,000 | 1 810,00 | 827,55 | 982,45 | 1 810,00 | 0,424 |

Strana 1 z 2

**Ce1kem**

0,00

**2287,48**

**2 287,48**

**0,000**

O 000

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 998225111 monolitickým betonovým nebo živičným

2 287 48

2 287,48

**Ostatní konstrukce a práce, bourání**

**9**

**429.61**

**2388.69**

**8**

**997**

**5 207,80**

**Přesun sutě**

**Přesun hmot**

**998**

221

26

37,935 60,30

0,00

**74 861,96 37,935**

**44 686,38 30 175,58**

Strana 2 z2

Zpracován, systěmern KROS 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 221 | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 9,000 | 58,90 | 53,91 | 476 19 | 530 10 | 0 000 |
| 14 | 221 | 929111111 | Provizorní dopravní značení, zařízení a zabezpečení staveniště | ks | 1,000 | 90,00 | 9,15 | 50,65 | 90,00 | 0,000 |
| 15 | 321 | 935904111 | Odstranění bahna z kašen a obtokových kanálů | m3 | 0,400 | 1 780 00 | 0,00 | 712,00 | 712,00 | 0 000 |
| 16 | 005 | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 1,000 | 99,50 | 6,87 | 92,63 | 99 50 | 0 000 |
|  | 005 | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 1,000 | 129 00 | 0,00 | 129,00 | 129,00 | 0,000 |
| 18 | 005 | 985311111 | Reprofilace stěn cement° mi sanačními maltami ti 10 mm | m2 | 1,000 | 686,00 | 359,68 | 1 326,32 | 686 GO | 0 019 |
| 19 | 005 | 985311911 | Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za práci ve stísněném | m2 | 1,000 | 477,00 | 000 | ' 477,00 | 477,00 | 0,000 |
| 20 | 005 | 985311912 | Příplatek při reprotliaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 ... \_ | m2 | 1,000 | 94,70 | 0,00 | . 94,70 | 94 70 | O 000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodorovně přemístění sutt a vybouraných hmot bez naložení ale se |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 002 | 997002511 | složením a urovnáním do 1 km | t | 25,348 | 95,90 | 0,00 | 2430,87 | 2430,87 | O 000 |
| 22 | 002 | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístěni suti a vybouraných hmot | t | 354,872 | 10,80 | 0,00 | 3 832,62 | 3 832,62 | 0,000 |
| 23 | 002 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 25,348 | 94,50 | 0,00 | 2395,39 | 2 395,39 | 0 000 |
|  |  |  | Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 997221845 | dehtu kód odpadu 170 302 | t | 4,508 | 300,00 | 1 352,40 | 0,00 | 1 352,40 | 0,000 |
|  |  |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 997221855 | odpadu 170 504 | t | 20,840 | 185,00 | 3855,40 | 0,00 | 3855,40 | 0,000 |

**'**

I 13 ',E161

Č. KCN

MJ

Hmotnost celkem

Cena celkem

Kód položky

Cena  
jednotková

Množství  
celkem

Dodávka

Montáž

Popis