Příloha č. 1 smlouvy – technická specifikace

Heliový pyknometr 

-	Řízení teploty v pracovním rozsahu pomocí peltierova článku (v rozsahu 15 – 35 °C) zabudovaným uvnitř přístroje bez nutnosti externího termostatu - ANO
-	korekce změny okolního tlaku pomocí absolutního tlakového převodníku (ATP -Absolute Pressure Transducer) - ANO
-	Zamezení kontaminace referenční komory vzorkem tím, že měřící plyn protéká z referenční komory do komory se vzorkem - ANO
-	Snímání údajů o tlaku a teplotě během celého měření - ANO
-	Možnost měření větších objemů vzorků  min. 20 cm3  max. 100 cm3 - ANO
-	Připojení k PC umožňující kontrolu teploty a archivaci získaných výsledků – ANO

Parametry heliového pyknometru Pycnomatic ATC EVO, viz. Technický list přístroje.