Příloha č. 1 – technická specifikace předmětu kupní smlouvy

|  |
| --- |
| Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II. okruh |
| CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001428 |
| **část 12** |
| **Myčka pro mytí endoskopů -** plně automatická myčka určená pro současné automatické čištění a dezinfekci jednoho flexibilního endoskopu v jedné dezinfekční komoře **- 1 ks** | str. 1 |
| Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem |
| **Myčka** |  |
| soulad s českou a evropskou legislativou (možnost nabídnout rovnocenné řešení) |  ANO |
| materiál: nerezová ocel |  ANO |
| uzavřený pracovní cyklus - zkouška těsnosti, předčištění, automatické mytí v detergentu, oplach, automatická dezinfekce a závěrečný oplach v čištěné vodě |  ANO |
| doba trvání jednoho cyklu bez sušení do 45 min |  ANO |
| automatické dávkování pracích roztoků |  ANO |
| kontrola stavu chemikálií během cyklu a po něm |  ANO |
| měření koncentrace chemikálií pro každý cyklus |  ANO |
| automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu |  ANO |
| plně validovaný proces s automatickou kontrolou průchodnosti jednotlivých kanálků endoskopu - pro každý kanál zvlášť |  ANO |
| nahlášení alarmu při netěsnosti endoskopu či závadě |  ANO |
| automatická identifikace endoskopů a uživatelů |  ANO |
| možnost připojení tiskárny pro tisk výstupních validačních parametrů dezinfekčního procesu |  ANO |
| provádění auto-dezinfekčního cyklu |  ANO |
| Kompatibilita s endoskopy Olympus: |  |
| . videogastroskop typ GIF Q 165, GIF Q 180, GIF H 185 |  ANO |
| . videogastroskop typ CF-Q 165 L, CF H 185 |  ANO |
| . možnost napojení na identifikační jednotku Endoscan |  ANO |