Příloha č. 1 – technická specifikace předmětu kupní smlouvy

|  |  |
| --- | --- |
| Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II. okruh | |
| CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001428 | |
| **část 12** | |
| **Myčka pro mytí endoskopů -** plně automatická myčka určená pro současné automatické čištění a dezinfekci jednoho flexibilního endoskopu v jedné dezinfekční komoře **- 1 ks** | str. 1 | |
| Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem | |
| **Myčka** |  | |
| soulad s českou a evropskou legislativou (možnost nabídnout rovnocenné řešení) | ANO | |
| materiál: nerezová ocel | ANO | |
| uzavřený pracovní cyklus - zkouška těsnosti, předčištění, automatické mytí v detergentu, oplach, automatická dezinfekce a závěrečný oplach v čištěné vodě | ANO | |
| doba trvání jednoho cyklu bez sušení do 45 min | ANO | |
| automatické dávkování pracích roztoků | ANO | |
| kontrola stavu chemikálií během cyklu a po něm | ANO | |
| měření koncentrace chemikálií pro každý cyklus | ANO | |
| automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu | ANO | |
| plně validovaný proces s automatickou kontrolou průchodnosti jednotlivých kanálků endoskopu - pro každý kanál zvlášť | ANO | |
| nahlášení alarmu při netěsnosti endoskopu či závadě | ANO | |
| automatická identifikace endoskopů a uživatelů | ANO | |
| možnost připojení tiskárny pro tisk výstupních validačních parametrů dezinfekčního procesu | ANO | |
| provádění auto-dezinfekčního cyklu | ANO | |
| Kompatibilita s endoskopy Olympus: |  | |
| . videogastroskop typ GIF Q 165, GIF Q 180, GIF H 185 | ANO | |
| . videogastroskop typ CF-Q 165 L, CF H 185 | ANO | |
| . možnost napojení na identifikační jednotku Endoscan | ANO | |