**Informace o rizicích včetně opatření**

|  |  |
| --- | --- |
| **RIZIKA** | **OPATŘENÍ** |
|  |
| Přejetí, sražení automobilem (osobní, nákladní, speciální vozidla), v areálu firmy a na příjezdové komunikaci | - vjezd do areálu je přes vjezdovou závoru a je zúžen - nebezpečí střetu s jiným vozidlem, osobou - při jízdě v areálu se řídit bezpečnostními pokyny umístěnými na vjezdu do areálu a umístěnými dopravními značkami - při pobytu v areálu používat vyznačené nebo určené komunikace, dávat zvláštní pozornost na možný pohyb vozidel - respektovat dopravní značení, vyznačené přechody pro pěší a komunikace pro pěší |
| Střet automobilů, dopravní nehoda | - parkování vozidel dovoleno jen na vyznačených parkovacích místech určených pro návštěvy pracoviště naproti vrátnici - zákaz parkování na příjezdových komunikacích k branám firmy - při jízdě v areálu dbát dopravního značení, vyznačených směrů jízdy a dalších bezpečnostních značek a pokynů - zákaz zastavení vozidel před vjezdy do garáží, dílen, skladů, apod. mimo dobu nakládky |
| Požár | - na všech pracovištích a ve všech areálech společnosti je stanoven přísný zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm - nezarovnávat a nezastavovat na místech, kde jsou požární hydranty, hasicí přístroje, uzávěry všech energií (plyn, elektro, voda, tlak) |
| Zasypání, zavalení osob, přimáčknutí k překážce | - provádění nakládky dle pokynů určených pracovníků s vyloučením přítomnosti dalších osob v nebezpečném prostoru - nepřetěžování vozidel - používání OOPP s retroreflexními nášivkami, min. výstražné vesty, ochranné přilby - při přepravě sypkých materiálů nepřeplňovat korbu, aby nedocházelo k padání mimo korbu vozidla- zabezpečit couvání a otáčení vozidel v nepřehledné situaci druhou náležitě poučenou osobou - řidič vozidla a osoba navádějící k couvání musí být vždy prokazatelně seznámeni s dorozumívajícími signály - vozidla musí být označena výstražnými bezpečnostními tabulkami, příp. oranžovým majákem |
| Zranění způsobená vstupem do vnitřních pracovních prostor – zavalení, zavalení regálem, zasypání sypkým materiálem, spadlým materiálem z regálů, zranění končetin, trupu, příp. celého těla neoprávněným spouštěním strojů | - při vstupu do prostorů dbát maximální opatrnosti, řídit se bezpečnostními tabulkami a pokyny odpovědné osoby - nemanipulovat s umístěnými předměty, materiálem, apod. - ve všech skladech zákaz vstupovat na regály, přemísťovat materiál a jakékoliv další činnosti - zákaz používání jakéhokoliv strojního zařízení, dopravních prostředků a dalších zařízení |
| Úraz elektrickým proudem | - před použitím el.spotřebičů provést zjevnou kontrolu spotřebiče včetně přívodních pohyblivých kabelů - v případě zjištění závady je zakázáno spotřebič použít - v případě zjištění závady na elektroinstalaci (poškozená zásuvka, apod.) nezapínat a uvědomit ihned odpovědného zaměstnance - dodržovat zákaz jakékoli opravy, úpravy el.spotřebičů - zákaz omotávání, odkládání kabelů na kovové konstrukce, varné plotýnky, apod. - zapínání a vypínáni ze zásuvek provádět šetrně (přidržení zásuvky a šetrné vytaženi zástrčky) - obsluha dovolena jen osobám proškoleným v souladu s vyhl. 50/78 Sb. |

Zpracoval: Miloslav Tocháček, OZO v prevenci rizik č.osv. ROVS/1714/PRE/2011