|  |
| --- |
| Ceník montáží hromosvod |
|
| Číslo položky | výkon | jednotka | cena za jednotku |   |
|   | Cena za revizi - vzorový dům ( 8 svodů, 180 m stávajícího vedení, sedlová střecha, kontrola vedení, měření izolačního odporu, revizní zpráva, režie - doprava, kontaktování zástupců SVJ, )  |   |  2 000,00  |   |
| 1 | demontáž drát FeZn o 8 a 10 mm svody vč. podpěr | m |  35,00  |   |
| 2 | montáž drát FeZn o 8 a 10 mm svody vč. podpěr | m |  65,00  |   |
| 3 | demontáž jímače do 3 m střešní hřeben | ks |  180,00  |   |
| 4 | montáž jímače do 3 m střešní hřeben | ks |  250,00  |   |
| 5 | demontáž tyče jímače do stojanu | ks |  180,00  |   |
| 6 | montáž tyče jímače do 3m do stojanu | ks |  250,00  |   |
| 7 | demontáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby | ks |  45,00  |   |
| 8 | montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby | ks |  45,00  |   |
| 9 | demontáž ochranného úhelníku s drž. do zdi | ks |  180,00  |   |
| 10 | montáž ochranného úhelníku s držákem do zdi | ks |  360,00  |   |
| 11 | nátěr nového vedení včetně popdpěr a svorek | m |  25,00  |   |
| 12 | vyrovnání stávajícího vedení | m |  25,00  |   |
| 13 | vyrovnání stávajícího vedení včetně nátěru | m |  85,00  |   |
| 14 | výškové práce hřebenové zajištění | m |  320,00  |   |
| 15 | visuté lanové vedení - sedačka | úvaz |  450,00  |   |
| 16 | měření izolačního odporu | svod |  250,00  |   |