|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ceník montáží hromosvod | | | | |
|
| Číslo položky | výkon | jednotka | cena za jednotku |  |
|  | Cena za revizi - vzorový dům ( 8 svodů, 180 m stávajícího vedení, sedlová střecha, kontrola vedení, měření izolačního odporu, revizní zpráva, režie - doprava, kontaktování zástupců SVJ, ) |  | 2 000,00 |  |
| 1 | demontáž drát FeZn o 8 a 10 mm svody vč. podpěr | m | 35,00 |  |
| 2 | montáž drát FeZn o 8 a 10 mm svody vč. podpěr | m | 65,00 |  |
| 3 | demontáž jímače do 3 m střešní hřeben | ks | 180,00 |  |
| 4 | montáž jímače do 3 m střešní hřeben | ks | 250,00 |  |
| 5 | demontáž tyče jímače do stojanu | ks | 180,00 |  |
| 6 | montáž tyče jímače do 3m do stojanu | ks | 250,00 |  |
| 7 | demontáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby | ks | 45,00 |  |
| 8 | montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby | ks | 45,00 |  |
| 9 | demontáž ochranného úhelníku s drž. do zdi | ks | 180,00 |  |
| 10 | montáž ochranného úhelníku s držákem do zdi | ks | 360,00 |  |
| 11 | nátěr nového vedení včetně popdpěr a svorek | m | 25,00 |  |
| 12 | vyrovnání stávajícího vedení | m | 25,00 |  |
| 13 | vyrovnání stávajícího vedení včetně nátěru | m | 85,00 |  |
| 14 | výškové práce hřebenové zajištění | m | 320,00 |  |
| 15 | visuté lanové vedení - sedačka | úvaz | 450,00 |  |
| 16 | měření izolačního odporu | svod | 250,00 |  |