|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace dodávky** | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota\***  **Splněno ANO/NE** |
| **IROP\_II\_11\_Prostorová navigace pro zaměření konkrementu** | **1 ks** |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo zařízení pro 3D zaměření konkrementu pro urologické oddělení, kompatibilní se stávajícím extrakorporálním litotryptorem Sonolith® i-move v nemocnici v KV, KKN a.s.  .  **Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže.** | |  |
| ***VisioTrack*** |  |  |
| ***EDAP TMS France*** |  |  |
| **Medicínský účel, použití, indikace:** |  |  |
| zaměření konkrementu v močových či ledvinových cestách pomocí UZ systému | ano | ano |
| zrychlení výkonů extrakorporální litotrypse | ano | Ano |
| UZ abdominální vyšetření frekvenční rozsah min. 2-6 MHz | ano | ano |
| **Technické parametry, funkce:** |  |  |
| 3D kamera | ano | ano |
| monitorování pohybu ultrazvukové sondy pomocí 3D kamery | ano | ano |
| Pouzdro s 3D Infračervenými senzory na UZ sondu | ano | ano |
| 3D Infračervené senzory na těle generátoru litotryptoru | ano | ano |
| 3D Infračervené senzory na desce operačního stolu | ano | ano |
| specializovaný multifrekvenční abdominální snímač 2 - 6MHz s vyšší penetrací pro abdominální vyšetření dospělých i dětí, peroperační aplikace, punkce a introitální sonografii | 2ks | ano |
| kontrola pohybu operačního stolu a generátoru pomocí IR senzorů | ano | ano |
| **Příslušenství:** |  |  |
| punkční nástavce pro abdominální snímač (resterilizovatelný) | 2ks | ano |
| **Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu** | **ano** | **ano** |

*\*Účastník zadávacího řízení uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.*