Minimální požadované technické parametry
Část 3: Rack s příslušenstvím

Předmětem zakázky je rack s příslušenstvím, určený pro umístění do Testbedu průmyslu 4.0.
Plnění nabízené uchazečem jako předmět plnění veřejné zakázky na základě této zadávací dokumentace musí vyhovovat níže uvedeným minimálním technickým parametrům požadovaným zadavatelem.
Zadavatel požaduje originální a nová zařízení určená k prodeji v České republice.
Minimální požadavky na technickou specifikaci výpočetní techniky
KOMPONENTA PLNĚNÍ	POŽADAVEK ZADAVATELE NA PLNĚNÍ	OBCHODNÍ NÁZEV/POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ/POTVRZENÍ POŽADAVKU ZADAVATELE	
Základní skříň	- formát: 19inch, 42U
- šířka 600 mm
- hloubka 1000 mm
- dveře skleněné
- zámek dveří
- barva černá
- min. nosnost 1000 kg
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
Příslušenství	- modulární podstavec pro nabídnutý rack
- 4 x police 1U pro nabízený rack, s nosností min. 20 kg. 	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
Ventilátor	- ventilační jednotka pro nabídnutý rack, s termostatem, určená pro montáž do horního dílu racku.
		
Záruka	- záruka 3 roky. 	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ – jen pokud nabídne záruku delší 	
Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění má všechny výše uvedené vlastnosti.

V……………. dne……………….2018

____________________________________
Jméno, funkce, příp. razítko a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka