Minimální požadované technické parametry
Část 2: Server pro účely virtualizace

Předmětem zakázky je jeden server, který bude sloužit pro účely virtualizace.
Plnění nabízené uchazečem jako předmět plnění veřejné zakázky na základě této zadávací dokumentace musí vyhovovat níže uvedeným minimálním technickým parametrům požadovaným zadavatelem.
Zadavatel požaduje originální a nová zařízení určená k prodeji v České republice.
Minimální požadavky na technickou specifikaci výpočetní techniky
KOMPONENTA PLNĚNÍ	POŽADAVEK ZADAVATELE NA PLNĚNÍ	OBCHODNÍ NÁZEV/POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ/POTVRZENÍ POŽADAVKU ZADAVATELE	
Skříň	- Umístění do racku, výška max. 2U pozic
- možnost umístění min. 4 x 3,5‘‘nebo 8 x 2,5‘‘ HDD/SDD
- redundantní zdroj alespoň 1100W	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
Procesor	Dva procesory, minimálně 14 jader/CPU, frekvence min. 2,6 GHz. Požadované minimální hodnoty benchmarků:
min. 1 500 v benchmarku SPECint_rate_base2006,
min. 138 v benchmarku SPECfp_base2006,
min. 1230 v benchmarku SPECfp_rate_base2006.
Hodnoty požadovaných benchmarků musí být pro nabízený server uvedeny na serveru spec.org.
Velikost a počet nabídnutých pamětí nemusí být u nabízeného serveru shodný s testovanou sestavou. 
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
Operační paměť	- Min. 256 DDR4 RDIMM ve 32 GB modulech.
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
Základní deska	- Min. 24 slotů na paměťové moduly	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
LAN	- Min. 2 x 10GbE SFP+ porty včetně 2 x 6m SFP+ kabelu, nebo na míru po domluvě před dodáním. Nabízené SFP moduly musí být kompatibilní se switchem řady Cisco Nexus 9000 a musí pro ně být dostupné ovladače pro OS Linux (primárně Centos 7.5 a Ubuntu) i pro ESXi 6.0 (viz. https://pubs.vmware.com/vsphere-60/topic/com.vmware.vsphere.install.doc/GUID-DEB8086A-306B-4239-BF76-E354679202FC.html	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
Úložiště	- Flash-based úložiště pro hypervisor OS, o min. kapacitě 32 GB, RAID1. Kompatibilní s Hardware Requirements pro ESXi 6.0 (viz. https://pubs.vmware.com/vsphere-60/topic/com.vmware.vsphere.install.doc/GUID-DEB8086A-306B-4239-BF76-E354679202FC.html)	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
Optická mechanika	- Není nutná	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ – jen pokud nabídne	
Vzdálená správa	- dedikovaný 1GbE management port
- virtuální konzole
- virtuální medium
- virtuální klávesnice
- VNC připojení do OS
- vypnutí/zapnutí/reset
- napojení do AD/LDAP	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
Příslušenství	- Ližiny do racku	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
Operační systém	- Bez OS, k dispozici ovladače pro VMware ESXi	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
Záruka	- záruka a podpora 5 let typu 24x7x365 s reakční dobou do 4 hodin od nahlášení závady, s opravou do druhého pracovního dne v místě instalace. SSD disky musí být pokryty zárukou proti jejich propisu po celou dobu platné záruky na server a v případě takové události musí být poskytnuta jejich bezplatná výměna. Zadavatel nepožaduje ponechání pevných disků v případě servisního zásahu.	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ – jen pokud nabídne záruku delší 	
Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění má všechny výše uvedené vlastnosti.

V……………. dne……………….2018

____________________________________
Jméno, funkce, příp. razítko a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka