Minimální požadované technické parametry 

Část 1: Server

Předmětem zakázky je jeden server, který bude sloužit pro rozšíření stávajícího výpočetního clusteru.
Plnění nabízené uchazečem jako předmět plnění veřejné zakázky na základě této zadávací dokumentace musí vyhovovat níže uvedeným minimálním technickým parametrům požadovaným zadavatelem.
Zadavatel požaduje originální a nová zařízení určená k prodeji v České republice.
Minimální požadavky na technickou specifikaci výpočetní techniky
KOMPONENTA PLNĚNÍ	POŽADAVEK ZADAVATELE NA PLNĚNÍ	OBCHODNÍ NÁZEV/POPIS NABÍZENÉHO PLNĚNÍ/POTVRZENÍ POŽADAVKU ZADAVATELE	
Skříň	- Umístění do racku, výška max. 4U pozic
- možnost umístění min. 4 x 3,5‘‘nebo 8 x 2,5‘‘ HDD/SDD
- příprava pro osazení alespoň osmi GP GPU karet PCIe x16 gen 3 plné délky s šířkou dvou slotů
- minimálně jeden volný slot PCIe x16 umožňující budoucí osazení NVMe řadiče.
- napájecí zdroje s dostatečným příkonem pro napájení maximálně osazeného serveru všemi GP GPU kartami.	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
Procesor	Dva procesory, o výkonu:
min. 1 500 v benchmarku SPECint_rate_base2006,
min. 138 v benchmarku SPECfp_base2006,
min. 1230 v benchmarku SPECfp_rate_base2006.
Velikost a počet nabídnutých pamětí nemusí být u nabízeného serveru shodný s testovanou sestavou. 
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
Operační paměť	- Min. 320 GB DDR4 RDIMM ve 32 GB modulech o maximální frekvenci, kterou podporuje nabízený procesor.
	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
Základní deska	- Min. 24 slotů na paměťové moduly	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
LAN	- Min. 2 x 10GbE SFP+ porty včetně 2 x 6m SFP+ kabelu, nebo na míru po domluvě před dodáním	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
Úložiště	- 8TB čisté kapacity na NL SAS HDD hot-swap v RAID6	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
GP GPU karta	- 2x grafický akcelerátor o výkonu alespoň 10 000 Gflops (single precision), s pamětí alespoň 10GB a s průchodností pamětí alespoň 480GB/s	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
InfiniBand karta	- EDR 100Gb/s single-port x16 osazena do PCI x16 slotu	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
Optická mechanika	- Není nutná	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ – jen pokud nabídne	
Vzdálená správa	- dedikovaný 1GbE management port
- virtuální konzole
- virtuální medium
- virtuální klávesnice
- VNC připojení do OS
- vypnutí/zapnutí/reset
- napojení do AD/LDAP	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
Příslušenství	- Ližiny do racku	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
Operační systém	- Bez OS	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	
Záruka	- záruka 5 let s opravou do druhého pracovního dne v místě instalace	DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ – jen pokud nabídne záruku delší 	
Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění má všechny výše uvedené vlastnosti.

V……………. dne……………….2018

____________________________________
Jméno, funkce, příp. razítko a podpis osoby oprávněné jednat za účastník