**SPECIFIKACE PRODUKTŮ A SLUŽEB**

**Předmětem plnění zakázky je:**

1. Dodávka, montáž, nastavení a uvedení do provozu dvou nových nerepasovaných modulů (karet) SLMO24 tj. 24 digitálních portů pro telefonní ústřednu Siemens HiPath4000 pro FÚ pro Jihočeský kraj včetně 48 licencí, systémových kabelů a SW vybavení. Dále 50 ks licencí CTI klientů, 1 ks modulu zabezpečující zobrazení jména z centrálního seznamu na displejích telefonů (digitálního nebo IP nebo přenosného DECT telefonního přístroje) s možností přiřadit jméno k libovolnému volajícímu číslu a s neomezenou licencí pro všechny stávající i nové pobočky v PBX např. PROFIX CTI DIRECTORY nebo jiné řešení zabezpečující funkce požadovaného modulu a 1 ks modulu zabezpečující přístup do LDAP adresáře pro vyhledání telefonního čísla nebo jména a to s licencí pro všechny stávající i nové pobočky (CTI klienty) v PBX (neomezená licence) např. PROFIX CTI LDAPu nebo jiné řešení zabezpečující funkce požadovaného modulu a to vše ke stávající aplikaci PROFIX verze 8.0.x pro telefonní ústřednu Siemens HiPath4000 pro FÚ pro Jihočeský kraj.
2. Dodávka, montáž, nastavení a uvedení do provozu 1 ks CTI serveru v nejnovější verzi pro telefonní ústřednu Siemens HiPath 3000 na lokalitě ÚzP v Českých Budějovicích s licencí pro 264 ks CTI klientů včetně zaškolení třech pracovníků zadavatele (tj. Kupujícího ze Smlouvy).

Základními vlastnostmi, které CTI (Computer telephony integration) musí splňovat, jsou:  
- vytáčení telefonního čísla  
- příjem hovoru  
- ukončení hovoru  
- předání hovoru  
- seznam volání (úspěšných, neúspěšných)  
- centrální adresář