**SPECIFIKACE PRODUKTŮ A SLUŽEB**

**Konfigurace stávající ústředny**

* centrální řídící jednotka V5.0
* 6x port ISDN30
* 8x port ISDN2
* 48x port UP0e (digitální telefon)
* 72 port analogový telefon
* VoIP Gateway

**Upgrade se sestává z níže popsané dodávky, montáže a souvisejících prací:**

* upgrade původní řídící jednotky na Ecoserver nejvyšší aktuálně dostupné verze, minimálně však na verzi V8, nebude-li na trhu dostupná novější verze
* dodávka redundantního napájení řídících jednotek
* dodávka redundantního napájení všech jednotek pro periferní moduly
* dodávka pevného disku SSD SATA3 min. kapacity 256GB
* upgrade systému na nejvyšší aktuálně dostupnou verzi, minimálně však na verzi V8, nebude-li na trhu dostupná novější verze
* přesun stávajících podporovaných periferních modulů do nového systému Openscape4000 a jejich upgrade na nejvyšší aktuálně dostupnou verzi. Týká se těchto modulů:
	+ 1x STMD2
	+ 2x DIU-N2
	+ 2x SLMO24
	+ 2x SLMAC
	+ 1x STMI4
* dodávka 1 ks nového periferního modulu jako náhrady za stávající SLMAE modul, který musí splňovat tyto parametry:
	+ modul pro připojení analogových koncových přístrojů připojení analogových koncových zařízení (telefon, modem, fax, vrátník apod.) s funkcí CLIP (zobrazení čísla volajícího)
* upgrade stávající VoIP gateway STMI pro připojení do VoIP sítě na nejvyšší aktuálně dostupnou verzi
* upgrade stávajících 210 uživatelských licencí na univerzální flexibilní licenci nejvyšší aktuálně dostupné verze, umožňující připojení analogových, digitálních i IP telefonů
* nová verze SW a HW musí podporovat připojení všech stávajících digitálních a IP telefonů OptiPoint 500 a OpenStage
* upgrade stávajícího SW pro správu systému Profix CM na nejvyšší aktuálně dostupnou verzi
* dodávka 20 uživatelských licencí CTI klient a 1 licence CTI Manager v nejvyšší aktuálně dostupné verzi

**Konfigurace VoIP sítě**

Požadujeme zachovat připojení do všech směrů privátní VoIP sítě

* 1x ISDN 30 ve směru na Územní pracoviště v Hradci Králové
* 2x ISDN 30 ve směru technologie CISCO
* 30x VoIP hlasový kanál ve směrech na PBX SIEMENS včetně připojení na centrální PBX (OpenScape Voice) systém v Praze
* 1x ISDN 30 ve směru na GW IPEX
* protože se jedná o uzlový systém, musí být součástí dodávky přehledné schéma celé privátní sítě všech PBX připojených do této PBX v HK v elektronické podobě

Na systém požadujeme zajištění přístupu k Service Support (SSP) na 3 roky. Zahrnuje:• Přístup na Unify partner Portál

• Přístup k Expertní asistenční Hotline Unify

• Web Access pro 2nd & 3rd Level Support

• Analýzu a opravu chyb systému

• Software patche a bezpečnostní update – uvolňovány dle aktuálních bezpečnostních hrozeb

• Upgrade licencí systému na nejnovější verzi systému (bez implementace)

**Součástí dodávky budou i tyto služby:**

* provedení akceptačních testů prováděné společně dodavatelem (tj. Prodávajícím dle Smlouvy) a zadavatelem (tj. Kupujícím dle Smlouvy).
* zaškolení dvou administrátorů na změny v konfiguraci nových verzí systémů
* likvidace odpadů
* předání projektu do užívání na základě podepsaného akceptačního protokolu a předané technické dokumentace.