|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nabídka pro: Základní škola a mateřská škola Na Slovance** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název** | **Jedn.** | **Mn.** | **Cena bez DPH** | **Cena bez DPH celkem** | **Cena s DPH** | **Cena celkem s DPH** | **Popis** | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interaktivní tabule ActivBoard 10Touch 78D | ks | 1 | 24 710 | 24 710 | 29 899 | 29 899 | Úhlopříčka 225 cm, **celková** **šířka tabule 168 cm,** odolný hliníkový rám, nezávislá práce 10 uživatelů současně, podpora multitouch, ovládání dotykem ruky, plocha je magnetická a umožňuje popis fixem - za sucha stíratelná, připojení kabelem USB bez nutnosti dalšího napájení, záruka 5 let. Součástí dodávky výukový software ActivInspire a ClassFlow Desktop |
| Projektor HITACHI CP-CP-AX3005 EDU | ks | 1 | 22 400 | 22 400 | 27 104 | 27 104 | Projektor s **ultrakrátkou projekční vzdáleností**, technologie LCD, rozlišení XGA (1024x768). Světelný výkon 3300 ANSI, vstup 2 x HDMI, 2 x 15-pin Mini D-sub, hybridní filtr, kontrast 10000:1, životnost lampy **10 000 hodin**, možná kontrola a konfigurace projektoru z webového rozhraní, **záruka na projektor a lampu 3 roky** |
| Pylonový posun tabule a projektoru s keramickými křídly BBBB | ks | 1 | 28 840 | 28 840 | 34 896 | 34 896 | 2 hliníkové pylony o výšce 250 cm, rám na interaktivní tabuli, keramická křídla |
| Držák pro projektoru pro uchycení k pylonovému posunuSMS Proj WL Short Throw V (Pillar 680 mm) | ks | 1 | 3 500 | 3 500 | 4 235 | 4 235 | Univerzální nástěnný držák projektoru - délka nosníku: 680 mm, nastavení nosníku - vertikálně +/-20 mm, náklon 15°, nostnost 12 kg |
| Reproduktor ActivSoundbar | ks | 1 | 3 960 | 3 960 | 4 792 | 4 792 | Aktivní ozvučení s možností uchycení na interaktivní tabuli. Výkon 2x20W, vstup RCA x 2; 3,5 mm x 1, dálkové ovládání, včetně montážní sady na interaktivní tabuli, 3D zvuk |
| Videomikroskop Model VSM 4245 BB | ks | 1 | 21 200 | 21 200 | 25 652 | 25 652 | Monokulární hlavice, úhel vhledu 30°., vestavěná kamera s ½“ CMOS čipem Rozlišení 3MP (2048x1536 pixelů) Výstup: USB 2.0 Širokoúhlý okulár WF10X/18mm Revolverová hlava pro 4 objektivy, vzad otočená Achromatické objektivy DIN 4X, 10X, 40X S vyrobené dleRoHS Oddělený hrubý a jemný zaostřovací systém Zabudovaný koaxiální mechanický stolek v nízké poloze Výškově nastavitelný 1.25 N.A. Abbe kondenzor s irisovou aperturní clonou Dobíjecí LED osvětlení 20mA, 3.5V, 70mW s regulací intenzity Napájecí zdroj 100V-240V (CE) Obal proti prachu, dobíječka a baterie Motic Images Plus 3.0 pro PC a Mac Kalibrační destička se 4 body Operační systémy: Windows XP a vyšší, Mac OSX |
| Instalační práce - předběždný odhad | hod | 7 | 980 | 6 860 | 1 186 | 8 301 | Instalační práce (**2 technici**), montáž a kotvení interaktivní tabule, držáku s projektorem a ozvučení, vedení kabeláže v elektroinstalačních lištách, instalace SW a ovladačů na jeden PC, předvedení funkčnosti celého systému |
| Instalační materiál - předběždný odhad | ks | 1 | 2 800 | 2 800 | 3 388 | 3 388 | kabel VGA 10m + audio kabel 10m (nebo HDMI 10M), USB aktivní repeater 5m, sIlový napájecí kabel CYSY 3x1,5, propojovací el. krabice, elektroinstalační lišty 40x20 mm, kotvící materiál (hmožděnky, šrouby, chemická kotva), ostatní elektro materiál |
| Doprava techniků | ks | 1 | 600 | 600 | 726 | 726 | Doprava Praha |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Cena celkem** |  |  |  | **114 870** |  | **138 993** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| V Opavě dne 2. 11. 2018 |  |  |  |  |  |  |  |