Dodatek k Zadávacímu listu
Úkolu výzkumné podpory
v rámci projektu „Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště“,
vystavený
na základě Rámcové smlouvy o poskytování výzkumné podpory
Evidenční číslo SÚRAO: 		4.1.3.6  / č.j. ESS: SURAO 2016-3831
Evidenční číslo ÚJV: 	PB-2018-ZL-U3831-036-Plynopropustnost-Dodatek1
Oblast výzkumné podpory: 	III. Chování tlumících a výplňových materiálů a dalších konstrukčních materiálů a jevů a procesů probíhajících ovlivňujících jejich vlastnosti
Řešitelský expertní tým:		III. Chování tlumících a výplňových materiálů a dalších konstrukčních materiálů a jevů a procesů probíhajících ovlivňujících jejich vlastnosti
Název výzkumného úkolu / dílčího projektu / činnosti
Experimentální hodnocení plynopropustnosti inženýrských bariér hlubinného úložiště
Revize:	Dodatek č. 1
Datum:  	26. 10. 2018
	Instituce	Funkce	Jméno	Datum	Podpis	
Vystavil	ÚJV	Organizační koordinátor projektu	XXXXXXXXXXXXXXX			
Zpracoval	FSv	Vědecký pracovník
Vedoucí projektu	XXXXXXXXXXXXXX			
	ÚJV	Vědecký pracovník
	XXXXXXXXXXXXXXX			
Projednal	ÚJV	Vědecko-technický koordinátor projektu	XXXXXXXXXXX			
Garant oblasti 	ČVUT FSv	Vedoucí expertního týmu	XXXXXXXXXXXXXX			

Schválení projektu
Datum: 	Datum:	
XXXXXXXXXXXXXXX
zástupce Poskytovatele FSv ČVUT pro věci technické	XXXXXXXXXXXXXXXx
zástupce Objednatele pro věci technické / předsedkyně V/P výboru projektu	
Podpis:	Podpis:	
Datum:	Datum:	
Prof. Ing. Jiří Máca., děkan
zástupce Poskytovatele FSv ČVUT pro věci smluvní	XXXXXXXXXXXXXXX
zástupce Objednatele pro věci smluvní / předseda Řídícího výboru projektu	
Podpis:	Podpis:	

4	Potvrzení / modifikace zadání Poskytovatelem

Smluvní strany se, z důvodu rozšíření zadání o navazující experimentální práce na plynopropustnosti, dohodly na změně a úpravě Zadávacího listu. Změny oproti Revizi 0 Zadávacího listu jsou zvýrazněny modrou barvou.

Odstavec 4.2.1 Harmonogram jednotlivých etap (milníků) a náplň prací se mění takto: 
Etapa	Náplň prací	Termín
(od – do)	
1	Podrobný věcný a časový plán řešení projektu	02/2017-04/2017	
Výstup 1	Podrobný věcný a časový plán řešení projektu	04/2017	
2	Analýza zahraničních výsledků	03/2017-06/2017	
Výstup 2	Průběžná technická zpráva shrnující podrobnou analýzu zahraničních výsledků	06/2017	
3	Analýza zahraničních výsledků (experimentální aparatury pro vývoj plynu)	06/2017 - 10/2017	
4	Experimentální analýza	03/2017-02/2019	
5	Návrh experimentálního řešení pro studium procesů koroze materiálů ÚOS - vývoje plynu a jeho migrace 	11/2017 - 03/2018	
6	Experimentální práce s vodíkem	01/2018 -03/2019 	
Výstup 3	Průběžná technická zpráva shrnující dosažené výsledky	09/2017	
Výstup 4	Průběžná technická zpráva shrnující dosažené výsledky	03/2018	
Výstup 5	Závěrečná zpráva v českém a anglickém jazyce	02/2019	
Výstup 6	Závěrečná zpráva shrnující výsledky experimentů s vodíkem v anglickém jazyce	03/2019	

Odstavec 4.2.2 Podrobný časový harmonogram se mění takto:

Odstavec 4.2.4 Limitní cena dílčího projektu se mění takto:
Zde Poskytovatel uvede limitní cenu dílčího projektu, která bude vycházet z pracnosti stanovené podle článku 2.4 tohoto dokumentu a sazeb uvedených v článku 5.2 Smlouvy. 
Podrobně zde Poskytovatel zdůvodní všechny náklady na vedlejší výdaje.
Celkový rozpočet dle náplně prací po jednotlivých organizacích
Organizace	Náplň prací	Cena (Kč)	
ČVUT FSv	Management dílčího projektu - koordinace expertního týmu a vazby na celý projekt		
	Realizace dílčího projektu		
	Vedlejší náklady projektu 		
ÚJV Řež, a. s.	Management dílčího projektu - koordinace expertního týmu a vazby na celý projekt		
	Realizace dílčího projektu		
	Vedlejší náklady projektu 		
Výkony celkem	Management a koordinace projektu celkem		
	Realizace projektu celkem		
Vedlejší náklady celkem			
CELKEM PROJEKT		2 922 670	
Celkový rozpočet podle výkonů v jednotlivých kategoriích a rocích řešení
Kategorie	2017	2018	2019	celkem	
1					
2					
3					
4					
5					
Hodiny celkem					
Výkony 
(tis. Kč)					
Vedlejší výdaje 
(tis. Kč)					
Cena celkem
(tis. Kč)					

Navýšení rozpočtu bylo provedeno na základě odhadu rozsahu prací a zapojení jednotlivých odborníků. 
Rozpočet po jednotlivých organizacích dle kategorií pracovníků a po jednotlivých letech řešení je uveden v příloze v části 5.2. 
Předpokládané řešitelské kapacity jednotlivých pracovníků podle kategorií u všech organizací jsou uvedeny dále v části 4.4.2.

Odstavec 4.3.1 Řízení projektu a zodpovědnost se mění takto:

ÚJV Řež, a.s. - za ÚJV Řež, a.s. budou realizace projektu účastnit následující pracovníci, jmenovitě uvedení v příloze č. 2 Smlouvy: XXXXXXXXXXXXXXXX a techničtí pracovníci. Aktivity ÚJV Řež, a.s. budou zaměřeny na studium vztahu mezi korozí materiálu ukládacího obalového souboru, vývojem plynu a jeho migrací. 
Za aktivity ÚJV Řež, a.s. bude zodpovědná XXXXXXXXXXXXXX 
Zodpovědnosti za etapy jsou uvedeny v následující tabulce:
Schéma zodpovědností za jednotlivé etapy a role jednotlivých institucí
Etapa	Náplň	Zodpovědnost (tučně) a další činnosti	
1	Podrobný věcný a časový plán řešení projektu		
2	Analýza zahraničních výsledků		
3	Analýza zahraničních výsledků (experimentální aparatury pro vývoj plynu)		
4	Experimentální analýza		
5	Návrh experimentálního řešení pro studium procesů koroze materiálů ÚOS – vývoje plynu a jeho migrace		
6	Experimentální práce s vodíkem		

Interní kontrolní dny (IKD) se budou konat minimálně 1 krát za 3 měsíce (případně na svolání vedoucího expertního týmu), místem konání bude především pracoviště ČVUT. Pozvánka na IKD bude zasílána i Zadavateli. Účast na kontrolních dnech je povinná pro hlavní řešitele za jednotlivé kooperující organizace (jsou uvedeni výše), pokud nebude na pozvánce uvedeno jinak. V případě nutnosti je možné zastoupení hlavního řešitele přímo určeným dalším členem expertního týmu (uvedeným v příloze č. 2 Smlouvy). Termíny kontrolních dnů budou koordinovány společně s dílčím projektem „Korozní produkty“.

Odstavec 4.3.2 Kapacity vynaložené na řešení projektu se mění takto:

Předpokládaná kapacita ČVUT FSV pro řešení projektu (počet hodin) v jednotlivých letech řešení:
kategorie	2017	2018	2019	Celkem	
1					
2					
3					
4					
5					
Celkem					

Řešitel	kategorie	2017	2018	2018	CELKEM	

						

						

						

Předpokládaná kapacita ÚJV Řež pro řešení projektu (počet hodin) v jednotlivých letech řešení:

Řešitel	kategorie	2017	2018	2019	CELKEM	

						

4.1	Odstavec 4.1. Stručný popis a postup řešení se mění takto:
Základním cílem tohoto ZL je příprava podrobné literární rešerše a zahájení experimentálního hodnocení plynopropustnosti inženýrských bariér uvažovaných v úložišti. Práce se zaměří především na studium plynopropustnosti nasyceného bentonitu a problematiku průniku plynu touto inženýrskou bariérou.
Postup řešení bude probíhat ve třech etapách:
1.	Etapa: Návrh podrobného věcného a časového plánu řešení projektu
V první etapě bude zpracován plán podrobný věcný a časový plán (VCP) řešení celého ZL. Plán se zejména zaměří na harmonogram, náplň a postup experimentálních prací. Při sestavování plánu bude využito průběžných výsledků z etapy č. 2 a jiných navazujících ZL. Ve VCP bude detailně popsán návrh experimentálního řešení. Tento návrh může být modifikován na základě výsledků rešerše zahraničních výsledků. 
2.	Etapa: Rešerše zahraničních výsledků
V druhé etapě řešení (etapa začne současně s etapou první) bude zpracována analýza (rešerše) relevantních zahraničních výsledků. Její výsledky budou hlavním vstupem pro přípravu třetí etapy. Etapa se zaměří na hodnocení mechanického vlivu plynu na inženýrskou bariéru úložiště při jeho migraci těmito materiály a vliv na zachování její bezpečnostní funkce.
Současně budou pokračovat rešeršní práce, navazující na rešeršní práce v ZL Korozní produkty, zaměřené na produkci plynu při korozi ukládacího obalového souboru a jeho migraci. V současné odborné literatuře lze dohledat odborné práce, zaměřené buď na jen na produkci plynu na korozi, nebo jen na jeho migraci při použití většinou umělých plynů (vzduch, vodík). Tato část by se měla pokusit dohledat informace, které tyto oblasti propojují a nebyly obsaženy v rešerši v ZL Korozní produkty. 
3.	Etapa: Analýza zahraničních výsledků (experimentální aparatury pro vývoj plynu) 
V této etapě se rešeršní práce soustředí na rešeršní informace o postupech a aparaturách, které se používají pro studium produkce plynu při korozi materiálů ukládacího obalového souboru, a jejich případné využití pro studium jeho migrace. Zahrnuty budou i práce, provedené v minulosti v ÚJV Řež, a.s. 
4.	Etapa: Experimentální analýza
Ve čtvrté etapě bude provedena prvotní experimentální analýza materiálu inženýrské bariéry s ohledem na plynopropustnost. Vzhledem k časové náročnosti prací a požadovaném termínu dokončení prací v rámci ZL se experimentální analýza zaměří na problematiku jevů typu breakthrough v oblasti bentonitu. Cílem je zahájit experimentální práce na prvotním zhodnocení mechanického ovlivnění materiálu inženýrské bariéry plynem.
Práce bude rozdělena do dvou hlavních oblastí:
Plynopropustnost bentonitu s přirozenou vlhkostí
Breakthrough a samohojení
Plynopropustnost bentonitu s přirozenou vlhkostí
Pokud dojde k vývinu plynu v úložišti před nasycením těsnicí vrstvy vodou, je pro transport plynu důležitá plynopropustnost materiálů inženýrské bariéry v počátečním stavu – tedy suchého či přirozeně vlhkého materiálu. V první část třetí etapy proto bude experimentálně zhodnocena plynopropustnost bentonitu v přirozeně vlhkém stavu (tedy ve stavu shodném se stavem, který se předpokládá při instalaci do úložiště). Součástí zhodnocení bude stanovení závislosti plynopropustnosti na objemové hmotnosti materiálu.
Předpokládá se test 5 vzorků s různou objemovou hmotností (ρd = 1000 – 1800 kg/m3) na materiálu vybraném na základě požadavků zadavatele.
Breakthrough a samohojení
Plyn vznikající v úložišti může v extrémním případě vést k mechanickému porušení těsnicí bariéry úložiště. K tomuto porušení (breakthrough – „průstřel“) dojde v případě, že tlak vyvinutého a akumulujícího se plynu přesáhne bobtnací tlak těsnicí bariéry. V závislosti na poměru tlaku plynu a bobtnacího tlaku bentonitu může být tento jev okamžitý nebo dlouhodobý ve smyslu doby, které je třeba pro vytvoření preferenční cesty. Jakmile dojde k vytvoření preferenční cesty, dojde k postupnému úniku plynu a tím i poklesu jeho tlaku. Důležitou otázkou pro bezpečnost úložiště, je dynamika vývoje této události a zejména stav po této události. Tedy zda se bude těsnicí bariéra schopna uzavřít a zahojit tak, aby dále byla schopna plnit svou funkci.
Práce v druhé části etapy se zaměří na výzkum dynamiky breakthrough a jeho vlivu na materiál těsnicí vrstvy inženýrské bariéry. V rámci této části etapy bude opakovaně pomocí vysokého tlaku vzduchu (~10MPa) simulován vývin plynu v úložišti, který vede k porušení těsnicí vrstvy. Bude experimentálně zkoumána dynamika tohoto jevu v závislosti na bobtnacím tlaku/objemové hmotnosti materiálu a zejména zda dojde k samohojení materiálu a tedy, zda při opakovaném namáhání materiálu nedojde k degradaci těsnicí schopnosti materiálu.
Předpokládá se cyklický test (3 opakování, 5 vzorků) na materiálu shodným s materiálem pro první etapu.
5.	Etapa: Experimentální analýza
V této části bude vyhodnocena možnost studia kombinovaného procesu vývoje plynu při korozi materiálů ÚOS, jeho kvantifikace a případně i jeho migrace na základě minulých prací, provedených v ÚJV Řež, a.s. a výsledků literární rešerše. V případě, že výstupem rešerše bude, že kombinované sledování těchto procesů není možné, pak bude provedeno detailní zdůvodnění. 
Výsledky experimentálních prací budou zpracovány do formy závěrečné zprávy. Tato zpráva bude obsahovat i návrh dalších prací, které jsou nutné pro poznání a popis procesů vývoje plynu a jeho migrace v inženýrských bariérách HÚ. 

6.	Etapa: Experimentální práce
Práce této etapy zahrnují provádění a vyhodnocení plynových tlakových zkoušek s použitím vodíku na vzorcích vodou nasyceného bentonitu. Při tlakových zkouškách bude sledováno, dochází-li k transportu vodíku skrz vodou nasycený vzorek bentonitu při injektážních tlacích menších, než je totální napětí uvnitř vzorku a dále je cílem zjištění hodnoty tlaku, při kterém dojde k události označované jako „průraz“ (z anglického termínu „breakthrough“). Detailní postup zatěžovací procedury bude navržen tak, aby mohly být výsledky testů srovnatelné se sérií testů prováděných v CEG v rámci tohoto ZL.
Z bentonitu BaM budou připraveny vzorky o suchých objemových hmotnostech, tak aby odpovídaly vzorkům CEG (1200, 1400, 1500, 1600, 1700). Pro každou suchou objemovou hmotnost budou lisovány vždy 2 nebo 3 vzorky. Celkový počet vzorků bude 17.
Všechny vzorky jsou nejprve nasyceny destilovanou vodou dvěma způsoby, a to v exikátoru a v propustoměru.  Propustoměr slouží k dosycení vzorků a určení hydraulické vodivosti vzorku. Předpokládaná doba první fáze sycení v exsikátoru je 1 týden. Celkem 5 vzorků budou určeny pro kontrolní stanovení vlhkosti po sycení v exsikátoru. Vlhkost vzorků je určována vysušením při 105 °C po dobu 24 h.
Na vodou nasycených vzorcích je poté prováděna tlaková zkouška s vodíkem, kdy je vzorek zatěžován konstantním tlakem plynu na vstupu do vzorku. Tlak na vstupu je udržován manuálním regulátorem tlaku. Tlak je krokovým způsobem zvyšován o hodnotu tlaku 2 bar. Při tlakové zkoušce je pomocí pumpy umístěné na výstupu ze vzorku měřen objem proteklé tekutiny skrz vzorek. Tlak je vždy zvýšen po ustálení podmínek proudění. Prvním zatěžovacím stupněm je tlak 2-3 bary. Poslední zatěžovací stupeň odpovídá tlaku, při kterém dojde k průrazu. Po provedení tlakové zkoušky s vodíkem je vzorek rozebrán a určena jeho vlhkost.
Na základě výsledků těchto prací bude navržen program a postup testování vzorků v projektu EJP1.

Odstavec 5.2.1 Rozpis výkonů a rozpočet ČVUT FSV se mění takto:
kategorie prací	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem	
dle smlouvy	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	 	
Management projektu	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Celkem hodin	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Celkem (tis. Kč)	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Celkem hodin	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Celkem (tis. Kč)	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Vedlejší výdaje (tis. Kč)	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
Celkem (tis. Kč)	0	0					

Odstavec 5.2.2 Rozpis výkonů a rozpočet ÚJV Řež, a. s. se mění takto:
kategorie prací	2015	2016	2017	2018	2019	Celkem	
dle smlouvy	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.		
Management projektu	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Celkem hodin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Celkem (tis. Kč)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realizace projektu	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Celkem hodin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Celkem (tis. Kč)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Vedlejší výdaje (tis. Kč)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Celkem (tis. Kč)	0	0					

Ostatní odstavce ZL se nemění.