Příloha č. 1 smlouvy – technická specifikace
 
Třepačka s inkubátorem
-	kruhový pohyb
-	nastavení pohybu a času
-	maximální zatížení: 20 kg
-	teplotní rozsah: 5 – 80 °C