Práce a materiál PN Brno 2023

|  |
| --- |
| Brno - Húskova 2 |
| Budova A - levý vchod - vrátnice + sklep |
| Therm DUO 50T |  |  |
| Pravidelný servis |  | xxxxxxx |
| Baxi Luna DUO-TEC+ 1.28GA |  |  |
| Pravidelný servis |  | xxxxxx |
| Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem, těsnění příruby |  |  |
| výměníku a odvzdušňovacího ventilu za čerpadlem Materiál: |  | xxxxxx |
| Zapalovací elektroda |  | xxxxxx |
| Ionizační elektroda |  | xxxxxx |
| Těsnění pod hořák |  | xxxxxx |
| Těsnění příruby výměníku |  | xxxxxx |
| Odvzdušňovací ventil za čerpadlo |  | xxxxxx |
| Budova A - prostřední vchod |
| 2x Baxi Luna DUO-TEC MP 1.50 |  |  |
| 2x Pravidelný servis | xxxxxx | xxxxxx |
| 2x Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem | xxxxxx | xxxxxx |
| Materiál: |  |  |
| Zapalovací elektroda | xxxxxx | xxxxxx |
| Ionizační elektroda | xxxxxx | xxxxxx |
| Těsnění pod hořák | xxxxxx | xxxxxx |
| Budova A2 - lékárna |
| 3x Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1.60 |  |  |
| 3x Pravidelný servis | xxxxxx | xxxxxx |
| 3x Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem | xxxxxx | xxxxxx |
| V kotlích 1 a 3 výměna zapalovacích traf | xxxxxx | xxxxxx |
| Materiál: |  |  |
| Zapalovací elektroda | xxxxxx | xxxxxx |
| Ionizační elektroda | xxxxxx | xxxxxx |
| Těsnění pod hořák | xxxxxx | xxxxxx |
| Zapalovací trafo | xxxxxx | xxxxxx |
| Budova B |  | | |
| 2x Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1.50 |  |  |
| 2x Pravidelný servis2x Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem, v pravém | xxxxxx | xxxxxx |
| kotli výměna těsnění příruby výměníku | xxxxxx | xxxxxx |

Materiál:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zapalovací elektroda | xxxxxx | xxxxxx |
| Ionizační elektroda | xxxxxx | xxxxxx |
| Těsnění pod hořák | xxxxxx | xxxxxx |
| Těsnění příruby výměníku - pravý kotel |  | xxxxxx |

Budova C

2x Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1.50

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2x Pravidelný servis2x Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem, v levém | xxxxxx | xxxxxx |
| kotli výměna předního keramického panelu | xxxxxx | xxxxxx |
| Materiál: |  |  |
| Zapalovací elektroda | xxxxxx | xxxxxx |
| Ionizační elektroda | xxxxxx | xxxxxx |
| Těsnění pod hořák | xxxxxx | xxxxxx |
| Přední izolační keramický panel |  | xxxxxx |

Budova D

2x Baxi Luna DUO-TEC MP 1.50

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2x Pravidelný servis2x Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem a | xxxxxx | xxxxxx |
| v levém kotli těsnění příruby výměníku | xxxxxx | xxxxxx |
| Materiál: |  |  |
| Zapalovací elektroda | xxxxxx | xxxxxx |
| Ionizační elektroda | xxxxxx | xxxxxx |
| Těsnění pod hořák | xxxxxx | xxxxxx |
| Těsnění příruby výměníku |  | xxxxxx |
| Budova E |
| 2x Baxi Luna Platinum 1.32GA |  |  |
| 2x Pravidelný servis | xxxxxx | xxxxxx |
| 2x Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem, těsnění příruby | xxxxxx | xxxxxx |
| V levém kotli výměna řídící desky |  | xxxxxx |
| Materiál: |  |  |
| Zapalovací elektroda | xxxxxx | xxxxxx |
| Ionizační elektroda | xxxxxx | xxxxxx |
| Těsnění pod hořák | xxxxxx | xxxxxx |
| Těsnění příruby výměníku | xxxxxx | xxxxxx |
| Řídící deska |  | xxxxxx |
| Budova G |

3x Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1.50

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3x Pravidelný servis | xxxxxx | xxxxxx |
| 3x Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem Materiál: | xxxxxx | xxxxxx |
| Zapalovací elektroda | xxxxxx | xxxxxx |
| Ionizační elektroda | xxxxxx | xxxxxx |
| Těsnění pod hořák | xxxxxx | xxxxxx |
| Budova M |  |  |
| 4x Baxi Luna DUO-TEC MP 1.70 |
| 4x Pravidelný servis | xxxxxx | xxxxxx |
| 4x Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem | xxxxxx | xxxxxx |
| Materiál: |
| Zapalovací elektroda | xxxxxx | xxxxxx |
| Ionizační elektroda | xxxxxx | xxxxxx |
| Těsnění pod hořák | xxxxxx | xxxxxx |
| Budova R |  |  |

4x Baxi Luna DUO-TEC MP 1.70

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4x Pravidelný servis4x Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem Materiál:Zapalovací elektroda Ionizační elektroda Těsnění pod hořák | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | DTS údržba |  |  |
| 2x Pravidelný servis | 2x Baxi Luna Platinum 1.32GA | xxxxxx | xxxxxx |
| 2x Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem, těsnění příruby | xxxxxx | xxxxxx |
| Materiál:Zapalovací elektroda |  | xxxxxx | xxxxxx |
| Ionizační elektroda |  | xxxxxx | xxxxxx |
| Těsnění pod hořák |  | xxxxxx | xxxxxx |
| Těsnění příruby výměníku |  | xxxxxx | xxxxxx |

Odpadové hospodářství

Therm 28TCX

|  |  |
| --- | --- |
| Pravidelný servis |  |
| Výměna manometru | xxxxxx |
| Materiál: manometr | xxxxxx |

|  |
| --- |
| Stavební sklad |
| 2x Baxi Luna Platinum |  |  |
| 2x Pravidelný servis | xxxxxx | xxxxxx |
| Kotel 2 - Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem |  | xxxxxx |
| Materiál: |  |  |
| Zapalovací elektroda |  | xxxxxx |
| Ionizační elektroda |  | xxxxxx |
| Těsnění pod hořák |  | xxxxxx |
| Zahradnictví |
| 3x Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1.70 |  |  |
| 3x Pravidelný servis | xxxxxx | xxxxxx |
| 3x Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem | xxxxxx | xxxxxx |
| Výměna výstupní trubky z výměníku |  | xxxxxx |
| Materiál: |  |  |
| Zapalovací elektroda | xxxxxx | xxxxxx |
| Ionizační elektroda | xxxxxx | xxxxxx |
| Těsnění pod hořák | xxxxxx | xxxxxx |
| Výstupní trubka z výměníku + O kroužky |  | xxxxxx |
| Jugoslávská 17 |
| Baxi Luna Platinurm 1.24GA |  |  |
| Pravidelný servis |  | xxxxxx |
| Výměna obou elektrod, těsnění příruby výměníku a odvzdušňovacího ventilu za čerpadlem Materiál: |  | xxxxxx |
| Zapalovací elektroda |  | xxxxxx |
| Ionizační elektroda |  | xxxxxx |
| Těsnění příruby výměníku |  | xxxxxx |
| Odvzdušňovací ventil za čerpadlo |  | xxxxxx |
| Immergas Super Caesar 17 ErP |  |  |
| Pravidelný servis |  | xxxxxx |
| Štolcova 67a |

**Baxi Luna Platinum 1.32GA**

Pravidelný servis xxxxxx

Výměna obou elektrod, těsnění pod hořákem, těsnění příruby Materiál: xxxxxx

Zapalovací elektroda xxxxxx

Ionizační elektroda xxxxxx

Těsnění pod hořák xxxxxx

Těsnění příruby výměníku xxxxxx

Šámalova 96

2x Baxi Luna Platinum+ 1.24GA

2x Pravidelný servis xxxxxx xxxxxx

Slavkov u Brna Polní 470

2x Baxi Luna DUO-TEC MP+ 1.50

2x Pravidelný servis xxxxxx xxxxxx

Celkem 135.220,-

Servis kotlů 72.200,- Opravy po servisu 63.020,-