|  |
| --- |
| Oprava Záchytné stanice Húskova 2 |
|  | Počet ks,hod m2,t | cena bez DPH | Cena bez DPH celkem |
| Demontáž Lůžek vč.vynášení | xxx | xxx | xxx |
| Kompletní bourací práce pro omítky,obklady a dlažby | xxx | xxx | xxx |
| Výkopové práce kanalizace a podlah | xxx | xxx | xxx |
| Pumpa | xxx | xxx | xxx |
| Doprava betonu |  | xxx | xxx | xxx |
| Drť 4-8 vč.dopravy |  | xxx | xxx | xxx |
| Návoz a urovnání drtě pokojů, vyšetřovny,šatny,wc , chodby |  | xxx | xxx | xxx |
| Styrodur XPS 14 CM PRIME |  | xxx | xxx | xxx |
| Montáž Styroduru |  | xxx | xxx | xxx |
| Montáž fólie |  | xxx | xxx | xxx |
| Malba místností,chodeb,šatny,skladu-vše vč. materiálů |  | xxx | xxx | xxx |
| Diletační pásy mezi betonem a zdí vč.montáže |  | xxx | xxx | xxx |
| Beton 25 |  | xxx | xxx | xxx |
| Kari sítě vč.zpracování |  | xxx | xxx | xxx |
| Práce s betonem a hadicemi |  | xxx | xxx | xxx |
| Materiál KOSTER Crisin Cream na injektáž |  | xxx | xxx | xxx |
| Navrtávání zdí pro injektáž Crisin Cream |  | xxx | xxx | xxx |
| Čištění děr vzduchem a napouštění Créamem |  | xxx | xxx | xxx |
| Odvoz odpadů a sutí vč.uložení |  | xxx | xxx | xxx |
| Odvoz komunálních odpadů vč.uložení |  | xxx | xxx | xxx |
| Zahazování po vodařích a eletrikářích vč.odpadů a betonáží |  | xxx | xxx | xxx |
| Cementový postřik vč.materiálů |  | xxx | xxx | xxx |
| Omítka Jádrová vč.práce a materiálů VCM do 2,5 cm |  | xxx | xxx | xxx |
| Montáž perlinka .lepidel vč.práce a materiálů |  | xxx | xxx | xxx |
| Výstavba příček a zazdřváni vč.materiálů a překladů |  | xxx | xxx | xxx |
| Zpevnění zdí a odstranění původní kanalizace |  | xxx | xxx | xxx |
| Penetrace hloubková | xxx | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Penetrace superkontakt Cemix | xxx | xxx | xxx |
| Hydroizolační rohy |  | xxx | xxx | xxx |
| Hydroizolace | xxx | xxx | xxx |
| Montáž Hydroizolace štěrkové |  | xxx | xxx | xxx |
| Montáž penetrace |  | xxx | xxx | xxx |
| omítka fajnová vč. materiálů |  | xxx | xxx | xxx |
| Montáž dlažby vč.prořezů |  | xxx | xxx | xxx |
| Montáž obkladů koupelny vč.prořezů |  | xxx | xxx | xxx |
| Vyřezávání otvorů |  | xxx | xxx | xxx |
| Montáž lišt nerezových |  | xxx | xxx | xxx |
| Nerezové Lišty |  | xxx | xxx | xxx |
| Pecky rohové k lištám |  | xxx | xxx | xxx |
| Spárovací směs CERESIT |  | xxx | xxx | xxx |
| Tmelení akrylem a silikonem |  | xxx | xxx | xxx |
| Obklady a dlažby celkem |  | xxx | xxx | xxx |
| Lepidla |  | xxx | xxx | xxx |
| Silikony + akrylátový tmel+spárovací hmoty |  | xxx | xxx | xxx |
| Pěny |  | xxx | xxx | xxx |
| Lešení pomocné |  | xxx | xxx | xxx |
| Odstraňování dveří,futer vč.zapravování nových dveří a futer |  | xxx | xxx | xxx |
| Montáž Lůžek |  | xxx | xxx | xxx |
| Chemické kotvy pro montáž lůžek |  | xxx | xxx | xxx |
| Vrtání pro montáž lůžek a chem. kotev |  | xxx | xxx | xxx |
| Doprava pracovníků |  | xxx | xxx | xxx |
| Doprava materiálů | xxx |  | xxx | xxx |
| Přesuny hmot.vč.zakrývání vchodů,otvorů,pokojů atd. | xxx |  | xxx | xxx |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | **2498500,2** |

Cena neobsahuje :

Přípravné práce,nestandartní práce a řešení

Vícepráce-každý započatý den 6000/den/omítkář.např.nový výjezd již na

dokončenou realizaci díla

Nadspotřeba výpočet: 1mm omítky/m2=1,6 kg vč.15% spadeného cena za

1 mm nad jmenovitou tloušťku je 25 kč/mm ( 125 Kč za 5mm)

ŠJV stavební s.r.o.