Příloha č. 1 ke smlouvě č. PPK-291e/84/18

Položkový rozpočet:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| objekt | popis opravy | Kč |
| 1. **Oprava oplocení**
 |
| * doplnění chybějících dřevěných latí a upevnění uvolněných dřevěných latí
 | výroba 180 ks nových dřevěných latí podle dodaného vzoru, jejich instalace (zahrnuje dělení dřeva, hoblování, 2 x nátěr lazurou, připevnění latí na ocelové jekly samořeznými pozinkový šrouby s čočkovou hlavou), stejným způsobem přichycení 20 ks uvolněných dřevěných latí | 29 900,00 |
| * opravení ocelových jeklů
 | ve dvou místech oplocení spojení rozpojených ocelových jeklů vložením pásoviny, náhrada ocelových jeklů v délce plotu 1700 mm, rozměry jeklů 10 x 40 x 1,5 mm) |
| 1. **Výroba a instalace výstražných tabulí**
 |
| * typ A
 | výroba a instalace 2 ks výstražných tabulí, umístěných na stávající dřevěné sloupky (hranečníky): první u vstupu do NPR u nádraží Teplice nad Bečvou (dibond s potiskem o rozměrech 300 x 300 mm upevněný na dřevěný rám z palubek o rozměrech 550 x 350 x15 mm, natřený hnědou lazurou), druhý u vstupu do NPR od autocampu (dibond s potiskem o rozměrech 300 x 300 mm upevněný na dřevěný rám z palubek o rozměrech 320 x 320 x15 mm, natřený hnědou lazurou). Text a obsah tabule dodá objednatel, návrh tabulí a piktogramů bude s objednatelem konzultován. | 1 840,00 |
| * typ B
 | výroba 5 kusů výstražných tabulí (plech s potiskem 600 x 600 mm, z toho čtyři tabule budou upevněny na kovové zábradlí kolem propasti (průměr kovové trubky 43 mm), jedna tabule bude předána objednateli do rezervy. Tabule budou rozmístěny podle instrukcí objednatele. Jejich rubová strana bude natřena hnědou barvou. Text a obsah tabule dodá objednatel, návrh tabulí a piktogramů bude s objednatelem konzultován. | 6 600,00 |
| 1. **Výroba laviček**
 | Výroba dvou kusů laviček na místě, s využitím dřeva z konkrétního silného padlého kmene (odkornění, seříznutí plochy pro sezení, ohoblování, zajištění proti odvalení, nátěr). Délka lavičky 1500 mm. Lavičky budou rozmístěny podle instrukcí objednatele (jedna v místě padlého kmene, druhá do vzdálenosti max. 150 m, po svahu). | 20 800,00 |
| 1. **Doprava**
 | Přeprava materiálu autem (min. 3 výjezdy, celkem 390 km) | 4 680,00 |
| 1. **Použití elektrocentrály**
 | Použití elektrocentrály – 8 mH a ruční doprava v terénu | 2 400,00 |
| **Cena celkem bez DPH** |  | 66 220,00 |
| **Cena celkem s DPH (po zaokrouhlení)** |  | **80 126,00** |