Příloha č. 1:

Popis údržbových prací:

1. Údržbové práce na objektu hrázové výpusti (požeráku) na parc. č. 1603/8 v k.ú. Horka nad Moravou, které předpokládají:

* kácení dřevin včetně likvidace dřevní hmoty seštěpkováním (500 m2 zapojeného porostu dřevin)
* zpřístupnění požeráku pro údržbové práce odstraněním dřevěného mola nad požerákem (demontáž dřevěných prken),
* vytvoření nízké hrázky kolem požeráku (podle popisu v záznamu z terénního šetření ze dne 9. 11. 2018),
* vyčištění požeráku a jeho bezprostředního okolí od materiálu (bahno a větve), který ucpává požerák a brání instalaci kari sítí (celkem 40 m3),
* instalace kari sítí po obvodu mola, jejich zapuštění do dna min. 50 cm (velikost oka kari sítě max. 10 x 10 cm, min. síla drátu 2 mm)
* uložení kamenného záhozu k patě kari sítí (hmotnost jednotlivých kamenů min. 40 kg, celkem 50 t),
* zakrytí požeráku, tj. vrácení mola do původního stavu montáží dřevěných prken mola.

1. Vyčištění odpadu z rybníka na parc. č. 1605/1 v k.ú. Horka nad Moravou:

* ve dvou místech v délce max. 5 m – před propustkem a před zaústěním odpadu do Sluneční hory (10 m3).

Zhotovitel bude respektovat podmínky realizace záměru, uvedené v těchto písemnostech (předány při podpisu smlouvy):

* sdělení vodoprávního úřadu Statutárního města Olomouce,

č.j. SMOL/284216/2018/OZP/VH/Zvo ze dne 21.11.2018,

* záznam z terénního šetření ze dne 9. 11. 2018, provedeného RNDr. Jiřím Šafářem,
* povolení kácení dřevin č.j. 322/2018 ze dne 6. 11. 2018 vydané Obecním úřadem v Horce nad Moravou.

Příloha č. 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET** | | |  |  |  |  |
| **Stavba: Rozsvišť\_oprava objektu výpusti rybníka a práce související** | | | |  |  |  |
| **Objekt: Rozsvišť** | | |  |  |  |  |
| Objednavatel: AOPK ČR, SCHKO Litovelské Pomoraví | | |  | Zpracoval : Ing. Libor Tandler | | |
| Zhotovitel : | |  |  | Datum: 29.10.2018 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  |  |
|  | **1** | **Položka** |  |  |  |  |
| 1 |  | Práce stolařské/stavební práce – demontáž/montáž mola | hod. | 40,000 | 350,00 | 14 000,00 |
| 2 |  | Kácení dřevin – řezná plocha pařezu 30 cm | ks | 15,000 | 400,00 | 6 000,00 |
| 3 |  | Kácení dřevin – řezná plocha pařezu do 40 cm | ks | 10,000 | 700,00 | 7 000,00 |
| 4 |  | Odstranění náletu nad 1 m výšky | ha | 0,050 | 50 000,00 | 2 500,00 |
| 5 |  | Likvidace odpadní dřevní hmoty seštěpkováním | m3 | 25,000 | 2 000,00 | 50 000,00 |
| 6 |  | Odtěžení sedimentu v lokalitě hrázové výpusti vč. nakládky, odvozu a uložení na k to mu určeném pozemku | m3 | 50,000 | 350,00 | 17 500,00 |
| 7 |  | Modelace terénu – úprava povrchu uloženého sedimentu | m2 | 500,000 | 25,00 | 12 500,00 |
| 8 |  | Oprava kari sítí na výpustním objektu (demontáž, doplnění, montáž) | soub. | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 9 |  | Zához z lomového kamene netříděného (nákup kameniva, doprava, uložení) | t | 50,000 | 590,00 | 29 500,00 |
| 10 |  | Úprava kamenného záhozu – práce 8 t rypadlem s drapákem | hod. | 16,000 | 850,00 | 13 600,00 |
| 11 |  | Vyčištění odpadního kanálu v dohodnutých úsecích, práce minirypadlem Kubota KX 19-4, + 3 t dumper | hod. | 24,000 | 650,00 | 15 600,00 |
|  | **1** | **Cena celkem bez DPH** |  |  |  | **183 200,00** |
|  |  | **DPH 21%** |  |  |  | **38 472,00** |
|  |  | **Cena celkem s DPH** |  |  |  | **221 672,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Zpracoval: | |  |  |  |  |  |
| LT EkoLesServis s.r.o. | | |  |  |  |  |
| ing. Libor Tandler - jednatel | | |  |  |  |  |
| Příkazy 66, 783 33 Příkazy | | |  |  |  |  |
| IČ/DIČ: CZ 28647289 | | |  |  |  |  |
| (firma nepoužívá razítko) | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |